Утверждена
распоряжением ОАО "РЖД"
от 23 ноября 2018 г. N 2468/р
[bookmark: 100012]ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД МОТОРВАГОННОГО
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ОАО "РЖД"
[bookmark: 100013]ИОТ РЖД-4100612-ЦДМВ-129-2018
[bookmark: 100014]1. Общие требования охраны труда
[bookmark: 100015]1.1. Настоящая Инструкция по охране труда для локомотивных бригад моторвагонного подвижного состава ОАО "РЖД" (далее - Инструкция) разработана в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и других нормативных актов по вопросам охраны труда. Инструкция устанавливает основные требования охраны труда для работников локомотивных бригад - машиниста и помощника машиниста при эксплуатации и техническом обслуживании моторвагонного подвижного состава ОАО "РЖД" (далее - МВПС).
[bookmark: 100016]1.2. На основе настоящей Инструкции в моторвагонных депо (далее - депо) должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке инструкции по охране труда по профессии и видам работ с учетом специфики местных условий.
[bookmark: 100017]1.3. К самостоятельной работе машинистами, помощниками машинистов МВПС (далее - машинисты, помощники машинистов) допускаются лица, прошедшие в установленном порядке профессиональное обучение, профессиональный отбор, аттестацию, предусматривающую проверку знаний Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (далее - ПТЭ), предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование, вводный и первичный инструктажи по охране труда, вводный и первичный противопожарные инструктажи, стажировку, дублирование, проверку знаний требований охраны труда, проверку знаний правил пожарной безопасности и проверку знаний правил работы в электроустановках.
[bookmark: 100018]Вновь принимаемые на работу машинисты, помощники машинистов при вводном инструктаже должны быть ознакомлены с действиями при возникновении несчастного случая на производстве и по оказанию первой помощи пострадавшим.
[bookmark: 100019]1.4. В процессе работы машинисты, помощники машинистов должны проходить обязательные периодические и предрейсовые медицинские осмотры, в установленном порядке повторные, внеплановые и целевые инструктажи по охране труда, инструктажи о правилах применения отдельных видов средств индивидуальной защиты, простейших способах проверки их работоспособности и исправности, противопожарные инструктажи, обучение по охране труда, мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума, проверку знаний требований охраны труда, пожарной безопасности, аттестацию, предусматривающую проверку знаний ПТЭ, проверку знаний правил работы в электроустановках.
[bookmark: 100020]Не реже одного раза в год машинисты, помощники машинистов должны проходить обучение по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.
[bookmark: 100021]Машинисты, помощники машинистов, направляемые в командировку, должны проходить целевые инструктажи по охране труда по месту постоянной работы, а по прибытии на место командирования - вводные и первичные инструктажи по охране труда с учетом особенностей выполнения работы по месту командирования.
[bookmark: 100022]1.5. Машинисты, помощники машинистов, впервые принятые на работу или переведенные из одного структурного подразделения в другое структурное подразделение ОАО "РЖД" с существенным изменением характера работы и которые впервые в зимних условиях выполняют работы, связанные с движением поездов "первозимники", должны проходить обучение для работников, впервые приступающих к работе в зимних условиях.
[bookmark: 100023]1.6. Машинисты, помощники машинистов при исполнении трудовых обязанностей должны иметь при себе удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, проверке знаний требований охраны труда, предупредительный талон по охране труда.
[bookmark: 100024]1.7. При эксплуатации и техническом обслуживании МВПС на машинистов, помощников машинистов могут воздействовать следующие основные опасные и вредные производственные факторы:
[bookmark: 100025]движущиеся машины и механизмы (подвижной состав и другие транспортные средства);
[bookmark: 100026]подвижные части производственного оборудования (не огражденные движущиеся или вращающиеся элементы оборудования);
[bookmark: 100027]повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и воздуха рабочей зоны;
[bookmark: 100028]повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;
[bookmark: 100029]повышенный уровень инфразвуковых колебаний;
[bookmark: 100030]повышенная или пониженная влажность и подвижность воздуха;
[bookmark: 100031]повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
[bookmark: 100032]повышенный уровень статического электричества и электромагнитных излучений;
[bookmark: 100033]отсутствие или недостаток естественной или искусственной освещенности рабочей зоны;
[bookmark: 100034]работа на высоте относительно поверхности земли <1>;

[bookmark: 100035][bookmark: 100036]<1> К работам на высоте относятся работы, при которых:
[bookmark: 100037]а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более;
[bookmark: 100038]б) работник осуществляет подъем, превышающий по высоте 5 м, или спуск, превышающий по высоте 5 м, по вертикальной лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности более 75°;
[bookmark: 100039]в) работы производятся на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота ограждения этих площадок менее 1,1 м;
[bookmark: 100040]г) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, водной поверхностью или выступающими предметами.
[bookmark: 100041](Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н).
[bookmark: 100042]нервно-психические перегрузки.
[bookmark: 100043]1.8. Машинисты, помощники машинистов, эксплуатирующие МВПС, относятся к электротехническому персоналу.
[bookmark: 100044]Машинисты моторвагонного электроподвижного состава (далее - электропоезда, моторвагонного ЭПС) должны иметь V группу по электробезопасности, помощники машинистов - IV - V группу по электробезопасности и права оперативно-ремонтного персонала.
[bookmark: 100045]Машинисты дизель-поездов, рельсовых автобусов, автомотрис (далее - дизельного МВПС) должны иметь IV группу по электробезопасности, помощники машинистов III - IV группу по электробезопасности и права оперативно-ремонтного персонала";
[bookmark: 100046]Допускается предоставлять права оперативно-ремонтного персонала помощнику машиниста МВПС с III группой по электробезопасности в объеме:
[bookmark: 100047]осмотра МВПС (без открытия шкафов с электрооборудованием, находящимся под напряжением);
[bookmark: 100048]выполнения переключений на электрооборудовании до 1000 В;
[bookmark: 100049]участия в работе по обслуживанию электроустановок и электрооборудования свыше 1000 В в качестве второго работника.
[bookmark: 100050]Права оперативно-ремонтного персонала предоставляются помощнику машиниста после прохождения дублирования.
[bookmark: 100051]Дублирование проводится на рабочем месте под руководством опытного обучающего лица. Продолжительность дублирования должна быть от 2 до 12 рабочих смен.
[bookmark: 100052]В период дублирования работник локомотивной бригады должен принять участие в контрольных противоаварийных и противопожарных тренировках.
[bookmark: 100053]Если в период дублирования будет установлена профессиональная непригодность работника, он снимается с подготовки.
[bookmark: 100677][bookmark: 100054]1.9. К работе на высоте (если имеются такие работы) допускаются работники локомотивной бригады после прохождения обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.
[bookmark: 100055]1.10. Машинисты, помощники машинистов должны знать:
ПТЭ в объеме, необходимом для выполнения своих должностных обязанностей;
[bookmark: 100057]конструкцию МВПС, способы и безопасные приемы эксплуатации оборудования, устранения неисправностей в объеме своих должностных обязанностей;
[bookmark: 100058]схемы электрических цепей МВПС, расположение электрических проводов, электрических машин, приборов и аппаратов, которые находятся под напряжением;
[bookmark: 100059]действие на человека опасных и вредных производственных факторов, которые могут возникнуть во время работы, и меры защиты от их воздействия;
[bookmark: 100060]правила пользования средствами индивидуальной защиты;
[bookmark: 100061]правила нахождения на железнодорожных путях;
[bookmark: 100062]маршруты служебных проходов;
[bookmark: 100063]видимые и звуковые сигналы, обеспечивающие безопасность движения, знаки безопасности и порядок ограждения подвижного состава;
[bookmark: 100064]требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности при эксплуатации и техническом обслуживании МВПС;
[bookmark: 100065]места расположения на МВПС противопожарного оборудования, первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты, аптечек и укладок для оказания первой помощи, инструмента и сигнальных принадлежностей;
[bookmark: 100066]порядок действий в случае пожара на МВПС, правила эксплуатации автоматической системой обнаружения и тушения пожара, первичными средствами пожаротушения;
[bookmark: 100067]способы оказания первой помощи пострадавшим;
[bookmark: 100068]требования настоящей Инструкции.
[bookmark: 100069]1.11. Машинисты, помощники машинистов обязаны:
[bookmark: 100070]соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
[bookmark: 100071]соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, установленные для выполняемой ими работы;
[bookmark: 100072]эксплуатировать оборудование в соответствии с руководством (инструкцией) по его эксплуатации;
[bookmark: 100073]содержать в чистоте рабочее место;
[bookmark: 100074]соблюдать правила личной гигиены;
[bookmark: 100075]использовать специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ);
[bookmark: 100076]выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков безопасности и надписей, звуковых и световых сигналов;
[bookmark: 100077]использовать в работе только исправное оборудование, приборы, инструмент и приспособления;
[bookmark: 100078]немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья;
[bookmark: 100079]соблюдать требования настоящей Инструкции.
[bookmark: 100080]1.12. Машинистам, помощникам машинистов запрещается:
[bookmark: 100081]приступать к выполнению работы без прохождения в установленном порядке инструктажей по охране труда, очередной проверки знаний требований охраны труда и проверки знаний Правил работы в электроустановках;
[bookmark: 100082]приступать к выполнению работы, не связанной с их прямыми обязанностями, без получения целевого инструктажа о безопасных методах выполнения поручаемой работы;
[bookmark: 100083]приступать к выполнению работы без СИЗ, применение которых оговорено соответствующими инструкциями, правилами и другой нормативно-технической документацией, а также пользоваться неисправными СИЗ или с истекшим сроком их испытаний;
[bookmark: 100084]работать вблизи вращающихся частей оборудования, не защищенных ограждающими сетками или щитками;
[bookmark: 100085]снимать ограждения и защитные кожухи механических и токоведущих частей оборудования;
[bookmark: 100086]заходить за ограждения опасных мест;
[bookmark: 100087]чистить и смазывать механизмы во время их работы;
[bookmark: 100088]принимать для перевозки какие-либо посторонние вещи, предметы, конверты от посторонних лиц, не связанных с осуществлением производственной деятельности;
[bookmark: 100089]пользоваться мобильной сотовой связью, аудио- и видеоплеерами и другими устройствами, отвлекающими внимание работника от выполнения своих прямых обязанностей и соблюдения необходимых мер безопасности;
[bookmark: 100090]находиться на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
[bookmark: 100678]подниматься на крышу МВПС для устранения каких-либо неисправностей.
[bookmark: 100091]1.13. В соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам железнодорожного транспорта Российской Федерации, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 22 октября 2008 г. N 582н, машинисты и помощники машинистов должны быть обеспечены следующими видами СИЗ:
[bookmark: 100092]костюмом "Механик - Л";
[bookmark: 100093]ботинками юфтевыми на маслобензостойкой подошве;
[bookmark: 100094]перчатками комбинированными или перчатки с полимерным покрытием;
[bookmark: 100095]очками защитными открытыми;
[bookmark: 100096]наушниками противошумными;
[bookmark: 100097]нарукавниками из полимерных материалов;
[bookmark: 100098]Дополнительно, в зимнее время:
[bookmark: 100099]комплектом для защиты от пониженных температур "Локомотив";
[bookmark: 100100]шапкой-ушанкой со звукопроводными вставками;
[bookmark: 100101]рукавицами (перчатками) утепленными или перчатками с защитным покрытием, нефтеморозостойкими;
[bookmark: 100102]сапогами юфтевыми утепленными на нефтеморозостойкой подошве в I и II климатических поясах;
[bookmark: 100103]сапогами кожаными утепленными "СЕВЕР ЖД" или валенками (сапогами валяными) - в III, IV и особом климатических поясах;
[bookmark: 100104]галошами на валенки (сапоги валяные);
[bookmark: 100105]дополнительно в особом климатическом поясе - полушубком или полупальто на меховой подкладке;
[bookmark: 100106]дополнительно при выполнении работ на тоннельных участках - противогазом фильтрующим.
[bookmark: 100107]1.14. Машинисты и помощники машинистов должны быть обеспечены сигнальными жилетами со световозвращающими полосами (далее - сигнальный жилет).
[bookmark: 100108]На сигнальных жилетах должны быть нанесены трафареты из букв и цифр черного цвета: со стороны спины высотой 15 - 20 см, указывающих принадлежность владельца к соответствующему структурному подразделению ОАО "РЖД", а на груди, в верхней части, высотой 7 - 10 см, указывающих принадлежность владельца к региональной дирекции.
[bookmark: 100679][bookmark: 100109]1.15. Работы на высоте (при осмотре и устранении неисправностей крышевого оборудования МВПС на электрифицированных путях, не предназначенных для осмотра крышевого оборудования) производятся исключительно работниками дистанции электроснабжения после снятия напряжения и заземления контактной сети с двух сторон от места производства работ на МВПС. Локомотивная бригада МВПС обязана с земли, без подъема на крышу МВПС, контролировать заземление контактной сети и увязку токоприемника. Членам локомотивной бригады запрещено подниматься на крышу МВПС.
[bookmark: 100110]1.16. Машинисты, помощники машинистов должны следить за чистотой и исправностью специальной одежды, своевременно сдавать ее в химчистку (стирку) и ремонт, а также содержать места для ее хранения в чистоте и порядке.
[bookmark: 100111]Личную одежду машинист, помощник машиниста должны хранить отдельно от специальной одежды и специальной обуви в специально предназначенных для этого шкафах в помещениях гардеробных.
[bookmark: 100112]1.17. Для защиты кожи от химических веществ, в соответствии с "Типовыми нормами бесплатной выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств" машинист, помощник машиниста должны быть обеспечены защитными и очищающими средствами.
[bookmark: 100113]Запрещается мыть руки в эмульсии, масле, керосине, дизтопливе и вытирать их загрязненными обтирочными материалами или древесной стружкой.
[bookmark: 100114]1.18. В процессе работы машинисты, помощники машинистов для питья должны использовать воду, соответствующую санитарным нормам.
[bookmark: 100115]Пользоваться водой ненадлежащего качества и из не предназначенных для этих целей емкостей запрещается.
[bookmark: 100116]1.19. На территории железнодорожной станции, в цехах и помещениях депо, пункта технического обслуживания (далее - ПТО), пункта экипировки машинист и помощник машиниста должны:
[bookmark: 100117]проходить по специально установленным маршрутам, обозначенным указателями "Служебный проход";
[bookmark: 100118]соблюдать требования знаков безопасности, видимых и звуковых сигналов;
[bookmark: 100119]переходить смотровые канавы по переходным мостикам шириной не менее 0,6 метра;
[bookmark: 100120]обходить на безопасном расстоянии места повышенной опасности (в том числе места проведения погрузочно-разгрузочных работ, электросварочных и газосварочных работ, работ на высоте и т.п.);
[bookmark: 100121]следить за передвижением единиц подвижного состава, грузоподъемных кранов, автомобилей и другого транспорта.
[bookmark: 100122]Запрещается перебегать пути перед движущимся транспортом, находиться в местах, отмеченных знаком безопасности "Осторожно! Негабаритное место!", и находиться в проеме открытых шторных ворот при их подъеме и опускании.
[bookmark: 100123]1.20. При нахождении на железнодорожных путях (далее - пути) машинисты, помощники машинистов МВПС обязаны соблюдать следующие требования безопасности:
[bookmark: 100124]быть одетыми в сигнальный жилет;
[bookmark: 100125]при проходе вдоль железнодорожных путей идти по обочине земляного полотна или в стороне от железнодорожного пути не ближе 2,5 метра от крайнего рельса. В случае если движение осуществляется по обочине на расстоянии менее 2,5 метра от крайнего рельса, то идти нужно в направлении вероятного появления поезда. Следует внимательно следить за передвижениями подвижного состава по смежным путям и смотреть под ноги;
[bookmark: 100126]проходить по специально установленным маршрутам, обозначенным соответствующими указателями, пешеходным переходам, служебным и технологическим проходам, дорожкам (настилам), специально оборудованным пешеходным мостам, тоннелям, путепроводам, платформам. При следовании необходимо соблюдать требования знаков безопасности, видимых и звуковых сигналов, следить за передвижением подвижного состава и слушать объявления по громкоговорящей связи и сигналы оповещения;
[bookmark: 100127]переходить железнодорожные пути в установленных местах (по пешеходным мостикам, тоннелям, настилам), а при их отсутствии - под прямым углом, перешагивая через рельс, не наступая на концы шпал и масляные пятна на шпалах, предварительно убедившись в том, что в этом месте с обеих сторон нет приближающегося подвижного состава;
[bookmark: 100128]при переходе железнодорожного пути, занятого стоящим подвижным составом, пользоваться переходной площадкой вагона (при ее наличии). Перед подъемом и при спуске с площадки необходимо предварительно убедиться в исправности поручней, подножек и пола площадки. Прежде чем начать подъем на переходную площадку вагона, следует убедиться в отсутствии разрешающего показания светофора и звуковых сигналов, подаваемых подвижным составом перед отправлением. При подъеме на переходную площадку и сходе с нее необходимо держаться за поручни и располагаться лицом к вагону. При этом руки должны быть свободны от каких-либо предметов. Перед спуском с переходной площадки вагона на междупутье следует осмотреть место схода на предмет отсутствия факторов, препятствующих безопасному спуску с вагона (наличие посторонних предметов, повреждение междупутья, наличие напольных устройств и т.д.), при наличии которых можно получить травму, а также убедиться в отсутствии движущегося по смежному пути подвижного состава;
[bookmark: 100129]В темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях, ухудшающих видимость (туман, снегопад, гроза, ураган, сильный дождь и порывистый ветер), место схода следует осветить фонарем;
[bookmark: 100130]проходить между расцепленными вагонами, локомотивами, специальным подвижным составом, если расстояние между их автосцепками не менее 10 метров. При этом идти следует посередине разрыва;
[bookmark: 100131]обходить подвижной состав, стоящий на пути, на расстоянии не менее 5 метров от автосцепки;
[bookmark: 100132]при обнаружении поезда (визуальном или звуковом) отходить с пути (в том числе смежного пути) на обочину земляного полотна на расстояние не менее 2,5 метра от крайнего рельса при установленных скоростях движения поездов до 120 км/ч, не менее 4 метров от крайнего рельса при установленных скоростях движения 121 - 140 км/ч и не менее 5 метров от крайнего рельса при установленных скоростях движения более 140 км/ч. На путях железнодорожных станций допускается отойти на середину широкого междупутья в случае движения поезда по смежному пути. Если работник оказался в междупутье, а по путям одновременно движутся поезда или маневровые составы, он должен присесть (лечь) посередине междупутья и находиться в таком положении до прохода (или остановки) поезда;
[bookmark: 100133]при приближении подвижного состава обращать внимание на открытые двери, борта вагонов, предметы, выступающие за габарит подвижного состава;
[bookmark: 100134]при выходе из помещения вблизи железнодорожных путей в условиях плохой видимости, а также из-за угла здания, затрудняющего видимость пути, предварительно убедиться в отсутствии движущегося подвижного состава, а в темное время выждать некоторое время, пока глаза привыкнут к темноте, а окружающие предметы будут различимы.
[bookmark: 100135]Необходимо быть внимательным при нахождении на железнодорожных путях в вечернее и ночное время, при неблагоприятных погодных условиях, ухудшающих видимость, при гололеде и когда зимние головные уборы ухудшают слышимость звуковых сигналов.
[bookmark: 100136]1.21. Машинистам, помощникам машинистов при нахождении на железнодорожных путях запрещается:
[bookmark: 100137]переходить или перебегать пути перед приближающимся подвижным составом при его визуальном или звуковом обнаружении, а также отходить на соседний путь (внутрь колеи пути или на край его балластной призмы) на время пропуска проходящего подвижного состава;
[bookmark: 100138]подниматься на подвижной состав и сходить с него до полной остановки;
[bookmark: 100139]находиться на подножках, лестницах и других наружных частях подвижного состава во время движения;
[bookmark: 100140]пролезать под стоящим подвижным составом, перелазить через автосцепки или под ними;
[bookmark: 100141]переходить стрелочные переводы, оборудованные электрической централизацией, в местах расположения остряков, а также становиться между остряком и рамным рельсом, подвижным сердечником и усовиком, в желоба на стрелочном переводе и на концы шпал;
[bookmark: 100142]наступать на рельсы и на концы железобетонных шпал;
[bookmark: 100143]располагаться в негабаритном месте при пропуске железнодорожного подвижного состава или автотранспорта;
[bookmark: 100144]находиться в междупутье при следовании поездов и других отдельных единиц железнодорожного подвижного состава по смежным путям;
[bookmark: 100145]становиться или садиться на рельсы, электроприводы, путевые коробки, вагонные замедлители и другие напольные устройства;
[bookmark: 100146]производить работы, связанные с выходом на железнодорожные пути, при отсутствии сигналиста, наблюдающего за приближением поездов;
[bookmark: 100147]пользоваться мобильной сотовой связью, аудио - видеоплеерами и другими устройствами, отвлекающими внимание работника от соблюдения необходимых мер безопасности. В отдельных случаях, связанных с обеспечением безопасности движения, предотвращением террористических и противоправных действий, пожаров на объектах инфраструктуры ОАО "РЖД", а также при несчастных случаях с работниками и (или) гражданами, локомотивной бригаде разрешается пользоваться мобильной сотовой связью. В этих случаях для обеспечения личной безопасности необходимо отойти на расстояние не менее 2,5 метра от крайнего рельса при установленных скоростях движения поездов до 120 км/ч, не менее 4 метров от крайнего рельса при установленных скоростях движения 121 - 140 км/ч и не менее 5 метров от крайнего рельса при установленных скоростях движения более 140 км/ч.
[bookmark: 100148]При использовании переносных радиостанций запрещено находиться в колее железнодорожного пути и в негабарите к смежному пути.
[bookmark: 100149]1.22. В целях соблюдения требований электробезопасности работникам локомотивной бригады запрещается:
[bookmark: 100150]наступать на электрические провода и кабели;
[bookmark: 100151]снимать ограждения токоведущих частей оборудования, находящихся под напряжением;
[bookmark: 100152]заходить за защитные ограждения электрооборудования;
[bookmark: 100153]открывать двери электрошкафов, снимать, отгибать (отжимать) крышки подвагонных ящиков с электрооборудованием, находящимся под напряжением;
[bookmark: 100154]преднамеренно выводить из работоспособного состояния блокировочные устройства подвижного состава и оборудования;
[bookmark: 100155]прикасаться к арматуре общего освещения, зажимам (клеммам) и другим легко доступным токоведущим частям;
[bookmark: 100156]производить замену электроламп, находящихся под напряжением;
[bookmark: 100157]касаться опор контактной сети;
[bookmark: 100680][bookmark: 100158]подниматься на крышу МВПС, находящегося под контактной сетью и (или) воздушной линией электропередачи (далее - ВЛ);
[bookmark: 100159]приближаться на расстояние ближе 2 метров к токоведущим частям контактной сети и ВЛ, находящимся под напряжением;
[bookmark: 100160]прикасаться к оборванным проводам контактной сети, ВЛ и находящимся на них посторонним предметам, независимо от того, касаются они или не касаются земли и заземленных конструкций, а также приближаться к ним на расстояние ближе 8 метров.
[bookmark: 100161]1.23. В целях соблюдения требований пожарной безопасности работникам локомотивной бригады запрещается:
[bookmark: 100162]допускать курение табака в кабине МВПС;
[bookmark: 100163]загромождать проходы и выходы в вагонах МВПС;
[bookmark: 100164]использовать в вагонах и кабине МВПС для освещения и других целей открытый огонь (факелы, свечи, паяльные лампы и т.п.);
[bookmark: 100165]использовать открытый огонь для отогревания тормозного оборудования на МВПС в местах их стоянки при наличии разлитых на путях легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, вблизи сливно-наливных устройств, парков с резервуарами для нефтепродуктов, складов легкогорючих материалов и других пожароопасных мест, а также при наличии на соседних путях вагонов с разрядными, огнеопасными и наливными грузами.
[bookmark: 100166]сушить специальную одежду и другие горючие материалы на дизель-генераторной установке, электродвигателях, генераторах, выхлопных трубах и других пожароопасных местах;
[bookmark: 100167]оставлять открытыми индикаторные краны дизель-генераторных установок;
[bookmark: 100168]производить бензином и керосином очистку узлов, агрегатов, панелей и прочего оборудования МВПС;
[bookmark: 100169]провозить посторонние предметы, легковоспламеняющиеся жидкости, взрывчатые и ядовитые вещества в кабине машиниста, служебных помещениях и вагонах МВПС.
[bookmark: 100170]1.24. В процессе работы смазочные материалы следует хранить в металлических емкостях с узкими горловинами и плотно закрывающимися крышками, а обтирочный материал, как чистый, так и грязный - раздельно в металлических ящиках, ведрах с крышками.
[bookmark: 100171]1.25. В случае возникновения опасности для жизни и здоровья работника вследствие нарушения требований охраны труда, машинист и помощник машиниста имеют право отказаться от выполнения работ до устранения такой опасности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: 100172]1.26. Помощник машиниста может отлучаться из кабины МВПС только с разрешения машиниста.
[bookmark: 100173]1.27. За несоблюдение требований настоящей Инструкции машинисты и помощники машинистов несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

