Электрический ток — это упорядоченное (направленное) движение электрически 
Что нужно, чтобы ток возник
Для существования электрического тока необходимы три условия:
1. Свободные носители заряда. В разных средах это разные частицы:
· в металлах — свободные электроны;
· в электролитах (растворах солей, кислот, щелочей) — ионы (катионы и анионы);
· в газах — ионы и электроны (при ионизации газа);
· в полупроводниках — электроны и «дырки» (условные положительные носители).
2. Электрическое поле, которое создаёт силу, заставляющую заряды двигаться. Его поддерживает источник тока (батарея, генератор и т. п.).
3. Замкнутая электрическая цепь, чтобы заряды могли непрерывно двигаться по пути, не накапливаясь где‑то.

Единица измерения в системе СИ — ампер (А). Например, ток 1 А означает, что за 1 секунду через сечение проводника проходит заряд 1 кулон.
Ещё одна важная величина — плотность тока jj: это сила тока, приходящаяся на единицу площади поперечного сечения проводника. Она помогает описывать, как ток распределён внутри материала.

Постоянный и переменный ток
· Постоянный ток (DC) — его направление и величина не меняются со временем. Пример: ток от батарейки.
· Переменный ток (AC) — величина и/или направление тока периодически меняются. Пример: бытовая электросеть (в России обычно 220–230 В, 50 Гц).

Как ток проявляется в природе и технике
У электрического тока есть характерные эффекты:
· Тепловое действие. Проводник нагревается (закон Джоуля–Ленца). На этом работают, например, электроплитки и нагреватели.
· Химическое действие. В электролитах ток вызывает электролиз — выделение веществ на электродах. Это используют в гальванотехнике и при получении чистых металлов.
· Магнитное действие. Вокруг любого проводника с током возникает магнитное поле. На этом основаны электромагниты, электродвигатели, трансформаторы.

Важный нюанс про скорость
Сами заряженные частицы (например, электроны в металле) движутся довольно медленно — их дрейфовая скорость обычно доли миллиметра в секунду. Но распространение электрического поля (и, соответственно, «сигнал» о том, что ток пошёл) происходит почти со скоростью света. Поэтому лампа загорается практически мгновенно после включения выключателя.

Связь с инженерной практикой (в том числе железнодорожной)
Учитывая ваши прошлые запросы про тепловозы и эксплуатацию подвижного состава, полезно держать в уме: в железнодорожной технике токи бывают разными по масштабу и назначению:
· Силовые токи тяговых двигателей — большие токи, которые приводят локомотив в движение; здесь критично правильное охлаждение обмоток и коллекторов, иначе изоляция разрушается, а машина выходит из строя.
· Токи цепей управления и сигнализации — обычно небольшие, но должны быть надёжными: от них зависят безопасность и автоматика.
· Блуждающие токи в рельсовых цепях могут вызывать электрокоррозию подземных коммуникаций и элементов пути — с этим борются специальными мерами защиты.
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Билет №1

1. Порядок присвоения 2 группы по электробезопасности
2 группа присваивается после обучения в количестве 72 часа и сдачи экзамена комиссии, состоящей из 5 человек, во главе с председателем. 
После успешной сдачи, ставиться роспись в журнал и выдается удостоверение. Если кандидат уже имеет среднее или высшее техническое образование повторного курса обучения не требуется, сдается экзамен.

2. Основные средства защиты от поражения электрическим током
– инструмент с изолированными рукоятками - один раз в год;
· перчатки диэлектрические – 1 раз в 6 месяцев;
· указатели напряжений – 1 раз в 12 месяцев;
· изолирующие штанги – 1 раз в 2 года.

3. Что необходимо сделать с пострадавшим от электротока, если у него отсутствует пульс и дыхание?
- уложить пострадавшего на спину на твёрдую поверхность, под лопатки положить тонкий валик из одежды;
· проверить отсутствие посторонних предметов во рту;
· расстегнуть стесняющую доступ воздуха одежду;
· приступить к проведению непрямого массажа сердца и искусственного дыхания.

Билет №2

1.	Чем опасен электрический ток. Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током.
 Тем, что он не видим (смертельная величина 1 А за 0,1 с). Факторы: влажность, наличие токопроводящих полов, пыли, состояние изоляции, вид тока
2.	В какие сроки испытываются диэлектрические перчатки, порядок их осмотра
- перчатки диэлектрические – 1 раз в 6 месяцев; осмотреть их целостность, штампы
3.	Какие меры надо предпринять, если пострадавший от действия электрического тока находится в сознании и сохранил устойчивое дыхание и пульс?     
Если пострадавший от действия электрического тока находится в сознании и сохранил устойчивое дыхание и пульс необходимо усадить его и обеспечить доступ воздуха. Вызвать скорую помощь, не допускать пострадавшего до дальнейших работ, следить за его состоянием.


