Практическое занятие №17
[bookmark: _GoBack]Действие оператора сортировочной горки в условиях повышенной интенсивности сортировочного процесса
Цель:Изучить порядок действий оператора сортировочной горки в условиях повышенной интенсивности сортировочного процесса.
Задания: 
1. Изучить требования к безопасному роспуску и сохранности вагонного парка.
2.Изучить порядок роспуска вагонов и сохранность вагонного парка в работе оператора сортировочной горки.
3. Изучить порядок действий оператора сортировочной горки в условиях повышенной интенсивности сортировочного процесса.
Исходные данные:
1. Методические рекомендации по составлению инструкции по работе сортировочной горки с установлением требований по обеспечению безопасности движения и переработке инструкций по работе сортировочной горки (№ЦД-248/р от 29.12.2018г).
2. Макет сортировочной станции (Тренажер ДСПГ)
3.Мультимедийная презентация «Основные приемы безопасного роспуска вагонов».
Порядок выполнения
1. Изучить инструкцию по работе сортировочной горки с установлением требований по обеспечению безопасности движения.
2. Ответить на контрольные вопросы и оформить отчет по работе.
Содержание отчета
1. Перечислите основные условия при скатывании вагонов с сортировочной горки.
2. Перечислите какие вагоны не допускается распускать с горки.
3.Перечислите передовые методы, способствующие интенсификации горочных процессов.
4.Назовите какой метод надвига применяется на горках в условиях повышенной интенсивности сортировочного процесса: а) с одним путем надвига; б) при двух и более путях надвига, дайте краткую характеристику.
Контрольные вопросы 
1.Назовите скорость подхода отцепа вагонов к другому отцепу в подгорочном парке и для вагонов с грузами отдельных категорий, требующими особой осторожности.
2.Что такое «окно» образующееся на путях сортировочного парка?
3.Дайте определение вагон - «чужак».
Вывод:
