Практическое занятие 19
Действие оператора сортировочной горки при неисправности горочных устройств
Цель:Изучение действие оператора сортировочной горки при неисправности горочных устройств.
Задания: 
1. Изучить порядок организациитехнического обслуживания и ремонта устройств и систем сигнализации,централизации и блокировки механизированных и автоматизированныхсортировочных горок ОАО «РЖД», планирования, учета и контролявыполнения основных работ по техническому обслуживанию и ремонту, нормытехнического содержания, основные положения и порядок техническойэксплуатации, обязанности и права работников структурных подразделенийдирекций инфраструктуры при проведении работ по техническомуобслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации, централизации иблокировки механизированных и автоматизированных сортировочных горокОАО «РЖД».
2.Изучить порядок действий оператора сортировочной горки при неисправности горочных устройств
Исходные данные:
1. Инструкция по обеспечению безопасности роспуска составов и маневровых передвижений на механизированных и автоматизированных сортировочных горках при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту горочных устройств. Утверждена Распоряжением ОАО "РЖД" № 758р от 20.04.2017г.
[bookmark: _GoBack]2.Мультимедийная презентация «Действия оператора сортировочной горки при неисправности горочных устройств (ГУ)».
Порядок выполнения
1. Изучение порядок действий оператора сортировочной горки в нестандартной ситуации при роспуске.
2. Составить алгоритм действий оператора при неисправности горочных устройств.Содержание отчета
1.  Опишите действия дежурного по горке при отказе в работе горочных устройств.
2. Опишите действия оператора сортировочной горки: 
а) при потере контроля после перевода стрелки в процессе роспуска;
б)при невозможности открытия горочных светофоров при наличии контроля стрелок;
в) при неисправности фотоэлектрических устройств, РТД-С или ИПД;
г) при неисправности изолированной секции;
д) при пропадании переменного тока в рельсовых цепях;
е) в случае пропадания шунтовой чувствительности рельсовых цепей;
ж)при неправильной индикации маршрутов следования отцепов или полном ее отсутствии, но при правильной индикации указателей «Количество вагонов» на пульте;
Контрольные вопросы
1.Опишите ввод в действие горочных устройств после устранения неисправности.
2. По какому огню горочного светофора производится роспуск вагонов, если один из замедлителей не затормаживает.
Вывод:
