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Пояснительная записка

Рабочей программой профессионального модуля ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей МДК 02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» предусмотрено выполнение курсового проекта.
Данные методические указания предназначены для студентов при выполнении  курсового проекта по теме: Организация эксплуатации тягового подвижного состава с разработкой производственного участка ремонтного  локомотивного депо. Каждому студенту в индивидуальном порядке руководителем проекта выдается задание на курсовой проект (приложение 1). Задание содержит исходные данные на проектирование (приложение 2), индивидуальное задание, содержание пояснительной записки, приложения и список рекомендованных источников для поиска информации. 
В соответствии с индивидуальным заданием на курсовой проект, студенты указывают в названии темы на титульном листе и в основной надписи пояснительной записки наименование проектируемого производственного участка ремонтного локомотивного депо.    Получив  задание  на курсовой проект, студент самостоятельно выполняет необходимые расчёты.
Данное методическое пособие содержит рекомендации по выполнению курсового проекта студентами специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав).
В пособии изложены основные требования к разработке курсового проекта, а также методика выполнения основных технико–экономических расчетов по организации эксплуатационной и ремонтной работы, планированию расходов и себестоимости ремонта.  Курсовое проектирование максимально приближено к реальному проектированию организации работы по видам технического обслуживания и текущего ремонта локомотивов на участках и в отделениях ремонтного депо с применением действующих отраслевых приказов и нормативно–технические документов.

1 Требования к разработке курсового проекта
Курсовой проект должен содержать расчетно-пояснительную записку проекта и приложения.
Расчетно-пояснительная записка проекта выполняется в соответствии с ЕСКД ГОСТ 2.105–95 «Общие требования к текстовым документам» и должна включать титульный лист, задание на курсовой проект, содержание, основные разделы, заключение, список использованных источников. Объем пояснительной записки – не менее 15-20 листов текста формата А-4 (на одной стороне листа). Титульный лист выполняется на бланке установленной формы (приложение 3), является первым листом пояснительной записки и включается в общую нумерацию страниц, но номер страницы на нем не ставится.
Содержание пояснительной записки включает:
Введение.
Расчетно-пояснительная часть, котораясостоит из следующих основных разделов:
1. Организация и планирование эксплуатационной работы локомотивов
2.Организация работ по ремонту локомотивов с разработкой участка по ремонту  локомотива (деталей, узлов).
Расчетно-пояснительная часть должна содержать наименования всех разделов, подразделов с указанием присвоенной нумерации.
В первом разделе «Организация и планирование эксплуатационной работы локомотивов» следует:
- определить место экипировки и ТО-2 локомотивов,
 - определить эксплуатируемый парк локомотивов.
- сделать расчет  показателей использования тягового подвижного состава
- рассмотреть организацию работы локомотивных бригад.
   Во втором разделе «Организация работ по ремонту локомотивов» следует:
- определить программу ремонта и технического обслуживания локомотивов;
- определить фронт ремонта локомотивов в депо;
- определить программу заданного участка по ремонту узла локомотива;
-определить техническую оснащенность участка;
- разработать план по труду;
-разработать план расходов участка;
- определить себестоимость единицы ремонта узла.
Термины и определения, приводимые в пояснительной записке, должны соответствовать ГОСТ 3.1109–82 «Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий».
Заключение.
Заключение должно содержать конкретные выводы по результатам курсового проектированиязаданного участка по ремонту узла локомотива.
Список использованных источников.
Список использованных источников оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». В список использованных источников включаются книги, брошюры, статьи, нормативные документы, на которые имеется ссылка в основном тексте пояснительной записки, в порядке появления на них ссылок. Список следует нумеровать арабскими цифрами без точки и писать с абзацного отступа.
Приложения.
Все приложения с указанием присвоенных им обозначений и заголовков должны быть представлены в конце курсового проекта.
Приложение А. График движения поездов
Приложение Б. Ведомость оборота локомотивов
Приложение В. График оборота локомотивов
Приложение Г. Расчет фонда оплаты труда
Приложение Д. План расходов участка 
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3 Методические рекомендации по выполнению пояснительной записки курсового проекта
Введение
Во введении следует охарактеризовать роль и основные задачи железнодорожного транспорта в экономике страны, а также роль и основные задачи эксплуатационного и ремонтного локомотивных депо. Изложить особенности экономических отношений на текущий момент, отобразить основные мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов, а также обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности.
Необходимо показать	цель и задачи курсового проекта.
Цель курсового проекта заключается в разработке участка по ремонту….
Задачи курсового проекта:
1. Рассмотреть организацию эксплуатационной работы;
2. Произвести расчет показателей эксплуатационной работы;
3. Рассмотреть организацию работы……
4. Рассмотреть организацию ремонта……;
5. Разработать план по труду;
     6.        Определить расходы участка по ремонту…. и себестоимость единицы ремонта.

[bookmark: _Toc446439229]1 Организация и планирование эксплуатационной работы локомотивов

При выполнении курсового проекта в данном разделе следует определить место экипировки локомотивов и выбрать способ обслуживания пассажирских поездов локомотивами; определить показатели использования ТПС; рассмотреть организацию работы локомотивных бригад, их обязанности.
В данном разделе на основе индивидуального задания рассматриваются следующие общие вопросы:
1.1 Определение места экипировки и ТО-2 локомотивов, выбор способа обслуживания пассажирских поездов локомотивами
Выбор места размещения комплекса экипировочных устройств на участке работы локомотивов производится на основании расчетов с учетом видов тяги, размера движения, рельефа пути. При анализе полученных данных для принятия окончательного решения выбирается наименьший результат в каждом виде движения.
      Величина наибольшего пробега локомотива между очередными заправками топливом , км., определяется по формуле(1):
(1)
где  - величина пробега по запасам топлива,км;
     0,9 – коэффициент, учитывающий 10% запас топлива в топливных баках локомотива,
- расчетная вместимость топливных баков;
– вес поезда брутто,т:
 – максимальная норма расходов топлива на 1 т×км
Величина наибольшего пробега локомотива между очередными заправками песком , км., определяется по формуле(2):
(2)
где  - величина пробега по запасам песка (км),
      0,9 – коэффициент, учитывающий 10% запас песка в песочных бункерах локомотива, 
- расчетная вместимость песочных бункеров,;
 –вес поезда брутто (т),
       – максимальная норма расходов песка на 1 т∙
Длина участка обращения локомотивов LТО-2  , км, допустимая между ТО-2, определяется по формуле (3):                                               
LТО-2  =24 - ( tБ+ tВ) ×υуч                                              (3)
где	tБ, tВ– время нахождения локомотивов на станциях  и деповских путях в оборотном депо Б и В, час.
υуч- участковая скорость, км/ч
Из расчетов выбирают наименьшие результаты, и в зависимости от способа работы локомотива выбирается место экипировки.
На приведенной схеме участка работы локомотивов (рис.1) следует проставить длину тяговых плеч, а величину межэкипировочных пробегов указать слева или справа от рисунка, чтобы можно было видеть соотношение результатов расчета и принимаемого решения. Пункт экипировки на схеме обозначить любым способом.
[image: ]
Рис. 1. Схема размещения пунктов экипировки при пассажирском движении

Для пассажирского движения необходимо выбрать способ обслуживания поездов локомотивами (кольцевой, плечевой) с экипировкой  и ТО- 2 в ПТОЛ  основного (оборотного)депо.
[bookmark: _Toc446439231]1.2Определениеэксплуатируемого парка локомотивов
[bookmark: _Toc446439232]1.2.1Определение размеров движения поездов

Чтобы определить размеры движения поездов нужно рассчитать количество пар поездов, интервал движения между поездами и время хода по тяговым плечам. 
Число пар поездов рассчитывается по формуле:

	
	(4)



где   – объем работы локомотивов за сутки, млн ткм брутто;
 - коэффициент неравномерности движения поездов, принимается 1,1;
- вес поезда, т;
 - длины участков, км.
Интервал движения между поездамиопределяется по формуле:

	
	(5)


где 1440 — число минут в сутках.
Время хода поездов по тяговым плечам рассчитывается по формулам:

	
	(6)

	
	


где  – участковая скорость движения поездов на участках, км/ч.

[bookmark: _Toc446439233]1.2.2 Определение эксплуатируемого парка локомотивов аналитическим способом
[bookmark: _Toc445361798][bookmark: _Toc445484650][bookmark: _Toc445486444][bookmark: _Toc445489168][bookmark: _Toc445758194][bookmark: _Toc445760314][bookmark: _Toc446016309][bookmark: _Toc446100146][bookmark: _Toc446101311][bookmark: _Toc446101536][bookmark: _Toc446439234]Расчет необходимого количества локомотивов для работы с пассажирскими поездами необходимо выполнить, определив коэффициент потребности и полный оборот.
Парк эксплуатируемых локомотивов – это количество локомотивов, необходимых для выполнения графика движения поездов
Полным оборотом называют время, необходимое для обслуживания локомотивом одной пары поездов на участке работы. 
Время полного оборота рассчитывается по формуле:
	
	(7)



где – время хода локомотива по тяговым плечам, ч;
 – время стоянок на станциях, ч. 
На станции А – 1,5 (2) ч, на станциях Б и В – 0,5 (1) ч.
потребности в локомотивах определяется по формуле: 
	

	(8)

	где 24 – число часов в сутках.
	


Количество локомотивов, необходимых для обслуживания пассажирских поездов на участке, можно определить используя формулу:
	,
	(9)


где N – количество пар поездов.

1.2.3 [bookmark: _Toc446439235]Определение эксплуатируемого парка локомотивов графическим способом

Расчёт потребного парка    локомотивов следует произвести  по  графику оборота локомотивов и ведомости оборота локомотивов, в основе которых лежит график движения поездов.
[bookmark: _Toc445484653][bookmark: _Toc445486447][bookmark: _Toc445489171][bookmark: _Toc445758197][bookmark: _Toc445760317][bookmark: _Toc446016312][bookmark: _Toc446100149][bookmark: _Toc446101314][bookmark: _Toc446101539][bookmark: _Toc446439237][bookmark: _Toc445484652][bookmark: _Toc445486446][bookmark: _Toc445489170][bookmark: _Toc445758196][bookmark: _Toc445760316][bookmark: _Toc446016311][bookmark: _Toc446100148][bookmark: _Toc446101313][bookmark: _Toc446101538][bookmark: _Toc446439236]Необходимо построить график движения поездов в пассажирском движении, используя исходные и полученные при расчете данные:
- число пар поездов –…(см. п.1.2.1);
 - время хода по АБ –...ч; время хода по АВ –…ч (см. п.1.2.1); 
- время стоянки на станции А – 1,5 (2) ч; время стоянок на станциях Б и В – 0,5(1) ч.
График движения поездов представляет собой масштабную сетку времени суток, на которой сплошными вертикальными линиями показаны часовые промежутки с цифрами от 0 до 24 ч. Сплошные горизонтальные линии обозначают станции, где могут предусматриваться остановки или какие-то технические операции, связанные с организацией движения поездов на данном участке линии. Движение поездов на графике обозначается наклонными сплошными прямыми линиями. Над каждой линией поезда указывается присвоенный номер.
[bookmark: _Toc445484654][bookmark: _Toc445486448][bookmark: _Toc445489172][bookmark: _Toc445758198][bookmark: _Toc445760318][bookmark: _Toc446016313][bookmark: _Toc446100150][bookmark: _Toc446101315][bookmark: _Toc446101540][bookmark: _Toc446439238]График движения поездов по участку БАВ  представлен в приложении А.
В приложении Б представлена ведомость оборота локомотивов по участку обслуживания. Ведомость оборота локомотивов учитывает время работы локомотивов с поездами и время оборота локомотивов по станциям оборота Б, В и в основном депо А.
Ведомость оборота локомотивов составлена после увязки поездов локомотивами, она имеет определенное число граф (в зависимости от числа обслуживаемых тяговых плеч): графы ведомости заполняются последовательно по времени прибытия и отправления поездов на станции, времени простоя на станциях, времени в пути и схемы увязки локомотивами поездов. 
По окончании составления ведомости оборота суммируется время хода на тяговых плечах и время стоянок на станциях участка.
Сумма времени хода определяется:
	
	(10)


где  – время в пути от станции А (Б) до станции Б (А), ч;
 – время в пути от станции А (В) до станции В (А), ч.
Сумма времени стоянок определяется:
	
	(11)


где – время простоя на станции А, ч;
 – время простоя на станции Б, ч;
 – время простоя на станции В, ч.
На основании ведомости оборота рассчитывается эксплуатируемый парк локомотивов по формуле:
	
	(12)

	[bookmark: _Toc445484655][bookmark: _Toc445486449][bookmark: _Toc445489173][bookmark: _Toc445758199][bookmark: _Toc445760319][bookmark: _Toc446016314][bookmark: _Toc446100151][bookmark: _Toc446101316][bookmark: _Toc446101541][bookmark: _Toc446439239]где 24 – часы всутках.

	


График оборота локомотивов составляется на основании ведомости оборота локомотивов и позволяет графическим путем определить эксплуатируемый парк локомотивов (число горизонтальных строк графика оборота локомотивов соответствует эксплуатируемому парку локомотивов).
График оборота локомотивов представлен в Приложении В.
Эксплуатируемый парк локомотивов, рассчитанный аналитическим путем, должен соответствовать парку локомотивов, рассчитанному графическим путем.

[bookmark: _Toc446439240]1.3Определение показателей использования ТПС
[bookmark: _Toc445486451][bookmark: _Toc445489175][bookmark: _Toc445758201][bookmark: _Toc445760321][bookmark: _Toc446016316][bookmark: _Toc446100153][bookmark: _Toc446101318][bookmark: _Toc446101543][bookmark: _Toc446439241][bookmark: _Toc445486452][bookmark: _Toc445489176][bookmark: _Toc445758202][bookmark: _Toc445760322][bookmark: _Toc446016317][bookmark: _Toc446100154][bookmark: _Toc446101319][bookmark: _Toc446101544][bookmark: _Toc446439242]Необходимо сделать расчет показателей, характеризующих эксплуатационную  работу локомотивного депо: пробеги локомотивов в локкм; время работы локомотивов в локчас; производительность локомотива.

[bookmark: _Toc446439244]1.3.1Определение количественных показателей

Работа локомотивов, выраженная в локкм, – это пробег локомотивов за определенный период времени:

	
	(13)



где N – число пар поездов;
Т – количество дней (сутки -1; месяц – 30,4; год – 365 дней);
 – длины участков, км.
Работа локомотивов, выраженная в локчас.,рассчитывается по формуле:
	
	(14)

	где  – участковая скорость, км/ч.
	



[bookmark: _Toc446439245]1.3.2 Определение качественных показателей

Среднесуточный пробег локомотива определяется по формуле:
	
	(15)


где   –работа локомотивов, выраженная в л;
 – парк эксплуатируемых локомотивов, лок.
Техническая скорость локомотива определяется по формуле:
	
	(16)


где 0,95 — коэффициент, учитывающий время стоянок на промежуточных станциях и время на разгоны и замедления.
Время полезной работы – это время работы локомотива с поездом на участках определяется по формуле:
	
	(17)



Производительность локомотива за сутки – это количество ткм брутто, приходящихся в среднем в сутки на один локомотив эксплуатируемого парка. Определяется по формуле:
	
	(18)


где –вес поезда, т.

1.4 [bookmark: _Toc446439246]  Организация работы локомотивных бригад
[bookmark: _Toc446439247]Организация работы локомотивных бригад является составной частью эксплуатационной работы локомотивного депо.
[bookmark: _Toc10061923] 
1.4.1Режим рабочего времени локомотивных бригад и время отдыха

Работа локомотивных бригад организуется по именным графикам сменности или по безвызывной системе. В других случаях, а также в случаях нарушения работы по графикам сменности локомотивные бригады назначаются на работу по вызову. Способы вызова устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.
Члены локомотивной бригады обязаны явиться на работу к месту, установленному правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, в подготовленном для этого состоянии, опрятно одетыми в форменную одежду в сроки, определенные графиком работы или по вызову дежурного по депо. Локомотивная бригада в полном составе проходит в установленном порядке предрейсовый медицинский осмотр и проверку психофизиологического состояния по утвержденным ОАО «РЖД» методикам, инструктаж по безопасности движения поездов и технике безопасности с соответствующими отметками в маршруте машиниста.
В рабочее время работников локомотивных бригад грузового и пассажирского, пригородного движения включается: 
- время на подготовку к работе, включая время прохождения инструктажа и предрейсовых или предсменных медицинских осмотров, 
- время, непосредственно затрачиваемое на выполнение основной трудовой функции;
- время на приемку и сдачу локомотива, МВПС;
- время следования пассажиром и ожидание следования пассажиром;
- время ожидания работы.
Продолжительность непрерывной работы от момента явки в депо или пункт подмены по вызову до момента сдачи локомотива  локомотивных бригад устанавливается в соответствии с графиком движения поездов. Продолжительность непрерывной работы локомотивных бригад более 7 часов при шестидневной рабочей неделе, но не более 12 часов, работа с двукратным обращением локомотивных бригад с проездом мимо места постоянной работы устанавливается в порядке, утвержденном работодателем с учетом мнения представительного органа работников.
Время непрерывной работы локомотивных бригад рассчитывается по формуле:
	
	(19)

	
	


где –дополнительное время работы локомотивной бригады на станциях по отправлению и прибытию, установленное для каждого депо (принимаем время приема – 0,5ч; время сдачи – 0,5ч) ч;
 – время хода по участку, ч.
	Пример: 

	

	


Время работы локомотивной бригады за один оборот на участке АБ (АВ) локомотива определяется как сумма времени работы локомотивной бригады «туда и обратно»:
	


	(20)





Норма отдыха бригады в оборотном депо определяется по формуле:
	
	(21)






Время возможного вызова локомотивной бригады определяется по формуле:
	
	(22)


где  – время окончания работы в оборотном депо, (ч).

Норма домашнего отдыха локомотивной бригады после поездки «туда и обратно» определяется по формуле:
	
	(23)


где - фактическое время отдыха бригады в пункте оборота, ч.
Отдых в основном депо должен быть не менее 16 часов и не более 40 ч.
Еженедельно локомотивным бригадам предоставляется непрерывный отдых выходного дня (продолжительностью не менее 40 ч.) в любой день недели.
Продолжительность выходного дня определяется по формуле:

	
	(24)

	где  – норма домашнего отдыха локомотивной бригады после поездки по плечу «туда и обратно», ч.


Чтобы составить расписание работы локомотивной бригады на один месяц необходимо:
-определить количество поездок в месяц локомотивной бригады:
	
	(25)


где   164,5 – средняя месячная норма рабочего времени локомотивных бригад, ч;
 – среднее время работы бригады на участках, ч.
	Пример: 
	


	-определить последовательность предоставления отдыха выходного дня после п:
	
	(26)

	
	




	


Пример:, а  выходной день предоставляется после каждых 3 поездок (1 поездка-это работа с поездами по плечам «туда-обратно»)
Организация работы локомотивных бригад производится в соответствии с Регламентом организации эксплуатационной работы и обеспечения безопасности движения поездов в локомотивном хозяйстве ОАО «РЖД». Выполнение требований Регламента обязательно для всех работников локомотивного хозяйства железных дорог.

[bookmark: _Toc446439249]        1.4.2 Определение потребности в локомотивных бригадах аналитическим способом

Явочная численность локомотивных бригад определяется по формуле:
	
	(28)


где К – количество календарных дней, для которых составлено расписание;
 – средняя норма рабочего времени локомотивной бригады, ч;
 – общее время работы бригады на участке АБ и АВ, ч.
Списочная численность локомотивных бригад определяется по формуле:
	
	(29)


где – коэффициент замещения, учитывающий отсутствие бригад по уважительным причинам (в очередном отпуске, по болезни и т.п.).=

[bookmark: _Toc446439250]








          2. Организация работ по ремонту локомотивов
[bookmark: _Toc446439252]2.1 Определение программы ремонта и технического обслуживания локомотивов
Для определения программы ремонта необходимо использовать следующие данные: годовой пробег локомотивов по видам выполняемой работы и нормативные межремонтные периоды (установленные ОАО «РЖД» среднесетевые нормы пробегов) между видами технического обслуживания и текущего ремонта. 

Таблица 1 – Исходные данные
	Виды выполняемой работы
	Серия локомотива
	Годовой пробег, локкм

	Грузовые (Пассажирские) перевозки
	
	(См. Исходные данные К.П).


  
Таблица 2 – Среднесетевые нормы пробегов локомотивов между ТО-3, ТР, СР, КР
	Серия локомотива
	Нормативные межремонтные периоды, тыс.км

	
	ТО-3
	ТР-1
	ТР-2
	ТР-3
	СР
	КР

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Программа ремонта – это количество ремонтов одного вида за год.
Расчет программы ремонта для грузовых и пассажирских локомотивов ведется по формулам:
	
	(30)

	
	(31)

	
	(32)

	
	

	
	(33)

	
	(34)

	
	(35)


где годовая программа капитального ремонта локомотивов,лок;
– годовая программа среднего ремонта локомотивов, лок;
 – годовая программа текущего ремонта  локомотивов ТР-3,лок;
 – годовая программа текущего ремонта  локомотивов ТР-2,лок;
 – годовая программа текущего ремонта  локомотивов ТР-1,лок;
 – годовая программа технического обслуживания  локомотивов ТО-3,лок;
 – общий годовой пробег локомотивов, лок. км;
 – среднесетевые нормы пробегов локомотивов, тыс. км.

По полученным данным составим таблицу3
Таблица 3 – Годовая программа ремонта локомотивов
	Виды работы и серия локомотива
	Мрем,лок.

	
	ТО-3
	ТР-1
	ТР-2
	ТР-3
	СР
	КР

	Грузовой (Пассажирский)
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc446439253]
2.2 Определение фронта ремонта локомотивов в депо
Расчёт фронта ремонта необходимо делать отдельно по сериям локомотивов и видам ремонта или технического обслуживания.
Фронт ремонта – это количество локомотивов, одновременно находящихся в ремонтном депо во всех видах ремонта ( за сутки).
Фронт ремонтов определяется по формуле:
	

	(36)


где  - программа данного вида ремонта или технического обслуживания;
 - среднесетевые нормы продолжительности, сутки.
Таблица 4– Среднесетевые нормы продолжительности ТО-3, ТР, СР, КР
	Серия локомотива
	Нормативные периоды продолжительности, час, сут

	
	ТО-3
	ТР-1
	ТР-2
	ТР-3

	
	Часы
	сутки

	
	
	
	
	



Общий фронт ремонта по депо определяется как сумма:
	
	(37)



[bookmark: _Toc446439254]2.3 Организация работы участка по ремонту узла 
Следует дать общую характеристику и назначение участка по ремонту узла (детали), сделать расчет производственной программы, технической оснащенности и размеров участка по ремонту узла (детали),определить численности рабочих участка.
В данном разделе на основе индивидуального задания рассматриваются следующие общие вопросы:
[bookmark: _Toc446439255]2.3.1 Расчет производственной программы  и численности рабочих участка 

В данном пункте необходимо рассказать о назначении проектируемого участка (отделения, цеха), технологических связях цеха с другими подразделениями депо, а также дать определение месячного объема работы.
[bookmark: _Toc446439256]Пример. В дизель-заготовительном цехе создается участок, где производят ремонт и техническую диагностику водяного насоса. На участке по ремонту водяного насоса выполняются следующие основные работы: разборка насоса с последующей очисткой его деталей, дефектоскопия, ремонт (где детали, подлежащие ремонту восстанавливаются, не подлежащие заменяются на новые), балансировка вала, сборка и опрессовка насоса. Ремонт водяного насоса производится в отапливаемом, хорошо освещённом помещении. Участок оснащён современным технологическим ремонтным и испытательным оборудованием, приспособлениями, инструментом, необходимой документацией.
Производственная  программа участка – это объем работ, который необходимо выполнить силами ремонтных рабочих данного участка. Производственная программа участка предусматривает количество отремонтированных узлов локомотивов в объеме ТР-3 (по заданию) в год
Расчет программы ремонта узлов локомотива производится по формуле:

	
	(38)



где   – программа ремонта локомотивов, учитывая объем, лок. 
– количество ремонтируемых узлов на одном локомотиве, ед.
Следует определить явочную и списочную численность бригад участка по ремонту узла (детали)в количестве, необходимом для выполнения заданной программы ремонта локомотивов.
Явочная численность – это количество рабочих, фактически явившихся на работу и непосредственно участвующих в производственном процессе.

	
	(39)


где    – годовая программа ремонта узлов участка, ед;
трудоемкость выполнения ремонта на участке, чел.ч, 
 – годовой фонд рабочего времени одного рабочего, (1970 ч.);
К – коэффициент выработки нормы, равный 1,2.
Списочная численность рабочих характеризует общее количество рабочих данного участка, фактически явившихся на работу и отсутствующих по уважительным причинам, определяется по формуле:
	
	(40)


где  - явочная численность рабочих участка, чел;
 – коэффициент замещения, равный 1,075.

[bookmark: _Toc446439259]2.3.2 Расчет технической оснащенности и площади участка по ремонту
 
Технологические процессы в ремонтных цехах должны соответствовать действующим инструкциям и указаниям. Номенклатура и количество устанавливаемого оборудования должны приниматься согласно типовым табелям основного, подъемно-транспортного, станочного и технологического оборудования, стендов, приспособлений для локомотивных депо. При этом учитывается объем ремонта, вид и серия ремонтируемого локомотива.

Таблица 5–Номенклатура оборудования участка по ремонту …
	Наименование оборудования
	Кол-во, ед.
	Мощность ед., кВт.
	Общая мощность, кВт.

	
	
	
	

	Итого
	
	
	



[bookmark: _Toc446439258]       Площадь участка  определяется  с учетом размещения необходимого технологического оборудования, количества рабочих мест, а также проходов и проездов внутрицехового транспорта
	
	(41)



где  – коэффициент, учитывающий увеличение площади проходов, проездов внутрицехового транспорта;
 – площадь под производственными рабочими, 
 – площадь под технологическим оборудованием, 

	
	(42)


где   - удельная норма площади на одного производственного рабочего, 
 – списочная численность производственных рабочих, чел.

	
	(43)


где  – удельная норма площади на единицу оборудования, 
 – количество оборудования в отделении ремонта.

[bookmark: _Toc446439260]2.3.3 План по труду

В плане по труду делается расчет общего штата работников участка, фонда оплаты труда на планируемый период (год) и определяется среднемесячная заработная плата одного рабочего участка.
Штат работников участка состоит из рабочих, специалистов и руководителей. Численный состав рабочих распределяется по профессиям, разрядам согласно графику технологического процесса из расчета выполнения программы ремонта и выпуска локомотивов в установленные сроки.
Списочное количество рабочих участка по ремонту узла (согласно расчётам) составляет …человек. Количество руководителей определяется в процентном отношении от списочного состава рабочих участка:

Общий контингент участка составит: 
[bookmark: _Toc446439263]После расчета численности работников участка  необходимо составить штатную ведомость, распределить численность рабочих участка по профессиям и разрядам квалификации, указать часовую тарифную ставку в соответствии с разрядом и определить основную зарплату за месяц.
Для расчета штатной ведомости необходимо иметь следующие данные: штатное расписание рабочих с разбивкой по квалификации и в пределах рассчитанного списочного количества рабочих; выписка из действующей тарифной сетки с часовыми тарифными ставками по каждому разряду; средний тарифный разряд на участке, равный …
Следует произвести расчет значений, входящих в штатную ведомость.
Выбрав предположительно уровень квалификации рабочих и их количество, сравним средний тарифный разряд рабочих и средний тарифный разряд работ на участке.
Средний тарифный коэффициент рабочих определяется по формуле:
	
	(44)


где – тарифный коэффициент разряда;
 – явочное число рабочих с соответствующим разрядом, чел.
	


Средний тарифный разряд работ определяется по формуле:
	
	(45)


где – ближайший меньший тарифный разряд;
 – тарифный коэффициент ближайшего меньшего тарифного разряда;
 - тарифный коэффициент ближайшего большего тарифного разряда.
	
	


[bookmark: _Toc446439262]Если рассчитанный тарифный разряд рабочих (…) не превышает средний тарифный разряд работ на участке (…), то распределение рабочих по уровню квалификации выполнено верно.
Фонд оплаты труда  участка  по ремонту … необходимо определить исходя из рассчитанного контингента работников участка, их основной заработной платы и доплат к основной заработной плате (выплаты, премии, надбавки).
Расчёт фонда оплаты труда представлен в приложении Г.
                Заработная плата определяется по формуле:
	
	(46)


где –основная заработная плата работников участка, начисленная на основании часовых тарифных ставок, (руб.);
 – доплаты к основной заработной плате (премии, надбавки), (руб.).
В приложении Г   таблица Г.1 «Расчет фонда оплаты труда» состоит из 11 граф, которые следует заполнить постепенно.
Графы 1, 2, 3, 4, 5 – переносятся из штатной ведомости.
Графа 6. Сдельный приработок рабочих за перевыполнение норм выработки– это процент дополнительной оплаты к тарифной ставке. Следует взять 20%от основной заработной платы  рабочих (Графа 5).
Графа 7.Размер премии определяется как 30% от суммы основной заработной платы и сдельного приработка.
Графа 8. «Доплата за работу в праздничные дни» для работников составляет 2,2% к тарифной ставке.
Графа 9. «Итого доплат».Определяется как сумма доплат (сдельный приработок, за праздники, премия).
Графа 10.«Итого заработная плата одного работника».Определяется как сумма основной заработной платы  рабочих (Графа 5)  и Графы 9 «Итого доплат».
Графа 11. «Всего заработная плата в год » считается как произведение графы 1 0«Итого заработная плата одного работника» на количество человек (графа 3) и на 12 (количество месяцев в году).
Расчёт годового фонда оплаты труда по участку производится по графе 11: сложив «Итого заработная плата» по рабочим и руководителям, определяется «Всегозаработная плата в год».
Среднемесячная заработная плата одного работника участка. Для этого следует годовой фонд оплаты труда разделить на численность работников участка и на 12 (количество месяцев в году).
	
	



[bookmark: _Toc446439265]          2.3.4 Расчёт плана расходов участка

Расчет расходов участка необходимо произвести в соответствии с номенклатурой расходов основных видов деятельности железнодорожного транспорта. Рекомендуется обратить внимание на то, что план эксплуатационных расходов отражает сумму денежных средств, необходимых для выполнения производственной программы. Планирование эксплуатационных расходов осуществляется по элементам затрат и по статьям расходов. 
План расходов участка ремонта представлен  в приложении Д.
Прямые  производственные расходы.
Графа 1- Статья 6102 
Графа 2- Текущий ремонт тепловозов, работающих в грузовом движении
 Графа 3.«Годовой фонд оплаты труда производственных рабочих»
Графа 4 «Отчисления на социальные нужды». Составляют 30.4% от суммы фонда оплаты труда производственных рабочих  (графа 3) 
Графа 5. «Расходы на материалы и запасные части»
Расходы на материалы и запасные части можно определить 2 способами.
1способ. Составляется таблица, в которой указывается норма расхода материалов и запасных частей на ремонт локомотива, расход на программу, общая стоимость, руб.

Таблица 6 – Стоимость материалов и запасных частей
	Наименование материалов и запасных частей
	Единица измерения
	Норма расхода на локомотив
	Расход на программу ремонта
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


 2 способ. При расчете этого показателя для ремонта определенных объектов можно использовать процент участия данного участка в общей трудоемкости данного вида ремонта.
	Н=(Сед×&)/100
	(47)




где  Сед–ориентировочная стоимость материалов и запасных частей на ремонт локомотива серии …;
&- процент участия цеха в расходах по материалам и запчастям на единицу ремонта, %
	&=(q/qобщ)×100 %,
	(48)



где   q- норматив трудоемкости  ремонта …для комплексной бригады, чел.-час;
qобщ – общая трудоемкость ремонта локомотива серии …;, чел.- час.
Общепроизводственные расходы
Статья 0761 Охрана труда и производственная санитария.
Графа 11. «Прочие расходы». Планируется в размере 5% от фонда заработной платы труда производственных рабочих 
Статья 0765 Содержание и эксплуатация оборудования.
Графа 5. «Расходы на материалы и запчасти для текущего ремонта оборудования». Планируется в размере 0,5% от стоимости оборудования.
 Стоимость оборудования рассчитываем по формуле:
                                  
	Соб.=Sуч×F,
	(49)


      
где    F–стоимость оборудования на 1 м2площади (согласовать с преподавателем);
Sуч- площадь участка, м2
Графа 7. «Затраты на электроэнергию для работы оборудования»:	
об                                                                                (50)
где   - суммарная мощность оборудования, кВт/ч;
0,8 – коэффициент загрузки оборудования;
1,2- коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети.
Ф об – годовой фонд работы оборудования. При работе в одну смену Фоб принимают 1800ч, в две смены – 3600  и круглосуточно – 5400ч.
Цэ – цена 1кВт×ч электроэнергии, руб. (согласовать с преподавателем)
Графа 10 «Расходы на материалы и запчасти для капитального ремонта оборудования» Планируется в размере 4% от его стоимости.
Графа 11. «Прочие нематериальные расходы»
Расходы на сжатый воздух, пар, воду и кислород для технологических и производственных нужд планируются в размере 1 %  от стоимости материалов и запасных частей (Графа 5 Статья 6302).
Статья 0768. Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря производственного назначения.
Графа 5. «Расходы на материалы для текущего ремонта зданий, сооружений производственного назначения»: для зданий- 4,5 % от стоимости 
Рассчитываются по формуле:
Стоимость здания рассчитываем по формуле:
	16 490
	(51)


где  56 490 – стоимость 1  здания, руб;
	 – площадь участка по ремонту, ;
	


Графа 6. «Расходы на отопление» рассчитываются по формуле:
	
	(52)


где  – объем участка ремонта, ;
 – коэффициент полезного действия отопительного оборудования, 0,56;
 – средний расход тепла в помещении, 30 кДж/ч на 1  здания;
 – количество часов отопительного сезона, 4320 ч;
 – теплопроводность условного топлива, 540 ккал; 
 – цена одной единицы условного топлива, 30 руб.
	
	(53)


где  – площадь участка ремонта, 
	 – высота участка ремонта, 6 м.
	

	
	


Графа 7. Расходы на освещение участка рассчитываются по формуле:
	,
	(54)


где - цена одного кВт/ч,(согласовать с преподавателем);
- площадь участка ремонта, м2;
- норма освещенности одного квадратного метра площади;
1,2 – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети;
1950 – годовое количество часов осветительной нагрузки, ч;
0,8 – поправочный коэффициент спроса электроэнергии.
Графа 9. Расходы на воду (бытовую, хозяйственную, техническую) рассчитывается по формулам:
	,
	(55)


где - цена одного кубического метра воды,(согласовать с преподавателем);
- расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, м3;
- расход воды на технические нужды, м3 (обмывку деталей).
 1.Расход воды  на хозяйственно – бытовые нужды, м3:

	,
	(56)


где 0,065 - норма расхода воды на одного человека в сутки на хозяйственно-бытовые нужды (65 л/чел, то есть 0,065 м3/ч);
- расчетная списочная численность работников на участке ремонта, чел.
253 - количество рабочих дней в году;
0,8- поправочный коэффициент потребности воды; 
1,1- коэффициент, учитывающий утечку воды.
	,
	(57)


где списочная численность производственных рабочих, чел;
 – количество руководителей, чел.
2. Расход воды на технические нужды, м3:
	,
	(58)


Где 0,2 - норма расхода воды на обмывку одной детали, м3/дет;
- программа ремонта в цехе;
0,8- поправочный коэффициент потребности воды; 
	1,1- коэффициент, учитывающий утечку воды.
	

	Статья 0771Амортизация основных производственных средств.
Графа 8 «Амортизация»
	


Расчет амортизационных отчислений производится исходя из балансовой стоимости основных производственных средств и установленных норм амортизационных отчислений.
Таблица 7- Амортизация основных производственных средств
	Наименование
	Балансовая стоимость,
руб.
	Норма амортизационных отчислений,
%
	Сумма амортизационных отчислений (руб.)

	Здания и сооружения
	
	3,9
	

	Оборудование
	
	12,8
	

	Инструмент, приспособления
	
	20
	

	Итого
	-
	-
	



Общехозяйственные  расходы.
Статья 0785.Содержание  аппарата управления.
Графа 3. «Годовой фонд оплаты труда руководителей». (Приложение Г).
Графа 6. «Отчисления на социальные нужды» – 30,4% (от графы 3)
Статья 0798 Подготовка кадров и выплаты, связанные с ней. 
Графа 11. «Прочие расходы»
Расходы по подготовке  кадров принимаются  в размере 0,1 % от общего фонда зарплаты производственных рабочих данного участка ремонта.
Статья 0801 Медицинский осмотр и освидетельствование.
Графа 11. «Прочие расходы»
Расходы на медицинский осмотр и освидетельствование- 0,1 % от общего фонда заработной платы производственных рабочих участка ремонта.
После расчетов всех статей заполняется таблица «План расходов участка ремонта» и определяются общие расходы, необходимые для выполнения производственной программы участка.
План расходов участка ремонта представлен в Приложении Д.

[bookmark: _Toc446439266]2.3.5 Определение себестоимости единицы ремонта

Себестоимость является одним из качественных показателей работы предприятия. Этот показатель дает возможность оценить работу и качество управления предприятием.
Себестоимость – это сумма всех затрат, приходящихся на единицу готовой продукции. Определение себестоимости единицы ремонта производится по формуле:

	
	(59)


где    Р –  план расходов  участка за год, руб.
 – программа ремонта участка, ед.
На показатель себестоимости ремонта влияет техническая оснащенность участка и степень использования оборудования; правильная организация технологического процесса; производительность труда и эффективность использования материальных ресурсов.

[bookmark: _Toc446439267]Заключение

Необходимо сделать анализ проделанной работы по разработке темы  курсового проекта.
В первой части курсового проекта была рассмотрена организация эксплуатационной работы. Необходимо показать  результаты расчётов показателей эксплуатационной работы.
Во второй части курсового проекта представлена организация ремонта локомотивов, рассмотрена организация деятельности участка по ремонту. Необходимо показать  результаты расчётов.
 Сделать вывод: достигнута (или нет) цель  курсового проекта и как были решены задачи курсового проекта.
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Приложение 1- Тематика курсовых проектов.

Темы курсовых проектов по ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей МДК 02.01 Организация работы и управление подразделением организации по первому разделу «Планирование работы и организация деятельности коллектива исполнителей».
1. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту масляного насоса трансформатора  ВЛ-80с
2. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту ВОВ-25а ЭП-1
3. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту Тяг. Тр-р ВЛ-80с
4. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту РС-53 ВЛ-80с
5. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту БВ ЭП-1
6. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту масляного насоса трансформатора  ЭП-1
7. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту расщепителя фаз вл-80
8. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту колесных пар ВЛ-80с
9. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту К.п. ЭП-1М
10. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту буксового узла ВЛ-80
11. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту буксового узла ЭП-1
12. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту Гл. контроллера ЭКГ-8ж ВЛ-80
13. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту сглаживающего реактора ЭП-1
14.Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту выпрямительной установки ВЛ-80
15. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту ВИП-500
16. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту Эп контактора ПК-360 ВЛ-80с
17. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту Реле перегрузки РТ-252 ВЛ-80
18. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту ТРП ВЛ-80
19. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту токолприемника ЭД-9М
20. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту сил. контакторов без дугогошения гл. контроллера ЭКГ-8ж ВЛ-80
21. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту токоприемника ВЛ-80с
22. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту ТЭД  ЭД-9М
23. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту рессорного подвешивания ВЛ-80
24. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту крана 254 ЭП-1
25. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту гасителя колебаний эл. Вл-80с
26. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту НБ-520 В ЭП-1
27. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту ТЭД НБ-418ВЛ-80
28. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту реле заземления РКз-303
29. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту мотор-компрессора ЭП-1
30. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту эл. магн. МК-9
31. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту МК-84 ЭП-1
32. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту МК-32 ЭП-1
33. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту реле макс тока
34. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту РКЗ-306 ЭП-1М
35. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту контроллера КМ-87 ЭП-1
36. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту ТРП ЭП-1
37. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту БВ-8 ЭП-1М
38. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту токоприемника ЭП-1М
39. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту рамы тележки Вл-80
40. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту средней тележки ЭП-1
41. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту крайней тележки ЭП-1
42. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту опоры кузова ВЛ-80
43. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту ВОВ 25/4М ВЛ-80
44. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту силовых контакторов с дугогошением гл.контрол. ЭКГ-8ж ВЛ-80
45. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту опоры кузова ВЛ-80
46. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту тяговый тр-р ЭП-1
47. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту песочной системы ВЛ-80с
48. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту щелочной АКБ ВЛ-80
49. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту МК ВЛ-80с
50. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту песочной системы ЭП-1М
51. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту МВ охлаждения ТЭД ЭП-1
52. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту МК-85 ВЛ-80с
53. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту МВ сглажив. реактора ЭП-1
54. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту МВ ВИП-500
55. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту реверсивного переключателя ЭП-1М
56. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту МК-82 ВЛ-80с
57. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту ПК-358 ВЛ-80
58. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту торм. компрессора ВУ-3,5
59. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту буксы  ВЛ-80с
60. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту защитного вентеля ЭП-1
61. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту крана 254 ВЛ-80
62. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту реверсивн. перекл. ЭП-1
63. Организация эксплуатации ТПС с разработкой участка по ремонту гасителя колебаний ЭП-1
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	Объем работы за сутки
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	Участковая скорость
	км/ч
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	1.2 Определение эксплуатируемого парка локомотивов.
	

	1.2.1 Определение размеров движения поездов.
	

	1.2.2 Определение эксплуатируемого парка локомотивов аналитическим способом
	

	1.2.3 Определение эксплуатируемого парка локомотивов графическим способом 
	

	1.3 Определение показателей использования ТПС
	

	1.3.1 Определения количественных показателей
	

	1.3.2 Определение качественных показателей
	

	1.4 Организация работы локомотивных бригад
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	1.4.2 Определение потребности в локомотивных бригадах аналитическим способом.
	

	2.Организация работ по ремонту локомотивов
	

	2.1Определение программы ремонта и технического обслуживания локомотивов
	

	2.2 Определение фронта ремонта локомотивов в депо
	

	2.3 Организация работы участка по ремонту  ….
	

	2.3.1Расчёт производственной программы и численности рабочих участка 
	

	2.3.2 Расчет технической оснащенности и площади участка 
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Приложение 4 - Приложение Б. Ведомость оборота локомотивов.
	№ поезда
	Время отправления из пункта А
	Время хода по тяговому плечу АБ
	Время прибытия в пункт Б
	Время стоянки в пункте Б
	Время отправления из пункта Б
	Время хода по тяговому плечу БА
	Время прибытия в пункт А
	Время стоянки А
	№ поезда
	Увязка по станции Б
	№ поезда
	Время отправления из пункта А
	Время хода по тяговому плечу АВ
	Время прибытия в пункт В
	Время стоянки в пункте В
	Время отправления из пункта В
	Время хода по тяговому плечу ВА
	Время прибытия в пункт А
	№ поезда
	Увязка по станции В
	№ поезда

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Приложение 5 – Приложение В  График оборота локомотива.

	Количество локомотивов
	Количество часов, в сутках

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1
	

	2
	

	3
	


















Приложение 6 - Приложение Г - Расчет фонда оплаты труда.
Таблица Г.1 Расчет фонда оплаты труда работников  участка ….

	Профессия, должность
	Разряд
	Количество, чел
	Часовая тарифная ставка, (руб.)
	Основная заработная плата (руб.)
	Доплаты
	Итого заработная плата одного работника в месяц
	Всего заработная плата в год

	
	
	
	
	
	Сдельный приработок
20%
	Премия -30%
	Праздничные
2,2%
	Итого доплат
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого рабочие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого руководители
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Приложение 7 – Приложение Д  План расходов участка ремонта.
Таблица Д.1-План расходов участка ремонта
	№ статей расходов
	Наименование статей расходов
	                        Элементы      затрат
	
	Всего затрат, руб.

	
	
	
	Материальные затраты
	
	

	
	
	Оплата труда, руб.
	Отчисления на соц.  Нужды, руб.
	Материалы, руб.
	Топливо, руб.
	Электроэнергия, руб.
	Амортизация, руб.
	Вода ,руб.
	Капитальный ремонт, руб.
	Прочие нематериальные затраты, руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Прямые  производственные расходы

	6102
	Текущий ремонт электровозов, работающих в грузовом движении
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	+

	
	Итого
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	+

	Продолжение  Таблица Д.1
Общепроизводственные расходы


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	0761 
	Охрана труда и производственная санитария
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+

	0765 
	Содержание и эксплуатация оборудования
	
	
	+
	
	+
	
	
	+
	+
	+

	0768

	Содержание и текущий ремонт зданий и сооружений
	
	
	+
	+
	+
	
	+
	
	
	+

	0771 
	Амортизация основных производственных средств
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	+

	
	Итого
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
Продолжение  Таблица Д.1
Общехозяйственные расходы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	0785

	Содержание цехового аппарата управления
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	+

	0798
	Подготовка кадров и выплаты, связанные с ней
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+

	0801
	Медицинский осмотр и освидетельствование
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+

	
	Итого
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	+
	+

	
	Всего
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
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