
Практическая работа  (пример)
Контроль температурного режима в плетях бесстыкового пути
Цель: научиться заполнять журнал, определять фактическую температуру в плети по подвижкам и принимать соответствующие мероприятия
Оборудование: калькулятор.
Порядок выполнения работы
Исходные данные: подвижки в соответствием со своим количеством «маячных» шпал, длина плети L = 1100 м
из предыдущей работы: 
температура закрепления на постоянный режим работы tзак = +37 0С
начало плети  30 км, пикет 7+ 64 м
номер плети по проекту 14л
значение и раскладка уравнительных рельсов с зазорами при закреплении на постоянный режим работы.
По ходу выполнения работы заполнять журнал
1. На основании исходных данных в масштабе 1:10000 (1 см 100 м) вычертить раскладку плети и уравнителе (уравнители можно не в масштабе) с расстановкой длин и зазоров
2. В соответствии с привязкой начала плети расставить километраж и пикетаж и определить конец плети занести в журнал
3. Расставить «маячные» шпалы
4. Нанести риски в створе с «маячными» шпалами и показать подвижки (смещая риски по плети в соответствии с направлением)
5. Определить суммарную подвижку внутри пикета с учетом знака («+» - растянутая зона, «-» - сжатая)
6. Определить изменение температуры в нутрии пикета


где Δl - измеренное фактическое удлинение («+») или укорочение («–») (суммарная подвижка внутри пикета) мм;
7. Определить фактическую температуру внутри каждого пикета


8. Назначить мероприятия для приведения конструкции бесстыкового пути в безотказное состояние
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