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§ Основные геометрические размеры СП




О – центр СП, точка пересечения осей сходящихся (расходящихся) путей;	
lo – длина остряка;
МЦК – математический центр крестовины;
m – передний вылет рамного рельса, расстояние от стыка рамного рельса до острия остряка;
ао – расстояние от острия остряка до центра СП;
а – расстояние от стыка рамного  рельса до центра СП;
bо – расстояние от центра СП до МЦК;
q – расстояние от МЦК до хвостового стыка крестовины;
b – расстояние от центра СП до хвостового стыка крестовины;
LТ – теоретическая длина СП, расстояние от острия остряка до МЦК;
Lп – полная длина СП, расстояние от стыка рамного рельса до хвостового стыка крестовины;
Е – ширина междопутья;

 - предельный столбик.
Предельный столбик показывает место остановки первого (последнего) вагона (локомотива) по направлению к СП со стороны сходящихся путей (для обеспечения безопасности движения). Устанавливается на середине междопутья где его величина составит 4100 мм.
Ширина междопутья промеряется как расстояние между осями соседних путей (практически как расстояние между одноименными рельсовыми нитями).
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