§ Уплотнение грунтов в теле насыпи

Уплотнение грунтов в железнодорожных насыпях является важнейшим технологическим процессом, от качества которого зависит долговечность и прочность земляного сооружения и как следствие безопасность движения поездов.
Отсыпка грунта в тело насыпи производится послойно с тщательным уплотнением каждого слоя.
В процессе производства работ не допускается переувлажнение или пересыхание уплотняемых грунтов. При интенсивных дождях отсыпку насыпей из глинистых грунтов прекращают.
Переувлажненный в отдельных местах грунт до начала работ должен быть подсушен и уплотнен или удален.
В летнее время при высоких температурах воздуха допускать высыхания грунта нельзя, поэтому разрыв во времени между отсыпкой и уплотнением грунта должен быть минимальным. Маловлажные грунты необходимо увлажнять.
Выбор типа грунтоуплотняющей машины зависит от вида грунтов и их влажности, толщины отсыпаемого слоя, а также температуры наружного воздуха.
Уплотнение грунта катками рекомендуется производить на захватках длиной не менее 200 м при кольцевой схеме (при возможности разворота на теле насыпи) и не менее 25 м при челночной.


Схема прикатки бровочной части при кольцевой схеме

Уплотнение грунта пневмокатками во избежание «сползания» машины на откос следует начинать не ближе 1,5 м от бровки с постепенным приближением к откосу при каждом последующем проходе вплоть до 0,5 до бровки. В дальнейшем уплотнение грунта производится от краев к середине насыпи.


Схема уплотнения тела насыпи при кольцевой схеме



Схема уплотнения тела насыпи при челночной схеме

Каждый последующий проход грунтоуплотняющей машины по одному и тому же следу необходимо осуществлять после того, как вся площадь уплотняемого слоя будет перекрыта следами предыдущих проходов. При этом смежные следы должны перекрываться друг другом на 0,1 - 0,2 м. Особое внимание следует уделять уплотнению грунта на участках въездов, съездов и концевых участках захваток.
Для создания уплотненных откосов насыпей рекомендуются два способа:
- уплотнение грунтов насыпей по всей ширине грунтоуплотняющими машинами, позволяющими уплотнять бровочную часть насыпи, не нарушая требований техники безопасности;
- временное уширение насыпи сверх проектного очертания на величину не менее 0,5 м с каждой стороны с последующей срезкой рыхлого грунта.
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