Форма ПУ-30 «Книга записи результатов осмотра искусственных сооружений» 

Студент должен:
        Уметь  заполнять книгу осмотра, производить  необходимые замеры. 
       Знать какие данные  заносятся в книгу осмотра ПУ-30,  места  и сроки промеров.

 Книги ф. ПУ-30 ведутся мостовым (тоннельным) мастером и бригадиром по искусственным сооружениям и выдаются им под расписку начальником дистанции пути. Заместитель начальника дистанции пути по инженерным сооружениям также ведет книгу ф. ПУ-30. 
Записи в книге делаются после каждого осмотра сооружения. 
Запись о каждой неисправности вносятся с указанием количества (объема) неисправных частей. В случае полного устранения дефекта, в графе "отметка об устранении" указывается только дата исправления, а при неполном - дата исправления и объем выполненных работ. 
При отсутствии в сооружении неисправностей в графе "обнаруженные неисправности", указывается: "нет". 
Если имеющиеся неисправности устранены не полностью или вовсе не устранены, то запись о них возобновляется в каждом новом месяце при очередном осмотре сооружения. 
Книгу проверяет и подписывает ежеквартально начальник дистанции пути или его заместитель.

 	Форма ПУ-32 «Ведомость оценки состояния рельсовой колеи по данным проверки путеизмерительным вагоном (путеобследовательской станцией)»
Студент должен:
Уметь определять на пути место выявленных  вагоно- путеизмерителем (ПС) неисправностей.
Знать условные обозначения, применяемые в ведомостях вагона-путе-измерителя.

По результатам контрольной про верки рельсовой колеи в отчётном месяце путеизмерительный вагон составляет ведомость ф. ПУ-32 для каждой дистанции пути по километрам, вошедшим в участок проверки. Ведомость составляется автоматически бортовой автоматизированной системой путеизмерительного вагона и распечатывается в четырёх экземплярах: для дистанции пути, службы пути, дорожного центра диагностики путевого хозяйства и отдела пути отделения дороги. 
В ведомости показывается оценка состояния геометрических параметров рельсовой колеи каждого проверенного километра в баллах и качественная, вычисляемая по количеству выявленных на этом километре отступлений II, III и IV степени - после проведения разрешённой корректировки результатов измерения (контроля). 
Справа от номера километра, на котором была произведена корректировка, ставится значок "+".  Значок 	"*"	слева от номера километра ставится в том случае если на данном километре действующая скорость движения 60 км/ч и менееэ 
Значок "!" ставится возле номера километра с установленной скоростью 60 км/ч, с возможным ограничением скорости до 50 км/ч по отступлениям К 60 и К 100. 
По графам 2-10 и 12 по каждому линейному участку и в целом по дистанции пути в ведомости подсчитываются итоги. Наряду с ними, по участку выводится средний балл, полученный делением итога по графе 12 на протяжение проверенного пути. 
Так же определяется средний балл на 1 км каждого проверенного пути и по дистанции в целом, которые показываются на лицевой стороне ведомости. Там же показывается и распределение километров по их оценке. 
В графе 2 указывается протяжение километра, в графах 3-8 даются данные по каждому виду отступлений. 

В графе 10 указывается сочетание отступлений в плане III или IV степеней с перекосами или просадками III или IV степеней; три и более смежных отступления в плане III степени на длине 75 м и менее; смежные отступления по уровню в разные стороны (по форме аналогичные перекосу) на длине более 20 м до 30 м с амплитудой, равной удвоенному значению отступления III степени; несоответствие уклона отвода возвышения наружной рельсовой нити кривой максимально допускаемой скорости движения поездов; превышение скорости нарастания непогашенного ускорения более 0,6 м/см3 или величины непогашенного ускорения более 0,7 м/с2 при несовпадении отводов возвышения и кривизны в кривой, несоответствие уклона отвода ширины колеи по максимально допускаемой скорости, К60 количество отступлений второй степени на километре более 60 штук (перекосы, просадки, углы, уровень), К100 количество отступлений второй степени на километре более 100 штук с учетом ширины колеи, Ш 10 количество отступлений третьей степени на километре по ширине колеи более 10 штук. 
В графе 11 указывается качественная оценка километра 
В графе 13 указывается: номер пикета, на котором обнаружено отступление IV степени (или приравненное к IV степени), приведшее к неудовлетворительной оценке километра; наименование и величина отступления, а также условное обозначение режима оценки пути (значок "С" обозначает выход из режима оценки по координатам ПЧ, значок "?" обозначает смешанную оценку по двум режимам по координатам ПЧ и без координат ПЧ), скорость и код предупреждения, влияющего на качественную оценку (в конце таблицы приводится расшифровка кода предупреждения) 
В случае ограничение на километре скорости в графе 13 указывается величина такой скорости. 
Все условные обозначения ("+", "*", "е", "?", и"!" ) перечисляются в конце ведомости. 
При рабочей проверке состояния рельсовой колеи путеизмерительным вагоном ведомость оценки пути формируется, но может выдаваться по желанию дистанции пути без учёта или с учётом корректировки. 
В дистанцию пути передаётся оригинал графической диаграммы про верки пути по каждому километру для принятия мер по устранению обнаруженных отступлений и планирования работ. 
В нижней части лицевой стороны и каждой страницы по километровой ведомости 
указывается: 
- номер программной версии оценки рельсовой колеи; 
- номер путеизмерительного вагона; 
- дата и время распечатки данной ведомости. 


Форма ПУ-35 «Журнал обходчика железнодорожных путей и искусственных сооружений»

Студент должен:
               Уметь  заполнять книгу осмотра. 
       Знать какие данные  заносятся в книгу осмотра ПУ-35, сроки и порядок проведения осмотров.

Журнал ведется обходчиком железнодорожных путей и искусственных сооружений и предназначен для учета времени его работы, записи о неисправностях пути, искусственных сооружений и земляного полотна, обнаруженных во время дежурства, а также объеме выполненных им в порядке ухода за закрепленным участком. 
Журнал проверяет бригадир пути, и после исправления замеченных обходчиком неисправностей делает в журнале соответствующую отметку. 
Использованные книги хранятся в конторе дорожного мастера линейного участка. 

