Тема: Эколого-экономические показатели оценки производственных процессов на железнодорожном транспорте. 

Задание: Переписать полностью тему в тетрадь, знать к следующей паре и повторить предыдущие темы, буду спрашивать.

	Показатели оценки производственных процессов по классификационным признакам можно объединить в несколько групп:                                                                                                             - По свойствам - экономические, экологические и показатели безопасности;                                                - По способу выражения - выражающиеся размерными единицами, безразмерные, стоимостные;                                                                                                                                                                      - За применением - базовые, относительные;                                                                                                                      - За стадией определения - проектные, производственные, эксплуатационные. 

Экономические показатели характеризуют общую стоимость природных ресурсов, используемых в производстве, стоимость природных ресурсов на единицу выпускаемой продукции, величину платы за загрязнение окружающей природной среды выбросами, стоками, отходами и т.д., расходы на природоохранные мероприятия и возмещения убытков.

Экологические показатели характеризуют уровень вредных воздействий на окружающую среду в результате изъятия из него природных ресурсов и загрязнения окружающей среды выбросами, стоками, отходами. К экологическим показателям относятся также количество и концентрация вредных веществ в выбросах, стоках и отходах, а также вероятность аварийных выбросов, стоков, отходов при функционировании производства.

Количественные, стоимостные и относительные показатели использования природных ресурсов и загрязнение окружающей природной среды можно определить с помощью уравнений материального и энергетического балансов.

Относительные производственные показатели оценки загрязнения окружающей среды определяется по формулам:
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где кк.р, квик, кст, квiдх - коэффициенты соответственно полезного использования природных ресурсов, загрязнение атмосферы, водных бассейнов, почвы;                                                                      mci, mкр, mвик, mст, mвiдх - количество природных ресурсов, используемых при производстве определенного вида продукции, масса природных ресурсов, которые перешли соответственно в выбросы, стоки и отходы.

Степень очистки выбросов, стоков и отходов от вредных веществ характеризует чистоту, экологичность технологического процесса и предприятия.

Степень чистоты производственных процессов можно оценить с помощью безразмерных коэффициентов:
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                                                                    Материалоемкость изделий оценивается таким коэффициентом:
[image: image3.jpg]


                                                                                                                                             где mм.с - материалоемкость выпускаемой продукции; mст - материалоемкость эталонного образца выпускаемой по современным технологиям.
Более полным является показатель удельной материалоемкости, который учитывает производительность изделия, срок его эксплуатации, расход материалов на изготовление и на запасные части в течение срока эксплуатации:

[image: image4.jpg]Mg My,

N-T




где mвит - расход материалов на изготовление изделия;                                                                                      mз.ч - расход материалов на запасные части в течение срока эксплуатации изделия;                                                                                                                                                     N - производительность изделия;                                                                                                                                  Т - срок эксплуатации изделия.

На показатель материалоемкости технологических процессов влияет уровень использования отходов производства квiдх:
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                                                                                                                                                   где Мвиквiдх - масса отходов, используемых во производстве для изготовления неосновной продукции;                                                                                                                                                                Мвiдх - общая масса отходов, образующихся при изготовлении основной продукции.
Для эколого-экономической оценки конкретных видов производств или предприятий в целом используются следующие показатели:                                                                                                                           I) коэффициент общественной полезности производства п-й продукции:
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                                                                                                                                      где Qкор - полезный эффект функционирования предприятия для общества;                                                Ркор ~ негативное влияние функционирования предприятия на окружающую природную среду;                                                                                                                               Звир - расходы на производство и предотвращения негативного воздействия на окружающую среду;
2) коэффициент общественной полезности эксплуатации изделий, выпускаемых предприятием:
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                                                                                                                                           где Qс, Рс - соответственно красный и отрицательный эффекты вследствие эксплуатации изделий;                                                                                                                                                                           Зс - расходы на эксплуатацию и предотвращения негативного воздействия на окружающую среду;
3) коэффициенты негативного влияния на окружающую среду:
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                                                                                                              4) коэффициент ресурсоемкости производства:
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                                                                                                               где Rn- количество природных ресурсов, используемых для выпуска и эксплуатации продукции;
5) обобщенный коэффициент эколого-экономической оценки производства продукции и эксплуатации:
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