[bookmark: _GoBack]Практическое занятия -  Вычерчивание резьбовых  стандартных крепежных изделий

Цель: - закрепить знания и навыки по изображению и правилам нанесения обозначений стандартной резьбы;
- ознакомиться с обозначением стандартных резьбовых изделий;
- научиться выполнению чертежей резьбовых крепежных изделий по их действительным размерам.

Содержание: - на листе формата А4 построить по действительным размерам  изображения трех крепежных резьбовых изделий: болта, шпильки, гайки, заданных своими условными обозначениями.
Задание выдается  преподавателем.
Образец работы приведен на рисунке 16.

Требования к заданию и рекомендации по выполнению
Для успешного выполнения этого задания необходимо внимательно прочитать §60 [3], изучить ГОСТ 2.311-68. 

Алгоритм выполнения:

1 На листе формата А4 (297х210) выполните внутреннюю рамку (слева – 20мм, с других сторон – 5мм).
2 Выполните рациональную компоновку чертежа, наметив место для изображения изделий и написания чертежным шрифтом № 7 их условного обозначения.
3 Начертите изображение болта, гайки в двух видах (вид спереди и слева), шпильки (вид спереди) по указанным размерам в масштабе 1:1. Проставьте размеры, обозначьте резьбу.
4 Вычерчивая вид слева болта и гайки (правильный шестигранник), повторите приемы деления окружности на равные части с помощью циркуля или угольников.
5 В нижнем правом  углу листа  напишите чертежным шрифтом № 5 или №7  фамилию, инициалы и  номер группы.
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