Лабораторная работа
«Исследование нивелирования»

Ход работы.

1. Нарисовать нивелир и указать его составные части.

2. Написать установку прибора в его рабочее положение.

3. Сослать необходимые проверки нивелира

4. Провести нивелировку способом «из середины».

5. Обработка результатов.

6. Сделать вывод по работе.

Нивелир
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Составные части нивелира.

1. Подставка и отверстии с резьбой.

2. Три подъемочных винта.

3.Подстроечный винт сетки нитей.

4. Корпус.

5. Наводящий винт.

6. Круглый уровень.

7. Подстроечный винт цилиндрического уровня.

8. Зрительная труба.

9. Окуляр.

10. Объектив.
11. Цилиндрический уровень.

12. Винт фокусировки изображения.


Установка прибора в рабочее положение.

1. Устанавливаем штатив в рабочее положение.

2. Устанавливаем круглый уровень.

3. Устанавливаем цилиндрический уровень с помощью винтов.

4. Настраиваем окуляр, чтобы четко была видна сетка нитей.

Проверка нивелира.

1. Внешний осмотр.

2. Проверка круглого уровня.

При этой проверке проверяется положение параллельности центральной оси круглого уровня и центральной оси нивелира. Подъемными винтами вывести круглый уровень и повернуть  нивелир на 180º.Если при этом пузырек уровня вышел за пределы, то проводим регулировку уровня винтами.

Определение наклона сетки нитей зрительной трубы. Закрепить нивелир на штативе и настроить его уровни. Навести зрительную трубу на точку, и совместить изображение точки с концом горизонтальной нити сетки, и вращая нивелир наводящим винтом проследить схождение точки, если  схождение превышает 4 толщины  нити, то нужно провести регулировку.
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Установить нивелир между двух реек, точно по середине. Расстояние между рейками 40-70 м. Привести прибор в рабочее положение и снять отсчеты от 1-ой и 2-ой рейки.Перенести прибор на 4 метра в сторону от 2-ой рейки.
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Привести прибор в рабочее положение и снять отсчет точки (а1), а затем с другой (в1).
Нивелировка способом «из середины»
	Отсчет
	Превышение
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Н1 = (100+N),325

hв1 = аг – вг
hв2 = ак – вк 

ак - аг = 4800 ± 4

hср = hв1 + hв2
                 2

Н2 = ГП  - С2

ГП = Н1 + а2 
Н3 = Н1 + hср

	Отсчет
	Превышение

	Ст
	№т
	а
	в
	с
	hв
	hср
	ГП
	Н1м

	
	1
	1455
6255
	
	
	-0,17
	
	
	128,325

	1
	2
	
	
	1470
	
	
	129,780
	128,310

	
	3
	
	1472_
6272
	
	-0,17
	
	
	128,308


hв1 = аг – вг = 1455 – 1472 = -0,017(м)
hв2 = ак – вк = 6255 – 6272 = -0,017(м)
ак - аг = 6255 – 1455 = 4800 (проверка)
hср = hв1 + hв2  = -0,017 + (-0,017) = -0,017
                 2                        2
ГП = Н1 + а2 = 128,325 + 1,455 = 129,780

Н2 = ГП  - С2 = 129,780 – 1,470 = 128,310
Н3 = Н1 + hср = 128,325 + (-0,017) = 128,308

	Отсчет
	Превышение

	Ст
	№т
	а
	в
	с
	hв
	hср
	ГП
	Н1м

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	


hв1 = аг – вг = 
hв2 = ак – вк = 
ак - аг = 
hср = hв1 + hв2  = 
                 2                        

ГП = Н1 + а2 = 

Н2 = ГП  - С2 = 
Н3= Н1 + hср = 
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