Лекция 18. Основы работы импульсных и цифровых устройств
Виды импульсных сигналов и их основные параметры
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В импульсных устройствах обрабатываются дискретные во времени электрические сигналы, то есть сигналы, действующие в течение определенного времени.
К таким сигналам относятся:
1. прямоугольные импульсы
2. трапецеидальные сигналы - реальные сигналы близки K трапецеидальным
3. треугольные, или пилообразные, или линейно возрастающие, линейно убывающие
4. экспоненциальные сигналы
Реальные сигналы приближаются к рассмотренным.











Основные параметры импульсных сигналов
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Потенциальные сигналы могут иметь два или более числа уровней и продолжаться во времени сколь угодно долго. 
Устройство, работающее с импульсными сигналами это чисто импульсное устройство, Устройство обрабатывающее потенциальные сигналы - это потенциальное устройство.
Универсальное устройство обрабатывает импульсно-потенциальные сигналы.
Линейные элементы импульсных устройств
Для формирования импульсных сигналов используют простейшие формирующие цепи на основе R, L, С элементов.
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Для укорочення входного импульса может быть использована простейшая дифференцирующая RC цепочка. Это все для идеальной цепочки.
В реальной цели необходимо учитывать выходное сопротивление генератора..
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Линия задержки
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линия задержки - это линейный четырехполосник, на выходе которого сигнал воспроизводится без искажения формы сигнала с задержкой во времени.
[image: Pasted image 20250220131824.png]
[image: Pasted image 20250220131924.png]
Для неискаженной передачи сигналов необходимо, чтобы как по входу.
так и по выходу ЛЗ была согласована по волновому сопротивлению.
Rвx = 600, 1200 Ом минимум
ЛЗ также может быть использована как для укорочения, так и для расширения импульсных сигналов.
Задание
Написать опорный конспект по темам + все рисунки и диаграммы:
1. Виды импульсных сигналов и их основные параметры
2. Основные параметры импульсных сигналов
3. Линейные элементы импульсных устройств
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