Выполнил_________________
Студент группы____________
Тема:  Определение вредного воздействия шума на организм человека.
Цель работы: Ознакомится с устройством, определить уровень шума вблизи и на расстоянии от него.
Цель: Понимание, как материалы кабины защищают от шума.

Вариант № 1. Рабочие места в кабинах для тепловозов (80 децибел)
Профессия: Помощник машиниста тепловоза.

Проверка соответствия норме.
Условие:

Уровень шума снаружи кабины тепловоза, рядом с двигателем, составляет 100 дБА. Кабина имеет многослойную стенку:

1. Внешняя стальная обшивка ослабляет шум на 25 дБ.
2. Слой звукопоглощающего материала внутри стены ослабляет шум на 15 дБ.
3. Внутренняя обшивка и уплотнители окон/дверей ослабляют шум еще на 10 дБ.

Вопрос:

1. Рассчитайте уровень шума, который останется внутри кабины, если снаружи 100 дБА.
2. Соответствует ли полученный уровень нормативу в 80 дБА?

Решение:










Вывод: 




Выполнил_________________
Студент группы____________
Тема:  Определение вредного воздействия шума на организм человека.
Цель работы: Ознакомится с устройством, определить уровень шума вблизи и на расстоянии от него.
Вариант № 2.
Учёт нескольких источников шума внутри

Профессия: Инженер-эколог (оценка условий труда) или машинист-инструктор.
Цель: Понимание, что общий шум складывается из нескольких источников.

Условие:
Внутри кабины тепловоза работают собственные источники звука:

· Система охлаждения и вентиляции: 68 дБА
· Радиопереговорное устройство на средней громкости: 65 дБА
· Контрольно-измерительные приборы (гул): 60 дБА
· Шум, проникший с улицы после ослабления (из Задачи 1): 50 дБА

Вопрос:

1. Рассчитайте суммарный уровень шума в кабине от всех источников.
2. Превышает ли он допустимые 80 дБА?

Решение:
Складываем уровни звука от источников последовательно, используя логарифмическое сложение (или приближенный метод).







Ответ: Суммарный уровень шума в кабине  дБА. Это ________ норматива в 80 дБА.

Вывод: 




Выполнил_________________
Студент группы____________
Тема:  Определение вредного воздействия шума на организм человека.
Цель работы: Ознакомится с устройством, определить, уровень шума вблизи и на расстоянии от него.
Вариант № 3. В служебных помещениях вагонов (60 децибел)

Базовый расчёт. Служебный отсек начальника поезда
Профессия: Начальник поезда,
Условие:
В служебном помещении вагона установлен кондиционер с уровнем звукового давления 55 дБ. Также работает блок телеметрии с шумом 50 дБ. Стены и перегородки помещения ослабляют внешние шумы (от колес, гудков) на 25 дБ. Измеренный уровень шума в соседнем пассажирском салоне — 75 дБ.
Рассчитайте, будет ли общий шум в служебном помещении укладываться в допустимые 60 дБ. Влиянием других источников пренебречь.

Решение (пошаговое):

1. Снижение внешнего шума: Шум из салона, проникающий через преграду: 

2. Сложение шумов от трех источников внутри:

· Кондиционер: 55 дБ
· Телеметрия: 50 дБ
· Внешний шум (после ослабления): 50 дБ


3. Складываем попарно, используя правило сложения децибел (логарифмическое):






Ответ: Расчётный уровень шума в помещении составляет примерно _________ дБ, что меньше/больше допустимых 60 дБ. Норма  соблюдается?





Выполнил_________________
Студент группы____________
Тема:  Определение вредного воздействия шума на организм человека.
Цель работы: Ознакомится с устройством, определить уровень шума вблизи и на расстоянии от него.
Вариант №4. Служебное купе проводника
 Проверка соответствия нормативам

Профессия: Акустик, Специалист по сертификации подвижного состава.
Условие:
Вы проводите сертификационные испытания нового служебного купе проводника. Измерения показали уровни шума от отдельных источников до установки звукопоглощающих панелей:
· Система вентиляции: 58 дБ
· Гул от ходовой части через пол: 62 дБ
· Разговор в соседнем купе (через перегородку): 65 дБ
Коэффициент звукоизоляции (ослабления) пола составляет 20 дБ, перегородки — 22 дБ.

1. Рассчитайте ожидаемый общий уровень шума в купе.
2. Определите, на сколько децибел необходимо снизить шум самого громкого проникающего источника, чтобы достичь нормы в 60 дБ.
Решение:
1. Шум после ослабления преградами:
· От ходовой части: 
· Из соседнего купе: 
· Вентиляция: 58 дБ (источник внутри)
2. Сложение шумов:




Итого: __________ дБ.
3. Анализ: Норма (60 дБ) соблюдена? Да/нет__________
[bookmark: _GoBack] Но если бы норма была 55 дБ, самым громким проникающим источником был бы шум из ________________________________________________________________. Чтобы общий шум опустился до 55 дБ, нужно было бы :_____________________________________________________________________

Ответ: Ожидаемый общий шум — _________ дБ. Чтобы уложиться в гипотетическую более строгую норму, потребовалось бы снижение шума от вентиляции.
