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[bookmark: _Toc29988135][bookmark: _Toc29989565][bookmark: _Toc31799394]Условия производства работ
	Периодичность
	1-5 класс

	
	 1 раз в год

	Порядок выполнения
	в порядке текущей эксплуатации

	
	со снятием напряжения

	
	с перерывом связи


[bookmark: _Toc29988136][bookmark: _Toc29989566][bookmark: _Toc31799395]Средства защиты, монтажные приспособления, средства измерений, средства технологического оснащения, испытательное оборудование, инструменты и материалы.
Инструмент, материалы, принадлежности и монтажные приспособления: резервная радиостанция, пульт ПУС, тиски пломбировочные, пломбы.
Измерительные приборы: мультиметр.
Средства защиты: специальная одежда, специальная обувь, диэлектрический ковер, запрещающие плакаты «Не включать! Работают люди», ручной изолирующий инструмент (набор отверток, гаечные ключи), указатель напряжения.
Сигнальные принадлежности: не требуются.
[bookmark: _Toc29988137][bookmark: _Toc29989567][bookmark: _Toc31799396]Подготовительные мероприятия
Открыть ЕСМА «Учет ресурсов», модуль ГТП-2, закладка «Работы пользователя», убедиться в наличии листа регистрации (ЛР ГТП) на данную работу (при наличии мобильного терминала с установленным на нем ПО Мобильного клиента ЕСМА действие по загрузке ЛР ГТП произвести с использованием данного ПО).
Получить в КРП проверенную радиостанцию из резерва.
Работа выполняется с перерывом связи во время предоставленного по заявке технологического окна. Перед началом работ электромеханик обязан убедиться в наличии согласованного перерыва связи и запросить у ДСП (ДПП) и ДНЦ (при наличии подключения радиостанции к каналу ЛДС) разрешение на производство работ по замене радиостанции, сделать запись в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети формы ДУ-46 (на охраняемом ж.д. переезде в ПУ-67) о начале работ, получить разрешение дежурного по станции (при работе с радиостанцией СРС - дежурного по горке, маневрового диспетчера или другого причастного пользователя стационарной маневровой радиостанции, при работе на ж.д. переезде дежурного по переезду) и других оперативных дежурных смежных хозяйств, при необходимости.
Получить целевой инструктаж по охране труда о мерах безопасности при выполнении работ, связанных с нахождением на железнодорожных путях (при необходимости).
Убедиться в наличии оформленного установленным порядком предупреждения для локомотивных бригад (при необходимости оформления выдачи предупреждения).
Проверить наличие и исправность приспособлений, документации (при наличии мобильного терминала с установленным на нем ПО Мобильного клиента ЕСМА использовать документацию, прилагаемую к данному ЛР ГТП). 
Убедиться в отсутствии факторов, влияющих на безопасность проведения работ.
Получить разрешение сменного инженера ЦТО/ЦТУ на выполнение работ.
Осмотреть и подготовить рабочее место, привести его в порядок, убрать мешающие работе предметы.
Сделать запись в оперативном журнале с указанием времени начала работ.
Сделать отметку в ЛР ГТП о времени начала выполнения работы (при наличии мобильного терминала с установленным на нем ПО Мобильного клиента ЕСМА отметку в ЛР ГТП произвести с использованием данного ПО).
[bookmark: _Toc29988138][bookmark: _Toc29989568][bookmark: _Toc31799397]Обеспечение безопасности движения поездов
Работа проводится по согласованию с дежурным по станции (ДСП), поездным диспетчером (ДНЦ) (для случая участка движения с диспетчерской централизацией), другим оперативным дежурным персоналом (диспетчер ЭЧ, ШЧ и т.п.) с записью в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств сигнализации централизации и блокировки, связи и контактной сети ДУ-46.
Обеспечить отсутствие влияния выполняемых работ на безопасность движения поездов в зависимости от местных условий.
[bookmark: _Toc29988139][bookmark: _Toc29989569][bookmark: _Toc31799398]Обеспечение требований охраны труда
Выполнять работу в спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми для выполнения работы исправными СИЗ.
К работе по техническому обслуживанию допускается электротехнический персонал, знающий технологию выполнения работ и обладающий необходимыми навыками, прошедший обучение и проверку знаний правил по охране труда и электробезопасности, в соответствии с действующими в подразделении нормативными документами. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии факторов, влияющих на безопасность проведения работ.
Перед началом работ необходимо проверить исправность инструмента, средств индивидуальной защиты, спецодежды. В случае обнаружения неисправностей, при невозможности их оперативного устранения, работник должен немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю или старшему смены ЦТО/ЦТУ. Использование неисправных инструментов и приспособлений, средств индивидуальной защиты, спецодежды не допускается.
При производстве работ соблюдать требования эксплуатационно-технической документации на оборудование и используемые приборы, меры безопасности при выполнении работ. 
Докладывать сменному инженеру ЦТО о прибытии на место, смене участка работ и т.д. Передвигаться по установленным маршрутам служебного прохода.
Проходить к месту работы и обратно в пределах железнодорожных станций по установленным маршрутам служебного прохода с учетом местных условий.
При переходе через путь перед составом необходимо помнить о возможном приведении состава в движение, а также о движении поездов по соседнему пути.
[bookmark: _Toc29988140][bookmark: _Toc29989570][bookmark: _Toc31799399]Технология выполнения работ
7.1. [bookmark: _Toc29988141][bookmark: _Toc29989571]Осмотреть радиостанцию на наличие пломб и бирок.
7.2. Проверить конфигурационные данные заменяемой радиостанции, для этого:
В исходном состоянии на цифровом индикаторе блока ЦАУ должна высвечиваться надпись «РС-46».
Нажать клавишу «С» на клавиатуре блока ЦАУ. На цифровом индикаторе ЦАУ высветится «С._». Вводим с клавиатуры номер параметра, который требуется просмотреть, например 12. На экране появится «С.12.00», где 00 – запрограммированное значение этого параметра. Сравниваем его с нужным значением по таблице конфигурационных параметров в паспорте поездной (станционной) радиосвязи. Если значение просматриваемого параметра соответствует табличному, то нажимаем клавишу «*». На цифровом индикаторе ЦАУ высветится «С._», после чего можно перейти к следующему параметру. 
После окончания просмотра всех конфигурируемых параметров необходимо два раза нажать клавишу «*». На цифровом индикаторе появится надпись «РС-46».
7.3. Выключить тумблеры питания «ВКЛ 220 В» и «ВКЛ АКК» на радиостанции. Отключить автоматические выключатели на щите (стойке) распределения питания. С помощью указателя напряжения убедиться в отсутствии напряжения на токоведущих частях. Вывесить запрещающие плакаты: «Не включать! Работают люди». Отключить разъемы, кабели, заземление. 
7.4. Заменить радиостанцию и ПУС. Установить резервную радиостанцию на раме. Первым подключить провод заземления, затем провода, кабели, разъемы. 	
7.5. Убрать запрещающие плакаты «Не включать! Работают люди», включить автоматические выключатели на щите (стойке) распределения питания. Включить радиостанцию, зафиксировать отсутствие сообщений об авариях на индикаторе блока ЦАУ при самотестировании радиостанции. Проверить конфигурацию устанавливаемой радиостанции на соответствие снятым конфигурационным данным, согласно пункту 7.2 настоящей технологической карты.
7.6. Провести проверку работоспособности радиостанции.
7.6.1. Проверка работоспособности блоков радиостанции с ПУС.
7.6.1.1. Перевести ПУС в режим «ОТ.КАН», нажать и удерживать в нажатом состоянии 3 с клавишу «КОНТ» на ПУС. После чего все индикаторы (кроме «ПРД») на ПУС должны светиться в течение 1 с, а затем перестать светиться.
	Если все блоки радиостанции исправны, то ПУС автоматически вернется в режим «ПРИЕМ» (о чем свидетельствует свечение индикатора «ОТ.КАН» на ПУС).
Если какой-либо блок радиостанции неисправен, то по истечении 10 с должен начать мигать соответствующий этому блоку индикатор на ПУС.
Индикаторы неисправных блоков мигают в течение 5 с, затем автоматически отключаются, и ПУС возвращается в режим «ПРИЕМ» (засветится индикатор «ОТ.КАН»).
Соответствие блоков радиостанции и индикаторов приведено в 
Таблице 1.
Таблица 1
	Наименование индикатора
	Наименование блока радиостанции

	«ЛИН»
	АФУ

	«ДСП»
	ЭП

	«ЛОК»
	УПП

	«ЗАНЯТО»
	Второй ПУС


В случае обнаружения неисправности принять меры к её устранению.
7.6.1.2. Проверка основных режимов работы ПУС (режим ПРС).
Опустить микротелефонную трубку в держатель пульта ПУС, при этом должен светиться индикатор «ВКЛ» на передней панели ПУС, все остальные индикаторы должны быть погашены. ПУС находится в режиме «ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ».
7.6.1.3. Нажать клавишу «ОТК.КАН» на ПУС, при этом должен засветиться одноименный индикатор, станция перейдет в режим «ПРИЕМ». 	Нажать повторно клавишу «ОТК.КАН», при этом индикатор «ОТК.КАН» должен перестать светиться и станция возвратиться в режим «ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ».
7.6.1.4. Поднять микротелефонную трубку из держателя ПУС, при этом должен засветиться индикатор «ОТК.КАН». Нажать тангенту микротелефонной трубки, при этом должен засветиться индикатор «ПРД» на лицевой панели первого ПУС и индикатор «ЗАНЯТО» второго ПУС, при его наличии (индикатор «ОТ.КАН» первого ПУС продолжает светиться). Отпустить тангенту микротелефонной трубки», при этом индикатор «ПРД» первого ПУС и индикатор «ЗАНЯТО» второго ПУС должны перестать светиться. Положить микротелефонную трубку в держатель ПУС, при этом индикатор «ОТК.КАН» первого ПУС должен перестать светиться.
7.6.1.5. Микротелефонная трубка должна находиться в держателе ПУС. 	Проверить срабатывание педали (при ее наличии). При первом нажатии на педаль, должен начать светиться индикатор «ОТ.КАН», при втором нажатии и удержании в нажатом положении - индикатор «ПРД», при этом радиостанция включается на передачу («ОТ.КАН» продолжает светиться). После отпускания педали индикатор «ОТ.КАН» должен перестать светиться через 1 мин. В случае если радиостанция работает в диапазоне СРС она всегда находится в режиме «ОТ.КАН», соответственно, после нажатия педали (при наличии) радиостанция сразу включается на передачу.
7.6.2. Проверка работы радиостанции с ПУС (режим СРС).
7.6.2.1. Для радиостанции станционной радиосвязи (РС-46МЦ-19) необходимо проверить, что ПУС переведен в режим «Маневровый». «Маневровый» режим отличается от поездного тем, что радиостанция находится в режиме открытого канала постоянно (светится индикатор ОТ.КАН при положенной трубке в держатель ПУС). 
7.6.2.2. При необходимости переключения режима работы пульта, следует при поднятой трубке нажать одновременно на клавиши 1 и 6, удерживая их в нажатом состоянии 2 секунды (до начала свечения индикаторов 1 и 6). После отпускания клавиш режим работы пульта меняется. 
7.6.2.3. Убедиться в том, что радиоканал не занят переговорами других абонентов. Поднять микротелефонную трубку из держателя ПУС, нажать тангенту микротелефонной трубки, при этом должен засветиться индикатор «ПРД» на лицевой панели ПУС, и голосом вызвать абонента стационарной, возимой или носимой радиостанции, работающей на данной частоте. Отпустить тангенту микротелефонной трубки, при этом индикатор «ПРД» должен перестать светиться. С помощью микротелефонной трубки и громкоговорителя ПУС прослушать голосовой ответ. Провести радиотелефонные переговоры с оценкой их качества.
7.6.3. Проверка вызова ДСП и приема вызова от ДСП соседней станции, а также с дежурным по переезду (только для радиостанций ПРС).
ВНИМАНИЕ! Для радиостанций зонной симплексной сети ПРС данный пункт ТНК выполняется только при условии устойчивой радиосвязи на проверяемом участке (перегоне).
ВНИМАНИЕ! При отсутствии сменного дежурства ДСП на соседней станции и наличия подключения к ЛДС прием вызова ДСП от соседней станции выполнять через работника ДЦУП с подключением соседней станции по линейному каналу.
ВНИМАНИЕ! Проверка радиосвязи с ДПП производится только при наличии дежурства на переезде и расположения переезда в зоне действия данной радиостанции. 
7.6.3.1. Поднять микротелефонную трубку из держателя ПУС, при этом должен засветиться индикатор «ОТК.КАН». Убедиться в том, что радиоканал не занят переговорами других абонентов.
Нажать и отпустить клавишу «ДСП» на передней панели ПУС, при этом должен засветиться индикатор «ДСП», из громкоговорителя и микротелефонной трубки раздаться звуковой сигнал вызова ДСП длительностью от 1 до 2 с (в зависимости от установок конфигуратора «С22»).
Рекомендуется устанавливать параметр С20 (вызов ЛОК), С21 (вызов ДНЦ), С22 (вызов ДСП) в значение «02», что соответствует длительности вызова 2 секунды. 
Дождаться окончания сигнала, получить ответ от радиостанции соседней станции.
Нажать тангенту микротелефонной трубки, при этом должен засветиться индикатор «ПРД» на лицевой панели ПУС, и голосом вызвать ДСП соседней станции. Отпустить тангенту микротелефонной трубки, при этом индикатор «ПРД» должен перестать светиться. С помощью микротелефонной трубки и громкоговорителя ПУС прослушать голосовой ответ (при наличии дежурства ДСП на соседней станции).
По завершению переговоров положить микротелефонную трубку в держатель ПУС. Убедиться в том, что все индикаторы, за исключением «ВКЛ», погашены.
7.6.3.2. При проведении проверки по п. 7.6.3.1. попросить ДСП соседней станции послать сигнал вызова ДСП. Убедиться, что микротелефонная трубка установлена в держатель ПУС. 	При получении сигнала вызова должны засветиться индикаторы «ОТ.КАН», «ДСП» и должен прослушиваться тональный сигнал в громкоговорителе ПУС. 
7.6.3.3. Повторить пункты 7.6.3.1.-7.6.3.2. для проверки качества радиосвязи с дежурным по переезду (при наличии).
7.6.4. Проверка вызова машиниста локомотива и приема вызова ДСП от машиниста локомотива (только для радиостанций ПРС).
ВНИМАНИЕ! Ввиду наличия на железных дорогах ОАО «РЖД» малодеятельных участков обращения железнодорожных подвижных единиц, оборудованных устройствами поездной радиосвязи, данная работа выполняется только на объектах железнодорожных линий с интенсивным движением. Перечень данных объектов должен быть утвержден руководителем Дирекции связи. 
ВНИМАНИЕ! Для радиостанций зонной симплексной сети ПРС данный пункт ТНК выполняется только при условии устойчивой радиосвязи на проверяемом участке (перегоне).
7.6.4.1. Убедиться в наличии локомотива на участке проверки действия ПРС через ДСП или электромеханика связи диспетчерского центра (ДЦУП). 
Поднять микротелефонную трубку из держателя ПУС, при этом должен засветиться индикатор «ОТК.КАН». Убедиться в том, что радиоканал не занят переговорами других абонентов.
Нажать и отпустить клавишу «ЛОК» на передней панели ПУС, при этом должен засветиться индикатор «ЛОК», из громкоговорителя и микротелефонной трубки раздаться звуковой сигнал вызова ЛОК длительностью от 1 до 2 с (в зависимости от установок конфигуратора «С22»).
Дождаться окончания сигнала, получить ответ от радиостанции локомотива.
Нажать тангенту микротелефонной трубки, при этом должен засветиться индикатор «ПРД» на лицевой панели ПУС, и голосом вызвать машиниста локомотива. Отпустить тангенту микротелефонной трубки, при этом индикатор «ПРД» должен перестать светиться. С помощью микротелефонной трубки и громкоговорителя ПУС прослушать голосовой ответ.
По завершению переговоров положить микротелефонную трубку в держатель ПУС. Убедиться в том, что все индикаторы, за исключением «ВКЛ», погашены. 
7.6.4.2. При проведении проверки по п.7.6.4.1. попросить машиниста локомотива, находящегося в зоне действия радиостанции, вызвать ДСП по радиоканалу.
Убедиться, что микротелефонная трубка установлена в держатель ПУС. При получении сигнала вызова должны засветиться индикаторы «ОТ.КАН», «ДСП» и должен прослушиваться тональный сигнал в громкоговорителе ПУС. 
С помощью микротелефонной трубки и громкоговорителя ПУС прослушать голосовой ответ. Провести радиотелефонные переговоры с оценкой их качества.
7.6.5. Проверка работы микрофона и педали (при наличии).
Убедиться, что микротелефонная трубка установлена в держатель ПУС. Первым нажатием на педаль перевести радиостанцию в режим «ПРИЕМ», при этом должен начать светиться индикатор «ОТ.КАН». Нажать и отпустить клавишу «ЛОК» на передней панели ПУС, при этом должны засветиться индикатор «ЛОК» и из громкоговорителя и микротелефонной трубки раздаться звуковой сигнал вызова машиниста локомотива. Нажать на педаль повторно и удерживать ее, должен начать светиться индикатор «ПРД» на передней панели ПУС, голосом в микрофон вызвать машиниста локомотива. Отпустить педаль, индикатор «ПРД» на передней панели ПУС должен перестать светиться, прослушать ответ машиниста.
7.7. Совместно с электромехаником ДЦУП произвести тестирование радиостанцию средствами удаленного мониторинга, в случае, если радиостанция подключена к каналу мониторинга.
7.8. Закрыть и опломбировать (при необходимости) радиостанцию.
8. [bookmark: _Toc31799400]Заключительные мероприятия, оформление результатов работ
8.1. Доложить о выполнении работы сменному инженеру ЦТО/ЦТУ и непосредственному руководителю.
8.2. Сделать запись в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети (формы ДУ-46) об окончании работы (при необходимости) и в оперативном журнале о результатах работы.
8.3.  Сделать запись в оперативном журнале. При наличии технической возможности (ПЭВМ или мобильного терминала) допускается формирование отметок о выполнении работ с применением ЕСМА, исключая использование оперативного журнала на бумажном носителе.
8.4. Сделать отметку о выполнении работы в ЛР ГТП (при использовании Мобильного клиента ЕСМА отметку об окончании выполнения работы произвести с использованием данного ПО).
8.5. Закончив работы, убрать измерительные приборы и переносные плакаты безопасности в специально отведенные для них места.
9. Нормы времени
	Наименование работы
	Замена радиостанции и пульта управления ПУС для проверки в КРП (ПРС)

	№ п/п
	Содержание работы
	учтенный объем работы
	оборудование, инструмент, материал
	оперативное время на учтенный объем работы, нормо-мин

	1.
	Наличие пломб и бирок на блоках радиостанции проверить
	1 радиостанция
	ручной изолирующий инструмент (набор отверток, гаечные ключи), запрещающий плакат "Не включать! Работают люди", мультиметр
	0,5

	2.
	Конфигурационные параметры заменяемой радиостанции проверить, значения с паспортными данными сравнить
	-//-
	
	4,4

	3.
	Питание на блоке радиостанции и на щите распределения питания отключить, отсутствие напряжения на токоведущих частях проверить
	-//-
	
	1

	4.
	Разъемы, кабели, заземление от радиостанции отключить, замену радиостанции и ПУС произвести, провод заземления, кабели, разъемы подключить
	1 радиостанция
	резервная радиостанция, пульт ПУС, тиски пломбировочные, пломбы
	9,1

	5.
	Питание на щите распределения и блоке радиостанции включить, в отсутствии сообщений об авариях убедится
	-//-
	
	1

	6.
	Работоспособность блоков радиостанции с ПУС проверить
	-//-
	
	1,1

	7.
	Основные режимы работы ПУС проверить (режим ПРС)
	-//-
	
	2

	8.
	Прохождение вызова ДСП и приема вызова от ДСП соседней станции проверить
	-//-
	
	2,2

	9.
	Уровень напряжения регистрации от соседней радиостанции измерить
	-//-
	
	1,1

	10.
	Конфигурационные параметры радиостанции проверить, значения с паспортными данными сравнить
	-//-
	
	6,2

	11.
	Радиостанцию закрыть
	 -//-
	
	0,3

	12.
	Радиостанцию опломбировать 
	 -//-
	
	1

	Всего
	29,9

	Норма времени (нормо-ч)
	0,568



	Наименование работы
	Замена радиостанции и пульта управления ПУС для проверки в КРП (СРС)

	№ п/п
	Содержание работы
	учтенный объем работы
	оборудование, инструмент, материал
	оперативное время на учтенный объем работы, нормо-мин

	1.
	Наличие пломб и бирок на блоках радиостанции проверить
	1 радиостанция
	-
	0,5

	2.
	Конфигурационные параметры заменяемой радиостанции проверить, значения с паспортными данными сравнить
	1 радиостанция
	резервная радиостанция, пульт ПУС, ручной изолирующий инструмент (набор отверток, гаечные ключи), запрещающий плакат "Не включать! Работают люди", мультиметр, тиски пломбировочные, пломбы
	4,4

	3.
	Питание на блоке радиостанции и на щите распределения питания отключить, отсутствие напряжения на токоведущих частях проверить
	-//-
	
	1

	4.
	Разъемы, кабели, заземление от радиостанции отключить, замену радиостанции и ПУС произвести, провод заземления, кабели, разъемы подключить
	 -//-
	
	9,1

	5.
	Питание на щите распределения и блоке радиостанции включить, в отсутствии сообщений об авариях убедится
	-//-
	
	1

	6.
	Работоспособность блоков радиостанции с ПУС проверить
	-//-
	
	1,1

	7.
	Режимы работы радиостанции с ПУС проверить, контрольную проверку качества связи произвести (режим СРС)
	-//-
	
	2,7

	8.
	Конфигурационные параметры радиостанции проверить, значения с паспортными данными сравнить
	-//-
	
	6,2

	9.
	Радиостанцию закрыть
	 -//-
	
	0,3

	10.
	Радиостанцию опломбировать 
	 -//-
	
	1

	Всего
	27,3

	Норма времени (нормо-ч)
	0,519




Работа, выполняемая по необходимости
	Наименование работы
	Тестирование радиостанции средствами удаленного мониторинга с ДЦУП

	№ п/п
	Содержание работы
	учтенный объем работы
	оборудование, инструмент, материал
	оперативное время на учтенный объем работы, нормо-мин

	1.
	Тестирование радиостанции средствами удаленного мониторинга совместно с электромехаником ДЦУП произвести
	1 радиостанция
	-
	4,1

	Всего
	4,1

	Норма времени (нормо-ч)
	0,078


Нормами времени, в нормо-часах, учтено оперативное время на выполнение работ с разбивкой по элементам, а также время на подготовительно-заключительные действия (Тпз), обслуживание рабочего места (Тоб) и регламентированные перерывы (Тотл), которое принято в процентах от оперативного времени и составляет для обслуживания устройств станционной и поездной радиосвязи 14,06% (Тпз – 6,64%, Тоб – 1,06%,
Тотл – 6,36%).
К подготовительно-заключительному времени относится время, затрачиваемое на:
самоподготовку перед началом проведения работ;
получение инструктажа по охране труда;
получение и сдачу инструмента (приспособлений);
настройку оборудования (приспособлений) на требуемый технологический режим в начале работы;
оформление технической документации при выполнении работ;
межоперационные проходы.
К времени на обслуживание рабочего места относится время, затрачиваемое на поддержание рабочего места в состоянии, обеспечивающем производительную работу в течение всего рабочего дня.
К времени на отдых и личные надобности относится время, затрачиваемое на: отдых работника для поддержания нормальной работоспособности и предупреждения утомления; личную гигиену и естественные надобности.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ СВЯЗИ
(наименование филиала ОАО «РЖД»)
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	[bookmark: _Toc31799401]Проверка технического состояния и работоспособности

	(наименование работы (технологического процесса))


	стационарной радиостанции на месте эксплуатации (внешний

	(наименование работы (технологического процесса))


	осмотр, проверка общей исправности блоков с пульта ПУС,

	(наименование работы (технологического процесса))


	пульта ПУС, проверка вызова машиниста, ДСП, приема вызова)

	(наименование работы (технологического процесса))


	4700003962, 4700003963

	(код наименования работы в ЕКАСУТР)






		4700003964, 4700003965, 4700003966

	(код наименования работы в ЕКАСУТР)



регламентированное


(вид технического обслуживания (ремонта))
	
стационарная радиостанция


(единица измерения)


	
	Радиостанция ПРС
	0,262 

	(средний разряд работы)

	Радиостанция СРС
	(норма времени)
0,213

	
	
	(норма времени)



	13
	
	15


   (количество листов)                         (номер листа)
1. [bookmark: _Toc29988143][bookmark: _Toc29989573][bookmark: _Toc31799402]
 Состав исполнителей
	Состав исполнителей
	Разряд квалификации
	Группа по электробезопасности
	Количество исполнителей

	Электромеханик
	-
	не ниже III
	1


2. [bookmark: _Toc29988144][bookmark: _Toc29989574][bookmark: _Toc31799403]Условия производства работ
	Периодичность
	1-2 класс
	3-5 класс

	
	1 раз в 4 недели
	1 раз в 3 месяца

	Порядок выполнения 
	в порядке текущей эксплуатации 

	
	без снятия напряжения 

	
	без перерыва связи


3. [bookmark: _Toc29988145][bookmark: _Toc29989575][bookmark: _Toc31799404]Средства защиты, монтажные приспособления, средства измерений, средства технологического оснащения, испытательное оборудование, инструменты и материалы
Инструмент, материалы, принадлежности и монтажные приспособления: ветошь, электрический паспорт.
Измерительные приборы: секундомер, мультиметр или другие измерительные приборы с аналогичными метрологическими характеристиками измеряемых параметров.
Средства защиты: спецодежда, спецобувь.
[bookmark: _Toc29988146][bookmark: _Toc29989576]Сигнальные принадлежности: не требуются.
4. Подготовительные мероприятия
Открыть ЕСМА «Учет ресурсов», модуль ГТП-2, закладка «Работы пользователя», убедиться в наличии листа регистрации (ЛР ГТП) на данную работу (при наличии мобильного терминала с установленным на нем ПО Мобильного клиента ЕСМА действие по загрузке ЛР ГТП произвести с использованием данного ПО).
Проверить наличие и исправность приборов и приспособлений, документации (при наличии мобильного терминала с установленным на нем ПО Мобильного клиента ЕСМА использовать документацию, прилагаемую к данному ЛР ГТП).
Убедиться в отсутствии факторов, влияющих на безопасность проведения работ.
Получить разрешение старшего смены ЦТО/ЦТУ на выполнение работ.
Осмотреть и подготовить рабочее место, привести его в порядок, убрать мешающие работе предметы.
Сделать запись в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети формы ДУ-46 (на охраняемом ж.д. переезде в ПУ-67) о начале работ, получить разрешение дежурного по станции (при работе с радиостанцией СРС - дежурного по горке, маневрового диспетчера или другого причастного пользователя стационарной маневровой радиостанции, при работе на ж.д. переезде дежурного по переезду) и других оперативных дежурных смежных хозяйств, при необходимости. 
Сделать отметку в ЛР ГТП о времени начала выполнения работы (при наличии мобильного терминала с установленным на нем ПО Мобильного клиента ЕСМА отметку в ЛР ГТП произвести с использованием данного ПО).
Сделать запись в оперативном журнале с указанием времени начала работ. 
5. [bookmark: _Toc29988147][bookmark: _Toc29989577][bookmark: _Toc31799405]Обеспечение безопасности движения поездов
5.1. Работа проводится по согласованию с дежурным по станции (ДСП), поездным диспетчером (ДНЦ) (для случая участка движения с диспетчерской централизацией), другим оперативным дежурным персоналом (диспетчер ЭЧ, ШЧ и т.п.) с записью в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств сигнализации централизации и блокировки, связи и контактной сети ДУ-46.
5.2. Обеспечить отсутствие влияния выполняемых работ на безопасность движения поездов в зависимости от местных условий.
6. [bookmark: _Toc29988148][bookmark: _Toc29989578][bookmark: _Toc31799406]Обеспечение требований охраны труда
Выполнять работу в спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми для выполнения работы исправными СИЗ.
К работе по техническому обслуживанию допускается электротехнический персонал, знающий технологию выполнения работ и обладающий необходимыми навыками, прошедший обучение и проверку знаний правил по охране труда и электробезопасности, в соответствии с действующими в подразделении нормативными документами. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии факторов, влияющих на безопасность проведения работ.
При производстве работ соблюдать требования эксплуатационно-технической документации на оборудование и используемые приборы, меры безопасности при выполнении работ.
Не допускаются работы в неосвещенных местах. Освещенность участков работ, рабочих мест, проездов и подходов к ним должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных устройств на работников.
При приближении грозы должны быть прекращены все работы.
Перед началом работ необходимо проверить исправность инструмента, средств индивидуальной защиты, спецодежды. В случае обнаружения неисправностей, при невозможности их оперативного устранения, работник должен немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю или старшему смены ЦТО. Использование неисправных инструментов и приспособлений, средств индивидуальной защиты, спецодежды не допускается.
При проходе к месту работы или при выполнении работы на железнодорожных путях станций и перегонов соблюдать Правила по безопасному нахождению работников ОАО «РЖД» на железнодорожных путях, в том числе:
проходить к месту работы и обратно в пределах железнодорожных станций по установленным маршрутам служебного прохода с учетом местных условий;
[bookmark: _Toc29988149][bookmark: _Toc29989579][bookmark: _Toc31799407]при переходе через путь перед составом необходимо помнить о возможном приведении состава в движение, а также о движении поездов по соседнему пути.
7. Технология выполнения работ
7.1. [bookmark: _Toc29988150][bookmark: _Toc29989580]Проверка технического состояния.
Произвести внешний осмотр радиостанции:
проверить наличие и целостности пломб на составных блоках и корпусе радиостанции (при условии их пломбирования);
проверить качество контактов соединителей, состояние кабелей, заземление;
проверить отсутствие механических повреждений составных частей и коррозии металлических поверхностей, провести удаление пыли с ее устройств и блоков.
7.2.Проверка общей работоспособности радиостанции.
7.2.1. Проверка работоспособности блоков радиостанции с ПУС.
Перевести ПУС в режим «ОТ.КАН», нажать и удерживать в нажатом состоянии 3 с клавишу «КОНТ» на ПУС. После чего все индикаторы (кроме «ПРД») на ПУС должны светиться в течение 1 с, а затем перестать светиться. 	Если все блоки радиостанции исправны, то ПУС автоматически вернется в режим «ПРИЕМ» (о чем свидетельствует свечение индикатора «ОТ.КАН» на ПУС).
Если какой-либо блок радиостанции неисправен, то по истечении 10 с должен начать мигать соответствующий этому блоку индикатор на ПУС. Соответствие блоков радиостанции и индикаторов приведено в Таблице 1.
Таблица 1
	Наименование индикатора
	Наименование блока радиостанции

	«ЛИН»
	АФУ

	«ДСП»
	ЭП

	«ЛОК»
	УПП

	«ЗАНЯТО»
	Второй ПУС


Индикаторы неисправных блоков мигают в течение 5 с, затем автоматически отключаются, и ПУС возвращается в режим «ПРИЕМ» (засветится индикатор «ОТ.КАН»).
7.2.2.Проверка основных режимов работы ПУС (режим ПРС).
7.2.2.1. Опустить микротелефонную трубку в держатель пульта ПУС, при этом должен светиться индикатор «ВКЛ» на передней панели ПУС, все остальные индикаторы должны быть погашены. ПУС находится в режиме «ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ».
7.2.2.2. Нажать клавишу «ОТК.КАН» на ПУС, при этом должен засветиться одноименный индикатор, станция перейдет в режим «ПРИЕМ». 	Нажать повторно клавишу «ОТК.КАН», при этом индикатор «ОТК.КАН» должен перестать светиться и станция возвратиться в режим «ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ».
7.2.2.3. Поднять микротелефонную трубку из держателя ПУС, при этом должен засветиться индикатор «ОТК.КАН». Нажать тангенту микротелефонной трубки, при этом должен засветиться индикатор «ПРД» на лицевой панели первого ПУС и индикатор «ЗАНЯТО» второго ПУС, при его наличии (индикатор «ОТ.КАН» первого ПУС продолжает светиться). Отпустить тангенту микротелефонной трубки», при этом индикатор «ПРД» первого ПУС и индикатор «ЗАНЯТО» второго ПУС должны перестать светиться. Положить микротелефонную трубку в держатель ПУС, при этом индикатор «ОТК.КАН» первого ПУС должен перестать светиться.
7.2.2.4. Микротелефонная трубка должна находиться в держателе ПУС. 	Проверить срабатывание педали (при ее наличии). При первом нажатии на педаль, должен начать светиться индикатор «ОТ.КАН», при втором нажатии и удержании в нажатом положении - индикатор «ПРД», при этом радиостанция включается на передачу («ОТ.КАН» продолжает светиться). После отпускания педали индикатор «ОТ.КАН» должен перестать светиться через 1 мин. В случае если радиостанция работает в диапазоне СРС она всегда находится в режиме «ОТ.КАН», соответственно после нажатия педали (при наличии) радиостанция сразу включается на передачу.
7.2.3. Проверка работы радиостанции с ПУС (режим СРС).
7.2.3.1. Для радиостанции станционной радиосвязи необходимо проверить, что ПУС переведен в режим «Маневровый». «Маневровый» режим отличается от поездного тем, что радиостанция находится в режиме открытого канала постоянно (светится индикатор ОТ.КАН при положенной трубке в держатель ПУС). 
7.2.3.2. При необходимости переключения режима работы пульта, следует при поднятой трубке нажать одновременно на клавиши 1 и 6, удерживая их в нажатом состоянии 2 секунды (до начала свечения индикаторов 1 и 6). После отпускания клавиш режим работы пульта меняется. 
7.2.3.3. Убедиться в том, что радиоканал не занят переговорами других абонентов. Поднять микротелефонную трубку из держателя ПУС, нажать тангенту микротелефонной трубки, при этом должен засветиться индикатор «ПРД» на лицевой панели ПУС, и голосом вызвать абонента стационарной, возимой или носимой радиостанции, работающей на данной частоте. Отпустить тангенту микротелефонной трубки, при этом индикатор «ПРД» должен перестать светиться. С помощью микротелефонной трубки и громкоговорителя ПУС прослушать голосовой ответ. Провести радиотелефонные переговоры с оценкой их качества.
7.2.4. Проверка вызова ДСП и приема вызова от ДСП соседней станции, а также с дежурным по переезду (только для радиостанций ПРС).
ВНИМАНИЕ! Для радиостанций зонной симплексной сети ПРС данный пункт ТНК выполняется только при условии устойчивой радиосвязи на проверяемом участке (перегоне).
ВНИМАНИЕ! При отсутствии сменного дежурства ДСП на соседней станции и наличия подключения к ЛДС прием вызова ДСП от соседней станции выполнять через работника ДЦУП с подключением соседней станции по линейному каналу.
ВНИМАНИЕ! Проверка радиосвязи с ДПП производится только при наличии дежурства на переезде и расположения переезда в зоне действия данной радиостанции. 
7.2.4.1. Поднять микротелефонную трубку из держателя ПУС, при этом должен засветиться индикатор «ОТК.КАН». Убедиться в том, что радиоканал не занят переговорами других абонентов.
Нажать и отпустить клавишу «ДСП» на передней панели ПУС, при этом должен засветиться индикатор «ДСП», из громкоговорителя и микротелефонной трубки раздаться звуковой сигнал вызова ДСП. 
Дождаться окончания сигнала, получить ответ от радиостанции соседней станции.
Нажать тангенту микротелефонной трубки, при этом должен засветиться индикатор «ПРД» на лицевой панели ПУС, и голосом вызвать ДСП соседней станции. Отпустить тангенту микротелефонной трубки, при этом индикатор «ПРД» должен перестать светиться. С помощью микротелефонной трубки и громкоговорителя ПУС прослушать голосовой ответ (при наличии дежурства ДСП на соседней станции).
По завершению переговоров положить микротелефонную трубку в держатель ПУС. Убедиться в том, что все индикаторы, за исключением «ВКЛ», погашены. 
7.2.4.2. При проведении проверки по п.7.2.4.1. попросить ДСП соседней станции послать сигнал вызова ДСП. Убедиться, что микротелефонная трубка установлена в держатель ПУС. 	При получении сигнала вызова должны засветиться индикаторы «ОТ.КАН», «ДСП» и должен прослушиваться тональный сигнал в громкоговорителе ПУС. 
7.2.4.3. Повторить пункты 7.2.4.1.-7.2.4.2. для проверки качества радиосвязи с дежурным по переезду (при наличии).
7.2.5. Проверка вызова машиниста локомотива и приема вызова ДСП от машиниста локомотива (только для радиостанций ПРС).
ВНИМАНИЕ! Ввиду наличия на железных дорогах ОАО «РЖД» малодеятельных участков обращения железнодорожных подвижных единиц оборудованных устройствами поездной радиосвязи, данная работа выполняется только на объектах железнодорожных линий с интенсивным движением. Перечень данных объектов должен быть утвержден руководителем Дирекции связи. 
ВНИМАНИЕ! Для радиостанций зонной симплексной сети ПРС данный пункт ТНК выполняется только при условии устойчивой радиосвязи на проверяемом участке (перегоне).
7.2.5.1. Убедиться в наличии локомотива на участке проверки действия ПРС через ДСП или механика связи диспетчерского центра (ДЦУП).
Поднять микротелефонную трубку из держателя ПУС, при этом должен засветиться индикатор «ОТК.КАН». Убедиться в том, что радиоканал не занят переговорами других абонентов.
Нажать и отпустить клавишу «ЛОК» на передней панели ПУС, при этом должен засветиться индикатор «ЛОК», из громкоговорителя и микротелефонной трубки раздаться звуковой сигнал вызова ЛОК длительностью от 1 до 2 с (в зависимости от установок конфигуратора «С22»).
Дождаться окончания сигнала, получить ответ от радиостанции локомотива.
Нажать тангенту микротелефонной трубки, при этом должен засветиться индикатор «ПРД» на лицевой панели ПУС, и голосом вызвать машиниста локомотива. Отпустить тангенту микротелефонной трубки, при этом индикатор «ПРД» должен перестать светиться. С помощью микротелефонной трубки и громкоговорителя ПУС прослушать голосовой ответ.
По завершению переговоров положить микротелефонную трубку в держатель ПУС. Убедиться в том, что все индикаторы, за исключением «ВКЛ», погашены. 
7.2.5.2. При проведении проверки по п.7.2.5.1. попросить машиниста локомотива, находящегося в зоне действия радиостанции, вызвать ДСП по радиоканалу. 
Убедиться, что микротелефонная трубка установлена в держатель ПУС. 	При получении сигнала вызова должны засветиться индикаторы «ОТ.КАН», «ДСП» и должен прослушиваться тональный сигнал в громкоговорителе ПУС. 
С помощью микротелефонной трубки и громкоговорителя ПУС прослушать голосовой ответ. Провести радиотелефонные переговоры с оценкой их качества.
7.2.6. Проверка работы радиостанции при вызове по линейному каналу с распорядительной станции и проверка подключения радиостанции при приеме вызова ДНЦ из радиоканала (только для радиостанций ПРС и при наличии подключения радиостанции к ЛДС).
ВНИМАНИЕ! Данная работа выполняется электромехаником ДЦУП по отдельному графику утвержденного начальником РЦС и без привлечения линейного штата. 
ВНИМАНИЕ! Проверка вызова ДНЦ из радиоканала проводится в том случае, когда радиостанции разрешено подключение к линейному каналу при вызове ДНЦ из радиоканала (установка конфигуратора «С18»-00).
7.2.6.1. Выполнить подключение проверяемой радиостанции к распорядительной станции путем нажатия соответствующей кнопки на пульте ПРС ДНЦ. Убедиться в подключении проверяемой радиостанции к ЛДС по соответствующей индикации на пульте ПРС ДНЦ. Провести переговоры с машинистом локомотива или ДСП соседней станции через проверяемую радиостанцию и оценить качество и разборчивость радиопереговоров.
7.2.6.2. При проведении проверки по п.7.2.6.1. попросить машиниста локомотива, находящегося в зоне действия радиостанции, вызвать ДНЦ по радиоканалу. Убедиться в прохождении вызова на пульт ПРС ДНЦ от машиниста по наличию соответствующей индикации. Провести переговоры с машинистом, оценить качество и разборчивость радиопереговоров.
7.2.7. Проверка работы микрофона и педали (при наличии).
Убедиться, что микротелефонная трубка установлена в держатель ПУС. Первым нажатием на педаль перевести радиостанцию в режим «ПРИЕМ», при этом должен начать светиться индикатор «ОТ.КАН». Нажать и отпустить клавишу «ЛОК» на передней панели ПУС, при этом должны засветиться индикатор «ЛОК» и из громкоговорителя и микротелефонной трубки раздаться звуковой сигнал вызова машиниста локомотива. Нажать на педаль повторно и удерживать ее, должен начать светиться индикатор «ПРД» на передней панели ПУС, голосом в микрофон вызвать машиниста локомотива. Отпустить педаль, индикатор «ПРД» на передней панели ПУС должен перестать светиться, прослушать ответ машиниста.
7.2.8. Проверка уровня напряжения регистрации от соседних радиостанций (только для радиостанций ПРС). 
ВНИМАНИЕ! Измерения уровня напряжения регистрации выполняются для всех стационарных радиостанций, находящихся в зоне действия данной радиостанции (ДРС, соседние станции, переезды).
ВНИМАНИЕ! Для радиостанций зонной симплексной сети ПРС данный пункт ТНК выполняется только при условии устойчивой радиосвязи на проверяемом участке (перегоне).
Для проверки напряжения регистрации и косвенной оценки напряженности поля служит технологический режим «F05» и характеристика изменения напряжения регистрации от напряжения сигнала на входе приемника.
Чтобы произвести измерение напряжения регистрации, необходимо установить с помощью технологической трубки связь в режиме «А3» с дежурной соседней станции и попросить ее после паузы в 2-3 с. нажать тангенту трубки МТТ ПУС и удерживать ее в таком состоянии 10-15 с. Пауза 2-3 с необходима для включения в конфигураторе режима «F05» и начала процесса измерения. По показаниям на индикаторе ЦАУ зафиксировать величину напряжения регистрации и занести ее в электрический паспорт (Приложение 1).
При этом необходимо фиксировать и значение величины ослабления аттенюатора радиостанции (для ГМВ диапазона величина ослабления видна по положению шлица переключателя аттенюатора, для УКВ диапазона считывается из конфигуратора по состоянию параметра «C25»).
ВНИМАНИЕ! Значение величины ослабления аттенюатора для каждой стационарной радиостанции ПРС должно быть составлено в табличном формате работниками Регионального центра связи и утверждено руководителем Дирекции связи. 
Допускается изменение величины напряжения регистрации по сравнению с результатами предыдущих измерений не более чем на 0,3 В. 
При снижении величины напряжения регистрации ниже допустимого необходимо выяснить причину и при необходимости произвести проверку антенно-фидерных устройств, а у радиостанций ГМВ диапазона – при необходимости настройку АнСУ и проверку состояния направляющей линии на прилегающем перегоне.
Необходимо учитывать, что влиять на величину напряжения регистрации может состояние передатчика и антенно-фидерных устройств соседней станции. Для получения более достоверных данных необходимо производить оценку напряжения регистрации от противоположных по направлению перегона радиостанций и состояние направляющей линии.
7.3. При наличии неисправностей сообщить сменному инженеру ЦТО/ЦТУ и принять меры к устранению неисправности.
8. [bookmark: _Toc31799408]Заключительные мероприятия, оформление результатов работ
Доложить о выполнении работы сменному инженеру ЦТО/ЦТУ и непосредственному руководителю.
Сделать запись в журнале формы ДУ-46 (ПУ-67) об окончании работы, результаты измерений зафиксировать в электрический паспорт (Приложение 1).
Сделать запись в оперативном журнале. При наличии технической возможности (ПЭВМ или мобильного терминала) допускается формирование отметок о выполнении работ с применением ЕСМА, исключая использование оперативного журнала на бумажном носителе.
8.4. Сделать отметку о выполнении работы в ЛР ГТП (при использовании Мобильного клиента ЕСМА отметку об окончании выполнения работы произвести с использованием данного ПО).
8.5. Закончив работы, убрать измерительные приборы в специально отведенные для них места.
9. Нормы времени
	Наименование работы
	Проверка технического состояния и работоспособности стационарной радиостанции на месте эксплуатации (внешний осмотр, проверка общей исправности блоков с пульта ПУС, пульта ПУС, проверка вызова машиниста, ДСП, приема вызова)

	№ п/п
	Содержание работы
	учтенный объем работы
	оборудование, инструмент, материал
	оперативное время на учтенный объем работы, нормо-мин

	
	
	
	
	ПРС
	СРС

	1.
	Проверка технического состояния: 
	-
	ветошь, секундомер, мультиметр
	-

	1.1.
	Наличие и целостность пломб на составных блоках и корпусе радиостанции проверить
	1 радиостанция
	
	0,5

	1.2.
	Качество контактов соединителей, заземления, состояние кабелей проверить
	-//-
	
	1,5

	1.3.
	Отсутствие механических повреждений составных частей и коррозии металлических поверхностей проверить, пыль с устройств и блоков удалить 
	 -//-
	
	5,1

	2
	Проверка общей работоспособности радиостанции:
	-
	
	-

	2.1.
	Работоспособность блоков радиостанции с ПУС проверить
	1 радиостанция
	
	1,1

	2.2.
	Основные режимы работы ПУС проверить (режим ПРС)
	-//-
	
	2
	-

	2.3.
	Режимы работы радиостанции с ПУС проверить, контрольную проверку качества связи произвести (режим СРС)
	-//-
	электрический паспорт
	-
	2,7

	2.4.
	Прохождение вызова ДСП и приема вызова от ДСП соседней станции проверить
	1 соседняя радиостанция
	
	2,2
	-

	2.5.
	Уровень напряжения регистрации от соседней радиостанции измерить
	-//-
	
	1,1
	-

	3.
	Результаты измерений в электрический паспорт радиостанции занести
	1 радиостанция
	
	0,3

	Всего
	13,8
	11,2

	Норма времени (нормо-ч)
	0,262
	0,213


Примечания: 
1. При наличии в зоне действия проверяемой радиостанции
охраняемого переезда норму времени на обслуживание радиостанции ПРС увеличить на 0,042 нормо-ч;
2. При измерении уровня напряжения регистрации от второй и 
последующих соседних радиостанций, норму времени на обслуживание радиостанции ПРС увеличивать на 0,021 нормо-ч на каждое измерение.
Работы, выполняемые по необходимости
	Наименование работы
	Проверка вызова машиниста локомотива и приема вызова ДСП от машиниста локомотива (для радиостанций ПРС на ж.д. линиях с интенсивным движением)

	№ п/п
	Содержание работы
	учтенный объем работы
	оборудование, инструмент, материал
	оперативное время на учтенный объем работы, нормо-мин

	1.
	Проверку вызова машиниста локомотива с ПУС и приема вызова от машиниста локомотива произвести
	1 радиостанция
	-
	2

	Всего
	2

	Норма времени (нормо-ч)
	0,038



	Наименование работы
	Проверка работы выносного микрофона и педали

	№ п/п
	Содержание работы
	учтенный объем работы
	оборудование, инструмент, материал
	оперативное время на учтенный объем работы, нормо-мин

	1.
	Режимы работы ПУС с педали и выносного микрофона поверить, контрольную проверку связи произвести
	1 радиостанция
	-
	2

	Всего
	2

	Норма времени (нормо-ч)
	0,038



	Наименование работы
	Проверка работы радиостанции при вызове по линейному каналу с распорядительной станции и проверка подключения радиостанции при приеме вызова ДНЦ из радиоканала

	№ п/п
	Содержание работы
	учтенный объем работы
	оборудование, инструмент, материал
	оперативное время на учтенный объем работы, нормо-мин

	1.
	Проверку работы радиостанции при вызове по линейному каналу с распорядительной станции и проверку подключения радиостанции при приеме вызова ДНЦ из радиоканала произвести
	1 радиостанция
	-
	2,2

	Всего
	2,2

	Норма времени (нормо-ч)
	0,042


Нормами времени, в нормо-часах, учтено оперативное время на выполнение работ с разбивкой по элементам, а также время на подготовительно-заключительные действия (Тпз), обслуживание рабочего места (Тоб) и регламентированные перерывы (Тотл), которое принято в процентах от оперативного времени и составляет для обслуживания устройств станционной и поездной радиосвязи 14,06% (Тпз – 6,64%, Тоб – 1,06%,
Тотл – 6,36%).
К подготовительно-заключительному времени относится время, затрачиваемое на:
самоподготовку перед началом проведения работ;
получение инструктажа по охране труда; 
получение и сдачу инструмента (приспособлений); 
настройку оборудования (приспособлений) на требуемый технологический режим в начале работы;
оформление технической документации при выполнении работ;     межоперационные проходы.
К времени на обслуживание рабочего места относится время, затрачиваемое на поддержание рабочего места в состоянии, обеспечивающем производительную работу в течение всего рабочего дня.
К времени на отдых и личные надобности относится время, затрачиваемое на: отдых работника для поддержания нормальной работоспособности и предупреждения утомления; личную гигиену и естественные надобности.


ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ СВЯЗИ
(наименование филиала ОАО «РЖД»)



ТЕХНИКО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА 
№ 3

		
	[bookmark: _Toc31799409]Внешний осмотр, чистка, проверка органов управления, предохранителей

	(наименование работы (технологического процесса))


	измерение уровней полезного сигнала от радиостанции в канал ДНЦ и из

	(наименование работы (технологического процесса))


	канала ДНЦ в радиостанцию. Проверка уровней полезного сигнала в

	(наименование работы (технологического процесса))


	линии РПО-ПУС. Проверка питающих напряжений, напряжения

	(наименование работы (технологического процесса))
	
Регистрации, проверка настройки АнСУ


(наименование работы (технологического процесса))



	4700003967, 4700003968, 4700003969

	(код наименования работы в ЕКАСУТР)






	4700003970, 4700003971, 4700003972, 4700004071

	(код наименования работы в ЕКАСУТР)


	
	регламентированное


(вид технического обслуживания (ремонта))

стационарная радиостанция


(единица измерения)


	
	
	0,331

	(средний разряд работы)

	
	(норма времени)






	21
	
	28


    (количество листов)                         (номер листа)

[bookmark: _Toc29988152][bookmark: _Toc29989582][bookmark: _Toc31799410]
Состав исполнителей
	Состав исполнителей
	Разряд квалификации
	Группа по электробезопасности
	Количество исполнителей

	Электромеханик

	-

	Не ниже III, 2 группа по работе на высоте (ответственный исполнитель работ на высоте)
	1

	Электромеханик

	-

	Не ниже III, 1 группа по работе на высоте
	1


[bookmark: _Toc29988153][bookmark: _Toc29989583][bookmark: _Toc31799411]Условия производства работ
	Периодичность

	1-2 класс
	3-5 класс

	
	1 раз в 3 месяца 
	1 раз в 6 месяцев

	Порядок выполнения 
	в порядке текущей эксплуатации (в случае, если необходимо произвести настройку АнСУ – работа выполняется по наряду-допуску)

	
	без снятия напряжения

	
	с перерывом связи


[bookmark: _Toc29988154][bookmark: _Toc29989584][bookmark: _Toc31799412]Средства защиты, монтажные приспособления, средства измерений, средства технологического оснащения, испытательное оборудование, инструменты и материалы
Инструмент, материалы, принадлежности и монтажные приспособления: резервное АнСУ, приставная лестница, носимая радиостанция или мобильный телефон РОРС, пломбировочные тиски, пломба.
Измерительные приборы: мультиметр, КСВ-метр SX-600, милливольтметр В3-38 или другие измерительные приборы с аналогичными метрологическими характеристиками измеряемых параметров.
Средства защиты: спецодежда, спецобувь, ручной изолирующий инструмент (набор отверток, гаечные ключи), защитная каска, страховочная привязь, защитные рукавицы, запрещающие плакаты «Не включать! Работают люди».
Сигнальные принадлежности: сигнальный жилет.
[bookmark: _Toc29988155][bookmark: _Toc29989585][bookmark: _Toc31799413]Подготовительные мероприятия
Открыть ЕСМА «Учет ресурсов», модуль ГТП-2, закладка «Работы пользователя», убедиться в наличии листа регистрации (ЛР ГТП) на данную работу (при наличии мобильного терминала с установленным на нем ПО Мобильного клиента ЕСМА действие по загрузке ЛР ГТП произвести с использованием данного ПО).
Производителем работ (допускающему) получить наряд-допуск на выполнение работ, зарегистрировать наряд-допуск в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям, провести целевой инструктаж по охране труда членам бригады с оформлением инструктажа на бланке по наряду – допуску, выполнить организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности работ в соответствии с нарядом-допуском. Факт допуска бригады к работе зарегистрировать в оперативном журнале и прикрепить скан наряда-допуска к ЛР ГТП на данную работу.
Проверить наличие и исправность приборов и приспособлений, документации (при наличии мобильного терминала с установленным на нем ПО Мобильного клиента ЕСМА использовать документацию, прилагаемую к данному ЛР ГТП). 
Убедиться в отсутствии факторов, влияющих на безопасность проведения работ.
Получить разрешение старшего смены ЦТО/ЦТУ на выполнение работ.
Убедиться в наличии оформленного установленным порядком перерыва связи.
Осмотреть и подготовить рабочее место, привести его в порядок, убрать мешающие работе предметы.
Сделать запись в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети формы ДУ-46 (на охраняемом ж.д. переезде в ПУ-67) о начале работ, получить разрешение дежурного по станции (при работе с радиостанцией СРС - дежурного по горке, маневрового диспетчера или другого причастного пользователя стационарной маневровой радиостанции, при работе на ж.д. переезде дежурного по переезду) и других оперативных дежурных смежных хозяйств, при необходимости.
Согласовать с поездным диспетчером и дежурным по станции проведение работ по проверке работоспособности радиостанции.
Сделать отметку в ЛР ГТП о времени начала выполнения работы (при наличии мобильного терминала с установленным на нем ПО Мобильного клиента ЕСМА отметку в ЛР ГТП произвести с использованием данного ПО).
[bookmark: _Toc29988156][bookmark: _Toc29989586][bookmark: _Toc31799414]Обеспечение безопасности движения поездов
5.1. Работа проводится по согласованию с дежурным по станции (ДСП), поездным диспетчером (ДНЦ) (для случая участка движения с диспетчерской централизацией), другим оперативным дежурным персоналом (диспетчер ЭЧ, ШЧ и т.п.) с записью в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств сигнализации централизации и блокировки, связи и контактной сети ДУ-46.
5.2.  Обеспечить отсутствие влияния выполняемых работ на безопасность движения поездов в зависимости от местных условий.
[bookmark: _Toc29988157][bookmark: _Toc29989587][bookmark: _Toc31799415]
Обеспечение требований охраны труда
Выполнять работу в спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми для выполнения работы исправными СИЗ.
К работе по техническому обслуживанию допускается электротехнический персонал, знающий технологию выполнения работ и обладающий необходимыми навыками, прошедший обучение и проверку знаний правил по охране труда и электробезопасности, в соответствии с действующими в подразделении нормативными документами. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии факторов, влияющих на безопасность проведения работ.
При производстве работ соблюдать требования эксплуатационно-технической документации на оборудование и используемые приборы, меры безопасности при выполнении работ.
Докладывать старшему смены ЦТО/ЦТУ о прибытии на место, смене участка работ и т.д. Передвигаться по установленным маршрутам служебного и технологического прохода.
При проходе к месту работы или при выполнении работы на железнодорожных путях станций и перегонов соблюдать Правила по безопасному нахождению работников ОАО «РЖД» на железнодорожных путях, в том числе:
проходить к месту работы и обратно в пределах железнодорожных станций по установленным маршрутам служебного прохода с учетом местных условий;
при переходе через путь перед составом необходимо помнить о возможном приведении состава в движение, а также о движении поездов по соседнему пути.
Все работы, связанные с подъемом на высоту, должны проводиться по наряду-допуску, бригадами в составе не менее 2-х человек, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, другой не ниже III группы.
Все работы с АФУ в пределах зон с превышением норм напряженности должны производиться при выключенных передатчиках, при этом должны быть вывешены предупреждающие плакаты.
Запрещается подниматься на антенные мачты или опоры и проводить на них работы в следующих случаях:
в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более;
при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях;
Перед подъемом на опору необходимо убедиться в целостности спусков заземления, а также в наличии соединения запирающих и согласующих контуров с проводами заземления. При работе на опоре следует располагаться таким образом, чтобы не терять из виду ближайшие провода, находящиеся под напряжением.
При подъеме на опоры по лестнице необходимо выполнять следующие требования:
при подъеме одного человека по стволу мачты люки секций должны закрываться по мере подъема;
подниматься разрешается только в обуви с нескользящей подошвой, в рукавицах. Одежда поднимающегося должна быть плотно подогнана;
если поднимается несколько людей, то подъем очередного работника разрешается лишь при закрытом люке вышерасположенной площадки;
если на решетчатую башню поднимается несколько человек, то по каждому пролету лестницы должен поочередно подниматься только один человек.
Во время подъема и спуска работника по опоре его рабочий инструмент и мелкие детали должны находиться в сумке с замком, не допускающим самовольного её открывания. При подъеме по лестнице сумка крепится ремнями к работнику, при подъеме на люльке - крепится к ней. Класть на конструкции опоры инструменты, гайки и другие предметы запрещается.
[bookmark: _Toc29988158][bookmark: _Toc29989588][bookmark: _Toc31799416][bookmark: _Toc29988159][bookmark: _Toc29989589]Технология выполнения работ
При большой удаленности ПУС от шкафа радиооборудования для связи с дежурным по станции использовать технологический режим, для чего конфигуратором ЦАУ установить режим «A1» или «A2», подключить микротелефонную трубку к ЦАУ и произвести переговоры с дежурным по станции.
7.1. Проверка технического состояния:
Произвести внешний осмотр радиостанции следующим образом:
проверить наличие и целостность пломб на шкафу РПО (при условии пломбирования);
проверить качество контактов соединителей, заземления, состояние кабелей;
проверить отсутствие механических повреждений составных частей и коррозии металлических поверхностей, удаление пыли с ее устройств и блоков.
7.2. Проверка общей работоспособности радиостанции.
7.2.1. Проверка работоспособности блоков радиостанции с ПУС.
Перевести ПУС в режим «ОТ.КАН», нажать и удерживать в нажатом состоянии 3 с клавишу «КОНТ» на ПУС. После чего все индикаторы (кроме «ПРД») на ПУС должны светиться в течение 1 с, а затем перестать светиться. 	Если все блоки радиостанции исправны, то ПУС автоматически вернется в режим «ПРИЕМ» (о чем свидетельствует свечение индикатора «ОТ.КАН» на ПУС).
Если какой-либо блок радиостанции неисправен, то по истечении 10 с должен начать мигать соответствующий этому блоку индикатор на ПУС.
Соответствие блоков радиостанции и индикаторов приведено в 
Таблице 1.
Таблица 1
	Наименование индикатора
	Наименование блока радиостанции

	«ЛИН»
	АФУ

	«ДСП»
	ЭП

	«ЛОК»
	УПП

	«ЗАНЯТО»
	Второй ПУС


Индикаторы неисправных блоков мигают в течение 5 с, затем автоматически отключаются, и ПУС возвращается в режим «ПРИЕМ» (засветится индикатор «ОТ.КАН»).
7.2.2. Проверка основных режимов работы ПУС (режим ПРС).
7.2.2.1. Опустить микротелефонную трубку в держатель пульта ПУС, при этом должен светиться индикатор «ВКЛ» на передней панели ПУС, все остальные индикаторы должны быть погашены. ПУС находится в режиме «ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ».
7.2.2.2. Нажать клавишу «ОТК.КАН» на ПУС, при этом должен засветиться одноименный индикатор, станция перейдет в режим «ПРИЕМ». 	Нажать повторно клавишу «ОТК.КАН», при этом индикатор «ОТК.КАН» должен перестать светиться и станция возвратиться в режим «ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ».
7.2.2.3. Поднять микротелефонную трубку из держателя ПУС, при этом должен засветиться индикатор «ОТК.КАН». Нажать тангенту микротелефонной трубки, при этом должен засветиться индикатор «ПРД» на лицевой панели первого ПУС и индикатор «ЗАНЯТО» второго ПУС, при его наличии (индикатор «ОТ.КАН» первого ПУС продолжает светиться). Отпустить тангенту микротелефонной трубки», при этом индикатор «ПРД» первого ПУС и индикатор «ЗАНЯТО» второго ПУС должны перестать светиться. Положить микротелефонную трубку в держатель ПУС, при этом индикатор «ОТК.КАН» первого ПУС должен перестать светиться.
7.2.2.4. Микротелефонная трубка должна находиться в держателе ПУС.	Проверить срабатывание педали (при ее наличии). При первом нажатии на педаль, должен начать светиться индикатор «ОТ.КАН», при втором нажатии и удержании в нажатом положении - индикатор «ПРД», при этом радиостанция включается на передачу («ОТ.КАН» продолжает светиться). После отпускания педали индикатор «ОТ.КАН» должен перестать светиться через 1 минуту, в случае если радиостанция работает в диапазоне СРС она всегда находится в режиме «ОТ.КАН», соответственно после нажатия педали(при наличии) радиостанция сразу включается на передачу.
7.2.3. [bookmark: _Toc31799417]Проверка работы радиостанции с ПУС (режим СРС).
7.2.3.1. Для радиостанции станционной радиосвязи (РС-46МЦ-19) необходимо проверить, что ПУС переведен в режим «Маневровый». «Маневровый» режим отличается от поездного тем, что радиостанция находится в режиме открытого канала постоянно (горит индикатор ОТ.КАН при положенной трубке в держатель ПУС).
7.2.3.2. При необходимости переключения режима работы пульта, следует при поднятой трубке нажать одновременно на клавиши 1 и 6, удерживая их в нажатом состоянии 2 секунды (до начала свечения индикаторов 1 и 6). После отпускания клавиш режим работы пульта меняется.
7.2.3.3. Убедиться в том, что радиоканал не занят переговорами других абонентов. Поднять микротелефонную трубку из держателя ПУС, нажать тангенту микротелефонной трубки, при этом должен засветиться индикатор «ПРД» на лицевой панели ПУС, и голосом вызвать абонента стационарной, возимой или носимой радиостанции, работающей на данной частоте. Отпустить тангенту микротелефонной трубки, при этом индикатор «ПРД» должен погаснуть. С помощью микротелефонной трубки и громкоговорителя ПУС прослушать голосовой ответ. Провести радиотелефонные переговоры с оценкой их качества.
7.2.4. Проверка вызова ДСП и приема вызова от ДСП соседней станции, а также с дежурным по переезду (только для радиостанций ПРС).
ВНИМАНИЕ! Для радиостанций зонной симплексной сети ПРС данный пункт КТП выполняется только при условии устойчивой радиосвязи на проверяемом участке (перегоне).
ВНИМАНИЕ! При отсутствии сменного дежурства ДСП на соседней станции и наличия подключения к ЛДС прием вызова ДСП от соседней станции выполнять через работника ДЦУП с подключением соседней станции по линейному каналу.
ВНИМАНИЕ! Проверка радиосвязи с ДПП производится только при наличии дежурства на переезде и расположения переезда в зоне действия данной радиостанции. 
7.2.4.1. Поднять микротелефонную трубку из держателя ПУС, при этом должен засветиться индикатор «ОТК.КАН». Убедиться в том, что радиоканал не занят переговорами других абонентов.
Нажать и отпустить клавишу «ДСП» на передней панели ПУС, при этом должен засветиться индикатор «ДСП», из громкоговорителя и микротелефонной трубки раздаться звуковой сигнал вызова ДСП длительностью от 1 до 2 с (в зависимости от установок конфигуратора «С22»).
Рекомендуется устанавливать параметр С20 (вызов ЛОК), С21 (вызов ДНЦ), С22 (вызов ДСП) в значение «02», что соответствует длительности вызова 2 секунды.
Дождаться окончания сигнала, получить ответ от радиостанции соседней станции.
Нажать тангенту микротелефонной трубки, при этом должен засветиться индикатор «ПРД» на лицевой панели ПУС, и голосом вызвать ДСП соседней станции. Отпустить тангенту микротелефонной трубки, при этом индикатор «ПРД» должен погаснуть. С помощью микротелефонной трубки и громкоговорителя ПУС прослушать голосовой ответ (при наличии дежурства ДСП на соседней станции).
По завершению переговоров положить микротелефонную трубку в держатель ПУС. Убедиться в том, что все индикаторы, за исключением «ВКЛ», погашены.
7.2.4.2. При проведении проверки по п.7.2.4.1. попросить ДСП соседней станции послать сигнал вызова ДСП. Убедиться, что микротелефонная трубка установлена в держатель ПУС. 	При получении сигнала вызова должны засветиться индикаторы «ОТ.КАН», «ДСП» и должен прослушиваться тональный сигнал в громкоговорителе ПУС. Если микротелефонную трубку не поднимать, то ПУС в режиме открытого канала (светиться индикатор «ОТ.КАН») должен находиться в течение 15 с.
7.2.4.3. Повторить пункты 7.2.4.1.-7.2.4.2. для проверки качества радиосвязи с дежурным по переезду (при наличии).
7.2.5. Проверка вызова машиниста локомотива и приема вызова ДСП от машиниста локомотива (только для радиостанций ПРС).
ВНИМАНИЕ! Ввиду наличия на железных дорогах ОАО «РЖД» малодеятельных участков обращения железнодорожных подвижных единиц, оборудованных устройствами поездной радиосвязи, данная работа выполняется только на объектах железнодорожных линий с интенсивным движением. Перечень данных объектов должен быть утвержден руководителем Дирекции связи. 
ВНИМАНИЕ! Для радиостанций зонной симплексной сети ПРС данный пункт КТП выполняется только при условии устойчивой радиосвязи на проверяемом участке (перегоне).
7.2.5.1. Убедиться в наличии локомотива на участке проверки действия ПРС через ДСП или электромеханика связи диспетчерского центра (ДЦУП). 
Поднять микротелефонную трубку из держателя ПУС, при этом должен засветиться индикатор «ОТК.КАН». Убедиться в том, что радиоканал не занят переговорами других абонентов.
Нажать и отпустить клавишу «ЛОК» на передней панели ПУС, при этом должен засветиться индикатор «ЛОК», из громкоговорителя и микротелефонной трубки раздаться звуковой сигнал вызова ЛОК длительностью от 1 до 2 с (в зависимости от установок конфигуратора «С22»).
Дождаться окончания сигнала, получить ответ от радиостанции локомотива.
Нажать тангенту микротелефонной трубки, при этом должен засветиться индикатор «ПРД» на лицевой панели ПУС, и голосом вызвать машиниста локомотива. Отпустить тангенту микротелефонной трубки, при этом индикатор «ПРД» должен погаснуть. С помощью микротелефонной трубки и громкоговорителя ПУС прослушать голосовой ответ.
По завершению переговоров положить микротелефонную трубку в держатель ПУС. Убедиться в том, что все индикаторы, за исключением «ВКЛ», погашены. 
7.2.5.2. При проведении проверки по п.7.2.5.1. попросить машиниста локомотива, находящегося в зоне действия радиостанции, вызвать ДСП по радиоканалу. 
Убедиться, что микротелефонная трубка установлена в держатель ПУС. 	При получении сигнала вызова должны засветиться индикаторы «ОТ.КАН», «ДСП» и должен прослушиваться тональный сигнал в громкоговорителе ПУС. 
С помощью микротелефонной трубки и громкоговорителя ПУС прослушать голосовой ответ. Провести радиотелефонные переговоры с оценкой их качества.
7.2.6. Проверка работы радиостанции при вызове по линейному каналу с распорядительной станции и проверка подключения радиостанции при приеме вызова ДНЦ из радиоканала (только для радиостанций ПРС и при наличии подключения радиостанции к ЛДС).
ВНИМАНИЕ! Данная работа выполняется электромехаником ДЦУП по отдельному графику утвержденного начальником РЦС и без привлечения линейного штата. 
ВНИМАНИЕ! Проверка вызова ДНЦ из радиоканала проводится в том случае, когда радиостанции разрешено подключение к линейному каналу при вызове ДНЦ из радиоканала (установка конфигуратора «С18»-00).
7.2.6.1. Выполнить подключение проверяемой радиостанции к распорядительной станции путем нажатия соответствующей кнопки на пульте ПРС ДНЦ. Убедиться в подключении проверяемой радиостанции к ЛДС по соответствующей индикации на пульте ПРС ДНЦ. Провести переговоры с машинистом локомотива или ДСП соседней станции через проверяемую радиостанцию и оценить качество и разборчивость радиопереговоров.
7.2.6.2. При проведении проверки по п.7.2.6.1. попросить машиниста локомотива, находящегося в зоне действия радиостанции, вызвать ДНЦ по радиоканалу. Убедиться в прохождении вызова на пульт ПРС ДНЦ от машиниста по наличию соответствующей индикации. Провести переговоры с машинистом, оценить качество и разборчивость радиопереговоров.
7.2.7. Проверка работы микрофона и педали (при наличии).
Убедиться, что микротелефонная трубка установлена в держатель ПУС. Первым нажатием на педаль перевести радиостанцию в режим «ПРИЕМ», при этом должен загореться индикатор «ОТ.КАН». Нажать и отпустить клавишу «ЛОК» на передней панели ПУС, при этом должны засветиться индикатор «ЛОК» и из громкоговорителя и микротелефонной трубки раздаться звуковой сигнал вызова машиниста локомотива. Нажать на педаль повторно и удерживать ее, должен загореться индикатор «ПРД» на передней панели ПУС, голосом в микрофон вызвать машиниста локомотива. 	Отпустить педаль, индикатор «ПРД» на передней панели ПУС должен погаснуть, прослушать ответ машиниста.
7.2.8. Проверка питающих напряжений радиостанции.
Проверка уровня резервного (аккумуляторного) напряжения питания на устройстве, который должен быть в пределах 24,2-26,7 В. Величина напряжения отображается на вольтметре буферного выпрямителя типа БВ-24/2,5 или другого источника резервного питания, удовлетворяющего требуемым параметрам, в случае если выпрямитель не оснащен заводским вольтметром для проверки резервного уровня напряжения питания производить измерение на выходных клеммах резервного источника питания, используя мультиметр, или аналогичный прибор, удовлетворяющий требуемым параметрам.
Если уровни выходят за указанные границы, необходимо поставить в известность об этом старшего смены ЦТО и принять меры к устранению.
7.2.9. Проверка конфигурации и изменение параметров конфигурации радиостанции.
В исходном состоянии на цифровом индикаторе блока ЦАУ должна высвечиваться надпись «РС-46».
Нажать клавишу «С» на клавиатуре блока ЦАУ. На цифровом индикаторе ЦАУ высветится «С._». Вводим с клавиатуры номер параметра, который требуется просмотреть, например 12. На экране появится «С.12.00», где 00 – запрограммированное значение этого параметра. Сравниваем его с нужным значением по таблице конфигурационных параметров в паспорте поездной (станционной) радиосвязи. Если значение просматриваемого параметра соответствует табличному, то нажимаем клавишу «*». На цифровом индикаторе ЦАУ высветится «С._», после чего можно перейти к следующему параметру. Если значение параметра не соответствует табличному значению, то изменяем его. Для этого нажимаем клавишу «#», на цифровом индикаторе высветится «С.12._». Вводим нужное значение из таблицы, например, 01 и нажимаем клавишу «*».
После окончания просмотра и изменения всех конфигурируемых параметров необходимо два раза нажать клавишу «*». На цифровом индикаторе появится надпись «РС-46».
7.2.10. Проверка работы радиоканала с помощью технологической трубки.
Установить с помощью клавиатуры ЦАУ технологический режим «A3». С помощью технологической микротелефонной трубки установить связь с дежурным соседней станции или машинистом локомотива. Вызов «ДСП» формируется нажатием клавиши «D» клавиатуры блока ЦАУ, вызов «ЛОК» формируется нажатием клавиши «Е».
При проведении проверки работы радиостанции на передачу следить за показаниями индикатора ЦАУ. Появление сообщения «AL.AFU» свидетельствует о расстройке антенно-фидерного тракта (или АнСУ) и величине КСВ>3.
7.2.11. Проверка настройки АнСУ.
Работы по настройке АнСУ проводятся только для радиостанций ГМВ диапазона, для радиостанций МВ диапазона требуется только фиксация КСВ антенно-фидерного тракта (при появлении надписи AL.AFU).
Перед проведением настройки АнСУ, следует произвести фиксацию значения КСВ при помощи КСВ-метра типа SX-600 или аналогичного, удовлетворяющего требуемым параметрам, для этого:
необходимо соединить вход прибора TX(1.8-160 mHz) с антенным выходом радиооборудования с помощью коаксиального кабеля с и антенный выход прибора ANT(1.8-160 mHz) с антенным фидером или поглощающей нагрузкой, переключатель Sensor установить в положение 1(1.8-160 mHz);
при необходимости для подсветки шкалы прибора нужно соединить прилагаемый кабель питания постоянного тока между источником питания и разъемом DC на задней стенке прибора. Напряжение источника постоянного тока должно составлять 11-15 В.
Для проверки КСВ необходимо установить переключатель «FUNCTION» в положение «CAL» (калибровка).
Повернуть ручку «CAL» полностью против часовой стрелки до положения «MIN», затем нажатием тангенты на ПУС или МТ включить радиооборудование на передачу и повернуть ручку «CAL» по часовой стрелке так, чтобы стрелка прибора находилась в положении CAL «∞».
В то время пока оборудование остается включенным на передачу, нужно установить переключатель «FUNCTION» в положение «SWR» (КСВ). При этом индикатор должен показывать КСВ используемой антенны. 
Необходимо учитывать, что если передаваемая радиочастотная мощность больше 5 Вт, то снятие показаний необходимо осуществлять со шкалы H, если меньше 5 Вт – то со шкалы L.
Полученное значение должно находиться в пределах от 1 до 1,5 единиц. Если полученное значение выходит за указанные пределы, то следует произвести ревизию антенно-фидерного тракта, и произвести настройку АнСУ для радиостанций КВ диапазона.
Для проведения проверки настройки АнСУ установить параметр «С47» конфигуратора радиостанции в состояние 00.
Включить тумблером «ВКЛ ПРД» на панели АнСУ радиостанцию на передачу, зафиксировать показания амперметра АнСУ в положениях переключателя «ТОК АНТЕННЫ» и «ФАЗА». Сравнить полученные показания с результатами предыдущих проверок. При отклонении в сторону уменьшения показаний измерительного прибора для положения переключателя «ТОК АНТЕННЫ» произвести подстройку АнСУ.
Проведение настроек АнСУ выполнять на нерабочем канале (выбирается установкой параметра конфигуратора «С26»). После настройки АнСУ при остром характере резонанса вернуться на рабочий канал, установив параметр конфигуратора «С26» и подстроить по показаниям измерительного прибора для положения переключателя «ТОК АНТЕННЫ» вращением ротора переменного конденсатора максимальное значение тока. 	При разных значениях максимумов тока антенны и тока фазы (характерно для острорезонансных антенн) настройку оставить в положении максимума тока антенны.
При проверке обратить внимание на показания измерительного прибора в положении переключателя «ФАЗА». Значительное увеличение (более 20%) и невозможность получения при подстройке показаний менее 0,4 мА свидетельствует об ухудшении параметров заземления, что является основной причиной расстройки АнСУ при несимметричных антеннах.
После проведения манипуляции по настройке, установленным порядком опломбировать АнСУ.
7.2.12. Проверка уровней сигналов на стыке РПО46 с двухпроводным или четырехпроводным каналом (при наличии подключения радиостанции к ЛДС).
Методика проверки уровней сигналов АПК-2/4 при подключении к двухпроводной линии связи (не распространяется на радиостанции, укомплектованные АПК4).
Проверить, чтобы дальняя от распорядительной станции по подключению к физической линии радиостанция находилась в режиме согласованного входного и выходного сопротивления (для большинства случаев – это 600 Ом), все остальные радиостанции в режиме высокоомного входа/выхода. Как осуществить проверку указано в Приложении 5. Если на конце физической двухпроводной линии уже установлен резистор 600 Ом, то оконечная радиостанция также должна быть установлена в высокоомный режим.
Установка конкретного значения входного/выходного сопротивления (10 или 20 кОм) определяется, исходя из конкретных условий физической реализации двухпроводной линии. При подключении к линии без усилителей до трех радиостанций предпочтительной является установка сопротивления 
10 кОм, при большем количестве – рекомендуемое значение выходного сопротивления 20 кОм. При наличии на линии усилителей ПТДУ рекомендуемое сопротивление 10 кОм.
Примечание. При наличии в линии усилителей ПДТУ необходимо убедиться в отсутствии их возбуждения после подключения радиостанции. В случае возбуждения ПДТУ, должна быть выполнена их балансировка, согласно действующей нормативно-технической документации.
При необходимости организации переговоров с оператором со стороны распорядительной станции (ДЦУП) с помощью служебного переговорного режима радиостанции необходимо: на клавиатуре ЦАУ нажать клавишу «А» (на экране ЦАУ должны появиться символы «AС»), затем нажать клавишу 4 (связь с распорядительной станцией).
Со стороны распорядительной станции на вход физической линии подать сигнал частотой 1071 (1000) Гц и номинальным уровнем плюс 5 дБ (на выходе из канала аппаратуры связи не менее плюс 4 дБ). Если в двухпроводной линии установлены дуплексные усилители, то уровень выхода необходимо устанавливать с учетом требований на дуплексные усилители.
Измерить значение принимаемого сигнала (параметр 33) частотой 1071 (1000) Гц в режиме «F06» с помощью индикатора ЦАУ, которое должно быть равным «00.0». При необходимости, нажатием клавиш «D» и «Е» на ЦАУ, добиться нужного показания уровня принимаемого сигнала.
Показания индикатора ЦАУ «U --.-» свидетельствуют о перегрузке усилителя входным сигналом для данного коэффициента усиления. Для устранения перегрузки необходимо уменьшить коэффициент усиления вводом параметра С.33.ХХ с меньшим значением.
Показания индикатора ЦАУ «U---.-» свидетельствуют о малом уровне сигнала для выбранного конфигуратором (С.33.ХХ) значения коэффициента усиления. Для увеличения коэффициента усиления необходимо ввести параметр С.33.ХХ с большим значением параметра.
7.2.12.1. Связавшись по доступным линиям связи с механиком ДЦУП согласовать подачу сигнала со стороны распорядительной станции на вход физической линии частотой 2295 (2300) Гц и номинальным уровнем плюс 5 дБ (на выходе из канала аппаратуры связи не менее плюс 4 дБ).
7.2.12.2. Перейти в режим измерения, последовательно нажав на клавиатуре ЦАУ клавиши «F», «0», «6». На индикаторе ЦАУ отобразится уровень принимаемого сигнала (2295/2300 Гц). Оценить величину его отклонения от значения 1071 Гц в дБ, которое должно быть не более 1 дБ.
7.2.12.3. При необходимости произвести коррекцию АЧХ приема изменением значения параметра 32. Величина некоторых возможных наклонов характеристики указана в таблице конфигурации 2.5, номер параметра 32. Повторить пункты с 7.2.12.1 по 7.2.12.3.
7.2.12.4. Проверить включенное состояние схемы АРУ по входу (параметр 33).
Примечание. При реализации двухпроводной линии на высококачественном кабеле со стабильными во времени параметрами допускается эксплуатация радиостанции в режиме фиксированного коэффициента усиления по входу (без АРУ). Для этого необходимо оставить в конфигураторе значения параметров, полученные при выполнении пунктов с 7.2.12.1 по 7.2.12.4.
Подать в ЛДС с регулируемой РС-46МЦ сигнал частотой 1071 Гц (последовательно нажав на клавиатуре ЦАУ клавиши «F», «0», «9», «7», «1»). 	На выходе физической линии измерителем (милливольтметром) произвести оценку уровня сигнала частотой 1071 Гц, который должен быть не менее минус 14 дБ (на входе в канал аппаратуры связи не менее минус 13 дБ). 	При необходимости изменить уровень выходного сигнала АПК2/4 с помощью регулятора уровня выхода (параметр 31) до требуемого значения.
Подать в ЛДС с регулируемой РС-46МЦ сигнал частотой 2295 Гц, последовательно нажав на клавиатуре ЦАУ клавиши «F», «0», «9», «8», «3». 	На выходе физической линии измерителем (милливольтметром) произвести измерение уровня сигнала и оценить величину отклонения от значения 1071 Гц в дБ, которое должно быть не более 1 дБ. При необходимости произвести коррекцию выходного сигнала АПК2/4 с помощью корректора АЧХ выхода (параметр 30).
На четырехпроводном выходе канала ТЧ на частоте 1000 Гц уровни приема и передачи должны составлять:
уровень приема (от радиостанции) в канал - не менее минус 13 дБ;
уровень передачи со стороны распорядительной станции (от аппаратуры связи)  не менее плюс 4 дБ.
Для окончательной проверки после регулировки необходимо произвести измерение уровня полезного сигнала на линейном входе радиостанции (от аппаратуры связи) при посылке вызова ЛОК с цифрового пульта ДНЦ соответствующего круга, который должен быть не менее + 4 дБ. Уровень приема (от радиостанции) в канал при приѐме вызывного сигнала 1000 Гц с установленным уровнем модуляции не менее минус 13 дБ.
7.2.13. Проверка уровней сигнала и корректоров АЧХ АПУ и ПУС.
Регулировка корректоров АПУ и ПУС выполняется в том случае, когда затухание сигнала частотой 1000 Гц в линии связи, соединяющей ПУС и РПО, превышает значение 1,5 дБ, что в пересчете на длину для кабеля с диаметром жил 0,5 мм составляет значение 650 м, для кабеля с диаметром жил 0,7 мм – 1300 м, а для кабеля с диаметром жил 1,2 мм – 3700 м. В остальных случаях заводская регулировка обеспечивает нормальный режим работы.
Проверку регулировки уровней АПУ и ПУС, коррекцию АЧХ можно производить, используя встроенный измеритель в блоке ЦАУ.
Проверку регулировки уровней АПУ и ПУС, коррекцию АЧХ c использованием встроенного измерителя в блоке ЦАУ проводить следующим образом:
подать с ПУС на РПО сигнал частотой 300 Гц, для чего нажать последовательно клавиши «КОНТ», «ЛИН» и рычажный переключатель на передней панели ПУС (на который кладется трубка), отпустить клавиши в обратном порядке;
с помощью ЦАУ измерить уровень сигнала, приходящий от соответствующего ПУС на РПО (последовательно нажав на клавиатуре ЦАУ клавиши «F», «1», «2» - для ПУС1 или клавиши «F», «1», «3» - для ПУС2). 	Измеренное значение должно находиться в пределах от минус 10,9 до минус 9,1 дБ. При необходимости подстроить выходной уровень сигнала ПУС с помощью регулятора выходного уровня с нижней стороны ПУС (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Схема расположения регуляторов уровня и АЧХ на ПУС
нажать клавишу «ДСП» на передней панели ПУС, при этом в линию связи ПУС-РПО будет подаваться сигнал частотой 2000 Гц. С помощью ЦАУ измерить уровень приходящего на РПО сигнала. Измеренное значение должно находиться в пределах от минус 10,9 до минус 9,1 дБ. Подстроить при необходимости выходной уровень сигнала ПУС с помощью регулятора АЧХ с нижней стороны ПУС (Рисунок 1);
аналогичные проверки произвести для сигналов частотой 800 и 3000 Гц (клавиши «ЛОК» и «ОТ.КАН» соответственно). Измеренные значения для всех частот должны находиться в пределах от минус 10,9 до минус 9,1 дБ. При необходимости произвести подстройки с помощью регуляторов уровня и АЧХ на ПУС;
для выхода из режима генерации сигналов нажать клавишу «КОНТ».
Проверить уровень сигнала от РПО к ПУС, для чего подать от РПО к ПУС тестовый сигнал. Отсоединить разъѐм «ЛДС» от УВЗ и на клавиатуре ЦАУ набрать параметр F.09.89. При этом в линию РПО – ПУС будет подаваться сигнал с частотой 700 Гц и уровнем, зависящим от введенного параметра коррекции. Со стороны ПУС на контактах 3, 11 соединителя «ГАРНИТУРА» милливольтметром переменного тока измерить величину сигнала в дБ, которая должна находиться в пределах от минус 10,9 до минус 
9,1 дБ.
На клавиатуре ЦАУ набрать параметр F.09.81, при этом в линию РПО-ПУС будет передаваться сигнал с частотой 1683 Гц. Со стороны ПУС на контактах 3, 11 соединителя «ГАРНИТУРА» вольтметром переменного тока измерить величину сигнала в дБ и оценить отклонение АЧХ от равномерной. 	При отклонении более чем на ±1,5 дБ уточнить параметр коррекции С.38.ХХ для АПУ1 и С.39.ХХ для АПУ2 в сторону увеличения или уменьшения, в зависимости от знака и величины перекоса АЧХ.
7.2.14. Проверка работоспособности блока ЭП.
На блоке ЭП проконтролировать свечение индикаторов «СЕТЬ», «ВКЛ», «+13 В», «АКК» (при наличии подключенного резервного источника питания).
Проверить напряжения электропитания, формируемые блоком ЭП, устанавливая технологические режимы «F01», «F02», «F03» с помощью конфигуратора блока ЦАУ.
Величины напряжений электропитания, полученных при измерении должна составлять:
5,0±0,2 В при измерении с помощью режимов «F01», «F02»;
11 до 13 В, для радиостанций, укомплектованных блоком питания 
24 В (ЭП);
12,5 до 15 В для радиостанций, укомплектованных блоком питания 
48 В (ЭП48/220).
7.2.15. Проверка уровня напряжения регистрации от соседних радиостанций.
Для проверки напряжения регистрации и косвенной оценки напряженности поля служит технологический режим «F05» и характеристика изменения напряжения регистрации от напряжения сигнала на входе приемника.
Чтобы произвести измерение напряжения регистрации необходимо установить с помощью технологической трубки связь в режиме «А3» с дежурной соседней станции и попросить ее после паузы в 2-3 с нажать тангенту трубки МТТ ПУС и удерживать ее в таком состоянии 10-15 с. Пауза 2-3 с необходима для включения в конфигураторе режима «F05» и начала процесса измерения. По показаниям на индикаторе ЦАУ зафиксировать величину напряжения регистрации и занести ее в электрический паспорт (Приложение 2).
При этом необходимо фиксировать и значение величины ослабления аттенюатора радиостанции (для ГМВ диапазона величина ослабления видна по положению шлица переключателя аттенюатора, для УКВ диапазона считывается из конфигуратора по состоянию параметра «C25»).
Значение величины ослабления аттенюатора для каждой стационарной радиостанции ПРС должно быть составлено в табличном формате  работниками Регионального центра связи и утверждено руководителем Дирекции связи. 
Допускается изменение величины напряжения регистрации по сравнению с результатами предыдущих измерений не более чем на 0,3 В. При снижении величины напряжения регистрации ниже допустимого произвести проверку антенно-фидерных устройств, а у радиостанций ГМВ диапазона – настройку АнСУ и состояние направляющей линии на прилегающем перегоне.
Необходимо учитывать, что влиять на величину напряжения регистрации может состояние передатчика и антенно-фидерных устройств соседней станции. Для получения более достоверных данных необходимо производить оценку напряжения регистрации от противоположных по направлению перегона радиостанций и состояние направляющей линии.
7.2.16. Зафиксировать результаты измерений в электрический паспорт (Приложение 2).
7.2.17. При выявлении неисправности оборудования сообщить сменному инженеру ЦТО/ЦТУ и при наличии возможности принять меры к устранению неисправности с соблюдением технологии выполнения работ и требований охраны труда.
8. Заключительные мероприятия, оформление результатов работ
8.1. После полного окончания работы, проводимой по наряду-допуску, производителю работ удалить бригаду с рабочего места, снять временные заземления, ограждения, установленные бригадой, после чего снять переносные плакаты безопасности. Производителю работ оформить в наряде и в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям полное окончание работ с указанием времени. Сообщить работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ по наряду-допуску, закрыть наряд-допуск.
8.2. Доложить о выполнении работы сменному инженеру ЦТО/ЦТУ и непосредственному руководителю.
8.3. Сделать запись в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети (формы ДУ-46) об окончании работы (при необходимости).
8.4. Сделать запись в оперативном журнале о результатах работы. При наличии технической возможности (ПЭВМ или мобильного терминала) допускается формирование отметок о выполнении работ с применением ЕСМА, исключая использование оперативного журнала на бумажном носителе.
8.5. Закончив работы, убрать измерительные приборы в специально отведенные для них места.
8.6. Сделать отметку о выполнении работы в ЛР ГТП (при использовании Мобильного клиента ЕСМА отметку об окончании выполнения работы произвести с использованием данного ПО).
9. 
Нормы времени
	Наименование работы
	Внешний осмотр, чистка, проверка органов управления, предохранителей. Измерение уровней полезного сигнала от радиостанции в канал ДНЦ и из канала ДНЦ в радиостанцию. Проверка уровней полезного сигнала в линии РПО-ПУС. Проверка питающих напряжений, напряжения регистрации, проверка настройки АнСУ

	№ п/п
	Содержание работы
	учтенный объем работы
	оборудование, инструмент, материал
	оперативное время на учтенный объем работы, нормо-мин

	1.
	Величину напряжения питания радиостанции на вольтметре выпрямителя проверить
	1 радиостанция
	мультиметр, резервное АнСУ, приставная лестница, носимая радиостанция или мобильный телефон РОРС, КСВ-метр, милливольтметр, ручной изолирующий инструмент (набор отверток, гаечные ключи)
	0,4

	2.
	Конфигурационные параметры радиостанции проверить, значения с паспортными данными сравнить
	-//-
	
	6,2

	3.
	Работу радиоканала с помощью технологической трубки проверить
	-//-
	
	2,6

	4.
	Проверку уровней сигнала и АЧХ АПУ и ПУС произвести
	-//-
	
	3,4

	5.
	Проверку работоспособности блока ЭП произвести, напряжение на выходе ЭП измерить
	-//-
	
	2,8

	6.
	Результаты измерений в электрический паспорт радиостанции занести
	-//-
	
	2

	Всего
	17,4

	Норма времени, нормо-ч
	0,331


Работы, выполняемые по необходимости
	Наименование работы
	Проверка питающих напряжений радиостанции

	№ п/п
	Содержание работы
	учтенный объем работы
	оборудование, инструмент, материал
	оперативное время на учтенный объем работы, нормо-мин

	1.
	Величину напряжения питания радиостанции на выходных клеммах резервного источника питания, используя мультиметр измерить
	1 радиостанция
	мультиметр
	2

	Всего
	2

	Норма времени (нормо-ч)
	0,038



	Наименование работы
	Изменение коэффициента стоячей волны (КСВ) антенно-фидерного тракта 

	№ п/п
	Содержание работы
	учтенный объем работы
	оборудование, инструмент, материал
	оперативное время на учтенный объем работы, нормо-мин

	1.
	Антенный кабель от разъема радиостанции отсоединить, КСВ-метр подключить
	1 радиостанция
	КСВ-метр
	2,6

	2.
	Радиостанцию в режим передачи перевести, значение КСВ антенно-фидерного тракта измерить
	-//-
	
	0,8

	3.
	Радиостанцию с передачи отключить, КСВ-метр отсоединить, антенный кабель к разъему радиостанции подсоединить
	 -//-
	
	2,6

	Всего
	6,0

	Норма времени (нормо-ч)
	0,114



	Наименование работы
	Настройка АнСУ радиостанции РС-46МЦ

	№ п/п
	Содержание работы
	учтенный объем работы
	оборудование, инструмент, материал
	оперативное время на учтенный объем работы, нормо-мин

	1.
	Лестницу установить, по лестнице к АнСУ подняться 
	1 АнСУ
	приставная лестница, пломбировочные тиски, пломба
 
	2,2

	2.
	Внешний осмотр АнСУ, проверку электрических соединений произвести
	-//-
	
	2,4

	3.
	Крышку АнСУ открыть
	-//-
	
	0,6

	4.
	АнСУ настроить
	 -//-
	
	9

	5.
	Крышку АнСУ закрыть
	 -//-
	
	0,6

	6.
	АнСУ опломбировать
	 -//-
	
	2

	7.
	С лестницы спуститься, лестницу убрать
	 -//-
	
	2,2

	Всего
	19,0

	Норма времени (нормо-ч)
	0,361



	Наименование работы
	Проверка уровней сигналов на стыке РП046 с двухпроводным или четырехпроводным каналом

	№ п/п
	Содержание работы
	учтенный объем работы
	оборудование, инструмент, материал
	оперативное время на учтенный объем работы, нормо-мин

	1.
	Проверку и коррекцию уровней сигналов АПК-2/4 при подключении к двухпроводной или четырехпроводной линии связи произвести
	1 радиостанция
	милливольтметр
	5,4

	Всего
	5,4

	Норма времени (нормо-ч)
	0,103



	Наименование работы
	Подстройка выходного уровня и АЧХ на ПУС 

	№ п/п
	Содержание работы
	учтенный объем работы
	оборудование, инструмент, материал
	оперативное время на учтенный объем работы, нормо-мин

	1.
	Подстройку параметра с помощью регулятора на нижней стороне ПУС произвести
	1 пульт
	-
	2,2

	Всего
	2,2

	Норма времени (нормо-ч)
	0,042



	Наименование работы
	Корректировка уровней сигнала и АЧХ АПУ 

	№ п/п
	Содержание работы
	учтенный объем работы
	оборудование, инструмент, материал
	оперативное время на учтенный объем работы, нормо-мин

	1.
	Параметр коррекции для АПУ изменить
	1 радиостанция
	-
	2,2

	Всего
	2,2

	Норма времени (нормо-ч)
	0,042


Нормами времени, в нормо-часах, учтено оперативное время на выполнение работ с разбивкой по элементам, а также время на подготовительно-заключительные действия (Тпз), обслуживание рабочего места (Тоб) и регламентированные перерывы (Тотл), которое принято в процентах от оперативного времени и составляет для обслуживания устройств станционной и поездной радиосвязи 14,06% (Тпз – 6,64%, Тоб – 1,06%,
Тотл – 6,36%).
К подготовительно-заключительному времени относится время, затрачиваемое на:
самоподготовку перед началом проведения работ;
получение инструктажа по охране труда; 
получение и сдачу инструмента (приспособлений);
настройку оборудования (приспособлений) на требуемый технологический режим в начале работы; 
оформление технической документации при выполнении работ;
межоперационные проходы.
К времени на обслуживание рабочего места относится время, затрачиваемое на поддержание рабочего места в состоянии, обеспечивающем производительную работу в течение всего рабочего дня.
К времени на отдых и личные надобности относится время, затрачиваемое на: отдых работника для поддержания нормальной работоспособности и предупреждения утомления; личную гигиену и естественные надобности.


ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ СВЯЗИ
(наименование филиала ОАО «РЖД»)






ТЕХНИКО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА 
№ 4




		
	[bookmark: _Toc31799418]Проверка работоспособности, измерение основных параметров

	(наименование работы (технологического процесса))


	радиостанции при отсутствии стенда технологического

	(наименование работы (технологического процесса))


	обслуживания «СТОР РС-46МЦ»

	(наименование работы (технологического процесса))



	4700003974

	(код наименования работы в ЕКАСУТР)



	
регламентированное


(вид технического обслуживания (ремонта))
	
стационарная радиостанция


(единица измерения)


	
	
	0,612

	(средний разряд работы)

	
	(норма времени)






	18
	
	49


 (количество листов)                         (номер листа)

[bookmark: _Toc29988161][bookmark: _Toc29989591][bookmark: _Toc31799419]
Состав исполнителей
	Состав исполнителей
	Разряд квалификации
	Группа по электробезопасности
	Количество исполнителей

	Электромеханик КРП
	-
	не ниже III
	1


[bookmark: _Toc29988162][bookmark: _Toc29989592][bookmark: _Toc31799420]Условия производства работ
	Периодичность
	1-5 класс

	
	1 раз в год или при вводе в эксплуатацию, после ремонта

	Порядок выполнения
	в порядке текущей эксплуатации

	
	со снятием напряжения

	
	без перерыва связи


[bookmark: _Toc29988163][bookmark: _Toc29989593][bookmark: _Toc31799421]Средства защиты, монтажные приспособления, средства измерений, средства технологического оснащения, испытательное оборудование, инструменты и материалы
Инструмент, материалы, принадлежности и монтажные приспособления: Руководство по эксплуатации РС-46МЦ, ПЭВМ с установленной программой «Testsr», бирки, клей.
Измерительные приборы: стенд «СТОР РС-46МЦ», измеритель модуляции вычислительный СК3-45, генератор низкочастотный Г3-123, измеритель нелинейных искажений С6-11, милливольтметр цифровой В3-38, частотомер электронно-счетный Ч3-63/1, эквивалентное нагрузочное сопротивление с отводом для подключения девиометра (ЭНС) Rвх=50 Ом, генератор сигналов высокочастотный Г4-164, ваттметр поглощаемой мощности М3-56, эквивалент антенны ЦВИЯ.464968.003, кабель ЦВИЯ.468543.001-02 или другие измерительные приборы с аналогичными метрологическими характеристиками измеряемых параметров.
Средства защиты: специальная одежда, специальная обувь.
Сигнальные принадлежности: не требуются. 
[bookmark: _Toc29988164][bookmark: _Toc29989594][bookmark: _Toc31799422]Подготовительные мероприятия.
Открыть ЕСМА «Учет ресурсов», модуль ГТП-2, закладка «Работы пользователя», убедиться в наличии листа регистрации (ЛР ГТП) на данную работу (при наличии мобильного терминала с установленным на нем ПО Мобильного клиента ЕСМА действие по загрузке ЛР ГТП произвести с использованием данного ПО).
Проверить наличие и исправность приборов и приспособлений, документации (при наличии мобильного терминала с установленным на нем ПО Мобильного клиента ЕСМА использовать документацию, прилагаемую к данному ЛР ГТП). 
Убедиться в отсутствии факторов, влияющих на безопасность проведения работ.
Осмотреть и подготовить рабочее место, привести его в порядок, убрать мешающие работе предметы.
Проверить достаточность освещенности места проведения работ, при необходимости применить переносные светильники.
Включить измерительные приборы и подготовить их к работе в соответствии с их инструкциями по эксплуатации. Все средства измерений, применяемые при регулировании (контроле, испытаниях) должны быть поверены в соответствии с действующим порядком. Заземлить измерительные приборы, радиостанцию и источник питания. Подключить радиостанцию к источнику питания.
[bookmark: _Toc29988165][bookmark: _Toc29989595][bookmark: _Toc31799423]Обеспечение безопасности движения поездов
Обеспечить отсутствие влияния выполняемых работ на безопасность движения поездов в зависимости от местных условий.
[bookmark: _Toc29988166][bookmark: _Toc29989596][bookmark: _Toc31799424]Обеспечение требований охраны труда
Выполнять работу в спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми для выполнения работы исправными СИЗ.
К работе по техническому обслуживанию допускается электротехнический персонал, знающий технологию выполнения работ и обладающий необходимыми навыками, прошедший обучение и проверку знаний правил по охране труда и электробезопасности, в соответствии с действующими в подразделении нормативными документами. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии факторов, влияющих на безопасность проведения работ.
При производстве работ соблюдать требования эксплуатационно-технической документации на оборудование и используемые приборы, меры безопасности при выполнении работ.
6.4. Запрещается применять измерительные приборы с поврежденной изоляцией измерительных щупов, а так же не поверенные (некалиброванные) измерительные приборы.
6.5. Перед началом работ необходимо проверить исправность инструмента, средств индивидуальной защиты, спецодежды. В случае обнаружения неисправностей, при невозможности их оперативного устранения, работник должен немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю или старшему смены ЦТО. Использование неисправных инструментов и приспособлений, средств индивидуальной защиты, спецодежды не допускается.
6.6. Проходить к месту работы и обратно в пределах железнодорожных станций по установленным маршрутам служебного прохода с учетом местных условий.
6.7. При переходе через путь перед составом необходимо помнить о возможном приведении состава в движение, а также о движении поездов по соседнему пути.
7. [bookmark: _Toc29988167][bookmark: _Toc29989597][bookmark: _Toc31799425][bookmark: _Toc29988168][bookmark: _Toc29989598]Технология выполнения работ
7.1. Установить в конфигураторе радиостанции режимы работы:
мощность в диапазоне МВ – 9 Вт;
аттенюаторы МВ и ГМВ диапазонов – 0 дБ;
ПИП выключен.
7.2. Тестирование радиостанции.
7.2.1. Проверка блока ЭП.
7.2.1.1. На блоке ЭП проконтролировать свечение индикаторов СЕТЬ, ВКЛ, «+13 В», АКК (АКК - при наличии резервного источника питания).
Проверить напряжения электропитания, формируемые блоком ЭП, устанавливая технологические режимы «F01», «F02», «F03» с помощью конфигуратора блока ЦАУ.
(5,0±0,2) В при измерении с помощью режимов «F01», «F02»;
(11до13) В, для радиостанций, укомплектованных блоком питания 
24 В (ЭП);
(12,5до15) В для радиостанций, укомплектованных блоком питания 
48 В (ЭП48/220).
7.2.2. Тестирование ячейки ЦАУ.
7.2.2.1. Тестирование шины SPI между процессором D3 адаптера ЦК8 и процессорами адаптеров АПУ, АПП, УПИН и АПК2/4 проводить следующим образом:
на клавиатуре конфигуратора ЦАУ нажать клавишу «В». На семисегментном индикаторе при функционирующей шине SPI между процессором УПИН и ЦК8 отобразится сообщение номера версии ПО процессора УПИН – «uX.0XX», где Х – цифры версии прошивки. Номер версии прошивки процессора УПИН удерживается в течение 2 с, затем на 2 с выводится номер версии прошивки процессора D3 – «cX.0XX»;
на клавиатуре ЦАУ нажать клавишу «В» и за время не более 4 с клавишу «А». На семисегментном индикаторе при функционирующей шине SPI между процессором D3 ЦК8, коммутатором D4 ЦК8 и процессором D1 адаптера АПП отобразится сообщение номера версии ПО процессора АПП – «А0.0XX»;
на клавиатуре ЦАУ нажать клавишу «1». На семисегментном индикаторе при функционирующей шине SPI между процессором D3 ЦК8, коммутатором D4 ЦК8 и процессором D1 адаптера АПУ1 отобразится сообщение номера версии ПО процессора АПУ1 – «А1.0XX»;
на клавиатуре ЦАУ нажать клавишу «2». На семисегментном индикаторе при функционирующей шине SPI между процессором D3 ЦК8, коммутатором D4 ЦК8 и процессором D1 адаптера АПУ2 отобразится сообщение номера версии ПО процессора АПУ2 – «А2.0XX»;
на клавиатуре ЦАУ нажать клавишу «3». На семисегментном индикаторе при функционирующей шине SPI между процессором D3 ЦК8, коммутатором D4 ЦК8 и процессором D2 адаптера АПК2/4 отобразится сообщение номера версии ПО процессора АПК2/4 – «А3.0XX». Для выхода из режима проверки нажать клавишу «*» или «R».
7.2.2.2. Для тестирования последовательной шины данных между кофидеками и платой ЦК8 (в направлении передачи от радиостанции) войти в режим генерации сигналов на интерфейсы ПУС1, ПУС2, АПК2/4, АСК, АМФ для чего, на клавиатуре ЦАУ нажать клавиши «F», затем «09» и «71». На семисегментном индикаторе выведется сообщение «F.09.71», а на интерфейсы будет подано напряжение частотой 1071 Гц. На выходе адаптера АСК (соединитель «МТТ» на ЦАУ) наличие сигнала проконтролировать с помощь трубки МТТ, где будет слышен звуковой сигнал.
Для блока ЦАУ-М, на клавиатуре ЦАУ-М нажать клавиши «F», затем «09» и «03». На семисегментном индикаторе выведется сообщение «F.09.03», а на интерфейсы будет подано напряжение звуковой частоты. На выходе адаптера АСК (соединитель «МТТ» на ЦАУ) наличие сигнала проконтролировать с помощь трубки МТТ.
7.2.2.3. Для проверки канала связи между процессором приемопередатчика и ЦАУ отстыковать соединитель фидера от приемопередатчика и на короткое время включить радиостанцию на передачу. При правильно функционирующем узле контроля работы выходного каскада и процессоре приемопередатчика на индикатор ЦАУ будет выведено сообщение «AL.AFU».
7.2.3. Тестирование клавиатуры и индикации конфигуратора ЦАУ.
7.2.3.1. Для входа в режим проверки нажать любую клавишу на клавиатуре ЦАУ и, удерживая ее, нажать и отпустить клавишу R. В этом режиме проверяется клавиатура, светодиоды и знаковый индикатор.
При отжатых клавишах на индикаторе УПИН появится сообщение «tESt», светодиоды ПРД и ПРМ должны постоянно светиться, а светодиоды РАБ и «ТУ-ТС» поочерёдно мигать.
Через 3 c начнётся циклический тест светодиодов и знакового индикатора, визуально контролировать свечение всех светодиодов и сегментов индикатора.
7.2.3.2. Для проверки функционирования клавиатуры во время теста индикаторов нажимать по очереди все клавиши (кроме клавиши «R»). При нажатой клавише на индикаторе УПИН появится её код в соответствии с Таблицей 1. Для выхода из режима проверки нажать клавишу «R».


Таблица 1
	Клавиша
	Код
	Клавиша
	Код
	Клавиша
	Код

	1
	01
	8
	08
	E
	0E

	2
	02
	9
	09
	F
	0F

	3
	03
	0
	00
	*
	10

	4
	04
	A
	0A
	#
	11

	5
	05
	B
	0b
	·
	12

	6
	06
	C
	0C
	-
	-

	7
	07
	D
	0d
	-
	-


7.2.4. Тестирование ПУС средствами встроенного самоконтроля.
7.2.4.1. Для тестирования клавиатуры ПУС войти в технологический режим, для чего на ПУС нажать, не отпуская, по порядку кнопки КОНТ, ДСП и рычаг телефонной трубки на ПУС, потом отпустить их в обратном порядке. ПУС переходит в тестовый режим, при этом прерывисто светится индикатор ВКЛ.
7.2.4.2. Проверить функционирование всех кнопок, кроме кнопки КОНТ, путем поочередного нажатия. При первом нажатии светодиод над кнопкой гаснет, при повторном зажигается. Подключить к ПУС педаль (при ее наличии) с помощью кабеля ЦВИЯ.685611.003.19 из комплекта поставки радиостанции и микротелефонную трубку. Проконтролировать свечение индикатора ПРД при нажатии на тангенту и педаль. Произнести отсчет в трубку ПУС, отсчет должен быть слышен в динамике ПУС.
Нажать кнопку КОНТ, затем ДНЦ для выхода из тестового режима.
7.3. Измерение параметров радиостанции.
7.3.1. Измерение мощности несущей.
7.3.1.1. Для измерения мощности радиостанции ГМВ диапазона подключить измеритель мощности М3-56 к антенному соединителю приемопередатчика УПП-1. Включить режим «ПЕРЕДАЧА», для чего на пульте ПУС нажать тангенту трубки МТТ, при этом на пульте должен засветиться красным цветом индикатор ПРД. Удерживая нажатой тангенту МТТ не менее 20 – 30 с, произвести измерение мощности. Измеренная мощность должна составлять от 9 до 14 Вт, Рисунок 2.


Рисунок 2. Схема подключения М3-56 к РС-46 МЦ, КВ диапазон
7.3.1.2. Для измерения мощности радиостанции МВ диапазона подключить измеритель мощности к антенному соединителю приемопередатчика УПП-2. Включить режим «ПЕРЕДАЧА», для чего на пульте ПУС нажать тангенту МТТ, при этом на пульте должен засветиться красным цветом индикатор ПРД. Удерживая нажатой тангенту МТТ не менее 30 с, произвести измерение мощности. Измеренная мощность должна составлять от 8 до 10 Вт. Измерения провести на первом и 172-ом частотных каналах, Рисунок 3.



Рисунок 3. Схема подключения М3-56 к РС-46 МЦ, УКВ диапазон
7.3.2. Измерение девиации вызывными сигналами.
7.3.2.1. Подключить СК3-45 к отводу ЭНС. Установить в конфигураторе радиостанции длительность вызывных сигналов 4 с. Нажать на пульте ПУС кнопку вызова ДСП (ЛОК, ДНЦ, ЛИН), и, не отпуская кнопку, измерить девиацию. Отпустить кнопку вызова, Рисунок 4.
Измеренная величина девиации в диапазоне ГМВ должна быть в пределах от 1,5 до 2,5 кГц, а в диапазоне МВ – от 2,5 до 5 кГц.



Рисунок 4. Схема подключения СК3-45 к РС-46 МЦ
7.3.3. Измерение чувствительности модуляционных входов и КНИ.
7.3.3.1. Для измерения модуляционной чувствительности входа МТТ блока ЦАУ собрать схему, приведенную на Рисунке 4.
Соединитель МТТ схемы состыковать с соединителем МТТ блока ЦАУ. На клавиатуре ЦАУ нажать клавишу «А» (на экране ЦАУ появятся символы «AС»), затем нажать клавишу «3» (на экране появится надпись «AС-PР»).
Подключить выход генератора Г3-123 к клеммам «МКФ» и «┴» измерительной схемы. Напряжение сигнала на выходе генератора контролировать милливольтметром В3-38. Подключить СК3-45 к отводу ЭНС, к соединителю «НЧ»    СК3-45  подключить измеритель нелинейных искажений С6-11.
[image: ]

Рисунок 4. Схема для измерения модуляционной чувствительности входа МТТ блока ЦАУ

Подать на вход МТТ сигнал с НЧ генератора частотой 1000 Гц, включить радиостанцию на передачу тумблером «ВКЛ ПРД» и изменять амплитуду сигнала на выходе генератора до получения девиации равной 1,5 кГц (ГМВ) и 3 кГц (МВ). Напряжение на выходе генератора при этом должно находиться в диапазоне (110±10) мВ. Коэффициент нелинейных искажений должен быть не более 5%.
Примечание. При измерениях КНИ передатчика в девиометре устанавливать полосу фильтра (0,02 – 20) кГц.
7.3.3.2. Для измерения модуляционной чувствительности входа ТУ/ТС собрать схему измерения на Рисунке 5.
Состыковать соединитель измерительной схемы с соединителем «ТУ-ТС/Маг» блока УВЗ. Подключить выход генератора Г3-123 к клеммам «ПРД» измерительной схемы. Напряжение сигнала на выходе генератора контролировать милливольтметром В3-38. Подключить СК3-45 к отводу ЭНС, к соединителю «НЧ» СК3-45 подключить измеритель нелинейных искажений С6-11.
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[bookmark: _Toc31799426]Рисунок 5. Схема для измерения модуляционной чувствительности входа ТУ/ТС.
Состыковать соединитель измерительной схемы с соединителем «ТУ-ТС/Маг» блока УВЗ. Подключить выход генератора Г3-123 к клеммам «ПРД» измерительной схемы. Напряжение сигнала на выходе генератора контролировать милливольтметром В3-38. Подключить СК3-45 к отводу ЭНС, к соединителю «НЧ» СК3-45 подключить измеритель нелинейных искажений С6-11.
Подать на вход ПРД сигнал с НЧ генератора частотой 1000 Гц, включить радиостанцию на передачу тумблером «ВКЛ ПРД» и изменять амплитуду сигнала на выходе генератора до получения девиации равной 1,5 кГц (ГМВ) и 
3 кГц (МВ).
Напряжение на выходе генератора при этом должно находиться в диапазоне (200±50) мВ. Коэффициент нелинейных искажений должен быть не более 5%.
Примечание. При измерениях КНИ передатчика в СК3-45 устанавливать полосу фильтра (0,02 – 20) кГц.
7.3.3.3. Для измерения модуляционной чувствительности входа МТТ ПУС собрать схему измерения на Рисунке 4. Подключить ПУС к радиостанции кабелем ЦВИЯ.685611.003.19 из комплекта поставки радиостанции, вместо трубки МТТ подключить схему измерения Рисунка 4.
Подать на вход МТТ сигнал с НЧ генератора частотой 1000 Гц, включить радиостанцию на передачу тумблером «ВКЛ ПРД» и изменять амплитуду сигнала на выходе генератора до получения девиации равной 1,5 кГц (ГМВ) и 3 кГц (МВ). Напряжение на выходе генератора при этом должно находиться в диапазоне (29±5) мВ. Коэффициент нелинейных искажений должен быть не более 5%. 
Примечание. При измерениях КНИ передатчика в девиометре устанавливать полосу фильтра (0,02 – 20) кГц.
При укомплектовании радиостанции двумя пультами ПУС проверку провести для обоих пультов.
7.3.4. Проверка чувствительности и КНИ приемника ГМВ (МВ) диапазона.
7.3.4.1. Собрать схему измерения согласно Рисунку 6 и подключить вилку Х1 «МТТ» к соединителю МТТ пульта ПУС.
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[bookmark: _Toc31799427]Рисунок 6. Схема измерения для проверки чувствительности и
[bookmark: _Toc31799428]КНИ приемника ГМВ (МВ) диапазона
7.3.4.2. В конфигураторе радиостанции установить параметры:
«С.47.01», «С.27.01», «С.28.01» для радиостанций ГМВ диапазона. 
«С.25.00», «С.27.01», «С.28.01» для радиостанций МВ диапазона.
Аттенюатор установить в положение 0 дБ. Ввести значение рабочей частоты установкой параметра «С.07.ХХХ», где ХХХ – значения номера частоты приема. Проверку произвести на каналах номер 1, 86 и 172.
7.3.4.3. Подключить генератор Г4-164 к антенному входу радиостанции, а измеритель нелинейных искажений С6-11 к клеммам «ТЛФ» измерительной схемы.
Установить начальный уровень напряжения на выходе генератора Г4-164 - 500 мкВ.
Установить величину девиации – 1,5 кГц для ГМВ и 3,0 кГц для МВ. 
Измерителем С6-11 измерить КНИ по выходу «ТЛФ» схемы измерения, величина искажений должна быть не более 5%. Уменьшая уровень сигнала генератора Г4-164, довести уровень сигнала до величины КНИ равном 25%. 	При этом выходное напряжение генератора является чувствительностью приемника и должно быть не более 0,5 мкВ в диапазоне МВ и 5 мкВ в диапазоне ГМВ. 
7.3.4.4. При наличии в составе радиостанции двух пультов ПУС проверку КНИ проводить для обоих пультов.
7.3.4.5. При проверке чувствительности приемного тракта УКВ диапазона учитывать, что при малых уровнях ВЧ сигналов на частотах порядка 160 МГц могут быть получены заниженные значения чувствительности из-за влияния качества соединительного кабеля между выходом генератора и антенным входом радиостанции. Перед проведением измерений проверить качество затяжки разъемных соединений и отсутствие изломов экранной оплетки в месте выхода коаксиального кабеля из соединителя.
7.4. Собрать схему рабочего места согласно Рисунку 8 (для проверяемой радиостанции применять кабели ЦВИЯ.685611.003.19 из комплекта поставки радиостанции), кабель «ПК – ЛДС» (изготавливать самостоятельно, и в дальнейшем применяемый при выполнении данной проверки постоянно). Рисунок 7.
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Рисунок 7. Кабель «ПК-ЛДС»
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Рисунок 8. Схема рабочего места
7.4.1. Установить на радиостанции в ячейке АПК2/4 блока ЦАУ режимы «АПК2», «10 кОм», на приемопередатчике - регулятор ПШ в среднее положение. Установить параметры радиостанции по Таблице 2.

Таблица 2
	Параметр
	Значение параметра
	Примечание

	С.30
	11
	АЧХ выхода

	С.31
	20
	Уровень выхода

	С32
	11
	АЧХ входа

	С33
	96
	Усиление входа

	С34
	85
	Порог срабатывания АРУ

	C11
	01
	Номер СИП1

	С13
	01
	Режим СИП1

	С15
	00
	Разрешение вызова ДНЦ от ПУС

	С27
	00
	Включен ПШ

	С18
	00
	Разрешение на подключение к ЛДС по вызову из радиоканала



7.4.2. Запустить на компьютере программу «Testsr». После загрузки на экране монитора должно появиться рабочее окно программы, приведенное на 
Рисунке 9.
В правом поле кнопки «СИП» установить значение «1» (ввод возможен как с клавиатуры, так и движком в линейке над кнопкой «СИП»), нажать кнопку «Вкл. СИП». Проконтролировать появление в нижнем поле под кнопкой «Вкл. СИП» сообщения «1». При ошибке ввода удалить ошибочные значения нажатием кнопки «Выкл. СИП».


Рисунок 9 Рабочее окно программы

7.4.3. Провести калибровку звуковой платы компьютера, для чего на проверяемой радиостанции нажать на любом ПУС клавишу «ОТ.КАН», затем клавишу «ЛИН». Проконтролировать отклонение стрелки стрелочного индикатора на диалоговом окне программы «Testsr» до середины красного сектора. При необходимости произвести изменение амплитуды выходного сигнала, для чего в конфигурируемых параметрах произвести подбор значений параметра «С31» в пределах от 20 до 60.
7.4.4. Установить выходной сигнал звуковой карты компьютера, для чего нажать кнопку «Калибровка» в диалоговом окне программы «Testsr» и с помощью В3-38 и Ч3-63/1 проконтролировать амплитуду и частоту сигнала в линии. Амплитуда сигнала должна быть в пределах от 0,3 до 1 В, частота (1000±1) Гц. При необходимости установить величину сигнала перемещением движка на линейке «Амплитуда выходного сигнала» и частоту сигнала с индикатора измерительного прибора. Нажать кнопку «Применить».
7.4.5. Для обеспечения диапазонов изменения сигнала на входах и выходах звуковой карты пользоваться регулировками «Громкость» в панелях управления Windows. Возможна ситуация отсутствия сигнала на выходе звуковой карты при всех правильно выполненных установках. Для инициализации выхода карты курсором незначительно изменить положение движка на регуляторе «Громкость» в панели управления Windows. Данный эффект может проявляться после перезагрузки Windows.
Для окончания калибровки нажать кнопку «Отмена».
7.5. Проверка установления связи от пульта ПУС радиостанции к распорядительной станции.
7.5.1. На пульте ПУС1(ПУС2) проверяемой радиостанции снять трубку, нажать клавишу ЛИН и проверить:
свечение индикаторов «ОТ.КАН», «ЛИН» на ПУС1(ПУС2), «ЗАНЯТО» на ПУС2(ПУС1), «ПРМ ЛДС» на блоке ЦАУ;
прием вызова распорядительной станцией (программой «Testsr») для чего проконтролировать появление сообщения «Распознана команда СИП1» в поле «Событие» программы«Testsr»;
проверить прохождение сигнала от распорядительной станции (режим «Прием»), для чего нажать кнопку «ПРД» в рабочем поле программы «Testsr». Контролировать свечение индикатора «ПРМ ЛДС» на блоке ЦАУ;
проверить отключение от линии проверяемой радиостанции при получении от распорядительной станции команды «Отбой», для чего нажать кнопку «ОТБОЙ» в рабочем поле программы «Testsr» и проконтролировать погасание индикатора «ПРМ ЛДС» на блоке ЦАУ, «ЛИН» на ПУС1(ПУС2), «ЗАНЯТО» на ПУС2(ПУС1). Установить телефонную трубку на ПУС.
7.6. Проверка установления связи от распорядительной станции с радиостанцией (контроль подключения).
7.6.1. Проконтролировать установку микротелефонных трубок в держатели пультов ПУС.
Нажать в рабочем поле программы «Testsr» кнопку «СИП1», проконтролировать подключение радиостанции к линейному каналу по свечению светодиодов «ЛДС», «ПРМ» на блоке ЦАУ. В поле событий программы «Testsr» проконтролировать появление сообщения «Распознана команда СИП1». На пультах ПУС проконтролировать свечение индикатора «ДНЦ», «ОТ.КАН», «ДСП». Индикатор «ДНЦ» светится постоянно, «ОТ.КАН» и «ДСП» мигают в течение 15 с, затем перестать светиться.
Нажать поочередно кнопки «ПРМ» и «ПРД» программы «Testsr», проконтролировать свечение индикаторов «ПРД УПП» на ЦАУ. Нажать кнопку «ОТБОЙ» программы и проконтролировать отключение радиостанции от ЛДС по погасанию индикаторов «ПРМ» и «ПРД ЛДС».
7.7. Проверка режима «Обобщенный контроль».
7.7.1. Для проведения проверки в рабочем поле программы TestSR нажать кнопку «ДИАГН. КОНТР» и через 10 с кнопку «ОБ. КОНТР». В поле событий проконтролировать появление сообщений о результатах проверки.
7.7.2. Произвести имитацию отказа, для чего отстыковать кабель от антенного соединителя радиостанции и повторно нажать кнопки «ДИАГН. КОНТР» и «ОБ. КОНТР». Проверить сообщение в поле событий программы.
7.8. Проверка режима «Уточненный контроль».
7.8.1. Для проведения проверки в рабочем поле программы «Testsr» нажать кнопку «ДИАГН. КОНТР» и через 10 с «УТ. КОНТР». В поле событий проконтролировать появление сообщений о результатах проверки.
7.8.2. Произвести имитацию отказа, для чего отстыковать кабель от антенного соединителя радиостанции и повторно нажать кнопки «ДИАГН. КОНТР» и «УТ. КОНТР». Проверить сообщение в поле событий программы.
7.9. Результаты измерений записать в электрический паспорт устройства, Приложение 3.
7.9.1. Наклеить бирку с указанием должности, фамилии и инициалов проверяющего, подпись, даты проверки.
8. Заключительные мероприятия, оформление результатов работ
Сделать отметку о выполнении работы в ЛР ГТП (при использовании Мобильного клиента ЕСМА отметку об окончании выполнения работы произвести с использованием данного ПО).
Закончив работы убрать измерительные приборы в специально отведенные для них места.
Сведения о результатах работ внести в журнал учета работ.
9. Норма времени
	Наименование работы
	Проверка работоспособности, измерение основных параметров радиостанции
РС-46МЦ 

	№ п/п
	Содержание работы
	учтенный объем работы
	оборудование, инструмент, материал
	оперативное время на учтенный объем работы, нормо-мин

	
	
	
	
	

	1.
	Режимы работы радиостанции в конфигураторе установить
	1 радиостанция
	стенд «СТОР РС-46МЦ», переходник типа HLN 9756, тестер параметров радиостанций,
измеритель модуляции вычислительный СК3-45, генератор низкочастотный Г3-123, измеритель нелинейных искажений С6-11, милливольтметр цифровой В3-38
	1,3

	2.
	Тестирование радиостанции:
	-//-
	
	-

	2.1.
	Тестирование блока ЭП произвести
	-//-
	
	1,7

	2.2.
	Тестирование ячейки ЦАУ произвести
	-//-
	
	1,7

	2.3.
	Тестирование клавиатуры и индикации конфигуратора ЦАУ произвести
	 -//-
	
	1,7

	2.4.
	Тестирование ПУС средствами встроенного самоконтроля произвести
	 -//-
	
	1,3

	3.
	Измерение параметров радиостанции:
	-//-
	
	-

	3.1.
	Радиостанцию к схеме измерения подключить
	-//-
	
	1,9

	3.2.
	Мощность передатчика измерить
	1 радиостанция
	частотомер электронно-счетный Ч3-63/1, эквивалентное нагрузочное сопротивление с отводом для подключения девиометра (ЭНС) Rвх=50 Ом, генератор сигналов высокочастотный Г4-164, ваттметр поглощаемой мощности М3-56, эквивалент антенны ЦВИЯ.464968.003, кабель ЦВИЯ.468543.001-02
	1

	3.3.
	Уровень девиации вызывными сигналами измерить
	 -//-
	
	2,1

	3.4.
	Чувствительность и коэффициент нелинейных искажений (КНИ) модуляционного входа микротелефонной трубки (МТТ) блока ЦАУ измерить
	 -//-
	
	2,3

	3.5.
	Чувствительность и КНИ модуляционного входа ТУ-ТС измерить
	 -//-
	
	2,3

	3.6.
	Чувствительность и КНИ модуляционного входа МТТ ПУС измерить
	 -//-
	
	2,3

	3.7.
	Чувствительность и КНИ приемника измерить
	 -//-
	
	2,1

	4
	Программное обеспечение "СТОР РС-46 МЦ" запустить, подключение и настройку радиостанции произвести 
	 -//-
	
	-

	5.
	Параметры радиостанции в режиме тестирование программы "СТОР РС-46 МЦ" измерить
	 -//-
	
	-

	6.
	Проверку режимов радиостанции с помощью программного обеспечения «Testsr» произвести
	-//-
	
	-

	6.1.
	Радиостанцию к ПЭВМ подключить, режимы и параметры радиостанции установить, запуск и калибровку программы «Testsr» произвести
	-//-
	
	2,2

	6.2.
	Установление связи от пульта ПУС радиостанции к распорядительной станции проверить
	1 радиостанция
	руководство по эксплуатации РС-46МЦ, ПЭВМ с установленной программой «Testsr», бирки, клей


	1

	6.3.
	Установление связи от распорядительной станции с радиостанцией (контроль подключения) проверить
	 -//-
	
	1

	6.4.
	Проверку режима «Обобщенный контроль» произвести
	 -//-
	
	1

	6.5.
	Проверку режима «Уточненный контроль» произвести
	 -//-
	
	1

	7.
	Радиостанцию отключить, конфигурацию исходных настоек радиостанции восстановить
	 -//-
	
	2,8

	8.
	Результаты измерений в электрический паспорт радиостанции занести
	 -//-
	
	2

	9.
	Бирку о проверке заполнить и наклеить
	1 бирка
	
	1

	Всего
	33,7

	Норма времени (нормо-ч)
	0,612


Нормой времени, в нормо-часах, учтено оперативное время на выполнение работ с разбивкой по элементам, а также время на подготовительно-заключительные действия (Тпз), обслуживание рабочего места (Тоб) и регламентированные перерывы (Тотл), которое принято в процентах от оперативного времени и составляет для проверки и ремонта бесконтактной аппаратуры связи 8,9% (Тпз – 3,5%, Тоб – 1,2%, Тотл – 4,2%).
К подготовительно-заключительному времени относится время, затрачиваемое на:
самоподготовку перед началом проведения работ;
получение инструктажа по охране труда;
получение и сдачу инструмента (приспособлений);
настройку оборудования (приспособлений) на требуемый технологический режим в начале работы;
оформление технической документации при выполнении работ;
межоперационные проходы.
К времени на обслуживание рабочего места относится время, затрачиваемое на поддержание рабочего места в состоянии, обеспечивающем производительную работу в течение всего рабочего дня.
К времени на отдых и личные надобности относится время, затрачиваемое на: отдых работника для поддержания нормальной работоспособности и предупреждения утомления; личную гигиену и естественные надобности.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ СВЯЗИ
(наименование филиала ОАО «РЖД»)





[bookmark: ТНК5]ТЕХНИКО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА
№ 5


	[bookmark: _Toc29988169][bookmark: _Toc29989599][bookmark: _Toc31799429]Проверка работоспособности АнСУ

	(наименование работы (технологического процесса))



4700003975
	(код наименования работы в ЕКАСУТР)



	регламентированное

	(вид технического обслуживания (ремонта))



	стационарная радиостанция

	(единица измерения)





	
	
	0,189

	(средний разряд работы)
	
	(норма времени)







	6
	
	67


     (количество листов)                         (номер листа)

[bookmark: _Toc29988170][bookmark: _Toc29989600][bookmark: _Toc31799430]
Состав исполнителей
	Состав исполнителей
	Разряд квалификации
	Группа по электробезопасности
	Количество исполнителей

	Электромеханик КРП
	-
	не ниже III
	1


[bookmark: _Toc29988171][bookmark: _Toc29989601][bookmark: _Toc31799431]Условия производства работ
	Периодичность
	1-5 класс

	
	по необходимости

	Порядок выполнения 
	в порядке текущей эксплуатации 

	
	без снятия напряжения 

	
	без перерыва связи


[bookmark: _Toc29988172][bookmark: _Toc29989602][bookmark: _Toc31799432]Средства защиты, монтажные приспособления, средства измерений, средства технологического оснащения, испытательное оборудование, инструменты и материалы
Инструмент, материалы, принадлежности и монтажные приспособления: эквивалент антенны, кабель ЦВИЯ 468543.001-02, бирки, клей.
Измерительные приборы: не требуется.
Средства защиты: специальная одежда, специальная обувь.
Сигнальные принадлежности: не требуется.
[bookmark: _Toc29988173][bookmark: _Toc29989603][bookmark: _Toc31799433]Подготовительные мероприятия
Старший электромеханик или другой ответственный работник заранее открывает и оформляет лист регистрации в модуле ГТП-2 на проведение разовой работы на необходимую дату выполнения.
Открыть ЕСМА «Учет ресурсов», модуль ГТП-2, закладка «Работы пользователя», убедиться в наличии листа регистрации (ЛР ГТП) на данную работу (при наличии мобильного терминала с установленным на нем ПО Мобильного клиента ЕСМА действие по загрузке ЛР ГТП произвести с использованием данного ПО).
Убедиться в отсутствии факторов, влияющих на безопасность проведения работ.
Проверить наличие и исправность приборов и приспособлений, документации (при наличии мобильного терминала с установленным на нем ПО Мобильного клиента ЕСМА использовать документацию, прилагаемую к данному ЛР ГТП). 
Убедиться в отсутствии факторов, влияющих на безопасность проведения работ.
Осмотреть и подготовить рабочее место, привести его в порядок, убрать мешающие работе предметы.
Сделать отметку в ЛР ГТП о времени начала выполнения работы (при наличии мобильного терминала с установленным на нем ПО Мобильного клиента ЕСМА отметку в ЛР ГТП произвести с использованием данного ПО), сделать запись в оперативном журнале.
[bookmark: _Toc29988174][bookmark: _Toc29989604][bookmark: _Toc31799434]Обеспечение безопасности движения поездов
[bookmark: _Toc29988175][bookmark: _Toc29989605]Технология выполнения работ не требует каких-либо операций по обеспечению безопасности движения поездов.
[bookmark: _Toc31799435]Обеспечение требований охраны труда
Выполнять работу в спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми для выполнения работы исправными СИЗ.
К работе по техническому обслуживанию допускается электротехнический персонал, знающий технологию выполнения работ и обладающий необходимыми навыками, прошедший обучение и проверку знаний правил по охране труда и электробезопасности, в соответствии с действующими в подразделении нормативными документами. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии факторов, влияющих на безопасность проведения работ.
При производстве работ соблюдать требования эксплуатационно-технической документации на оборудование и используемые приборы, меры безопасности при выполнении работ.
Запрещается применять измерительные приборы с поврежденной изоляцией измерительных щупов, а так же не поверенные (некалиброванные) измерительные приборы.
Технология выполнения работ
[bookmark: _Toc29988176][bookmark: _Toc29989606]Подготовка рабочего места.
Собрать схему, приведенную на Рисунке 1. 
В конфигураторе радиостанции установить параметр «С.47.00» и «С.26.01».
Для проверки работоспособности АнСУ установить его органы управления в следующие положения:
переключатель «ТИП АНТЕННЫ» в положение «1»;
тумблер «ТОК АНТЕННЫ – ФАЗА» в положение «ТОК АНТЕННЫ»; 
переключатель пределов измерения в положение «01»;
переключатель «РЕГ СВЯЗИ» в положение «1»;
перемычки в гнезда «7», «8» линейки «РЕГ СВЯЗИ 2».
Переключатель блока «Эквивалент антенны» в положение «1».
[image: ]

Рисунок 1. Схема рабочего места
Проверка работоспособности АнСУ на эквиваленты антенн.
Включить радиостанцию на передачу тумблером «ВКЛ ПРД» АнСУ.
Настроить АнСУ в резонанс с эквивалентом антенн, для этого последовательно меняя количество и положение перемычек в линейке «НАСТР ГРУБО», зафиксировать положение с наибольшим отклонением стрелки измерительного прибора АнСУ. Затем конденсатором переменной емкости «НАСТР ПЛАВНО» добиться резонанса по максимальному отклонению стрелки прибора. При этом ротор конденсатора должен находиться примерно в среднем положении.
Если резонанс получен при крайних значениях емкости переменного конденсатора, то поменять положение перемычки в линейке «НАСТР ГРУБО». 	Дальнейшие операции по подбору связи не должны приводить к существенному изменению положения перемычек «НАСТР ГРУБО» и положению конденсатора «НАСТР ПЛАВНО».
Подобрать оптимальную связь АнСУ с эквивалентом антенны для этого установить переключатель пределов измерения в положение «1». Изъять перемычки из гнезд «7», «8», зафиксировать резкое увеличение тока измерительного прибора АнСУ. Добиться за счет изменения комбинации перемычек в линейке «РЕГ СВЯЗИ 2» наибольшего показания тока антенны. Произвести подстройку в резонанс конденсатором «НАСТР ПЛАВНО» тока антенны по максимальному показанию прибора.
При подборе величины связи возможна ситуация, когда в линейке конденсаторов «РЕГ СВЯЗИ 2» отключены все перемычки. В этом случае, последовательно устанавливая переключатель «РЕГ СВЯЗИ» в положения «2» или «3», повторить операции по настройке.
Установить тумблер АнСУ «ТОК АНТЕННЫ – ФАЗА» в положение «ФАЗА». Добиться изменением комбинаций перемычек «1», «2», «3» в линейке «РЕГ СВЯЗИ 2» и незначительным изменением емкости «НАСТР ПЛАВНО» минимального показания фазы прибора АнСУ. Ток фазы (Iф) должен быть не более 0,05 мА. Полученные значения тока антенны (Iа) и тока фазы (Iф) зафиксировать.
Выполнить операции настройки АнСУ для каждого положения переключателя блока «Эквивалент антенны». Ток антенны для различных эквивалентов антенн должен соответствовать величинам, приведенным в Таблице 1. Форма заполняется согласно Приложению 6.
Установленным порядком наклеить бирки.
Таблица 1[image: ]
[bookmark: _Toc31799436]Заключительные мероприятия, оформление результатов работ
8.2. Установленным порядком опломбировать АнСУ.
8.3. Закончив работы, убрать измерительные приборы в специально отведенные для них места.
8.4. Сведения о результатах работ внести в журнал учета работ.
9. Норма времени
	Наименование работы
	Проверка работоспособности АнСУ

	№ п/п
	Содержание работы
	учтенный объем работы
	оборудование, инструмент, материал
	оперативное время на учтенный объем работы, нормо-мин

	1.
	АнСУ к испытательной схеме подключить, органы управления в начальное положение установить 
	1 АнСУ
	эквивалент антенны
	1,6

	2.
	Проверку работоспособности АнСУ для каждого положения переключателя блока "Эквивалент антенны" произвести
	1 АнСУ
	эквивалент антенны, кабель, бирки, клей
	5,2

	3.
	Полученные в результате проверки значения тока антенны и тока фазы зафиксировать
	 -//-
	
	2

	4.
	АнСУ отключить
	-//-
	
	0,6

	5.
	Бирку о проверке заполнить и наклеить
	1 бирка
	
	1

	Всего
	10,4

	Норма времени, нормо-ч
	0,189


Нормой времени, в нормо-часах, учтено оперативное время на выполнение работ с разбивкой по элементам, а также время на подготовительно-заключительные действия (Тпз), обслуживание рабочего места (Тоб) и регламентированные перерывы (Тотл), которое принято в процентах от оперативного времени и составляет для проверки и ремонта бесконтактной аппаратуры связи 8,9% (Тпз – 3,5%, Тоб – 1,2%, Тотл – 4,2%).
К подготовительно-заключительному времени относится время, затрачиваемое на:
самоподготовку перед началом проведения работ;
получение инструктажа по охране труда; 
получение и сдачу инструмента (приспособлений);
настройку оборудования (приспособлений) на требуемый технологический режим в начале работы; 
оформление технической документации при выполнении работ;
межоперационные проходы.
К времени на обслуживание рабочего места относится время, затрачиваемое на поддержание рабочего места в состоянии, обеспечивающем производительную работу в течение всего рабочего дня.
К времени на отдых и личные надобности относится время, затрачиваемое на: отдых работника для поддержания нормальной работоспособности и предупреждения утомления; личную гигиену и естественные надобности.


ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ СВЯЗИ
(наименование филиала ОАО «РЖД»)



ТЕХНИКО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА 
№6

		
	[bookmark: _Toc31799437]Проверка параметров радиостанции РС-46МЦ с использованием 

	(наименование работы (технологического процесса))


	стенда технологического обслуживания «СТОР РС-46МЦ»

	(наименование работы (технологического процесса))



	4700003973, 4700004069

	(код наименования работы в ЕКАСУТР)



	
регламентированное


(вид технического обслуживания (ремонта))
	
стационарная радиостанция


(единица измерения)


	
	
	1,038

	        (средний разряд работы)

	
	               (норма времени)






	16
	
	73


 (количество листов)                         (номер листа)


[bookmark: _Toc29988178][bookmark: _Toc29989608][bookmark: _Toc31799438]
Состав исполнителей
	Состав исполнителей
	Разряд квалификации
	Группа по электробезопасности
	Количество исполнителей

	Электромеханик
КРП
	-
	не ниже III
	1


[bookmark: _Toc29988179][bookmark: _Toc29989609][bookmark: _Toc31799439]Условия производства работ
	Периодичность
	1-5 класс

	
	1 раз в год или при вводе в эксплуатацию, после ремонта

	Порядок выполнения
	в порядке текущей эксплуатации

	
	со снятием напряжения

	
	без перерыва связи


[bookmark: _Toc29988180][bookmark: _Toc29989610][bookmark: _Toc31799440]Средства защиты, монтажные приспособления, средства измерений, средства технологического оснащения, испытательное оборудование, инструменты и материалы
Инструмент, материалы, принадлежности и монтажные приспособления: стенд технологического обслуживания «СТОР РС-46МЦ», переходник типа HLN 9756 или кабель ЦВИЯ 685611.007.81-0027, ПЭВМ с установленной программой «Testsr», бирки, клей.
Измерительные приборы: установка для измерения параметров радиостанций К2-82, милливольтметр цифровой В3-38, частотомер электронно-счетный Ч3-63/1 или другие измерительные приборы с аналогичными метрологическими характеристиками измеряемых параметров.
Средства защиты: специальная одежда, специальная обувь.
Сигнальные принадлежности: не требуется.
Подготовительные мероприятия
Открыть ЕСМА «Учет ресурсов», модуль ГТП-2, закладка «Работы пользователя», убедиться в наличии листа регистрации (ЛР ГТП) на данную работу (при наличии мобильного терминала с установленным на нем ПО Мобильного клиента ЕСМА действие по загрузке ЛР ГТП произвести с использованием данного ПО).
Проверить наличие и исправность приспособлений, документации (при наличии мобильного терминала с установленным на нем ПО Мобильного клиента ЕСМА использовать документацию, прилагаемую к данному ЛР ГТП). 
Убедиться в отсутствии факторов, влияющих на безопасность проведения работ.
Осмотреть и подготовить рабочее место, привести его в порядок, убрать мешающие работе предметы.
При недостаточной освещенности рабочего места применить переносные светильники промышленного изготовления.
Сделать отметку в ЛР ГТП о времени начала выполнения работы (при наличии мобильного терминала с установленным на нем ПО Мобильного клиента ЕСМА отметку в ЛР ГТП произвести с использованием данного ПО).
[bookmark: _Toc29988181][bookmark: _Toc29989611][bookmark: _Toc31799441]Обеспечение безопасности движения поездов
[bookmark: _Toc29988182][bookmark: _Toc29989612]Технология выполнения работ не требует каких-либо операций по обеспечению безопасности движения поездов.
[bookmark: _Toc31799442]Обеспечение требований охраны труда
Выполнять работу в спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми для выполнения работы исправными СИЗ.
К работе по техническому обслуживанию допускается электротехнический персонал, знающий технологию выполнения работ и обладающий необходимыми навыками, прошедший обучение и проверку знаний правил по охране труда и электробезопасности, в соответствии с действующими в подразделении нормативными документами. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии факторов, влияющих на безопасность проведения работ.
При производстве работ соблюдать требования эксплуатационно-технической документации на оборудование и используемые приборы, меры безопасности при выполнении работ.
Запрещается применять измерительные приборы с поврежденной изоляцией измерительных щупов, а так же не поверенные (некалиброванные) измерительные приборы.
7. Технология выполнения работ
7.1. [bookmark: _Toc29988183][bookmark: _Toc29989613]Проверка параметров радиостанции.
7.1.1. Запуск программного обеспечения «СТОР РС-46МЦ». При загрузке программы на экране монитора должно появиться окно, приведенное на Рисунке 1.
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Рисунок 1. Загрузка программы СТОР



Нажать кнопку ОК, после чего должно появиться окно, приведенное на
Рисунке 2.
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Рисунок 2. Начальные настройки

Нажать кнопку ОК, после чего должно появиться окно, приведенное на
Рисунке 3.
После загрузки программы должно появиться окно главного меню программы, приведенное на Рисунке 4. Данное состояние является исходным для начала проверок.
Необходимо настроить порты для подключения радиостанции РС-46МЦ и установки К2-82, для этого в меню «НАСТРОЙКИ» выбрать команду «СОМ порты», после чего на экране монитора появится диалоговое окно «Настройка портов», приведенное на Рисунке 5.
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Рисунок 3. Окно загрузки СТОР
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Рисунок 4. Главное меню СТОР
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Рисунок 5. Окно «Настройка портов»
	Для автоматической настройки портов необходимо нажать на кнопку АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ПОРТОВ в диалоговом окне. В случае удачного назначения портов появится сообщение, приведенное на Рисунке 6. 	Нажать кнопку ОК, далее нажать кнопку ОК диалогового окна «Настройка портов», после чего программа вернется в исходное состояние для начала проверок.
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Рисунок 6. Диалоговое окно «Настройка портов»

	В случае неудачного назначения портов появится сообщение об ошибке, представленное на Рисунке 7 при настройке порта для работы с радиостанцией или Рисунке 8 при настройке порта для работы с установкой К2-82.
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Рисунок 7. Ошибка настройки портов для работы с радиостанцией
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Рисунок 8. Ошибка настройки портов для работы с установкой К2-82

	Нажать кнопку ОК и вернуться в диалоговое окно «Настройка портов», приведенное на Рисунке 5. Провести ручную настройку портов, для этого в окне «Порт для работы с РС-46МЦ» выбрать один из портов СОМ1 или СОМ2 и нажать на кнопку ПРОВЕРИТЬ ПОРТ. Если порт назначен удачно, то появится сообщение, представленное на Рисунке 9.
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Рисунок 9. Удачное назначение порта
	

Если порт назначен неудачно, то появится сообщение, представленное на Рисунке 10.
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Рисунок 10. Неудачное назначение порта
	В этом случае необходимо проверить:
правильность подключения радиостанции к компьютеру;
конфигурацию компьютера на соответствие требуемой;
исправность подключающего кабеля между радиостанцией и компьютером;
исправность портов компьютера.
Аналогично настроить порт для работы с установкой К2-82.
В случае удачного назначения портов нажать кнопку ОК диалогового окна «Настройка портов», программа вернется в исходное состояние для начала проверок.
В меню «Файл» программы выбрать команду «Регистрация», после чего на экране монитора появится диалоговое окно «Регистрация», приведенное на Рисунке 11.
В окне заполнить строки согласно информации о проверяемой радиостанции и исполнителе. Вариант УКВ или КВ выберется автоматически при вводе варианта исполнения радиостанции.
На панели «Проверка ПУСов» выбрать ПУС1 и (или) ПУС2, которые необходимо проверить.
На панели «ПРОВОДНОЙ КАНАЛ» выбрать необходимый режим проводного канала.
При выборе варианта «АПК2» дополнительно установить на плате АПК2/4 ЦВИЯ.465412.066 в технологической радиостанции РС-46МЦ режим выходного сопротивления «600 Ом» с помощью перемычек.
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Рисунок 11. Диалоговое окно «Регистрация»
	Провести регистрацию, для этого однократно нажать кнопку РЕГИСТРАЦИЯ в окне «Регистрация».
	После регистрации произвести операцию считывания и сохранения текущего конфигуратора радиостанции, для этого нажать кнопку СЧИТАТЬ И СОХРАНИТЬ КОНФИГУРАТОР в окне «Регистрация». Затем произвести загрузку технологического конфигуратора, для этого нажать кнопку ЗАГРУЗИТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНФИГУРАТОР в окне «Регистрация».
	Дополнительно установить параметр «С34» в состояние «85» в соответствии с руководством по эксплуатации ЦВИЯ.464514.001РЭ.
ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНФИГУРАТОРА НА КЛАВИАТУРЕ БЛОКА ЦАУ ЦВИЯ.468229.004 ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЖАТЬ КЛАВИШУ «R».
	При выполнении операций с конфигуратором необходимо следовать указаниям всплывающих информационных окон на экране монитора и подтверждать правильность выполнения операций нажатием кнопки ОК в всплывающих информационных окнах. Нажать кнопку ВЫХОД в окне «Регистрация» и вернуться в главное меню программы «СТОР РС-46МЦ».
7.2. Проведение проверок.
7.2.1. Для начала проверки выбрать в главном меню программы «СТОР РС-46МЦ» команду «Тестирование», в появившемся меню выбрать «Пошаговое тестирование». В зависимости от варианта КВ или УКВ на экране монитора появится диалоговое окно «Тестирование КВ радиостанции», которое приведено на Рисунке 12 или диалоговое окно «Тестирование УКВ радиостанции», которое приведено на Рисунке 13.
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Рисунок 12. Диалоговое окно «Тестирование КВ радиостанции»
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Рисунок 13. Диалоговое окно «Тестирование УКВ радиостанции»
Полный перечень проверок, перечисленных в графе «НАЗВАНИЕ ПРОВЕРКИ» диалогового окна «Тестирование КВ радиостанции» или «Тестирование УКВ радиостанции», приведен в Приложении 4.
Поочередно выбирая параметры, перечисленные в графе «НАЗВАНИЕ ПРОВЕРКИ», и однократно нажимая кнопку ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРКУ в диалоговом окне, выполнить проверку всех параметров за исключением шестьдесят первого параметра Приложения 4.
Результат выбора параметра контролировать по наличию метки в левой части наименования параметра.
При проведении проверок руководствоваться сообщениями диалогового окна «Warning».
7.2.2. В процессе проверки результаты измерений автоматически сравниваются с полем допуска параметра, кроме того, их можно контролировать визуально в графе «Измерение» диалогового окна и сравнивать его с нормальным значением в графе «Норма параметра».
7.2.3. При проведении проверок возможны ситуации кратковременного сбоя в обмене командами управления между К2-82 и компьютером, при этом в поле результатов измерений появится сообщение «Нет ответа К2-82». В этом случае проверку необходимо повторить еще раз. При кратковременном сбое внутреннего процессора управления К2-82 прибор не войдет в режим измерения. 
В этом случае на индикаторе прибора высвечивается сообщение «-------». 	Из этого режима программа «СТОР РС-46МЦ» выйдет автоматически по истечении (25 –30) с, после этого проверку необходимо повторить еще раз.
7.2.4. Перед завершением проверок и выходом из режима «Пошаговое тестирование» необходимо выполнить следующие операции:
записать в файл результаты измерений, следуя указаниям в появляющихся окнах;
восстановить исходный конфигуратор.
Для записи результатов измерений в файл в диалоговом окне «Тестирование КВ радиостанции» или «Тестирование УКВ радиостанции» с помощью манипулятора «мышь» нажать кнопку СОЗДАТЬ ОТЧЕТ, затем нажать кнопку ВЫХОД и перейти в главное меню программы «СТОР РС-46МЦ».
Для восстановления исходного конфигуратора радиостанции в меню «Настройки», выбрать команду «Регистрация» и в появившемся окне нажать кнопку ВОССТАНОВИТЬ КОНФИГУРАТОР.
Нажать кнопку ВЫХОД и перейти в главное меню программы «СТОР РС-46МЦ».
7.2.5. По окончании проверки радиостанции вернуть в исходное состояние перемычку платы АПК2/4, задающую режим выходного сопротивления.
7.2.6. Контроль чувствительности радиостанции производится допусковым методом, при котором измеряется не реальная чувствительность, а только проверяется факт соответствия допуску – не хуже 4,9 мкВ для КВ диапазона, и не хуже 0,49 мкВ для УКВ диапазона. При этих фиксированных величинах входного сигнала с девиацией 1,5 кГц и 3,0 кГц и модулирующим сигналом 1000 Гц производится измерение коэффициента нелинейных искажений, которое должно быть не более 25%.
7.3. Собрать схему рабочего места согласно Рисунку 6.15 (для проверяемой радиостанции применять кабели ЦВИЯ.685611.003.19 из комплекта поставки радиостанции), Рисунок 14
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Рисунок 14 Кабель «ПК-ЛДС»
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Рисунок 15 Схема рабочего места

7.3.1. Установить на радиостанции в ячейке АПК2/4 блока ЦАУ режимы «АПК2», «10 кОм», на приемопередатчике - регулятор ПШ в среднее положение. Установить параметры радиостанции по Таблице 1.
Таблица 1
	Параметр
	Значение параметра
	Примечание

	С.30
	11
	АЧХ выхода

	С.31
	20
	Уровень выхода

	С32
	11
	АЧХ входа

	С33
	96
	Усиление входа

	С34
	85
	Порог срабатывания АРУ

	C11
	01
	Номер СИП1

	С13
	01
	Режим СИП1

	С15
	00
	Разрешение вызова ДНЦ от ПУС

	С27
	00
	Включен ПШ

	С18
	00
	Разрешение на подключение к ЛДС по вызову из радиоканала



7.3.2. Запустить на компьютере программу «Testsr» (размещена на сайте https://www.irz.ru/uploads/files/TestSr_31_10_2008.zip). После загрузки на экране монитора должно появиться рабочее окно программы, приведенное на Рисунке 16.
В правом поле кнопки «СИП» установить значение «1» (ввод возможен как с клавиатуры, так и движком в линейке над кнопкой «СИП»), нажать кнопку «Вкл. СИП». Проконтролировать появление в нижнем поле под кнопкой «Вкл. СИП» сообщения «1». При ошибке ввода удалить ошибочные значения нажатием кнопки «Выкл. СИП».

Рисунок 16. Рабочее окно программы

7.3.3. Провести калибровку звуковой платы компьютера, для чего на проверяемой радиостанции нажать на любом ПУС клавишу «ОТ.КАН», затем клавишу «ЛИН». Проконтролировать отклонение стрелки стрелочного индикатора на диалоговом окне программы «Testsr» до середины красного сектора. При необходимости произвести изменение амплитуды выходного сигнала, для чего в конфигурируемых параметрах произвести подбор значений параметра «С31» в пределах от 20 до 60.
7.3.4. Установить выходной сигнал звуковой карты компьютера, для чего нажать кнопку «Калибровка» в диалоговом окне программы «Testsr» и с помощью В3-38 и Ч3-63/1 проконтролировать амплитуду и частоту сигнала в линии. Амплитуда сигнала должна быть в пределах от 0,3 до 1 В, частота (1000±1) Гц. При необходимости установить величину сигнала перемещением движка на линейке «Амплитуда выходного сигнала» и частоту сигнала с индикатора измерительного прибора. Нажать кнопку «Применить».
7.3.5. Для обеспечения диапазонов изменения сигнала на входах и выходах звуковой карты пользоваться регулировками «Громкость» в панелях управления Windows. Возможна ситуация отсутствия сигнала на выходе звуковой карты при всех правильно выполненных установках. Для инициализации выхода карты курсором незначительно изменить положение движка на регуляторе «Громкость» в панели управления Windows. Данный эффект может проявляться после перезагрузки Windows.
Для окончания калибровки нажать кнопку «Отмена».
7.4. Проверка установления связи от пульта ПУС радиостанции к распорядительной станции.
7.4.1. На пульте ПУС1(ПУС2) проверяемой радиостанции снять трубку, нажать клавишу ЛИН и проверить:
свечение индикаторов «ОТ.КАН», «ЛИН» на ПУС1(ПУС2), «ЗАНЯТО» на ПУС2(ПУС1), «ПРМ ЛДС» на блоке ЦАУ;
прием вызова распорядительной станцией (программой «Testsr») для чего проконтролировать появление сообщения «Распознана команда СИП1» в поле «Событие» программы«Testsr»;
проверить прохождение сигнала от распорядительной станции (режим «Прием»), для чего нажать кнопку «ПРД» в рабочем поле программы «Testsr». Контролировать свечение индикатора «ПРМ ЛДС» на блоке ЦАУ;
проверить отключение от линии проверяемой радиостанции при получении от распорядительной станции команды «Отбой», для чего нажать кнопку «ОТБОЙ» в рабочем поле программы «Testsr» и проконтролировать погасание индикатора «ПРМ ЛДС» на блоке ЦАУ, «ЛИН» на ПУС1(ПУС2), «ЗАНЯТО» на ПУС2(ПУС1). Установить телефонную трубку на ПУС.
7.5. Проверка установления связи от распорядительной станции с радиостанцией (контроль подключения).
7.5.1. Проконтролировать установку микротелефонных трубок в держатели пультов ПУС.
Нажать в рабочем поле программы «Testsr» кнопку «СИП1», проконтролировать подключение радиостанции к линейному каналу по свечению светодиодов «ЛДС», «ПРМ» на блоке ЦАУ. В поле событий программы «Testsr» проконтролировать появление сообщения «Распознана команда СИП1». На пультах ПУС проконтролировать свечение индикатора «ДНЦ», «ОТ.КАН», «ДСП». Индикатор «ДНЦ» светится постоянно, «ОТ.КАН» и «ДСП» мигают в течение 15 с, затем перестает светиться.
Нажать поочередно кнопки «ПРМ» и «ПРД» программы «Testsr», проконтролировать свечение индикаторов «ПРД УПП» на ЦАУ. Нажать кнопку «ОТБОЙ» программы и проконтролировать отключение радиостанции от ЛДС по погасанию индикаторов «ПРМ» и «ПРД ЛДС».
7.6. Проверка режима «Обобщенный контроль».
7.6.1. Для проведения проверки в рабочем поле программы TestSR нажать кнопку «ДИАГН. КОНТР» и через 10 с кнопку «ОБ. КОНТР». В поле событий проконтролировать появление сообщений о результатах проверки.
7.6.2. Произвести имитацию отказа, для чего отстыковать кабель от антенного соединителя радиостанции и повторно нажать кнопки «ДИАГН. КОНТР» и «ОБ. КОНТР». Проверить сообщение в поле событий программы.
7.7. Проверка режима «Уточненный контроль».
7.7.1. Для проведения проверки в рабочем поле программы «Testsr» нажать кнопку «ДИАГН. КОНТР» и через 10 с «УТ. КОНТР». В поле событий проконтролировать появление сообщений о результатах проверки.
7.7.2. Произвести имитацию отказа, для чего отстыковать кабель от антенного соединителя радиостанции и повторно нажать кнопки «ДИАГН. КОНТР» и «УТ. КОНТР». Проверить сообщение в поле событий программы.
7.8. Сформированные результаты измерений распечатать в форме протокола и подписать лицом, производившим проверку параметров.
7.9. Наклеить бирку с указанием должности, фамилии и инициалов проверяющего, подпись, даты проверки.
8. [bookmark: _Toc31799443]Заключительные мероприятия, оформление результатов работ
8.1. Закончив работы, убрать измерительные приборы в специально отведенные для них места.
8.2. Сделать отметку о выполнении работы в ЛР ГТП (при использовании Мобильного клиента ЕСМА отметку об окончании выполнения работы произвести с использованием данного ПО).
8.3. Сведения о результатах работ внести в журнал учета работ.
9. Нормы времени
	Наименование работы
	Проверка работоспособности, измерение основных параметров радиостанции РС-46МЦ 

	№ п/п
	Содержание работы
	учтенный объем работы
	оборудование, инструмент, материал
	оперативное время на учтенный объем работы, нормо-мин

	
	
	
	
	

	1.
	Режимы работы радиостанции в конфигураторе установить
	1 радиостанция
	стенд «СТОР РС-46МЦ», переходник типа HLN 9756, тестер параметров радиостанций, измеритель модуляции, генератор низкочастотный, измеритель нелинейных искажений, милливольтметр цифровой, частотомер, эквивалентное нагрузочное сопротивление с отводом для подключения девиометра (ЭНС) Rвх=50 Ом, генератор сигналов высокочастотный, ваттметр поглощаемой мощности, эквивалент антенны, ПЭВМ с установленной программой «Testsr», бирки, клей
	1,3

	3.
	Измерение параметров радиостанции:
	-
	
	-

	3.1.
	Радиостанцию к схеме измерения подключить
	1 радиостанция
	
	6,2

	4
	Программное обеспечение "СТОР РС-46 МЦ" запустить, подключение и настройку радиостанции произвести 
	 -//-
	
	2,6

	5.
	Параметры радиостанции в режиме тестирование программы "СТОР РС-46 МЦ" измерить
	 -//-
	
	29,8

	6.1.
	Радиостанцию к ПЭВМ подключить, режимы и параметры радиостанции установить, запуск и калибровку программы «Testsr» произвести
	-//-
	
	2,2

	6.2.
	Установление связи от пульта ПУС радиостанции к распорядительной станции проверить
	-//-
	
	1

	6.3.
	Установление связи от распорядительной станции с радиостанцией (контроль подключения) проверить
	 -//-
	
	1

	6.4.
	Проверку режима «Обобщенный контроль» произвести
	 -//-
	
	1

	6.5.
	Проверку режима «Уточненный контроль» произвести
	 -//-
	
	1

	7.
	Радиостанцию отключить, конфигурацию исходных настоек радиостанции восстановить
	 -//-
	
	2,8

	8.
	Результаты измерений в электрический паспорт радиостанции занести
	 -//-
	
	2

	9.
	Бирку о проверке заполнить и наклеить
	1 бирка
	
	1

	Всего
	51,9

	Норма времени, нормо-ч
	0,942



	Наименование работы
	Сборка и разборка схем измерений, подготовка приборов, включение радиостанции

	№ п/п
	Содержание работы
	учтенный объем работы
	оборудование, инструмент, материал
	оперативное время на учтенный объем работы, нормо-мин

	1.
	Сборку и разборку схем измерений, подготовку приборов, включение радиостанции произвести
	1 схема
	-
	5,3

	Всего
	5,3

	Норма времени, нормо-ч
	0,096


Нормами времени, в нормо-часах, учтено оперативное время на выполнение работ с разбивкой по элементам, а также время на подготовительно-заключительные действия (Тпз), обслуживание рабочего места (Тоб) и регламентированные перерывы (Тотл), которое принято в процентах от оперативного времени и составляет для проверки и ремонта бесконтактной аппаратуры связи 8,9% (Тпз – 3,5%, Тоб – 1,2%, Тотл – 4,2%).
К подготовительно-заключительному времени относится время, затрачиваемое на:
самоподготовку перед началом проведения работ;
получение инструктажа по охране труда;
получение и сдачу инструмента (приспособлений);
настройку оборудования (приспособлений) на требуемый технологический режим в начале работы; 
оформление технической документации при выполнении работ; 
межоперационные проходы.
К времени на обслуживание рабочего места относится время, затрачиваемое на поддержание рабочего места в состоянии, обеспечивающем производительную работу в течение всего рабочего дня.
К времени на отдых и личные надобности относится время, затрачиваемое на: отдых работника для поддержания нормальной работоспособности и предупреждения утомления; личную гигиену и естественные надобности.


ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ СВЯЗИ
(наименование филиала ОАО «РЖД»)





ТЕХНИКО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА
№ 7

	[bookmark: _Toc31799444]Замена шнура микротелефонной трубки пульта управления

	(наименование работы (технологического процесса))



4700003976, 4700003977, 4700003978
	(код наименования работы в ЕКАСУТР)



	регламентированное

	(вид технического обслуживания (ремонта))



	стационарная радиостанция

	(единица измерения)






	
	
	0,042

	(средний разряд работы)
	
	(норма времени)








	5
	
	89


     (количество листов)                         (номер листа)

1. [bookmark: _Toc31799445]
Состав исполнителей
	Состав исполнителей
	Разряд квалификации
	Группа по электробезопасности
	Количество исполнителей

	Электромеханик
	-
	не ниже III
	1


2. [bookmark: _Toc31799446]Условия производства работ
	Периодичность
	1-5 класс

	
	по необходимости

	Порядок выполнения
	в порядке текущей эксплуатации

	
	без снятия напряжения

	
	с перерывом связи


3. [bookmark: _Toc31799447]Средства защиты, монтажные приспособления, средства измерений, средства технологического оснащения, испытательное оборудование, инструменты и материалы
Инструмент, материалы, принадлежности и монтажные приспособления: запасной шнур микротелефонной трубки, ветошь.
Измерительные приборы: не требуются.
Средства защиты: спецодежда, спецобувь.
Сигнальные принадлежности: не требуются.
4. Подготовительные мероприятия
4.1. Открыть ЕСМА «Учет ресурсов», модуль ГТП-2, закладка «Работы пользователя», убедиться в наличии листа регистрации (ЛР ГТП) на данную работу (при наличии мобильного терминала с установленным на нем ПО Мобильного клиента ЕСМА действие по загрузке ЛР ГТП произвести с использованием данного ПО).
4.2. Проверить наличие и исправность приборов и приспособлений, документации (при наличии мобильного терминала с установленным на нем ПО Мобильного клиента ЕСМА использовать документацию, прилагаемую к данному ЛР ГТП).
4.3. Работа выполняется с перерывом связи во время предоставленного по заявке технологического окна. Перед началом работ электромеханик обязан убедиться в наличии согласованного перерыва связи и запросить у ДСП (ДПП) и ДНЦ (при наличии подключения радиостанции к каналу ЛДС) разрешение на производство работ, сделать запись в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети формы ДУ-46 (на охраняемом ж.д. переезде в ПУ-67) о начале работ, получить разрешение дежурного по станции (при работе с радиостанцией СРС - дежурного по горке, маневрового диспетчера или другого причастного пользователя стационарной маневровой радиостанции, при работе на ж.д. переезде дежурного по переезду) и других оперативных дежурных смежных хозяйств, при необходимости.
4.4. Получить разрешение старшего смены ЦТО/ЦТУ на выполнение работ.
4.5. Осмотреть и подготовить рабочее место, привести его в порядок, убрать мешающие работе предметы.
4.6. Сделать запись в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети (формы ДУ-46) (при выполнении работ в пределах (в границах) железнодорожной станции) о начале работ.
4.7. Сделать отметку в ЛР ГТП о времени начала выполнения работы (при наличии мобильного терминала с установленным на нем ПО Мобильного клиента ЕСМА отметку в ЛР ГТП произвести с использованием данного ПО).
5. Обеспечение безопасности движения поездов
5.1. Работа проводится по согласованию с дежурным по станции (ДСП), поездным диспетчером (ДНЦ) (для случая участка движения с диспетчерской централизацией), другим оперативным дежурным персоналом (диспетчер ЭЧ, ШЧ и т.п.) с записью в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств сигнализации централизации и блокировки, связи и контактной сети ДУ-46.
5.2. Обеспечить отсутствие влияния выполняемых работ на безопасность движения поездов в зависимости от местных условий.
6. [bookmark: _Toc31799448]Обеспечение требований охраны труда
6.1. Выполнять работу в спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми для выполнения работы исправными СИЗ.
6.2. К работе по техническому обслуживанию допускается электротехнический персонал, знающий технологию выполнения работ и обладающий необходимыми навыками, прошедший обучение и проверку знаний правил по охране труда и электробезопасности, в соответствии с действующими в подразделении нормативными документами. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии факторов, влияющих на безопасность проведения работ.
6.3. При производстве работ соблюдать требования эксплуатационно-технической документации на оборудование и используемые приборы, меры безопасности при выполнении работ.
6.4. Перед началом работ необходимо проверить исправность инструмента, средств индивидуальной защиты, спецодежды. В случае обнаружения неисправностей, при невозможности их оперативного устранения, работник должен немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю или старшему смены ЦТО. Использование неисправных инструментов и приспособлений, средств индивидуальной защиты, спецодежды не допускается.
7. [bookmark: _Toc31799449]
Технология выполнения работ
7.1. Осмотреть микротелефонный шнур и разъемы на наличие повреждений.
7.2. При сильном загрязнении провести чистку контактов разъемов. Проверить состояние шнура, манипулируя им при переговорах, в случае выявления шума, треска перерыва связи в динамике микротелефонной трубки ПУС - произвести замену шнура. 
8. [bookmark: _Toc31799450]Заключительные мероприятия, оформление результатов работ
8.1. Доложить о выполнении работы сменному инженеру ЦТО/ЦТУ и непосредственному руководителю.
8.2. Сделать запись в журнале формы ДУ-46 (ПУ-67) об окончании работы, результаты измерений зафиксировать в электрический паспорт (Приложение 1).
8.3. Сделать запись в оперативном журнале. При наличии технической возможности (ПЭВМ или мобильного терминала) допускается формирование отметок о выполнении работ с применением ЕСМА, исключая использование оперативного журнала на бумажном носителе.
8.4. Сделать отметку о выполнении работы в ЛР ГТП (при использовании Мобильного клиента ЕСМА отметку об окончании выполнения работы произвести с использованием данного ПО).
8.5. Закончив работы, убрать измерительные приборы в специально отведенные для них места.
9. Нормы времени
	Наименование работы
	Проверка шнура микротелефонной трубки пульта управления

	№ п/п
	Содержание работы
	учтенный объем работы
	оборудование, инструмент, материал
	оперативное время на учтенный объем работы, нормо-мин

	1.
	Микротелефонный шнур и разъемы на наличие повреждений осмотреть
	1 пульт
	 ветошь, запасной шнур микротелефонной трубки
	1

	2.
	Проверку электрического состояния шнура на выявление шума, треска, перерыва связи произвести
	-//-
	
	1,3

	Всего
	2,3

	Норма времени (нормо-ч)
	0,042



Работы, выполняемые по необходимости
	Наименование работы
	Чистка контактов разъемов шнура микротелефонной трубки пульта управления

	№ п/п
	Содержание работы
	учтенный объем работы
	оборудование, инструмент, материал
	оперативное время на учтенный объем работы, нормо-мин

	1.
	Контакты разъемов шнура почистить
	1 пульт
	 ветошь
	1,7

	Всего
	1,7

	Норма времени (нормо-ч)
	0,031


	Наименование работы
	Замена шнура микротелефонной трубки пульта управления

	№ п/п
	Содержание работы
	учтенный объем работы
	оборудование, инструмент, материал
	оперативное время на учтенный объем работы, нормо-мин

	1.
	Шнур микротелефонной трубки заменить
	1 шнур
	запасной шнур микротелефонной трубки
	5

	Всего
	5

	Норма времени (нормо-ч)
	0,091



Нормами времени, в нормо-часах, учтено оперативное время на выполнение работ с разбивкой по элементам, а также время на подготовительно-заключительные действия (Тпз), обслуживание рабочего места (Тоб) и регламентированные перерывы (Тотл), которое принято в процентах от оперативного времени и составляет составляет для проверки и ремонта бесконтактной аппаратуры связи 8,9% (Тпз – 3,5%, Тоб – 1,2%, 
Тотл – 4,2%).
К подготовительно-заключительному времени относится время, затрачиваемое на:
самоподготовку перед началом проведения работ; получение инструктажа по охране труда; получение и сдачу инструмента (приспособлений); настройку оборудования (приспособлений) на требуемый технологический режим в начале работы; оформление технической документации при выполнении работ; межоперационные проходы.
К времени на обслуживание рабочего места относится время, затрачиваемое на поддержание рабочего места в состоянии, обеспечивающем производительную работу в течение всего рабочего дня.
К времени на отдых и личные надобности относится время, затрачиваемое на: отдых работника для поддержания нормальной работоспособности и предупреждения утомления; личную гигиену и естественные надобности.

[bookmark: _Toc29989614][bookmark: _Toc31799451]Приложение 1
Карточка проверки технического состояния и работоспособности радиостанции РС-46МЦВ №_______________
	Станция____________________	 

	№ п/п
	Параметр
	Периодичность проверки один раз в квартал

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	1
	Контроль радиостанции (показание индикатора)
	
	
	
	

	2
	Проверка основных режимов работы ПУС
	
	
	
	

	3
	Проверка вызова ДНЦ с ПУС по линейному каналу1
	
	
	
	

	4
	Проверка вызова абонентов (1÷4 с)
	Машинист локомотива
	
	
	
	

	
	
	ДСП соседней станции
	
	
	
	

	5
	Проверка вызова ДНЦ через соседнюю станцию по радиоканалу2
	станция_______________
	
	
	
	

	
	
	станция_______________
	
	
	
	

	6
	Проверка работы в совмещенном (2-х диапазонном) режиме
	
	
	
	

	7
	Проверка приема вызова ДСП (свечение индикатора 15 с)
	От машиниста локомотива
	
	
	
	

	
	
	От ДСП соседней станции
	
	
	
	

	8
	Проверка работы радиостанции в режиме малой распорядительной по инициативе ДСП
	Вызов возимой радиостанции через стационарную
	-
	-
	-
	-

	
	
	Прием вызова от возимой через стационарную
	-
	-
	-
	-

	9
	Проверка управления радиостанцией с блока РПО и ведение переговоров с помощью МТТ
	
	
	
	

	10
	Измерение ВЧ сигнала на входе приемника (показание индикатора)
	
	
	
	

	11
	Напряжение питания радиостанции
	Уровень сетевого питающего напряжения (198÷231 В)
	
	
	
	

	
	
	Уровень резервного напряжения (21,6÷27,6 В)
	
	
	
	

	12
	Проверка перехода на резервный (аккумуляторный) источник питания отключением сетевого питающего напряжения
	
	
	
	

	13
	Проверка настройки АнСУ
	Ток антенны
	
	
	
	

	
	
	Фаза
	
	
	
	

	
	
	КСВ
	
	
	
	

	14
	Проверка параметров антенны УКВ
	Сопротивление коаксиального кабеля
	
	
	
	

	15
	ФИО проверяющего, подпись, дата проверки
	

	
	
	




Подпись_______________









[bookmark: _Toc31799452]
Приложение 2
 					 Электрический паспорт по годовому ГТП
[image: ][image: ]
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[bookmark: _Toc31799453]Приложение 3

ПАСПОРТ
Проверка работоспособности и измерение параметров
[bookmark: _Toc31799454] Радиостанция: РС-46МЦ. Заводской №_____________ Дата выпуска____________ 
	№ п/п
	Измеряемые параметры

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Величина напряжения электропитания, В
	F01
	5,00,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	F02
	5,00,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	F03
	БП 24/220
	11…13 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	БП 48/220
	12,5…15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Номера версии ПО процессора УПИН                                      «uX.0XX»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Номер версии прошивки процессора ЦК8                                «cX.0XX»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Номер версии ПО процессора АПП                                           «А0.0XX»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Номер версии ПО процессора АПУ1                                         «А1.0XX»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Номер версии ПО процессора АПУ2                                         «А2.0XX»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Номер версии ПО процессора АПК2/4                                      «А3.0XX»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Контроль работы выходного каскада при отсоединении фидера от приемопередатчика                                                                      «AL.AFU»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Измерение мощности радиостанции ГМВ диапазона:           9 до 14 Вт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Измерение мощности радиостанции МВ диапазона:              8 до 10 Вт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Измерение величины девиации, кГц
	ГМВ
	1,5-2,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	МВ
	2,5-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Измерение чувствительности модуляционных входов и КНИ на входе МТТ блока ЦАУ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжение на выходе генератора                                          110±10 мВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коэффициент нелинейных искажений                                  не более 5%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Измерение модуляционной чувствительности входа ТУ/ТС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжение на выходе генератора                                          200±50 мВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коэффициент нелинейных искажений                                  не более 5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Измерения модуляционной чувствительности входа МТТ ПУС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Напряжение на выходе генератора                                             29±5 мВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коэффициент нелинейных искажений                                  не более 5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Проверка чувствительности и КНИ приемника ГМВ (МВ) диапазона, мкВ
	ГМВ
	 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	МВ
	 0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпись РЦСН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата проверки
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Приложение 5 
Положение перемычек платы АПК2/4 в зависимости от вида подключения связи

	Вид подключения к линии связи
	Положение перемычек на плате АПК2/4

	 (
R22
R23
R24
X3
T1
)1 Оконечное подключение к двухпроводной кабельной линия связи с согласованным входным и выходным сопротивлением 600 Ом.









	

	 (
R22
R23
R24
X3
T1
)2 Оконечное подключение к двухпроводной кабельной линии связи с согласованным входным и выходным сопротивлением 470 Ом.





	

	 (
R22
R23
R24
X3
T1
)3 Оконечное подключение к двухпроводной воздушной линии связи с согласованным входным и выходным сопротивлением 1400 Ом.



	

	 (
R22
R23
R24
X3
T1
)4 Параллельное двухпроводное подключение к кабельным непупинизированным линиям связи. Входное сопротивление 10 кОм. 





	

	 (
R22
R23
R24
X3
T1
)5 Параллельное двухпроводное подключение к кабельным и воздушным пупинизированным линиям связи. Входное сопротивление 20 кОм. 





	

	 (
R22
R23
R24
X3
T1
)6 Четырехпроводное подключение к кабельным линиям связи. Входное сопротивление 600 Ом. 





	

	Примечание -  - Технологическое расположение перемычки (незадействованные контакты), допускается отсутствие перемычки.
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