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Практическая работа 1

Тема: Определение характера опасности опасного груза. Код опасности.

Цель: Ознакомиться с приложением 6 Правил перевозок опасных
грузов. Получить навыки прочтения кодов опасности.
 Задание
1. Изучить Правила перевозок опасных грузов (далее ППОГ):
- приложение 2 «Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке по железным дорогам в крытых вагонах и контейнерах»; 
- приложение 6 «Знаки опасности».
2. В соответствии с исходными данными описать характер опасности опасных грузов.
3. Начертить знаки опасности.
Исходные данные
Таблица 1
	№
варианта
	Наименование опасного груза
	№
варианта
	Наименование опасного груза

	1
	Бензин
	Винил
	16
	Каучук
	Йод

	2
	Аммиакат
	Меланж
	17
	Хладон-503
	Кальций

	3
	Этиламин
	Цезий
	18
	Анизол
	Уайт-спирит

	4
	Гептан
	Хлор
	19
	Пропилен
	Бария хромат

	5
	Олифа
	Азот, сжатый
	20
	Метанол
	Бруцин

	6
	Целлулоид
	Пропан
	21
	Бензол
	Полова

	7
	Тосол
	Креолин
	22
	Нафтил
	Газойль

	8
	Анилин
	Канифоль
	23
	Керосин
	Метилацетат

	9
	Этилацетат
	Фосген
	24
	Сера
	Амил

	10
	Толуол
	Бутилен
	25
	Термоспички
	Оксид

	11
	Феноляты
	Бром
	26
	Анилин
	Ртуть

	12
	Йода хлорид
	Олигомеры
	27
	Барий
	Альдол

	13
	Бария хромат
	Акванит
	28
	Калий
	Гептил

	14
	Цинк-пыль
	Галлий
	29
	Бутан
	Гексаран

	15
	Ацетон
	Дифонат
	30
	Диборан
	Изооктан






Ход выполнения работы:

1. Выписка из Приложения №2 ППОГ для опасного груза согласно исходным данным.
Таблица №2
	№
п.п.
	Наименование
груза
	Номер
ООН
	Номер
АК
	Клас-сифика-
цион-ный
шифр
	Код
опас-нос-
ти
	Род
ваго-
на
	Вид
отп-рав-
ки
	Номер
знака
опас-
нос-
ти
	Штемпели в накладной

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2 Определить код опасности по приложению 2 «Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке по ж.д. в крытых вагонах и контейнерах» для груза №1:
________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 Каждому коду опасности дать пояснения в соответствии с методическими рекомендациями и Приложениями  ППОГ для груза №1:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 В соответствии с приложением 6 ППОГ и данными из приложения 2 ППОГ необходимо изобразить знаки опасности для груза №1:












5 Определить код опасности по приложению 2 «Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке по ж.д. в крытых вагонах и контейнерах» для груза №2:
________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 Каждому коду опасности дать пояснения в соответствии с методическими рекомендациями и Приложениями ППОГ для груза №2:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7 В соответствии с приложением 6 ППОГ и данными из приложения 2 ППОГ необходимо изобразить знаки опасности для груза №2:










Вывод:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ответить на контрольные вопросы. 
1. Какие значения могут принимать коды опасности.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Где наносятся коды опасности, при перевозке опасных грузов.    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок определения кодов опасности.  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Практическое занятие 2
Тема: Определение класса, подкласса, категории, группы (степени)
опасности, наименования и номера ООН опасных грузов.
Цель: научиться давать характеристику опасному грузу по классифика-ционному шифру опасного груза.
Задание:
1. Сделать выписку из приложения 2 ППОГ для опасных грузов, в соответствии   с исходными данными из практического занятия №2.
2. Пояснить значение каждого столбца приложения 2 ППОГ.
3. Описать каждую цифру классификационного шифра опасного груза и дать им краткую характеристику.
Исходные данные: наименование опасных грузов из практической работы №1.

Ход выполнения работы:

1 Ознакомиться с содержанием приложения 1,2 ППОГ. Изучить классифи-кацию опасных грузов.
2 После ознакомления с приложением 2 ППОГ выполняется выписка для груза № 1:
1. Надлежащее наименование груза – ___________________________________________
2.Номер по международному классификатору ООН: ________________
3. Аварийная карточка № __________ 
4. Классификационный шифр _____________
5.По классификационному шифру составляю характеристику опасного груза:
- наименование груза - _______________
- классификационный код – ______________
- класс – ________
- подкласс- ____________ 
6. Код опасности ______
 В соответствии с приложением 6 ППОГ –________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Род вагона, тип контейнера – _______________
8. Вид отправки – __________
9. Номер знака опасности – ___________
10. Штемпели на перевозочных документах: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Специальные условия  – ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        После ознакомления с приложением 2 ППОГ выполняется выписка для груза № 2:
1. Надлежащее наименование груза – ___________________________________________
2.Номер по международному классификатору ООН: ________________
3. Аварийная карточка № __________ 
4. Классификационный шифр _____________
5.По классификационному шифру составляю характеристику опасного груза:
- наименование груза - _______________
- классификационный код – ______________
- класс – ________
- подкласс- ____________ 
6. Код опасности ______
 В соответствии с приложением 6 ППОГ –_____________________________________
___________________________________________________________________________
7. Род вагона, тип контейнера – _______________
8. Вид отправки – __________
9. Номер знака опасности – ___________
10. Штемпели на перевозочных документах: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Специальные условия  – ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Вывод: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Вопросы для контроля знаний
1 Перечислите классы, на которые разделяются опасные грузы.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2 Пояснить содержание классификационного шифра.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________






















Практическая работа 3
Тема: Определение условий перевозки опасного груза в крытом вагоне.
Цель: получить общие представления к требованиям к подвижному
составу при перевозке опасных грузов в крытых вагонах.
Задание: 
1. Описать общие требования к крытому вагону  при перевозке опасного груза в соответствии с исходными данными. 
2.Выполнить рисунок крытого вагона с нанесением знаков опасности.
Исходные данные: 
	№ вари-
анта
	Наименование груза
	№ вари-анта
	Наименование груза
	№ вари-анта
	Наименование груза

	1
	Пропан
	10
	Калий
	19
	Галлий

	2
	Барий
	11
	Ацетон
	20
	Диборан

	3
	Хлор
	12
	Бензол
	21
	Изооктан

	4
	Толуол
	13
	Бром
	22
	Этиламин

	5
	Скипидар
	14
	Йод
	23
	Пропилен

	6
	Бруцин
	15
	Бутан
	24
	Ртути оксид 

	7
	Гексаран
	16
	Гептил
	25
	Сера

	8
	Этилацетат
	17
	Этилбензол
	26
	Фосген

	9
	Сероводород
	18
	Силан
	27
	Стибин



Ход выполнения работы:
1. Ознакомиться с правилами перевозок опасных грузов, а именно, с требованиями  к крытым   вагонам, в которых перевозят опасные грузы.
2. Описать  требования условий перевозки опасного груза в крытом вагоне       
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Описать  общие требования к крытым вагонам при перевозке опасных грузов.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Описать  порядок подачи крытых вагонов под погрузку опасных грузов.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Рисунок крытого вагона с нанесением знаков опасности






















Вывод: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Практическая работа 4
Тема: Определение условий перевозки опасного груза наливом в вагоне цистерне.
Цель: получить общие представления к требованиям к подвижному
составу при перевозке опасных грузов в вагонах-цистернах.
Задание: 
1.Описать общие требования к вагону-цистерне при перевозке опасного груза. 
2.Выполнить рисунок цистерны с нанесением знаков опасности.
Исходные данные: 
	№  варианта
	Наименование груза
	№  варианта
	Наименование груза

	1
	Серы хлорид
	6
	Толуол

	2
	Бром
	7
	Керосин

	3
	Бензин этилированный
	8
	Метанол

	4
	Бензол
	9
	Этилен

	5
	Олеум
	10
	Фосфор желтый



Ход выполнения работы:
1. Ознакомиться с Правилами  перевозок жидких грузов наливом  в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума
2. Описать общие требования к цистернам при перевозке опасных грузов.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Какие цистерны нельзя подавать под налив опасных грузов? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Порядок производства коммерческого осмотра цистерн под погрузку опасных грузов. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Сделать выписку из приложения 2 ППОГ для опасного  груза, в
соответствии с исходными данными.

	Наименование
груза
	Род
вагона
	Вид
отправки
	Номер
знака
опасности
	Специальные трафареты на
цистерне

	
	
	
	
	



6.Зарисовать знаки опасности грузов











7. Рисунок цистерны с нанесенными знаками опасности и специальными трафаретами


























Вывод: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




Практическая работа 5
Тема: Определение возможности совместной перевозки опасных грузов.
Цель: Ознакомиться с содержанием приложения 4,5 ППОГ.
Задание:
1. Установить классификационный шифр и виды отправок по приложению №2 ППОГ для каждого груза.
2. Составить вспомогательную таблицу-выписку из приложения №4,5 ППОГ.
3.В соответствии с исходными данными определить  возможность совместной перевозки опасных грузов
3. Привести подгруппировку грузов, пользуясь составленной вспомогательной таблицей с учетом возможности совместной перевозки ОГ.
Исходные данные
Таблица 1
	№ 
варианта
	Наименование  груза

	1
	Лоза
	Винил
	Каучук
	Йод
	Ртуть

	2
	Клей
	Меланж
	Камыш
	Бутан
	Анилин

	3
	Асбест
	Цезий
	Масло хвойное
	Уайт-спирит
	Бром

	4
	Мастика
	Хлор
	Пропилен
	Бария хромат
	Натрий

	5
	Олифа
	Картон
	Метанол
	Пакля
	Йода хлорид

	6
	Дрова
	Пропан
	Бензол
	Полова
	Неон сжатый

	7
	Тосол
	Креолин
	Нафтил
	Битум
	Фанера

	8
	Латекс
	Канифоль
	Керосин
	Пропилен
	Ацетон

	9
	Обувь
	Фосген
	Сера
	Бензол
	Флицид

	10
	Толуол
	Бутилен
	Спички
	Оксид
	Олигомеры

	11
	Бруцин
	Пух
	Цезий
	Ферросплавы
	Хлор

	12
	Циклобутан
	Бутан
	Галлий
	Гексаран
	Меланж

	13
	Диборан
	Хлорбутаны
	Войлок
	ЛИТИЙ
	Гептил

	14
	Этилбромид
	Газойль
	Дифонат
	Перо
	Циклогексан

	15
	Фосген
	Цемент
	Ткани
	Изооктан
	Этилхлорид

	16
	МЕТИЛАЛЬ
	Этиламин
	Пиломатериалы
	Этан
	Сера

	17
	КСЕНОН
	Газеты
	Пропан
	Этилацетат
	Хлоргексидин

	18
	Деканы
	Кожа
	Циан
	Шпон
	Мизорит

	19
	Этилбензол
	Журналы
	Стибин
	Асбест
	Дитолилметан

	20
	Хлорокс
	Рубидий
	Дрова
	Скипидар
	КСИЛОЛЫ

	21
	Силан
	Целлюлоза
	Циклогептан
	Этаналь
	Сульфоуголь

	22
	Дифонат
	Хлороформ
	Сероводород
	Бумага
	Изооктен

	23
	Изобутан
	Гипс
	Этиламин
	Пропилен
	Ртути оксид

	24
	Шрот
	Йод
	Мел
	Циклогептен
	Натрий

	25
	Цимолы
	Известь
	Калий
	Изобутилен
	Коллодий

	26
	Лигроин
	КОПРА
	Пемза
	Мышьяк
	Нафтоксол-7С

	27
	Изобутан
	Ацетон
	Бензин
	Дизтопливо
	Натрий

	28
	Топливо нефтяное
	Мазут
	Сера
	Газовый кондексант
	Бензин

	29
	Изобутан
	Бутан
	Газойль
	Стибин
	Цезий

	30
	Бензол
	Бензин
	Изобутан
	Натрий
	Хлор


Методические рекомендации
            Совместная перевозка опасных грузов определена приложением 4 ППОГ. По горизонтали и вертикали указаны классификационные шифры.
На пересечении двух классификационных шифров указан знак «+» или «–»,
которые обозначают:
 «+» – разрешена совместная перевозка;
 «–» – запрещена совместная перевозка;
            Совместная перевозка опасных грузов с неопасными определена приложением 5 ППОГ. По горизонтали указаны классы и подклассы опасных грузов,а по вертикали – наименование неопасных грузов. На пересечении класса или подкласса и наименования груза указан знак «+» или «–», которые обозначают:
 «+» – разрешена совместная перевозка;
 «–» – запрещена совместная перевозка.
           Ход  выполнения практической работы :
1. Для грузов,  по исходным данным,  устанавливаются классификационные шифры и виды отправок.
2. В соответствии с исходными  данными  составляется вспомогательная таблица для определения возможности совместной перевозки опасных грузов

	Наименование груза
	
	
	
	
	

	Классификационный
шифр
	
	
	
	
	

	Вид отправки
	
	
	
	
	



3. Составляется  таблица  определения возможности совместной перевозки опасных грузов
«+» - совместная перевозка возможна
«-» - совместная перевозка невозможна
	Наименование груза
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



4. Приводится  группировка грузов  для организации возможности совместной перевозки ОГ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ответить на контрольные вопросы. 
1. Порядок определения совместной перевозки опасных грузов. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Порядок определения совместной перевозки опасных грузов с неопасными.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вывод:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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