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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1

Тема: Обслуживание и эксплуатация стрелочных переводов при обеспечении безопасности движения поездов 
Цель:

Изучить раздел VПравила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. Утверждены приказом Минтранса России №250 от 23.06.2022. Сооружения и устройства путевого хозяйства в части: 
· Научиться определять неисправности стрелочного перевода, при наличии которых запрещается их эксплуатация. 
Исходные данные:
1. Обыкновенный стрелочный перевод на полигоне СТЖТ
2. Макет стрелочного перевода;
3. Путевой шаблон для измерения ширины колеи;
4. Щуп, толщиной 4 мм;
5. Стальные линейки.
Задание:
1. Определите на схеме марку стрелочного перевода.
2. Укажите допустимые марки крестовин стрелочных переводов на путях различного назначения.
3. Вычертите схему одиночного стрелочного перевода.
4. Перечислите неисправности стрелочного перевода, при наличии которых запрещается его эксплуатировать.
5. Согласно варианта результата измерений (Таблица 1) и в соответствии требований ПТЭ сделайте вывод о возможности или невозможности эксплуатации данного стрелочного перевода(Таблица 2).
Содержание отчета:
1. Дайте определение:
Стрелочный перевод – это________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Стрелка – это _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
    Стрелка нецентрализованная ____________________________________________
    ______________________________________________________________________
    Стрелка централизованная ______________________________________________
    ______________________________________________________________________



2. Назовите основные части и элементы стрелочного перевода:
 (
В
) (
Б
) (
А
)[image: ]







А - ______________________________________________________________________
Б - ______________________________________________________________________
В - ______________________________________________________________________
1 - ____________________________   5 - ______________________________________
2 - ____________________________   6 - ______________________________________
3 - ____________________________   7 - ______________________________________
4 - _____________________________  
3. Дайте определение:
Крестовина стрелочного перевода – это ______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Марка крестовины – это ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[image: ]4. Назовите элементы крестовины стрелочного перевода:
d - __________________________
N - _________________________
L - _________________________ 



5. Определите на схеме марку стрелочного перевода:
[image: https://cf3.ppt-online.org/files3/slide/v/vJwXaC7DfsQpGbtcWZRBizd2hNMOmnUlq8Seu5/slide-41.jpg]






6. Укажите допустимые марки крестовин стрелочных переводов на путях различного назначения:
	Пути, на которых расположены стрелочные переводы
	Марка крестовины стрелочных переводов

	
	обыкновенных
	симметричных

	Главные и приемо – отправочные  для пассажирского движения
	не круче _____ 

	не круче_____


	Приемо – отправочные для грузового движения
	не круче _____
	не круче _____

	Прочие
	не круче _____
	не круче _____


Как исключение на главных и приемоотправочных пассажирских путях допускается:
а) для перекрестного стрелочного перевода и одиночного, являющегося продолжением перекрестного не круче _________________;
б) если пассажирские поезда проходят только по прямому пути стрелочного перевода не круче _______________;
в) если замена стрелочного перевода марки 1/9 на стрелочный перевод марки 1/11 вызывает ________________________________________________________________.
(закончите фразу)
7. Перечислите неисправности стрелочного перевода, при наличии которых запрещается его эксплуатировать:
1._____________________________________________________________________________________________________________________________________________;
2._____________________________________________________________________________________________________________________________________________;
3._____________________________________________________________________________________________________________________________________________;
4._____________________________________________________________________________________________________________________________________________;
5._____________________________________________________________________________________________________________________________________________;
6._____________________________________________________________________________________________________________________________________________;
7._____________________________________________________________________________________________________________________________________________;
8._____________________________________________________________________________________________________________________________________________;
9._____________________________________________________________________________________________________________________________________________;
10.______________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
11.____________________________________________________________________________________________________________________________________________;
12.____________________________________________________________________________________________________________________________________________;
13.____________________________________________________________________________________________________________________________________________;
14._____________________________________________________________________________________________________________________________________________;
15._____________________________________________________________________________________________________________________________________________;
16._____________________________________________________________________________________________________________________________________________;
17._____________________________________________________________________________________________________________________________________________.
8. Согласно варианта результата измерений (Таблица 1) и в соответствии требований ПТЭ сделайте вывод о возможности или невозможности эксплуатации данного стрелочного перевода (Таблица 2).Таблица 1
	Измерения
	Вариант

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Неприлегание остряка к рамному рельсу
	5
	4
	3
	2
	1
	2

	Понижение остряка против рамного рельса
	1
	0
	3
	4
	2
	0

	Выкрашивание остряка (на главных путях)
	180
	190
	180
	220
	210
	199

	Расстояние между рабочими гранями  головок усовика и контррельса
	1435
	1473
	1430
	1472
	1432
	1428

	Расстояние между рабочей гранью головки контррельса и сердечником
	1472
	1434
	1475
	1435
	1473
	1475


Таблица 2
	Проведенные измерения
	Требования ПТЭ, мм
	Полученный
результат, мм
	Вывод

	1.Отставание (неприлегание) остряка от рамного рельса
	
	
	

	2.Понижение остряка от рамного рельса
	
	
	

	3.Выкрашивание остряка (на главных путях)
	
	
	

	4.Расстояние между рабочими гранями головок усовика и контррельса
	
	
	

	5.Расстояние между рабочей гранью головки контррельса и сердечником
	
	
	


9. Вычертите схему одиночного стрелочного перевода.

Схема одиночного стрелочного перевода 













Вывод: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Контрольные вопросы
1. Назначение стрелочного перевода, его основные части и элементы.
2. Неисправности стрелочного перевода, при которых не допускается эксплуатировать стрелочные переводы.
3. Виды стрелочных переводов.

Используемая литература
1. Раздел V Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. Утверждены приказом Минтранса России №250 от 23.06.2022. Сооружения и устройства путевого хозяйства.

Выполнил (а): студент (ка) гр. _____  ____________________ _______  _________
(группа)                      (ФИО)                                          (подпись)                            (дата)



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2
Тема:Исследование и анализ работы ж.-д. переездов и обеспечение безопасности движения поездов.
Цель занятия:
· Закрепить теоретические знанияпо теме «Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта и их ремонт»;
· Изучить требования ПТЭ к устройству и оборудованию железнодорожных переездов.
· [image: ]Изучить назначение и категории переездов; виды и оборудование ограждающих устройств на переездах.
· Изучить обеспечение безопасности движения поездов на ж.-д. переездах.

Исходные данные:
1. Схема пересечения железнодорожных путей автомобильными дорогами.










2. [image: ]Таблица категории ж.-д. переездов в зависимости от интенсивности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.









Задание:

1. Описать порядок пропуска автомобильного и железнодорожного транспорта.
2. Описать порядок обеспечения безопасности движения поездов на ж.д. переездах.
3. Перечислитьтребования ПТЭ, предъявляемые к ж.д. переездам.
Содержание отчета:

1. Дайте определение переезду.
Железнодорожными переездами называются __________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Перечислите категории ж.-д. переездов от интенсивности движенияжелезнодорожного и автомобильного транспорта:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Перечислите и дайте характеристику видов ж.-д. переездов:
Регулируемые переезды ___________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Нерегулируемые переезды _________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Охраняемые переезды _____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Неохраняемые переезды ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Назовите требования ПТЭ, предъявляемые к ж.-д. переездам:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Действие дежурного по переезду при возникновении на переезде препятствий, угрожающих безопасности движения поездов:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Вывод:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Контрольные вопросы
1. Дайте определение ж.-д. переезду.
2. Перечислите категории ж.-д. переездов от интенсивности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
3. Перечислите и дайте характеристику видов ж.-д. переездов.

Используемая литература
1.Раздел VПравила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.  Утверждены приказом Минтранса России №250 от 23.06.2022. Сооружения и устройства путевого хозяйства.
2. Условия эксплуатации железнодорожных переездов. Утвержден приказом Минтранса России №402 от 05.10.2022.
3. Методические указания по выполнению практического занятия (краткие теоретические сведения).




Выполнил (а): студент (ка) гр. _____  ___________________ _______  _________
                                                                                      (группа)                         (ФИО)                               (подпись)         (дата)
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3
Тема:Изучение сигналов и светофоров на железнодорожном транспорте
Цель занятия:
Изучить раздел II, III к Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации: утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250. Сигналы и светофоры на железнодорожном транспорте в части:
· назначение светофоров, основные цвета, принятые для сигнализации светофоров.
· места установки светофоров и требования к ним, нумерация, условное обозначение различных светофоров.
· требования к дальности видимости сигналов.

Исходные данные:
1. [image: ]Схематический план станции. 









2. Условное обозначение сигнальных огней на схеме станции.
[image: ][image: ]

[image: ]









Задание:

1. Описать при каком условии на проходном светофоре при трехзначной сигнализации включаются: красный, желтый, зеленый огни.
2. Перечислить требования ПТЭ к видимости сигналов.
3. Определить тип светофоров, установленных на станции (схема прилагается).
Содержание отчета:
1. Дайте определение понятию светофора. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.	Определить тип светофоров, установленных на станции (схематический план станции исходные данные п.1).    
Пример: маневровый: М9, М5, …: входной: Н, … и т.д.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.	Перечислите основные цвета, принятые для сигнализации поездных и маневровых светофоров. 
Поездные сигнальные огни: ________________________________________________
________________________________________________________________________
Маневровые сигнальные огни: ______________________________________________
________________________________________________________________________
4. Описать при каком условии на проходном светофоре при трехзначной сигнализации включаются огни: 
красный ________________________________________________________________
желтый ________________________________________________________________
зеленый ________________________________________________________________
5. Перечислите типы светофоров по назначению:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________
11. ________________________________________________________________
12. ________________________________________________________________
13. ________________________________________________________________

1. Требования ПТЭ к видимости сигналов на перегоне:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Опишите назначение светофора и условного знака, установленного на данном светофоре; место установки и проследование такого светофора грузовым (А) и пассажирским (В) поездом.
[image: ][image: ]


 (
А
)
 (
В
)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. На входном светофоре при приеме поезда по запрещающему показанию применяется ______________________________________, который разрешает поезду ___________________________________________________________________________со скоростью ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
[image: ]___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Вывод: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Контрольные вопросы
1. Требования ПТЭ к видимости сигналов на перегоне.
2. Перечислите типы светофоров по назначению.
3. Перечислите основные цвета, принятые для сигнализации поездных и маневровых светофоров.
Используемая литература
1. Раздел II, III к Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации: утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250.Сигналы и светофоры на железнодорожном транспорте.

Выполнил (а):студент (ка) гр. _____  ___________________ _______  _________
                                                                                     (группа)           (ФИО)                                            (подпись)                   (дата)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4
Тема:Ограждение мест производства работ на перегоне и на станции.

Цель занятия:
Изучить раздел IV к Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации: утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250.Сигналы ограждения на железнодорожном транспорте в части:
· порядок ограждения мест производства работ на перегоне и станции;
· порядок ограждения внезапно возникшего места препятствия для движения поездов.

Исходные данные:
1. Методические указания по выполнению практического занятия (краткие теоретические сведения).
2. Варианты заданий для составления схемы ограждения места препятствия:
Вариант 1Начертите схему ограждения
1. Места производства работ сигналами уменьшения скорости на одном из путей двухпутного участка.

[image: https://st2.depositphotos.com/8480532/12148/v/950/depositphotos_121481624-stock-illustration-set-arrows-monochrome-signs-12.jpg][image: ]__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[image: ]________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



2. Места производства работ сигналами остановки на однопутном перегоне, при фронте работ 340 м.

[image: ]340 м
_________________________________________________________________________

3. Постоянных сигналов уменьшения скорости на двухпутном перегоне.

[image: ]
[image: ]____________________________________________________________________________
[image: ]





4. Начертите схему ограждения грузового поезда при нарушении габарита по смежному пути.

[image: ]








Вариант 2Начертите схему ограждения

1. Места производства работ сигналами уменьшения скорости на однопутном перегоне.


[image: ]
____________________________________________________________________________




2. Места производства работ сигналами остановки на одном из путей двухпутного перегона, при фронте работ 140 м. 


140 м
[image: ][image: ]__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[image: ]





3. Постоянных сигналов уменьшения скорости на однопутном перегоне.

[image: ]
_________________________________________________________________________





4. Начертите схему ограждения пассажирского поезда при вынужденной остановке в условиях перерыва действия всех средств сигнализации и связи. 

[image: ]






Вариант 3Начертите схему ограждения

1. Места производства работ сигналами уменьшения скорости на однопутном перегоне.

[image: ]
     ______________________________________________________________________


[image: https://studfile.net/html/2706/197/html_aPU9OKZo1X.q0Lr/img-jnsUvT.png]


2. Места производства работ сигналами остановки на однопутном перегоне, при фронте работ 200 м.

[image: ]
________________________________________________________________________
[image: ]200 м




3. Постоянных сигналов уменьшения скорости на двухпутном перегоне.


[image: ]________________________________________________________________________                                                                 
________________________________________________________________________                                                                 
[image: ][image: ]________________________________________________________________________                                                                 
________________________________________________________________________                                                                 



4. Начертите схему ограждения пассажирского поезда при нарушении габарита по смежному пути.
[image: ]






Вариант 4Начертите схему ограждения

1. Места производства работ сигналами остановки на однопутном перегоне, при фронте работ 340 м.

[image: ]
________________________________________________________________________                                                                 
[image: ]340 м  



2. Места производства работ сигналами остановки на одном из путей двухпутного перегона, при фронте работ 300 м.

[image: ]300 м
[image: ][image: ]________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[image: ]____________________________________________________________________________




3. Постоянных сигналов уменьшения скорости на двухпутном перегоне.
[image: ]
___________________________________________________________________________
[image: ][image: ]___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________






4. Начертите схему ограждения грузового поезда при вынужденной остановке в условиях перерыва действия всех средств сигнализации и связи. 

[image: ]






Задание:

1.  Описать виды переносных сигналов и требования ПТЭ предъявляемые к ним.
2. Вычертить схему ограждения места производства работ и места внезапно возникшего препятствия в соответствии с вариантом.
Содержание отчета:
1. Перечислите виды переносных сигналов и предъявляемые к ним требования ПТЭ. Раскрасить на рис.1-3 переносные сигналы в соответствии ПТЭ.

К переносным сигналам относятся: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Переносными сигналами предъявляются требования:
1. –     _________________________________
                                                               _________________________________
                                                               _________________________________
                                                              _________________________________
                                                               _________________________________
Рис.1                                   _________________________________

–  _________________________________________________
                           _________________________________________________
                           _________________________________________________
                           _________________________________________________
                           _________________________________________________
Рис.2  _________________________________________________


2. –   __________________________________________________
                           __________________________________________________
                           __________________________________________________
                           __________________________________________________
                           __________________________________________________
Рис.3      __________________________________________________

2. Вычертить схему ограждения места производства работ и места внезапно возникшего препятствия в соответствии с вариантом.



3. Выберите правильный вариант ограждения опасного места на станции.
[image: ]1. 














Правильный ответ: ______________.
[image: ]2. 










Правильный ответ: ______________.
[image: ]3. 









Правильный ответ: ______________.
[image: ]4. 










Правильный ответ: ______________.
[image: ]5.








Правильный ответ: ______________.
[image: ]6. 










Правильный ответ: ______________.
[image: ]7. 











Правильный ответ: ______________.
Вывод:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Контрольные вопросы
1.	При выполнении каких условий можно производить работу по ремонту и обслуживанию сооружений и устройств?
2. От чего будет зависеть схема ограждения места производства работ?
Используемая литература:
1. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ (ЦП-485). Распоряжение ОАО «РЖД» от 01.07.2017г.
2. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ (ЦШ-530-11). Распоряжение ОАО «РЖД» №2736/р от 14.12.2020г.
3.Раздел IV к Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации: утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250.Сигналы ограждения на железнодорожном транспорте.

Выполнил (а):студент (ка) гр. _____  ___________________ _______  _________
                                                                                     (группа)           (ФИО)                                            (подпись)                   (дата)

ПРАКТИЧЕСКОЕЗАНЯТИЕ №5
Тема:Составление ТРА промежуточной железнодорожной станции.

Цель занятия:Получение практических навыков по разработке ТРАпромежуточной железнодорожной станции в соответствии с требованиями ПТЭ.

Исходные данные:
Варианты схематических планов станций для составления ТРА станции.
Задание:
По заданному схематическому плану промежуточной станции и краткой характеристики составить ТРА в соответствии с ИДП Приложение № 21. Инструкция по составлению ТРА. Недостающие в задании данные принять самостоятельно, руководствуясь требованиями ПТЭ и инструкций.





























Вариант 1
[image: ]
Краткая характеристика:По объёму работы станция относится к 4-му классу. Станция оборудована электрической централизацией и включена в Диспетчерскую централизацию. Род тяги: электрическая переменного тока.Вид перегонных систем: к станции примыкают двухпутные перегоны, оборудованные односторонней АБ, АЛСН,устройствами УКСПС и КТСМ, устройства САУТ отсутствуют.Ведомость путей и их полезная длина:
	Номер пути
	I
	II
	3
	4
	6
	9Т

	Полезная длина

	920
	841
	922
	837
	354
	75


Величина уклона на путях: 1,5%0. Наличие пассажирских и грузовых устройств: Между I-м и 4-м путями находится низкая пассажирская платформа длиной 65 метров, выполненная из железобетонных плит. УII-го пути расположены: низкая пассажирская платформа длиной 40 метров из железобетонных плит, одноэтажное пассажирское здание, здание поста ЭЦ, сооружения ЭЧ-1 (подъездной путь).Пассажирская платформа и стрелочные горловины освещаются светильниками, смонтированными на металлических и железобетонных столбах, а также на опорах контактной сети.Переезд на железнодорожной станции находится в четной горловине на 248 км 1 пк.		
Маневровая работа, при необходимости, может производиться локомотивом и составителем поездов со станцииСемибратово.

Вариант 2
[image: ]








 (
ОАО Автодор 
)


Краткая характеристика: По объёму работы станция относится к 3-му классу. Станция оборудована электрической централизацией и включена в Диспетчерскую централизацию. Род тяги: электрическая переменного тока.Вид перегонных систем: к станции примыкают двухпутные перегоны, оборудованные односторонней АБ, АЛСН,устройствами УКСПС и КТСМ, устройствами САУТ.Ведомость путей и их полезная длина:
	Номер пути
	I
	2
	3
	IV
	5
	6
	7Т

	Полезная длина

	995
	835
	830
	1075
	939
	944
	50


Величина уклона на путях: 1,8%0. Наличие пассажирских и грузовых устройств: Между 3-м и IV-м путями находится низкая пассажирская платформа длиной 65 метров, выполненная из железобетонных плит. У1-го пути расположены: низкая пассажирская платформа длиной 60 метров из железобетонных плит, одноэтажное пассажирское здание, здание поста ЭЦ, сооруженияОАО Автодор (подъездной путь).Пассажирская платформа и стрелочные горловины освещаются светильниками, смонтированными на металлических и железобетонных столбах, а также на опорах контактной сети.
Маневровая работа, при необходимости, может производиться локомотивом и составителем поездов со станцииРтищево II.
Вариант 3
[image: https://milreview.ru/pics/railstation/43/436701_sveklovichnaya_shemplan_2013_large.png]
Краткая характеристика: По объёму работы станция относится к 5-му классу. Станция оборудована электрической централизацией. Род тяги: автономная.Вид перегонных систем: к станции примыкают однопутные перегоны, оборудованныедвухсторонней АБ, АЛСН,устройствами УКСПС и КТСМ, устройства САУТ отсутствуют.Ведомость путей и их полезная длина:
	Номер пути
	I
	2
	3
	4
	5Т
	6Т

	Полезная длина

	683
	691
	306
	306
	105
	41


Величина уклона на путях: 2,0%0. Наличие пассажирских и грузовых устройств: у1-го пути расположены: низкая пассажирская платформа длиной 40 метров из железобетонных плит, одноэтажное пассажирское здание, здание поста ЭЦ, сооружения ООО «Краснояружский сахарник», ОАО «Свекловичное» (подъездной путь); у 4-го пути грузовые устройства длиной 108 м.Пассажирская платформа,грузовые устройства и стрелочные горловины освещаются светильниками, смонтированными на металлических и железобетонных столбах.Централизованные стрелки, которые можно передавать на местное управление: стрелка №5 с МК-1, стрелка №13 с МК-3. 
Маневровая работа производиться локомотивом и составителем поездов со станцииГотня.

Вариант 4
[image: https://milreview.ru/pics/railstation/43/434231_naumovka_shemplan_2013.png]
Краткая характеристика: По объёму работы станция относится к 4-му классу. Станция оборудована электрической централизацией и включена в Диспетчерскую централизацию. Род тяги: электрическая переменного тока.Вид перегонных систем: к станции примыкают двухпутные перегоны, оборудованные односторонней АБ, АЛСН,устройствами УКСПС и КТСМ, устройства САУТ отсутствуют.Ведомость путей и их полезная длина:
	Номер пути
	I
	II
	3
	4
	5Т

	Полезная длина

	837
	846
	818
	857
	255


Величина уклона на путях: 2,5%0. Наличие пассажирских и грузовых устройств: Между I-м и II-м путями, у 3-го и 4-го пути находится низкая пассажирская платформа длиной 55 метров, выполненная из железобетонных плит, одноэтажное пассажирское здание, здание поста ЭЦ, грузовые устройства у 5-го пути длиной 45 м.Пассажирская платформа и стрелочные горловины освещаются светильниками, смонтированными на металлических и железобетонных столбах, а также на опорах контактной сети.
Маневровая работа, при необходимости, может производиться локомотивом и составителем поездов со станцииЛопань.


Вариант 5
[image: https://milreview.ru/pics/railstation/59/595804_blagodatensky_shemplan_2013_large.png]












Краткая характеристика: По объёму работы станция относится к 5-му классу. Станция оборудована электрической централизацией. Род тяги: автономная.Вид перегонных систем: к станции примыкают однопутные перегоны, оборудованныедвухсторонней АБ, АЛСН,устройствами УКСПС и КТСМ, устройства САУТ отсутствуют.Ведомость путей и их полезная длина:
	Номер пути
	I
	2
	3
	4Т

	Полезная длина

	854
	925
	926
	93


Величина уклона на путях: 2,5%0. Наличие пассажирских и грузовых устройств: у 3-го пути находится низкая пассажирская платформа длиной 55 метров, выполненная из железобетонных плит, одноэтажное пассажирское здание, здание поста ЭЦ, сооружения ПЧ, ООО «Белогорье» (подъездной путь).Пассажирская платформа и стрелочные горловины освещаются светильниками, смонтированными на металлических и железобетонных столбах.
Маневровая работа, при необходимости, может производиться локомотивом и составителем поездов со станцииНижнедевицк.


Вариант 6
[image: https://milreview.ru/pics/railstation/58/585732_raynovskaya_shemplan_2013_large.png][image: ]
Краткая характеристика: По объёму работы станция относится к 4-му классу. Станция оборудована электрической централизацией и включена в Диспетчерскую централизацию. Род тяги: электрическая переменного тока.Вид перегонных систем: к станции примыкают двухпутные перегоны, оборудованные односторонней АБ, АЛСН,устройствами УКСПС и КТСМ, устройства САУТ отсутствуют.Ведомость путей и их полезная длина:
	Номер пути
	I
	II
	3
	4
	6Т

	Полезная длина

	884
	906
	842
	845
	450


Величина уклона на путях: 3,5%0. Наличие пассажирских и грузовых устройств: Между II-м и 4-м путями, между I-м и 3-м, у 3-го пути находится низкая пассажирская платформа длиной 60 метров, выполненная из железобетонных плит, одноэтажное пассажирское здание, здание поста ЭЦ, сооружения ЭЧЭ (подъездной путь).Пассажирская платформа и стрелочные горловины освещаются светильниками, смонтированными на металлических и железобетонных столбах, а также на опорах контактной сети.Переходной мостиз железобетонных плит на801 км 0пк+32м, переезд на железнодорожной станции находится в четной горловине на 800 км 482 м.
Маневровая работа, при необходимости, может производиться локомотивом и составителем поездов со станцииРоссошь.

Содержание работы:
Разработать ТРА станции согласно варианта задания руководствуясь Инструкцией по составлению ТРА Приложение №10 к ПТЭ.
	   УТВЕРЖДАЮ   


                                                                        ___________________________________ 
                                                                   (наименование организации)   
                                                                                        ___________________________________ 
                                                                   (должность и Ф.И.О. лица,
                                                                                      утверждающего ТРА железнодорожной станции) 
                                                                                       _____________________________________ 
                                                                     (дата утверждения)

	




	                                      ТЕХНИЧЕСКО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

	             железнодорожной станции ________________________________________________
(промежуточная станция, разъезд, обгонный пункт, путевой пост)

1.	Общие сведения
1.1. Характер работы и класс железнодорожнойстанции.
Железнодорожная станция по характеру работы является ______________________ и отнесена к ________________ классу.
1.2. Прилегающие к станции перегоны, основные средства сигнализации и связи при движении поездов и порядок их использования для организации движения:
1.2.1. Нечетное направление:______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2.2. Четное направление: ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.	Перечень железнодорожных путей необщего пользования и места их примыкания:
	№
п/п 
	Наименование организации, для обслуживания которой предназначен железнодорожный путь необщего пользования
	Принадлежность железнодорожного пути необщего 
пользования
	Место примыкания и граница железнодорожного пути необщего пользования
	Наличие предохранительных устройств для предупреждения выхода железнодорожного подвижного состава с железнодорожного пути необщего пользования

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 



	
	





	
	
	






2.1 Примыкание железнодорожных путей, переданных в ведение других подразделений владельца инфраструктуры, с указанием границ между ними и железнодорожными путями железнодорожной станции:
	№
п/п 
	Наименование подразделения
	Место примыкания и граница
	Наличие предохранительных устройств для предупреждения выхода железнодорожного подвижного состава

	1
	2
	3
	4

	
	



	
	


3. Ведомость парков и железнодорожных путей:
	№№ пу- тей  
	Назначение путей  
	Стрелки, ограничи- вающие путь  
	Длина в метрах  
	Вмести- мость в условных вагонах  
	Наличие на пути   

	
	
	от 
	до 
	между предельными столбиками 
	полезная 
	
	электр. Изоляции 
	контакт. Сети 
	устройств АЛСН/ САУТ 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 

	
	







	
	
	
	
	
	
	
	

	
	




. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	







	
	
	
	
	
	
	
	

	
	







	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	При расчете вместимости главных, приемоотправочных путей ______________________________
____________________________________________________________________________________
Пути, выделенные для приема, отправления и пропуска поездов с грузами «ВМ»_______________
____________________________________________________________________________________
Пути предназначены для приема, отправления и пропуска поездов с негабаритными грузами: ____
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пути (место), куда следует направлять вагоны опасными грузами для выполнения мер, указанных в аварийной карточке, при возникновении утечки, пожара:__________________________________




4. Стрелочное хозяйство
4.1. Централизованные стрелки:
	Номера постов
	Номера стрелок, входящих в пост
	Должность работника железнодорожной станции, который переводит стрелки
	Порядок убеждения в свободности стрелки от железнодорожного подвижного состава

	
	
	
	при нормальном действии устройств СЦБ
	при неисправности устройств СЦБ

	1
	2
	3
	4
	5

	
	




	
	
	





4.2. Централизованные стрелки, которые можно передавать на местное управление:
	Номера постов (коло- нок)
	Номера стрелок, управляемых с постов (колонок)
	Должность работника железнодорожной станции, который переводит стрелки
	Порядок убеждения в свободности стрелок от железнодорожного подвижного состава

	
	
	
	при нормальном действии устройств СЦБ
	при неисправности устройств СЦБ

	1
	2
	3
	4
	5

	
	

	
	
	

	
	

	
	
	


4.3. Нецентрализованные стрелки:
	Номера районов
	Номера постов
	Номера стрелок, входящих в пост
	Нормальное положение стрелок
	Система запирания стрелок
	Работник железнодорожной станции (должность), у которого хранятся ключи от запертых стрелок
	Освещение стрелок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	


	
	
	
	
	


4.4. Нецентрализованные стрелки, не обслуживаемые дежурным стрелочного поста:
	№№ районов 
	№№ стрелок, входящих в районы 
	Нормальное положение стрелок 
	Система запирания стрелок 
	Кто переводит стрелки 
	Кто осуществляет техническое обслуживание и очистку стрелок 
	У кого хранятся ключи от запертых стрелок 
	Освещение стрелок 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	
	

	
	
	
	
	
	


5. Районы работы дежурных стрелочного поста, сигналистов:
	Районы работы и должности работников
	Основные обязанности, возложенные на работников

	1
	2

	










	

	
	


6. Места хранения инвентаря, применяемого при нарушении нормальной работы устройств СЦБ.
	Наименование инвентаря 
	Место хранения 
	Количество 

	1 
	2 
	3 

	Курбель 
	
	

	Навесной замок 
	
	

	Красные колпачки (на стрелочные рукоятки) 
	
	

	Красные колпачки (на сигнальные кнопки) 
	
	

	Табличка “Дрезина”
	
	

	Табличка “Выключено”
	
	

	Табличка “Путь занят”
	
	

	
	
	


7. Пассажирские и грузовые устройства:
	№№ путей 
	Наименование устройств 
	Длина (в метрах или вагонах) 

	1 
	2 
	3 

	

	
	

	

	
	

	
	
	

	
	
	


8. Освещение станционных путей:
	Где установлено   
	Количество    
	Места включения освещения   

	
	мачт  
	гирлянд, светильников  
	других точек освещения  
	

	
	прожекторов на них 
	ксеноновых ламп 
	
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


9. Место нахождения восстановительных и пожарных поездов, аварийно-спасательных команд, летучек связи и бригад контактной сети, медицинских и ветеринарных пунктов, милиции:
	Наименование 
	Станция приписки или место нахождения 
	Порядок вызова 

	1 
	2 
	3 

	Восстановительный поезд 
	
	

	Пожарный поезд 
	
	

	Летучка связи 
	
	

	Полиция
	
	

	Медицинский пункт 
	
	

	
	
	


10. Время, необходимое для приготовления маршрута приема (отправления) поездов при нарушении нормального действия устройств СЦБ:
Для приема поездов:
С железнодорожной станции _____________ на  _______ железнодорожный путь  ____ мин
С железнодорожной станции _____________ на  _______ железнодорожный путь  ____ мин
С железнодорожной станции _____________ на  _______ железнодорожный путь  ____ мин
С железнодорожной станции _____________ на  _______ железнодорожный путь  ____ мин
С железнодорожной станции _____________ на  _______ железнодорожный путь  ____ мин
С железнодорожной станции _____________ на  _______ железнодорожный путь  ____ мин
Для отправления поездов:
На железнодорожную станцию ____________ с  ______ железнодорожного пути  ____ мин
На железнодорожную станцию ____________ с  ______ железнодорожного пути  ____ мин
На железнодорожную станцию ____________ с  ______ железнодорожного пути  ____ мин
На железнодорожную станцию ____________ с  ______ железнодорожного пути  ____ мин
На железнодорожную станцию ____________ с  ______ железнодорожного пути  ____ мин
На железнодорожную станцию ____________ с  ______ железнодорожного пути а) ____ мин
11. Порядок прекращения маневров перед приемом или отправлением поезда:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Порядок проверки свободности железнодорожных путей.
12.1. Устройства электрической изоляции железнодорожных путей:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
12.2. Порядок действий при нарушении нормальной работы устройств электрической изоляции железнодорожных путей или их отсутствии:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Порядок контроля правильности приготовления маршрута приема, отправления поездов:
13.1. Нормальное действие устройств СЦБ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13.2. При нарушении нормального действия устройств СЦБ:
1) При ложной занятости, ложной свободности ____________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2)При отсутствии контроля положения стрелки
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3)При невозможности перевода стрелки с пульта ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4)При выключении стрелки с сохранением пользования сигналами ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
5)При выключении стрелки без сохранения пользования сигналами ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6)При неисправности входных, маршрутных и выходных светофоров ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7)Во всех случаях ключи от стрелок, запертых на навесные замки, хранятся


14. Нецентрализованные стрелки, положение и исправность которых разрешается проверять не для каждого поезда:
	Номерапостов
	Номерастрелок
	Периодичность проверки

	1 
	2 
	3 

	
	
	


15. Порядок пропуска поездов и маневровых составов по путям, расположенным между пассажирским зданием и стоящим на станции пассажирским поездом (если нет переходного моста или тоннеля):
	Железнодорожные пути приема и отправления поездов
	Районы и посты, участвующие в приготовлении маршрута
	Должность работника железнодорожной станции, который встречает или провожает поезда, место встречи

	
	централизованные посты
	стрелочные районы
	стрелочные посты
	

	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	
	
	


16. Контроль за проследованием поездов, не имеющих остановки:





17. Порядок контроля ДСП станции в прибытии поезда в полном составе:
	Парки (железнодорожные пути) приема поездов и направление их следования
	Способ проверки прибытия поезда в полном составе

	1 
	2 

	




	


18. Порядок приема на железнодорожную станцию поездов при запрещающем показании входного (маршрутного) светофора и по неправильному железнодорожному пути (при отсутствии на этом железнодорожном пути входного светофора):
18.1. Разрешение на проезд запрещающего сигнала:
	Перечень входных и маршрутных (по приему) светофоров
	Что служит разрешением на проезд светофора с запрещающим показанием

	1 
	2 

	Входной «Н» со стороны станции ___________________

	




	Входной «НД» со стороны станции __________________

	





	Входной «Ч» со стороны станции ___________________

	




	Входной «ЧД» со стороны станции __________________

	






18.2. Порядок приема поездов по письменному разрешению ДСП станции:
	Перечень входных
и маршрутных (по приему) светофоров
	Место вручения
машинисту письменного разрешения
	Работник железнодорожной станции (должность), который вручает машинисту письменное разрешение

	1
	2
	3

	Входной «Н» по ______ пути 





	
	




	Входной «Ч» по ______ пути 






	
	


	Входной «Ч» по ______ пути 





	
	





	Входной «НД» по _____ пути 





	
	






19. Дополнительные меры по обеспечению безопасности стоянки пассажирских, людских, грузопассажирских и почтово-багажных поездов: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20. Порядок приема поездов на железнодорожную станцию с перегона, имеющего затяжной спуск (подъем):
	Затяжной спуск (подъем) 
со стороны железнодорожной станции
	Порядок приема поездов на железнодорожную станцию 
с перегона, имеющего затяжной спуск

	1
	2

	
	


	Железнодорожные пути (парки) отправления поездов и направление их следования
	Разрешение машинисту на занятие перегона
	Должность работника железнодорожной станции, который вручает машинисту разрешение на занятие перегона
	Указание машинисту о возможности отправления поезда

	1
	2
	3
	4

	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


21. Порядок отправления со станции поездов при запрещающем показании выходных светофоров и с путей, где нет выходных светофоров:
21.1. Переезды на железнодорожной станции и прилегающих перегонах и порядок действий при неисправности переездной сигнализации:
	Наименование 
переездов
	Тип переездной сигнализации
	Порядок действий ДСП станции при неисправности переездной сигнализации

	1 
	2 
	3 

	



	
	



22. Наличие маневровых локомотивов и характер их работы:
	Характер выполняемой работы
	Серия локомотивов
	Состав локомотивных и составительских бригад

	1
	2
	3

	


	
	


23. Меры безопасности по предупреждению случаев выхода железнодорожного подвижного состава за границу полезной длины в противоположном конце железнодорожных путей, ухода вагонов на маршруты следования поездов и в другие районы, столкновений маневрового состава в стрелочной горловине:
	Районы работы
	Железнодорожные пути или парки
	Меры безопасности

	1 
	2 
	3 

	



	
	


24. Порядок и нормы закрепления подвижного состава на путях станции.
	


Парки и номера железнодо рожных путей (по паркам)
	

Величина уклона (в тысячных)
	

С
какойстороны производится закрепление
	Нормызакрепления
	Должность работника железнодорожной станции, который производит закрепление тормозными башмаками, способ доклада о закреплении
	
Должность работника железнодорожной станции, который снимает тормозные башмаки, способ доклада о снятии

	
	
	
	

Наличие стационар ных устройств
	

Количество тормозных башмаков
	Количество осей
	
	

	
	
	
	
	
	

Нормапоформуле (1) ИДП
	

Нормапоформуле (2) ИДП
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	




[image: ]

I
	1,5/1,5
	Состороныстанци и Борисово
	нет
	1
	62
	28
	Составитель поездов, при его отсутствии – помощник машиниста, главный кондуктор до отцепки локомотива по указанию ДСП с последующим докладом ему.
	Составитель поездов, при его отсутствии – помощник машиниста, главный кондуктор после прицепки локомотива по указанию ДСП с последующим докладом ему.

	
	
	
	
	2
	124
	56
	
	

	
	
	
	
	3
	186
	84
	
	

	
	
	
	
	4
	248
	112
	
	

	
	
	
	
	5
	310
	140
	
	

	
	
	
	
	6
	
	168
	
	

	
	
	
	
	7
	
	196
	
	

	
	
	
	
	8
	
	224
	
	

	
	
	
	
	9
	
	252
	
	

	
	
	
	
	10
	
	280
	
	

	
	
	
	
	11
	
	308
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Парки и номера железнодорожных путей (по паркам)
	Величина уклона (в тысячных)


	С какой стороны производится закрепление


	Нормы закрепления
	Должность работника железнодорожной станции, который производит закрепление тормозными башмаками, способ доклада о закреплении
	Должность работника железнодорожной станции, который снимает тормозные башмаки, способ доклада о снятии

	
	
	
	Наличие стационарных устройств
	Количество тормозных башмаков
	Количество осей
	
	

	
	
	
	
	
	Норма по формуле (1) ИДП
	Норма по формуле (2) ИДП
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


25. Порядок проверки закрепления железнодорожного подвижного состава:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
26. Места хранения тормозных башмаков:
	Места хранения
	Количество и номера тормозных башмаков
	Работник, отвечающий за наличие и сохранность тормозных башмаков

	1
	2
	3

	
	
	


27. Дополнительные указания:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К ТРА станции прилагаются:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Техническо-распорядительный акт станции   __________________________________
                          составил            ___________________________/ ___________________
                                                             (Ф.И.О.)         (расшифровка подписи, должность)
«__________» _________________ _________г.

                         проверил            ___________________________/ ___________________
                                                             (Ф.И.О.)             (расшифровка подписи, должность)
«__________» _________________ _________г.

                    Согласовано: __________________________ / __________________________
                                                             (Ф.И.О., должность)          (расшифровка подписи)
                                           __________________________ / __________________________
(Ф.И.О., должность)          (расшифровка подписи)
__________________________ / ____________________
(Ф.И.О., должность)          (расшифровка подписи)
и т.д.согласовано с подразделениямиТЧ, ПЧ, ШЧ, ЭЧ, ВЧДЭ, РЦС

Для отметок по выверке техническо-распорядительного акта железнодорожной
станции: _______________________________________________________________
Вывод: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Используемая литература:
1. Приложение №21 ИДП Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.Утверждены приказом Минтранса России №250 от 23.06.2022.Техническо-распорядительный акт (Рекомендуемый образец).

Выполнил (а): студент (ка) гр. _____ ___________________ _______  _________
(группа)            (ФИО)                                         (подпись)                (дата)



ПРАКТИЧЕСКОЕЗАНЯТИЕ №6
Тема:Организация маневровой работы на железнодорожной станции.
Цель занятия:
Изучить Приложение №20 к Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте РФ: утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250 в части:
· регламента переговоров составителя и ТЧМ при перестановке вагонов с пути на путь;
· регламента переговоров составителя и ТЧМ при выезде маневрового состава с пути при запрещающем показании светофора;
· регламента переговоров составителя и ТЧМ при движении по маршруту, приготовленному не на весь маневровый полурейс. 
Исходные данные:
[image: ]1. Варианты заданийдля составления алгоритма регламента переговоров составителя и ТЧМ.
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Задание:
1. Составьте алгоритм действий и регламента переговоров при производстве маневровой работе составителя и ТЧМв соответствии задания.
Содержание отчета: 
1. В соответствии плана маневровой работы ДСП перечислите количество и название необходимых полурейсов для выполнения задания:
1 полурейс ________________________________________________________________
2 полурейс ________________________________________________________________
3 полурейс ________________________________________________________________ 
4 полурейс ________________________________________________________________ 
5 полурейс ________________________________________________________________ 

2. Записать алгоритм регламента переговоров составителя и ТЧМ в соответствии варианта.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пример выполнения: После открытия маневрового светофора М9 для выезда. 
Составитель: «На пути 2А вагон закреплен с четной и нечетной стороны одним тормозным башмаком. Отцепляю локомотив. После отцепки будем переезжать за М11, М9 белый».
ТЧМ:«Понятно, еду за М11, М9 белый».
            Подает два длинных свистка, приводит локомотив в движение.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы:
1.Что называют манёврами?
2. Назовите виды маневров.
3. Кто руководит манёврами?
4. Какие средства связи используют при маневровой работе?
5. Что такое рейс и полурейс?

Использованная литература
1.  Приложение № 10к Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте РФ: утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250.Порядок организации маневровой работы
2. Приложение № 20 к Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте РФ: утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250.Типовые требования к ведению регламента служебных переговоров.



Выполнил (а): студент (ка) гр. _____  ___________________ _______  _________
                                                                                      (группа)       (ФИО)                                                (подпись)            (дата)












ПРАКТИЧЕСКОЕЗАНЯТИЕ №7
Тема:Порядок закрепления вагонов на станционных путях тормозными башмаками.
Цель занятия:
Изучить Приложение №12 к Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте РФ: утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250 в части:
· изучения норм и основных правил закрепления железнодорожного подвижного состава тормозными башмаками;
· научиться рассчитывать нормы закрепления вагонов на станционных путях с различным профилем. 
Исходные данные:
1. Устройство тормозного башмака.
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2. Варианты нахождения подвижного состава на станционных путях при определенных условиях:
Вариант 1. 260 осей, угольный маршрут, уклон – 0,0023, ветер – 16 м/сек.
Вариант2. 76 оси (19 вагонов), состав пассажирского поезда, уклон – 0,0028.
Вариант3. 320 осей, смешанный состав, неизвестная нагрузка на ось, уклон – 0,0015, ветер 18 м/сек.
Вариант 4. 320 осей, смешанный состав, укладка т/б под вагоны с нагрузкой не менее 15 т, уклон -0,0025, ветер 14 м/сек.
Вариант5. 120 осей, смешанный состав, укладка т/б под вагон с нагрузкой более 15 т на ось, замасленные рельсы, уклон – 0,0012, ветер 15 м/сек.
Вариант 6. 104 оси, уклон -0,0005, груженный рефрижераторный поезд, ветер 22 м/сек.
Вариант 7. 220 осей, вагоны с неизвестной нагрузкой на ось, замасленные рельсы, уклон – 0, 0017, ветер 18 м/сек.
Вариант8. 288 осей, состав из порожних полувагонов, замасленные рельсы, уклон – 0,0021, ветер штормовой.
3. Варианты ситуаций для составленияалгоритма действий и регламента переговоров при закреплении и снятии закрепления групп грузовых вагонов между участниками.
Вариант 3.1.1.Указание ДСП о закреплении железнодорожного подвижного состава: На 3 путь прибыл поезд №2403 (60 вагонов, локомотив №1300, ТЧМ Иванов). Составитель Серов закрепите состав 2 тормозными башмаками с четной стороны и сигналист Курочкин 1 тормозным башмаком с нечетной стороны. ДСП Соколова.
[image: ]















Вариант 3.1.2.	Указание ДСП о снятии закрепления железнодорожного подвижного состава: Составитель Серов снимите 2 тормозными башмаками с четной стороны и сигналист Курочкин 1 тормозной башмак с нечетной стороны на 3 пути. ДСП Соколова.
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 Вариант 3.2.1. Указание ДСП о закреплении железнодорожного подвижного состава: Составитель Серов. На 1 пути закрепите состав (3 вагона) при маневровом локомотиве №5300 ТЧМ Петров 2 тормозными башмаками по одному с обеих сторон. ДСП Шишова.
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Вариант 3.2.2.	План маневровой работы ДСП: с пути ЧДП (от М2) переставить 2 вагона на 3 занятый путь и объединить с группой из 2 вагонов (локомотив №5300 ТЧМ Петров). Составитель Серов на 3 пути 4 вагона 16 осей закрепите на 2 тормозных башмака по одному с обеих сторон. ДСП Яковлева.
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Вариант 3.3.План маневровой работы ДСП: с 3 пути 3 вагона переставить на 2 путь. Составитель Иванов после сцепления локомотива №1300 ТЧМ Петров с вагонами снимите 2 тормозных башмака с обоих сторон. ДСП Яковлева.
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Задание:
1. Изучить Приложение №12 к Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте РФ: утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250.
2. Рассчитатьколичество тормозных башмаков необходимое для закрепления подвижного состава на пути станции в соответствии с вариантом задания.
3. Составить алгоритм регламента переговоров при закреплении подвижного состава ДСП, сигналистом и ТЧМ.
4. По изображению схем укладки тормозных башмаков выбрать правильный вариант закрепления.

Содержание отчета:

1. Рассчитать количество тормозных башмаков необходимое для закрепления подвижного состава на пути станции в соответствии с вариантом задания:
Вариант № _____._____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Составьте алгоритм действий и регламента переговоров при закреплении и снятии закрепления групп грузовых вагонов между участниками в соответствующей ситуации:
Вариант №3.__.__. _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вариант №3.__.__. _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. По изображению схем закрепления подвижного состава выбрать правильный ответ.
3.1. Выберите правильный вариант закрепления группы вагонов.
[image: ]
Правильный ответ: ____________________________________________________

3.2. Для закрепления состава по норме графы 6 п. 24 ТРА под какую группу порожних вагонов нужно уложить тормозные башмаки?
[image: ]
Правильный ответ: ____________________________________________________



3.3.На данный путь регулярно выставляются груженые цистерны с нефтеналивной эстакады. Укажите правильный вариант закрепления группы 10 груженых цистерн одинакового веса.
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Правильный ответ: ____________________________________________________

3.4. Какой (какие) из вариантов укладки тормозного башмака является(ются) недопустимым(и)?
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Правильный ответ: ____________________________________________________
3.5. Перевозочные документы на группу вагонов отсутствуют, вес груза в вагонах неизвестен. По внешним признакам в группе имеются груженые и порожние вагоны. Группа вагонов подана на выставочный путь. Локомотив нужно срочно вернуть на станцию. Под какой вагон составитель должен уложить тормозной башмак перед отцепкой локомотива?
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Правильный ответ: ____________________________________________________


3.6. Состав из 64-х однородных по весу 4-х осных вагонов выставлен на 4-й путь со стороны А, вагоны надежно сцеплены между собой. Выберите правильный вариант закрепления состава.
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Правильный ответ: ____________________________________________________



3.7.В распоряжении составителя имеется один тормозной башмак. Под какой вагон его следует уложить до отцепки локомотива?
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Правильный ответ: ____________________________________________________

3.8.В каком случае потребуется закрепление состава по норме графы 7 пункта 24 ТРА?
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Правильный ответ: ____________________________________________________

Вывод: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Контрольные вопросы
1. Допускается ли кратковременное оставление вагонов без локомотива в процессе маневровой работы без закрепления их по установленной норме?
2. В каких случаях и в течение какого времени допускается оставлять на станционных путях с уклонами не более 0,0025 составы грузовых и пассажирских поездов на автотормозах (без закрепления тормозными башмаками)?
3. На каком основании станционный работник имеет право закрепить состав поезда (уложить тормозные башмаки) или снять закрепление (изъять тормозные башмаки из-под состава на приемо-отправочном пути станции?
4. С использованием какой связи производятся переговоры между локомотивной бригадой и работником, производящим закрепление (снятие закрепления) подвижного состава?
Используемая литература
1. Приложение №12 к Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте РФ: утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250.Порядок закрепления железнодорожного подвижного состава.
2. Приложение №20 к Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте РФ: утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250.Типовые требования к ведению регламента служебных переговоров.
3.Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.  Утверждены приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250.



Выполнил (а): студент (ка) гр. _____  ___________________ _______  _________
                                                                                       (группа)            (ФИО)                                         (подпись)             (дата)

ПРАКТИЧЕСКОЕЗАНЯТИЕ №8
Тема:Порядок составления схемы поезда, определение массы и длины поезда. Проверка обеспечения поезда тормозами.
Цель занятия: 
      Изучить Приложение №2 к ПТЭ Инструкция по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте Российской Федерации утв. приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250. Раздел I. Общие требования к организации движения поездов на ж.д. транспорте в части:
· научиться составлять схему поезда;
· научиться определять массу и длину поезда;
· научиться проверять обеспеченность поезда тормозами;
· изучить правильность заполнения справки об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии формы ВУ-45.

Исходные данные:
1. Нормы единого наименьшего тормозного нажатия тормозных колодок (в пересчете на чугунные колодки) для максимально допустимых скоростей движения поездов и расстояния ограждения мест внезапно возникших препятствий на перегонах с руководящими спусками крутизной до 0,015 включительно. (Выписка из книжки расписания движения поездов).                             Таблица 2.1
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2. Величины расчетных нажатий тормозных колодок (в пересчете на чугунные) на ось пассажирских и грузовых вагонов. (Выписка из книжки расписания движения поездов).                                                                                                       Таблица 2.3
	№п/п
	Тип вагона
	Величина нажатия тормозных колодок на ось, тс

	1
	2
	3

	1
	Цельнометаллические пассажирские вагоны с тарой:

	
	53 т и более
	10,0

	
	48 т и более, но менее 53 т
	9,0

	
	42 т и более, но менее 48 т
	8,0

	4
	Пассажирские вагоны длиной 20,2 м и более
	9,0

	5
	Пассажирские вагоны (КНР) длиной 24,7 м и вагоны электростанции с дизель-генератором (КНР) длиной 23,1 м
	8,4

	7
	Остальные вагоны пассажирского парка
	6,5

	8
	Грузовые вагоны с чугунными тормозными колодками с раздельным торможением 

	
	на груженом режиме
	7,0

	
	на среднем режиме
	5,0

	
	на порожнем режиме
	3,5

	9
	Грузовые вагоны, оборудованные композиционными тормозными колодками с раздельным торможением, (в пересчете на чугунные колодки), при включении:

	
	на груженый режим
	8,5

	
	на средний режим
	7,0

	
	на порожний режим
	3,5

	10
	Четырехосные изотермические и багажные ЦМВ с односторонним торможением
	6,0

	11
	Вагоны рефрижераторного подвижного состава с чугунными тормозными колодками при включении:

	
	на груженый режим
	9,0

	
	на средний режим
	6,0

	
	на порожний режим
	3,5

	12
	Вагоны рефрижераторного подвижного состава с композиционными тормозными колодками при включении:

	
	на средний режим
	7,0

	
	на порожний режим
	4,5

	13
	Хоппер-дозаторы ЦНИИ-2 и ЦНИИ-3 (колодки композиционные) при включении:

	
	на груженый режим
	7,0

	
	на порожний режим
	3,5

	14
	Хоппер-дозаторы ЦНИИ-2 и ЦНИИ-3 (колодки чугунные) при включении:

	
	на груженый режим
	3,5

	
	на порожний режим
	1,25

	15
	Хоппер-дозаторы ЦНИИ ДВЗ (колодки чугунные) при включении:

	
	на груженый режим
	7,0

	
	на порожний режим
	3,0

	16
	Думпкары 3ВС50, 4ВС50, 5ВС60 (колодки чугунные) при включении:

	
	на груженый режим
	6,0

	
	на средний режим
	4,5

	
	на порожний режим
	3,0

	17
	Думпкары ВС60, ВС100, ВС95, Д50 (колодки чугунные) при включении:

	
	на груженый режим
	7,0

	
	на средний режим
	4,5

	
	на порожний режим
	3,5






3. Потребное количество ручных тормозов и тормозных башмаков для удержания на месте после остановки на перегоне в случае неисправности автотормозов на каждые 100 тс веса состава грузового, грузопассажирского, почтово-багажного, рефрижераторного, хозяйственного поездов и специального подвижного состава в зависимости от крутизны уклона.(Выписка из книжки расписания движения поездов).                                                                 Таблица 2.8
	Крутизна уклона
	0
	0,002
	0,004
	0,006
	0,008
	0,010
	0,012

	Число тормозных башмаков
	0,2
0,4
	0,2
0,4
	0,2
0,4
	0,2
0,4
	0,2
0,6
	0,3
0,8
	0,4
1,0

	Количество тормозных осей
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,6
	0,8
	1,0


Продолжение таблицы
	Крутизна уклона
	0,014
	0,016
	0,018
	0,020
	0,022
	0,024
	0,026

	Число тормозных башмаков
	0,4
1,2
	0,5
1,4
	0,6
1,6
	0,6
1,8
	0,7
2,0
	0,8
2,2
	0,8
2,4

	Количество тормозных осей
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	-
	-
	-


Продолжение таблицы
	Крутизна уклона
	0,028
	0,030
	0,032
	0,034
	0,036
	0,038
	0,040

	Число тормозных башмаков
	0,9
2,6
	1,0
2,8
	1,0
3,0
	1,1
3,2
	1,2
3,4
	1,2
3,6
	1,3
3,8

	Количество тормозных осей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Примечания: 1. В числителе – при нагрузке на ось 10 тс и более, в знаменателе – при нагрузке на ось менее 10 тс.
2. При подсчете числа осей ручного торможения учитывать ручные тормоза грузовых и специальных вагонов, имеющих боковой привод без сквозной тормозной площадки.
3. Данные для выполнения расчетов (Вариант №1 и Вариант №2).
4. Условная схема для составления состава поезда.




5.Справка об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии формы ВУ-45.
	Наименование железнодорожной администрацииФорма ВУ-45
Штемпель станцииВремя выдачи ______ ч _____ м
СПРАВКА
об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии
Локомотив серия № ____________               «___» ___________________ 20_____ г.
Поезд № ______________ весом ___________ тс. Всего осей __________________
Требуемое нажатие колодок (накладок) в тс _________________________________
Ручных тормозов в осях __________________________________________________

	

	Тормозное нажатие на ось, тс
	Количество осей
	Нажатие колодок (накладок), тс
	Другие данные

	1,25
	
	
	

	3,0
	
	
	

	3,5
	
	
	

	4,5
	
	
	

	5,0
	
	
	

	5,5
	
	
	

	6,0
	
	
	

	6,5
	
	
	

	7,0
	
	
	

	8,0
	
	
	

	8,5
	
	
	

	9,0
	
	
	

	10,0
	
	
	

	11,0
	
	
	

	11,5
	
	
	

	12,0
	
	
	

	12,5
	
	
	

	13,0
	
	
	

	14,0
	
	
	

	15,0
	
	
	

	16,0
	
	
	

	18,0
	
	
	

	19,0
	
	
	

	20,0
	
	
	

	21,0
	
	
	

	Всего
	
	
	


Наличие ручных тормозных осей _____________________________________	
Плотность тормозной сети поезда при II/IV положениях управляющего органа крана
Машиниста ________________________________________________________	
Напряжение в хвосте поезда ЭПТ _____________________________________	
Хвостовой вагон № _________________________________________________	
Подпись ___________________ Фамилия _______________________________


Исходные данные (грузовые вагоны с чугунными тормозными колодками с раздельным торможением)                 Вариант №1


	Кол-во вагонов
	Род вагонов
	Число осей
	Вес груза в одном вагоне
	Род груза
	Кол-во вагонов с вкл. авт. тормоз.
	Кол-во вагонов с ручными тормоз.
	Серия ведущего локомотива
	Руководящий уклон, ‰
	Условная длина вагонов
	Тара вагона

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	13
	крыт.
	4
	5
	бытовая техника
	10
	3
	ВЛ 80
усл.длина
2,34

	станция
1,4%0
________________
перегон
6%0

	1,10
	26,0

	7
	цист.
	4
	63
	серная кислота
	7
	2
	
	
	0,86
	25,3

	15
	цист.
	8
	120
	бензин
	9
	4
	
	
	1,53
	51,0

	10
	полув.
	4
	-----
	порожний
	----
	----
	
	
	1,00
	22,0

	5
	платф.
	4
	19
	материал ВСП
	2
	----
	
	
	1,05
	20,92

	6
	вагон-
хоппер
	4
	62
	пшеница
	2
	1
	
	
	1,06
	23,0

	10
	вагон-
хоппер
	4
	74
	цемент
	4
	1
	
	
	0,86
	19,5




Исходные данные (грузовые вагоны с чугунными тормозными колодками с раздельным торможением)                  Вариант №2

	Кол-во вагонов
	Род вагонов
	Число осей
	Вес груза в одном вагоне
	Род груза
	Кол-во вагонов с вкл. авт. тормоз.
	Кол-во вагонов с ручными тормоз.
	Серия ведущего локомотива
	Руководящий уклон, ‰
	Условная длина вагонов
	Тара вагона

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	10
	крыт.
	4
	20
	Лаки, краски
	10
	2
	ВЛ 80
усл.длина
2,34

	станция
1,4%0
________________
перегон
7%0

	1,10
	22,7

	12
	цист.
	4
	60
	Диз.
топливо
	12
	2
	
	
	0,86
	25,3

	8
	крыт.
	4
	---
	порожний
	7
	---
	
	
	1,10
	22,0

	10
	цист.
	8
	100
	кислота
	10
	----
	
	
	1,53
	51,0

	12
	полув.
	4
	45
	лес
	11
	2
	
	
	1,00
	22,0

	2
	крыт.
	4
	5
	люди
	2
	----
	
	
	1,10
	26,0

	10
	вагон-хоппер
	4
	62
	пшеница
	2
	7
	
	
	1,06
	23,0








Задание:

1. Составить схему поездав соответствии требованиям ПТЭ и ИДП.
2. Определите массу и длину поезда.
3. Определить количество тормозных башмаков необходимых для закрепления состава на станционных путяхв соответствии исходных данных.
4. Проверьте обеспеченность поезда автоматическими и ручными тормозами.
5. Определить количество тормозных башмаков необходимых для закрепления состава на спуске при крутизне уклона в соответствии исходных данных.
6. Составьте справку об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии формы ВУ-45.

Содержание отчета:
1.	По исходным данным варианта и в соответствии требованиям ПТЭ и ИДП составляем схему поезда. 
2.	По исходным данным варианта определяем массу и длину поезда.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.	Определяем количество тормозных башмаков необходимых для закрепления состава на станционных путях в соответствии исходных данных.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.	Проверяем обеспеченность поезда автоматическими тормозами.
Определить требуемое тормозное нажатие поезда: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Определить фактическое тормозное нажатие поезда: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Определяем силу нажатия тормозных колодок на 1 вагон:____________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Определяем силу нажатия тормозных колодок в целом по составу: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Проверяем обеспеченности поезда автоматическими тормозами: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вывод: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Проверяем обеспеченность поезда ручными тормозами.
Определяем требуемое количества осей ручных тормозов _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Определение фактического количества осей ручных тормозов _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Проверяем обеспеченности поезда ручными тормозами: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вывод: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Определяем количество тормозных башмаков необходимых для закрепления состава на спуске при крутизне уклона в соответствии исходных данных.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вывод:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.	Составьте справку об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии формы ВУ-45 на основании приведённых расчетов.
Контрольные вопросы
1. Как ставятся в поезд вагоны с опасными грузами, подлежащими перевозке только с выключенными автотормозами?
2. Как ставятся в поезд вагоны с легковоспламеняющимися грузами?
3. Как ставятся в поезд вагоны с людьми, в т.ч. вагоны с проводниками (охраной), а также вагоны с живностью?
Используемая литература
1. Приложение №2 к ПТЭ Инструкция по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте Российской Федерации утв. приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250. Раздел I. Общие требования к организации движения поездов на ж.д. транспорте.
2. Правилатехнического обслуживания тормозного оборудованияи управления тормозами железнодорожногоподвижного состава. Приказот 03.06.2014 г. №151Утв. Приказом МинтрансаРоссийской Федерации №346от 01.12.2015года.

Выполнил (а): студент (ка) гр. _____  ___________________ _______  _________
                                                                                       (группа)        (ФИО)                                             (подпись)               (дата)



ПРАКТИЧЕСКОЕЗАНЯТИЕ №9
Тема:Организация движения поездов на перегонах, оборудованных автоблокировкой (АБ).
Цель занятия:
Изучить Приложение №1 к Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте РФ: утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250 в части:
· организация движения поездов на перегоне, оборудованным АБ;
· неисправности, при которых действие АБ прекращается;
· порядок перехода на телефонные средства связи на однопутных и двухпутных перегонах в случае прекращения действия АБ. 
Исходные данные:
[image: ]1. Варианты заданийпоездной ситуациидля определения порядка отправления поезда на перегон, оборудованным АБ.
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[image: ]2. Разрешение на бланке формы ДУ-54.
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Задание:
1. Перечислите способы отправления поезда на перегон, оборудованным АБ при различных условиях.
2. Опишите порядок отправления поезда в данной поездной ситуациина перегон, оборудованным АБ в соответствии варианта.
3. Перечислите неисправности, при которых действие АБ прекращается.
4. Опишите порядок действий ДСП при возникновении неисправности АБ с оформлением записи в журнале ДУ-58.
5. Заполните бланки разрешений формы ДУ-50 и ДУ-54.
Содержание отчета: 
1. Перечислите способы отправления поезда на перегон, оборудованным АБ при различных условиях.
Опишите порядок отправления поезда со станции, когда голова поезда находится за выходным светофором: 
а) с запрещающем показанием: 
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
б) с разрешающем показанием:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
Опишите порядок отправления и движение по перегону поезда с подталкивающим локомотивом, следующим: 
а) на весь перегон ________________________________________________________
б) с возвращением подталкивающего локомотива на станцию отправления:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в) при неисправности или отсутствии ключа-жезла ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Опишите порядок отправления поезда в данной поездной ситуации на перегон, оборудованным АБ в соответствии варианта.
Вариант № ____. ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Перечислите неисправности, при которых действие АБ прекращается:
1. ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пользование АБ в установленном направлении при этом допускается.
3. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Опишите порядок действий ДСП, получивший сообщение о неисправности АБ на перегоне или обнаружив неисправность по индикации на аппаратах управления.      
    ДСП станции, получив сообщение о неисправности автоблокировки на перегоне или обнаружив ее неисправность по индикации на аппаратах управления, обязан:
1. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Действие АБ прекращается ________________________________________________
и движение поездов устанавливается ________________________________________
Перед передачей приказао переходе на _____________________________________
_______________________________________________________________________диспетчер поездной должен убедиться ______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Запишите в журнал в ДУ-58 диспетчерский приказ:
а) о прекращении действий АБ;
б) о восстановлении действий АБ.
	числомесяц
	Вызовили
получ.
(час.,мин.)
	
№приказа
	

содержаниеприказа
	
Фамилияпринявшего
	Подписьдиспетчера(разборчиво)

	1
	2
	3
	4
	55
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[image: ]5. После прекращения пользования АБ и перехода на телефонные средства связи машинистам поездов выдаются ____________________________________________



Заполните Путевую записку:
Станция Береговая
23 марта 2020 года
Время 07 часов 36 минут
Поезд №2540 отправляется с 
2 пути по 2 главному и следует
до станции Белый Лог
ДСП Лисов



1. Заполните бланк разрешение формы ДУ-54:
А) при отправлении со станции Ольха поезда №2521 при запрещающем показании выходного светофора литер Н1.
[image: ]





Б) при отправлениисо станции Астра поезда №8603 при разрешающем показании выходного светофора литер Н3, голова поезда находится за выходным светофором и машинисту не видно показаний светофора 
[image: ]






[image: какие журналы ведет дсп]






Вывод: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Контрольные вопросы:
1.Что служит разрешением на занятие поездом перегона при АБ?
2. Как производится отправление поездов с путей, не имеющих выходных светофоров?
3. Что выдают машинистам поездов после прекращения пользования автоблокировкой и перехода на телефонные средства связи?
4. Когда ДНЦ вправе прекратить действие АБ и установить движение на перегоне по телефонным средствам связи?
5. Кто имеет право вручить письменное разрешение на отправление поезда ф.ДУ - 54?
Использованная литература
1. Приложение №1 к Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте РФ: утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250.Порядок организации движения поездов на участках, оборудованных автоматической блокировкой.
2. Приложение № 22к Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте РФ: утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250.Рекомендуемый образец. Бланк путевой записки (бланк ДУ-50).
3. Приложение № 24 к Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте РФ: утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250.(Рекомендуемый образец). Бланк разрешения на отправление поезда (бланк ДУ-54).
4.Приложение № 5к Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте РФ:утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250. Порядок организации движения поездов при использовании телефонных средств связи.





Выполнил (а): студент (ка) гр. _____  ___________________ _______  _________
                                                                                      (группа)       (ФИО)                                                (подпись)            (дата)


ПРАКТИЧЕСКОЕЗАНЯТИЕ №10
Тема:Порядокорганизации движения поездов при использовании телефонныхсредств связи.

Цель занятия:
1. Изучить Приложение № 5 к Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте РФ: утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250. Порядок организации движения поездов при использовании телефонных средств связи в части:
· порядок перехода на телефонные средства связи в случае прекращения действия основных средств сигнализации и связи;
· заполнение бланка путевой записки (форма ДУ-50);
· ведение журнала поездных телефонограмм формы ДУ-47.
[image: http://konspekta.net/megaobuchalkaru/imgbaza/baza12/331667685543.files/image168.png]Исходные данные:1. Бланк Путевой записки ДУ-50.

1. Бланк путевой записки (ДУ-50).






[image: ][image: Журнал поездных телефонограмм (Форма ДУ-47) - ЦентрМаг]2. Журнал поездных телефонограмм формы ДУ-47.





3. Журнал осмотра ф.ДУ-46
	Месяц и число
	Часы и минуты
	Изложение результата осмотра и 
испытаний, а также обнаруженных 
неисправностей и повреждений
	
	Когда извещен соответствующий работник дистанции
	Когда соответствующий работник данной дистанции прибыл для устранения неисправностей и повреждений
	Когда обнаруженные неисправности и повреждения устранены, расписка об их устранении

	
	
	
	
	Месяц и число
	Часы и минуты
	Способ извещения   (телеграмма, по  телефону
или запиской)
	Месяц и число
	Часы и минуты
	Расписка прибывшего 
работника дистанции  в прочтении
	Месяц и число
	Часы и минуты
	Описание причин повреждения или неисправности и изложение принятых мер. Подписи работников, производивших исправление и отметка дежурного по станции об исправлении записанного повреждения

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4. Варианты заданий поездной ситуации для оформления технической документации о переходе на телефонные средства связи (ТСС) и организации движения поездов по ТСС. Недостающие в задании данные принять самостоятельно, руководствуясь требованиями ПТЭ.
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Задание:
В соответствии с вариантом задания и требованиями ПТЭ, ИДП:
1.Оформить запись о неисправности в журнал ДУ-46.
2. Оформить запись о вступлении на дежурство ДСП в журнале ДУ-47.
3. Оформить запись диспетчерского приказа в журнале ДУ-47 на станции о прекращении действия основных средств сигнализации и связи и переходе на телефонные средства связи.
4. Вести документацию о движении поездов по ТСС в журнале ДУ-47до момента устранения неисправности.
5. Оформить запись диспетчерского приказа в журнале ДУ-47 на станции о восстановлении основных средств сигнализации и связи.
6. Заполнить бланк путевой записки (ДУ-50) для отправления поезда по ТСС.

Содержание отчета:
1. При телефонных средствах связи разрешением на занятие поездом перегона служит ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Бланки ДУ-50 заполняются (кем?) ________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Перед передачей бланка ДУ-50 дежурный по железнодорожной станции должен:
1) на однопутных перегонах: ______________________________________________
_______________________________________________________________________
2) на двухпутных перегонах ______________________________________________
_______________________________________________________________________
4. При ТСС не допускается:
1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Какое право дает машинисту Путевая записка, следуя по правильному пути - _________________________________________________________________________
по неправильному пути - ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. В соответствии с вариантом задания:
а)Оформить запись о неисправности в журнал ДУ-46.
б) Оформить запись о вступлении на дежурство ДСП в журнале ДУ-47.
в) Оформить запись диспетчерского приказа в журнале ДУ-47 на станции о прекращении действия основных средств сигнализации и связи и переходе на телефонные средства связи.
г) Вести документацию о движении поездов по ТСС в журнале ДУ-47 до момента устранения неисправности.
[image: C:\Users\user\Desktop\G-01-13.gif]
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Контрольные вопросы



д) Оформить запись диспетчерского приказа в журнале ДУ-47 на станции о восстановлении основных средств сигнализации и связи.




5. Заполнить бланк путевой записки (ДУ-50) для отправления поезда по ТСС.
[image: http://konspekta.net/megaobuchalkaru/imgbaza/baza12/331667685543.files/image168.png]


















Вывод: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Контрольные вопросы:
1. В чем состоит отличие отправления поезда при ТСС перед выдачей Путевой записки на однопутный и двухпутный перегон?
2. По какому разрешению производится отправление хозяйственного поезда для работы на перегоне, оборудованного АБ с возвращением на станцию отправления при неисправности ключа-жезла?
3. Какая делается отметка в путевой записке при отправлении поезда в порядке регулировки по неправильному пути?
4. Какая делается отметка в путевой записке при отправлении поезда по неправильному пути при закрытии на двухпутном участке одного из путей?
Используемая литература
1. Приложение №5 к Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте Российской Федерации утв. приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250. Порядокорганизации движения поездов при использовании телефонныхсредств связи.



Выполнил (а): студент (ка) гр. _____  ___________________ _______  _________
                                                                                       (группа)        (ФИО)                                             (подпись)               (дата)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11

Тема:Порядок назначения и передачи предупреждений 
Цель занятия:
1. Изучить Приложение №15 к Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте РФ: утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250.Порядок назначения и передачи предупреждений в части:
· виды предупреждений и случаи их выдачи;
· должностные лица, имеющие право на подачу заявки о выдаче предупреждений;
· порядок передачи заявок на выдачу или отмену предупреждений, подтверждение о принятии заявки.
2. Сформировать навыки по порядку оформления записейв журнале формы ДУ – 60 и порядку заполнения бланков предупреждений формы ДУ-61.
Исходные данные:
1. Бланк предупреждения об ограничении скорости или особых условиях следования поезда (ДУ-61).
[image: Ду 60 образец]






















2. Книга для записи предупреждений на поезда (форма ДУ-60).
Форма ДУ-60
	№№
п/п
	Время получения заявки о предупреждении, 
№ заявки и кем подписана
	 Начало действия предупреждения
	Время
действия
преду-
прежде-
ния
	Километр 
или место 
действия 
преду-
прежд-
ения
	ХАРАКТЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
	Время окончания действия преду-
преждения
	Время
получения
уведомле-
ния об от-
мене преду-
преждения 
и его №

	
	
	число,
месяц
	часы,
мин.
	
	
	
	число.
месяц
	часы,
мин.
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3. Варианты заданий (характер предупреждения) для оформления записи предупреждений на поезда в журнале формы ДУ-60 для оформления записи в бланке предупреждения формы ДУ-61:
Вариант 1
12.02.15-20 № 15 ПЧ -10 Иванов. 13.02. с 11 до 13 на перегоне Мга –Сологубовка 52 км ПК 5 будет производиться работа по заменеостродефектного рельса. Остановка у красного, при отсутствии скорость 15км/ч.
Вариант 2
12.02.15-20 № 17 ПЧ-10 Иванов. 13.02. с 9 до 16 станция Пеллаработают монтеры пути по очистке стрелок от снега. Остановка у красного,при отсутствии скорость установленная, частая подача оповестительныхсигналов.
Вариант 3
14.02. 0-20 № 10 ПЧ -29 Кукушкин. 14.02. с 9 до 15 на перегоне Мга –Невдубстрой I главный путь будет работать снегоуборочная машина.Остановка у красного, при отсутствии скорость установленная. Особаябдительность, частая подача оповестительных сигналов.
Вариант 4
14.02. 0-20 № 11 ПЧ-29 Кукушкин. 14.02. с 9 до 16 станция Горыработают монтеры пути по очистке стрелок от снега. Остановка у красного,при отсутствии скорость установленная, частая подача оповестительныхсигналов.
Вариант 5
22.08. 15-20 № 6 ПЧ-8 Кузьмин. 23.08. С 11 до 15 на перегонеПокровка –Подсолнечная по I главному пути на 576 км ПК 4 - ПК 9 вблизистанции будет производиться разгонке зазоров. Скорость 15 км/ч.
Вариант 6
22.08. 15-20 № 7 ПЧ-8 Иванов. 23.08. с 9 до 16 станция Подсолнечнаяработают монтеры пути по очистке и смазки стрелок. Остановка у красного,при отсутствии скорость установленная, частая подача оповестительныхсигналов.
Вариант 7
02.06. 03-20 № 11 ПЧ-9 Осин. 03.06. С 10 до 15 на I главном путистанции Хвойная будет производиться подъемка пути до 6 см. Скоростьследования поездов по месту работ 25 км/ч. Особая бдительность, частаяподача оповестительных сигналов.
Вариант 8
02.06. 03-20 № 12 ПЧ-9 Осин. 03.06. с 9 до 16 станция Рогавкаработают монтеры пути по очистке и смазки стрелок. Остановка у красного,при отсутствии скорость установленная, частая подача оповестительныхсигналов.
Вариант 9
22.08. 04-20 № 4 ПЧ-6 Пчелкин. 23.08. с 11 до 15 на перегоне Торбино– Боровенка по I главному пути на 321 км ПК 2 - ПК 7 будет производитьсяразгонке зазоров. Особая бдительность, частая подача оповестительныхсигналов, скорость 15 км/ч.
Вариант 10
22.08. 04-20 № 7 ПЧ-6 Пчелкин 23.08. с 9 до 16 станция Торбиноработает путевой вагончик. Остановка у красного, при отсутствии скоростьустановленная, частая подача оповестительных сигналов.
Вариант 11
22.08. 04-40 № 14 ПЧ-16 Попов. 23.08. С 11 до 15 на перегонеБоровенка- Окуловка по I главному пути на 321 км ПК 2 - ПК 7 будетработать путевой вагончик. Особая бдительность, частая подачаоповестительных сигналов.
Вариант 12
22.08. 04-40 № 17 ПЧ-16 Попов 23.08. с 9 до 16 станция Торбиноработают монтеры пути. Остановка у красного, при отсутствии скоростьустановленная, частая подача оповестительных сигналов.
Вариант 13
22.08. 02-25 № 25 ПЧ-10 Певцов. 23.08. С 11 до отмены выдавайтепредупреждения поездам, следующим по I главному пути на перегонеКушелевка – Ланская II главный путь 12 км ПК 8 - ПК 4 работает струг,подавайте оповестительные сигналы.
Вариант 14
22.08. 06-20 № 29 ПЧ-10 Певцов. С момента получения до отменыстанция Пискаревка 3 приемо- отправочный путь стрелка № 11устанавливается скорость движения поездов 25 км/ч.
Вариант 15
02.02. 10-20 № 4 ПЧ-10 Горбатов С момента получения до отмены на25 км ПК 9 перегона Мга – Невдубстрой по II главному пути выдавайтепоездам предупреждения «Скорость не более 60 км/ч для грузовых поездов и80 км/ч для пассажирских».
Вариант 16
01.02. 04-20 № 7 ПЧ-10 Горбатов 02.02. с 9 до 16 станция Горыработает дефектоскопная тележка. Остановка у красного, при отсутствиискорость установленная.
Вариант 17
11.03. 18-20 № 4 ПЧ-1 Усов 12.03. С 11 до 15 на перегоне ОкуловкаУгловка по I главному пути будут работать монтеры пути по разгонкезазоров. Остановка у красного, при отсутствии скорость 25 км/ч Особаябдительность, частая подача оповестительных сигналов.
Вариант 18
11.03. 18-20 № 5 ПЧ-1 Усов 12.03. с 9 до 16 станция Угловка 4-йприемо - отправочный путь работает ЩОМ с нарушением габаритаОстановка у красного, при отсутствии скорость 15 км/ч.
Вариант 19
22.05. 14-20 № 4 ПЧ-6 Пчелкин. 23.05. С 11 до отмены на перегонеТорбино – Боровенка по I главному пути на 321 км ПК 2 - ПК 7 будетпроизводиться разгонке зазоров. Особая бдительность, частая подачаоповестительных сигналов, скорость 15 км/ч.
Вариант 20
22.05. 14-20 № 5 ПЧ-6 Пчелкин 23.05. с 9 до 15 станция МстинскийМост работает путевой вагончик. Остановка у красного, при отсутствиискорость установленная.
Вариант 21
01.10. 19-20 № 4 ПЧ-12 Уткин. с момента получения до отменыстанция Капитолово I главный путь 23 км ПК 4 скорость 40 км/ч.
Вариант 22
02.10. 05-20 № 12 ПЧ-12 Уткин 02.10. с 9 до 16 станция Ржевкаработает монтеры пути по очистке и смазки стрелок. Остановка у красного,при отсутствии скорость установленная, частая подача оповестительныхсигналов
Вариант 23
05.05. 14-20 № 12 ПЧ-12 Уткин С момента получения до отмены Iглавный путь станция Ржевка стрелка № 5 устанавливается скоростьдвижения поездов 40 км/ч.
Вариант 24
05.05. 14-20 № 13 ПЧ-12 Уткин С момента получения до отменыстанция Горы 3-й приемо-отправочный путь стрелка № 11 скорость всемпоездам 25 км/ч.
Вариант 25
22.10. 20-10 № 4 Начальник путеизмерительного вагона Иванов смомента получения до отмены перегон Угловка – Окуловка II главный путь270 км ПК 9 ввиду остродефектного рельса устанавливается скоростьдвижения поездов 15 км/ч.
Вариант 26
23.10.. 04-20 № 7 ПЧ-6 Пчелкин 23.10. с 9 до отмены перегон Угловка –Окуловка II главный путь 270 км ПК 9 будут производиться работы позамене остродефектного рельса, остановка у красного, при отсутствиискорость 15 км/ч, особая бдительность, частая подача оповестительныхсигналов.
Вариант 27
9.02. 01-10 № 25 ПЧГ- 29 Харичкин 29.02. с 11 до 15 на перегоне Горы- Пелла по I главному пути 45 км ПК 2 - ПК 7 будут производиться работыпо разгонке зазоров. Особая бдительность, частая подача оповестительныхсигналов, скорость 15 км/ч.
Вариант 28
29.02. 01-10 № 26 ПЧГ - 29 Харичкин 29.02. с 9 до 16 станция Горыработают монтеры пути по очистке стрелок от снега. Остановка у красного,при отсутствии скорость установленная, частая подача оповестительныхсигналов.
Вариант 29
02.12. 04-20 № 4 ПЧ-6 Пчелкин. 03.12. с 11 до 15 на перегоне Торбино– Боровенка I главный путь работает снегоуборочная машина. Остановка украсного, при отсутствии скорость 25 км/ч.
Вариант 30
02.12. 04-20 № 5 ПЧ-6 Пчелкин 03.12. с 9 до 16 станция МстинскийМост работают монтеры пути по очистке стрелок от снега. Остановка украсного, при отсутствии скорость установленная, частая подачаоповестительных сигналов.


Задание:
1. Изучить Приложение №15 к Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте РФ: утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250. Порядок организации движения поездов при использовании телефонных средств связи.Порядок назначения и передачи предупреждений.
2. В соответствии с вариантом задания и требованиями ПТЭ, ИДП:
а) Произвести записи в Книге для записи предупреждений на поезда (форма ДУ-60); Данные, которые не установлены заданием, обучающийся принимает самостоятельно.
б) На основании произведенных в Книге формы ДУ-60 записей заполнить бланк предупреждения форма ДУ-61.
Содержание отчета:
1.    В случаях, когда при следовании поездов необходимо _______________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________,
на поезда передаются предупреждения.
2.  Предупреждения передаются:
1. _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Предупреждения подразделяются на:
1. _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Порядок заполнения Книгидля записи предупреждений на поезда (форма ДУ-60):
Графа 1__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Графа 2 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Графа 3,4 _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Графа 5 __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Графа 6__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________Графа 7__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Графа 8,9 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Графа 10_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Порядок заполнения бланка предупреждения ДУ-61:
Графа 1__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Графа 2 _________________________________________________________________
если _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Графа 3 _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Графа 4 __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
если _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
если _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Графа 5 _________________________________________________________________
5.В соответствии с вариантом заданияи требованиями ПТЭ, ИДПоформить запись в журнале записи предупреждений на поезда ДУ-60.
[image: Ду 60 образец]6. В соответствии с вариантом заданияи требованиями ПТЭ, ИДПзаполнить бланк предупреждений ДУ-61.   





























Вывод: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Контрольные вопросы:
1. Каким порядком предупреждение вручается локомотивной бригаде?
2. На каких станциях локомотивная бригада может получить предупреждение?
3. Если поезд следует по месту производства работ ранее срока, указанного в предупреждении и сигналы ограждения отсутствуют обязан ли он снизить скорость?
6.Должен ли машинист руководствоваться выданным предупреждением если он не видит реальной опасности для движения?
7.Как отправляются поезда, если ДСП получил сообщение от ТЧМ о неисправности пути или контактной сети на перегоне?


Используемая литература
1. Приложение №15 к Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте РФ: утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. №250.Порядок назначения и передачи предупреждений.


Выполнил (а): студент (ка) гр. _____  ___________________ _______  _________
                                                                                     (группа)          (ФИО)                                             (подпись)               (дата)

















Практическое занятие №12
Тема:Последовательность действий ДСП при выявлении неисправностей устройств СЦБ, оформление записей в журнале ДУ-46
Цель занятия:
Отработка действий ДСПи ведение необходимой технической документации при выключении стрелок с сохранением и без сохранения пользования сигналами при плановых путевых работах и ремонте оборудования устройств.

Исходные данные:
1. Инструкция по безопасности движения поездов при техническом обслуживании устройств СЦБ (ЦШ-530).
2. Журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи иконтактной сети (форма ДУ-46).
3. Образцы записей в журнале осмотра (ДУ-46) выключение стрелки с сохранением и без сохранения пользования сигналами.

Задание:

1. Оформить запись в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети формы ДУ-46 в соответствии с требованиями ПТЭ, ИДП:
а) записьпри замене диодных выпрямительных блоков в схеме управления стрелкой №2 при выключении её из централизации без сохранения пользования сигналами.
б)запись при замене электропривода на одиночной стрелке (без разъединения остряков) при выключении её из централизации с сохранением пользования сигналами.

Содержание отчета
1. Оформите запись задания в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети формы ДУ-46 в соответствии требований инструкций ЦП-485 и ЦШ-530. (Приложение 1 Лист журнала осмотра ф.ДУ-46, Приложение 2. Образец записей в журнале ДУ-46).
2. Описать порядок закрепления и запирания стрелки перед выключением
из централизации с сохранениемпользования сигналами: ________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
без сохранения пользования сигналами: ________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.  Ответы на контрольные вопросы.
4. Вывод.

Вывод: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Контрольные вопросы
1. Работник какой службы производит закрепление остряков стрелки в одном из крайних положений?
2. Работник какой службы производит запирание стрелки на закладку и навесной замок?
3. Какие меры по обеспечению безопасности движения поездов указывают при оформлении записи в Журнале осмотра?
4. Когда электромеханик СЦБ имеет право приступить к работам по выключению стрелки из централизации?


Используемая литература:

1. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ (ЦП-485). Распоряжение ОАО «РЖД» от 01.07.2017г.
2. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ (ЦШ-530-11). Распоряжение ОАО «РЖД» №2736/р от 14.12.2020г.
3.Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.Утверждены приказом Минтранса России №250 от 23.06.2022г.
4. Методические указания по выполнению практического занятия (краткие теоретические сведения).


Выполнил (а):студент (ка) гр. _____  ___________________ _______  _________
                                                                                     (группа)           (ФИО)                                            (подпись)                   (дата)














Приложение 1. Журнал ДУ-46
	Месяц и число
	Часы и минуты
	Изложение результата осмотра и 
испытаний, а также обнаруженных 
неисправностей и повреждений
	Когда извещен соответствующий работник дистанции
	Когда соответствующий работник данной дистанции прибыл для устранения неисправностей и повреждений
	Когда обнаруженные неисправности и повреждения устранены, расписка об их устранении

	
	
	
	Месяц и число
	Часы и минуты
	Способ извещения   (телеграмма, по  телефону
или запиской)
	Месяц и число
	Часы и минуты
	Расписка прибывшего 
работника дистанции  в прочтении
	Месяц и число
	Часы и минуты
	Описание причин повреждения или неисправности и изложение принятых мер. Подписи работников, производивших исправление и отметка дежурного по станции об исправлении записанного повреждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: sub_5014]Приложение 2. Образец записей в журнале ДУ-46
1.4. Замена диодных выпрямительных блоков в схеме управления стрелкой
	21.03. (1)
	11.10
	В свободное от движения поездов время, для замены блоков БДР стрелки четной горловины поочередно будут выключаться из централизации без сохранения пользования сигналами. На период выключения остряки каждой стрелки запирать на закладку и навесной замок в требуемом положении. Первой выключается стрелка N 2.
	
	
	
	
	
	
	21.03. (4)
	11.40
	На стрелке N 2 работа закончена. Стрелка N 2 проверена, контроль на аппарате управления соответствует положению остряков. Стрелка N 2 работает нормально, в централизацию включена.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ШН Иванов (по р/связи)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ДСП

	
	
	Время выключения остальных стрелок будет согласовываться отдельно.
	
	
	
	
	
	
	21.03. (3)
	11.35
	На стрелке N 2 навесной замок снят, закладка отведена.

	
	
	ШН
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сигналист (по р/связи)

	21.03.
	11.28
	ДСП
	
	
	
	
	
	
	
	
	ДСП

	21.03. (2)
	11.25
	Остряки стрелки N 2 заперты на закладку и навесной замок в направлении 2 пути.
	
	
	
	
	
	
	21.03. (7)
	12.10
	На стрелке N 4 навесной замок снят, закладка отведена.

	
	
	Сигналист (по р/связи)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сигналист (по р/связи)

	
	
	ДСП
	
	
	
	
	
	
	
	
	ДСП

	21.03. (5)
	11.50
	Остряки стрелки N 4 заперты на закладку и навесной замок в направлении 3 пути.
	
	
	
	
	
	
	21.03. (8)
	12.12
	На стрелке N 4 работа закончена. Стрелка N 4 проверена, контроль на аппарате управления соответствует положению остряков. Стрелка N 4 работает нормально в централизацию включена.

	
	
	Сигналист (по р/связи)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДСП
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.03. (6)
	11.55
	Разрешаю выключить стрелку N 4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДСП
	
	
	
	
	
	
	
	
	ШН Иванов (по р/связи)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ДСП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.03. (9)
	12.41
	Блоки БДР на стрелках четной горловины заменены. С аппарата управления стрелки переводятся в соответствующее положение. Контроль на аппарате управления соответствует положению остряков.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ШН

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.44
	ДСП



1.5. Замена электропривода на одиночной стрелке (без разъединения остряков)
	[bookmark: sub_50151]12.03. (1)
	10.30
	Согласно телеграмме N __., и по согласованию с ШЧД (разрешение N 28) для замены электропривода стрелка N 25 выключается из централизации с сохранением пользования сигналами. Остряки стрелки в требуемом положении закрепить на типовую скобу и запереть, на закладку и навесной замок. О движении поездов и маневровых передвижениях в районе производства работ сообщать по парковой связи заранее.
	
	
	
	
	
	
	12.03. (8)
	13.00
	Замена электропривода и проверка действия стрелки N 25 закончены. По командам с АРМ ДСП стрелка переводится в соответствующее положение. Контроль на мониторе соответствует положению остряков. При закладке щупа толщиной 4 мм стрелка не запирается, контроля положения не имеет, при закладке щупа толщиной 2 мм стрелка запирается, контроль положения имеет, при выключенном блок-контакте не переводится, при разомкнутых контрольных контактах автопереключателя стрелка контроля не имеет. Сила тока электродвигателя (усилие электропривода) соответствует норме.

	
	
	ШН
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10.46
	ДСП
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.03. (2)
	10.35.
	Курбель N 3 распломбирован и вручен сигналисту Петрову, для опускания курбельной заслонки и перевода стрелки N 25.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДСП
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.03. (3)
	10.45
	Остряки стрелки N 25 закреплены в направлении 3Е пути на типовую скобу, заперты на закладку и навесной замок.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ШН

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13.05
	ДСП

	
	
	ПДБ
	
	
	
	
	
	
	12.03. (7)
	12.41
	Снято закрепление со стрелки N 25, навесной замок снят, закладка отведена.

	
	
	Сигналист Петров (по р/связи)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДСП
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: sub_50154]12.03. (4)
	10.53
	На стрелке N 25 курбельная заслонка опущена.
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДБ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сигналист (по р/связи)

	
	
	Сигналист Петров (по р/связи)
	
	
	
	
	
	
	
	
	ДСП

	
	
	ДСП
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.03. (5)
	10.55
	Стрелка выключена из централизации с включением макета, правильность выключения проверена. Контроль стрелки на аппарате управления и контроля исключён. Прием или отправление первого поезда производить при запрещающем показании светофора, а последующих - по разрешающим показаниям светофоров, со скоростью не более 40 км/ч.
	
	
	
	
	
	
	12.03 (9)
	13.10
	Курбель N 3 опломбирован оттиском N 017 .

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ШН

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ДСП

	
	
	ШН
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11.00
	ДСП
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.03. (6)
	12.30
	Действие стрелочного макета прекращается и будет производиться проверка действия стрелки с аппарата управления. Контроль стрелки на аппарате управления и контроля восстановлен. Во время проверки запрещается переводить стрелки в нечётной горловине парка "В", а также осуществлять какие-либо передвижения по этой стрелке.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ШН
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12.40
	ДСП
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание. Во всех случаях при выключении стрелки ДСП выдает курбель работнику хозяйства перевозок, который по указанию ДСП отпирает этим курбелем заслонку электропривода и опускает ее вниз до упора. На станциях с МПЦ:
- ДСП, перед тем как поставить свою подпись под записью ШН (1) о выключении стрелки, делает запись: "Стрелку N _ выключить из централизации с сохранением пользования сигналами в плюсовом (минусовом или плюсовом и минусовом) положении";
- ШН в записи (4) о выключении стрелки указывает, что стрелка выключена в плюсовом (минусовом или плюсовом и минусовом) положении, т.е. в положении (положениях), указанном в записи ДСП.
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1. Cocrashe afOPHTM PEIMGMEHTa NEPerOBOPOS PH POWSBOACTEE MaHESPOBOT
patore cocrasuTens u TAM.

Tlnan manesposoi paborsi ACT:

€ 2A nyTh 0wk BaroH NepecraBuTh Ha 3 YT M OBbeAMHMTS C Noe3mom Ne3403
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2. CocTassTe nTOPUTM PeINaMEHTa NIEErOBOPOB NPH NIPOMSBOACTEE MaHeBPOBOT
pabore cocraswens u T4M.

Inan manesposoii pabores ACT:
C 2A nyTw OgH BaroH NepectasuTy Ka 1 NYTb W OGBEAMHATL C Moe3A0M Ne3468.

TlepecrasATh BaroH GyAem C B51E340M N0 HANPABAEHHIO TAGBHOTO NYTH 33 CETOBOP.
M2. AT Bypos.




image38.png
[ParnameHT neperosopos npu makesposoii paGore

s [ L)
@ i@ © 3

n Ol o

e nt@ * -

3. COCTaBbTe aATOPHTM PATAGMAHT NIGPRrOBOPOB NPH NPOUSEOACTEE MaHEBPOSOA
pabore cocraswens u TUM.

Inan manesposoii pabores ACT:

€ 2.y 0 BaroN nepecTaBUTS Ha 1 NyTo 1 OBLEAHT> C Moe3AoN Ne340S.
lepectas/a 8arow 6yAei  BbIESAOM 10 HaPaBEHIIO T1ABHOTO NYTH 32 CEETOROP
M1 £CN Monbis.
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4. Cocrassre anropy sdmenta neperosopos npw npowssoacTse Maresposoii
paore cocraswrena u T4

Tnaw matesposoii paGorei ACT:
€3 NyTH oW BarOW NepecTaBuTL Ha 2 NYTs U OGHEAUNHTS C Moe3AOM Ne2dd.

TlepecrasaTs aro GyAeM C BblE3A0M N0 HaMPABTEHHIO BTOPOTO TAABHOTO MYTH 32
cseTogop M2. ACT Monotos.
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5. CocTassre anropTm Rernay JeperoBopo NpH NPOUSEOACTBE MaHeBpoBOH

pabore cocrasmrens u THM " H@ **

Tnaw mavesposofi paGors: ACT:

C 4A TIyTV OBUH BIrOH NIEPECTaBUTS Ha 3 MYTo C HEYETHON CTOPOHSI 1 OBLEAMHITS ©
TPYINO/ M3 ABYX BArOOB. [TEPECTABARTS BATOH GYAGM C BLIEIAOM N0 HANPABNEHHIO
FnasHoro nyTh 3a ceetogop M1. ACT Winos.
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6. Cocrabere anropuTil i@ nmeta neperosopos npu npoussoACTee Manesposo
pabore coctauTens u THM.

Tinaw maesposofi padore ACT:
€3 1y OBV BArOM NepeCTaBUTS Ha 8T NyTo. NePECTaBAATS BIroK GYAEM C BbIE3A0M
10 HaNPaBNEH10 NEPBOTO TAABHOTO NyTH 3a cBeToGop M1. ACTI Monosa.
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7. CocradiTe anropHTMPGRAMEHTa NGPGrOS0POB IPH NPOUIBOACTEE MaHESPOSOT
pabore cocraswrens u T4M.

Mnat maHesposofi padotsi ACN:

€3 nyTh 0B BarOH NepeCTagHTL Ha 9T NyTh 1 OBLEAUHMTS C BarOHOM . MlepecTasnsTs
Baro# GyAeN C 8bIE340M N0 HANPAB/EHHIO NEPEOTO FAGBHOTO NyTH 3a caeTobop MA.
ACN Yawmn,
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8. CocrassTe anfopuTM PernaMeHTa NEPerosopos NP NPOUSEOACTEE MaHesposof

pabote cocrasmtens  T4M.
Mna maesposofi paboTbi ACT

€2 nyu_nepecraaums gk 8aron Ha 1 iy W oGbeaUHHTS < TpYINOT U3 ToEX
53100, [TepECTABIATS SATON GYAEM C SHIESAOM 10 HaATPABTENMIO TOPOTO T1aTHOTO
1YW 32 CBeTOGOp ML B 4AY HEUCTIPABHOCTH MGHEBPOBOTO CHRTOGOPa 3bie3f OYAET
PO3BOAMTCA IpH 3aMPeULBIOLIEM MNoKa3aHAM coeTobopa ML AICT Powos.





image44.png
PernamenT neperosopos npu maHesposoii paGore
rococrasa ¢ nyri npu sany

N/

g g g

10. CocTaBLTe aATOPUTM pernaMEHTa NePeTOBOPOB NPH NIPOHSBOACTBE MaHEBPOBOH
pabore cocrasmtens  T4M.

Mna maresposofi paboTe ACT

€ 3T nyTH nepecTaBUTS ORI Bar0H Ha 4A NYTb. B BUAY HEUCTIPABHOCTH MaHEBPOBOT0
CBTOGOPa Bbie34 GYAET IPOUSSOANTCA MPH 3aAMPEULAIOUIEM NOKI3AHAY CEETOBOPa
M3, ACT Wann.
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9. COCTaBbTe a/OPHIM PET/IaMeHTa NIeperoBopos NpH NPONSBOACTEE MaHeBPOBOH
pabore cocrasmrens  T4M.

Mna maresposofi paboTe ACT

€ 3T nyTH nepecTaBUTS ORI Bar0H Ha 4A NYTb. B BUAY HEUCTIPABHOCTH MaHEBPOBOT0
CBTOGOPa Bbie34 GYAET IPOUSSOANTCA MPH 3AMPEULAIOUIEM NOKIAHMAY CEETOBOPa
3. ACT Amwrpres.
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12. Cocrasste aAOPHTM POTMAMOHTa  MGPArOROPOS NPH  MPOMSSOACTS
MaHespoBo# paGoTe coctasuTens u TYM.

Inan manesposofi paGore ACI
C nyTh 5-15M nepecrasuTs 2 Bar0Ha Ha 2 MyTb U OGBEAMHATS C Noesaom Ne3403.
MlepecTasATh Bar0Hb BYASM C BIE340M N0 HANPABNEHHID STOPOTO FAABHOMO T 33
coeTogop ML B 8Uy HEMCNDIBHOCTH MEHEBPOBOTO CEETOGOPA BbIEIA DYAET
IPOM3BOAMTCA MPW 3aMPEwAI0LLEM NIOKa3aHyH CBeTogopa M1. ACT Makosa.
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13. CocTassTe anTOPUTM pernaMeHTa NePEroBOPOB MPH NPOSBOACTEE MaHEBPOBOH
pabore cocraswrens u TIM.

Mnak maresposofi pasor

€4 nyTH nepectasuTs oAWH BaroH Ha 7 nyTh. MepectasnaTh BaroK Syaem nocre
npocneaosanmA noe3na Ne2854 C 7 NyTH C BHIEIOM MO HAMPBNEHHIO BTOPOTO
PMasHoro nyTh 3a caeTogop M1. ACT Kanawnmkos.
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14. CoCTaBsTe anTOPUTM PernaMeHTa NeperoBopOB MPH MPOSBOACTEE MaHEBPOBOH

pabore cocraswrens u TIM.
Mnat maresposofi padoTsi ACT

C 11T nym  nepectasuts opu BaroW Ha 5 NyTb U OGEAUHMTS C BATOHOM.
MlepecrasnsTs aron Gyaem nocne NPOCTEA0BaNMA MOTOB03a Neg602 ¢ 3 nyri. ACT
Kpyrnos.





image50.png
PernamenT neperosopos npu maHesposoi paGore

lsweHUe N0 MADLIDYTY, NDHTOTOBNICHHOMY He Ha Beck MaHeBpOBBIA nonypeiic

15. COCTaBBTe aTOPUTM PernaMeHTa NeperoBopOB MPH NPOSBOACTEE MaHEBPOBOH
pabore cocraswrens u T4M.

Mnak maresposofi pasor

C nyri HAN (o M1) nepectasut g 8aros Ha 1y u OGbEAMHTS C noesgom
N93477. TIepecraB/aTh 5aroM OyaeM N0CTe MPOCTEA0BaHHA Toe3Aa N9G642 Ha 4 nyTo.
Ac Maxos.
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16. CocrassTo anfopHTM ParAGMAKTa NGPErOBOPOS NP NPO3ROACTEE MaHABPOSOR
paore cocraswTens u T4M.

Tnan maneeposoii paborel ACT:

C 1w HAM (o7 M1) NepectaswTh oauH Baron Ka 1 My 1 OGbEAMHHTS C N0€340M
Ne3405. Mlepectasas sarow Gyaem NoChe MPOCAEA08HMA OKOMOTHBS 0T M3 Ha 4
nyTe. ACN Kouwwa.
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1- pamHble penbCel;
2 - ocTpsK;

4 - nepesontbie Gpycus;

3 — nepeBoAHOI MexaHam;

5 ~ KOHTppenbCsi;
6 - ycosuk;
7 - CepReuHHK.
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OTNpaBAeHHe 108308 Ha NIEPETOH, 06OPYA0BAHHBIM A NIPH PaSAHIHLIX YCAOBUAX

1. ONMWMTE NOPAAOK OTNPABEHMR N0E3A2 B AAHHOR NOSSAHOM CHTYALMH.

Toe3 Ne186 Ha 2 YT CTaHLuK TIpHAZIa FOTOB K OTTIPABNEHMIO Ha ABYANYTHSIH
neporon Mpugaua-Bopow, oBopyA0BaHHLIA AB. 1P NPMIOTOBNGHAM MapWPYTa
/ACI 06Hapy» ¥, 4T0 NGPabIA BAOK-Y4GCTOK NOKaSbIBAGT JAHATOCTS.
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OTNpaBAeHMe 108308 Ha NIEPeTOH, 06OPYA0BAHHBIM A NIPH PaSAHIHLIX YCAOBUAX

CranuuaNuras g s kooa

2. ONULINTE NOPAACK OTNPaBNCHHS N0E3/42 B AAHHOM NOCSAHOR CHTYALMK.

Moesg Ne2569 Ha 1 nyTw roros K ompasneswio. ACT NoAY4WN YSEAOMIGHME OF
MaWMHHCTa N0E3Aa NeL775 (OTNPaBAGHHOrO paHee Ha ABYXNYTHBIR neperoN Ntas-
Kpowa, 060pyaosamHoro AB) «MlpH NPOCTCAOSaHWH C.T.7 Mo paspewiaiowiomy
NIOKASaHMIO OGHAPYXWA SAHATOCTS GOK-YWACTHA (XBOCT OCTAHOBWBWIETOCR Ha
neperonenoesaal».
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3. ONMWMTE MIOPAAOK OTNPABNEHHA MOE3A2 8 AAHHOM MOESAHOT CHTYUMH.

Ha 2 nymu crauuwm [lybku noess Ne2S roTos K OTNPABEHWIO HA OAHOMYTHBIA
neperon fly6k-Pos, oBopyaOBaHKbIA A. Mocne MpGLITHA noesaa Ne2568 Ha 1
nyTo ACT CraHUmM [yGKA HO COT MSMGHWTS HANPBNCHHE ASWKCHHS, 8 T:. C
TIOMOLBIO BCOMOTaTebHOO PEXHIA.
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4. OnMLINTE NOPAGOK OTpaBRGHA N0BSAa 8 ASKHO NOGYAHOR CHIyaUM, |

Moesa Ns256 Ha 2 nyT CTaHUWW BIMOPbe OTOB K OTNPABAGHHIO Ha ABYXTYTHbIA
neperon Bsmopse-Open, 0GopYAOBaHHIi AB. locne NpMGBITHA noesga Ne2531 ¢
HeNpABU/IbHOrO YeTHOTO NyTH Ha 1 nyTh /ACTI CTaHWH BSMIOPbe He CMOT HSMeHMTS
HanpasneHue ASHIKEHMA, 8 T.4. C IOMOLLIO BCIOMOFATeABHOTO POXHMA.
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OTNPaBAHHe 083 A0B Ha NePerOH, OGOPYABAHHIM AB NPH PaSAHSHBIX YCOBUAX
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5. ONMLINTE NOPAACK OTNPABAGHHA 08343 & AAHHOR OGS AHOM CHTYLIHH.

Moesp Ne2868 Ha 2 NyTH rOTOB k OTNPABNGHMIO Ha ASYXNYTHEIR NoPeroH SlebAibe-
Ypah, 06opygosanHbii AB. 008 Noe3/4a HAXOAATCA 32 BHIXOAHBIM CBETOGOPOM
TMTep Y2 C PaSpeUIAIOLIEM NOKa3AHWEM, MALIMHHCTY MIOS3Aa HE BHAHO MOKaSaHMT:
BbIXOAHOrO cBGTOdOP.
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OTnpaBneHue NoesA0B Ha NeperoH, 0GOPYA0BaHHBIM AB NPM Pas/MUHBIX YCAOBUAX
6. nMLINTE NopAAOK OTPERRGHAA NOG3Aa B ASHHO NOGSANO CHTYaLMH.

Moesa Ne353 Ha 2 NyTH FoTOB K OTAPABNGHHIO Ha OAHONYTHBIA NGPerOH FpoT-
Paayra, oGopyAOBaHHsii AB. Moess Ne353 OTNaBAReTcR Mo paspewaiouiemy
NOKasaHWIO BLIXOAHOTO cBeTOGOpa /uTep H2, ON0Ba NOSSAA HAXOAWTCA 33
BLIXOZHMIM CSOTOBOPOM W MALMHWCTY HO SMAHO NOKESaHWA BbIXOAHOTD
csetogopa.
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7. OMMINTE NIOPAAOK OTTIPABNEHW 1108332 B AAHHOT NOESAHOT

@ curyaumm.
Noesa N&2458 OTNPABAACTCA < 13 My Wa AsyXnyTHsif neperon 3sesaa — Posa,

‘oGopyAOBaKHbIA AB, N0 TPYNNOBOMY BIXOAHOMY CBeTodopy AMTep Y11-13. Mpn
npuroTOBNeHuM MapwpyTa ACT OGHAPYWWA HUCTPABHOCTS MAPWIPYTHOTO
YKasaTens NyrM OTNPABNeHMA (5eNeOro WSeTa) WA TPYNNOBOM BbIXOAMOM
cmevodone 411-13.
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8. ONUUINTE NOPAAOK OTNIPABNIGHUA 108343 B AGHHOT NIOE3AHOM CHTYaUMM.

Moesa Ned42 Ha 2 NyTH rOTOB K OTNIPABNEHMIO Ha ABYXNYTHbIF MIEPEroH CronGei-
fopa, 06opyaoBaHHLA AB Ges NPOXOBHbIX CBGTOGOPOS. MpW NpPaswibHO

NPUTOTORNGHHOM MBPUIPYTC W c306oAHOM naparode CM He CMOF OTKPBITH
BLIXOAHOI CBETOGOP MUTeP U2,
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9. ONULINTE NOPRACK OTPaBNSHHS N0E3/A2 B AAHHOM NOCSAHOR CHTYaLMK.
Moesp Ne2832 Wa 1 nyrw roros K omnpasnewwio. Moesp oTNpaBnmercs c
HOCNOUMANMSMPOBAKHOTO  NYTW  HA  ABYXNYTHbIA  MGperoH  Yanosas-Tpor,
060pyAOBaHHSIT AB.
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OTNpaBAeHHe 108308 Ha NIEPETOH, 06OPYA0BAHHBIM A NIPH PasAHIHLIX YCAOBUAX
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10. ONMWMTe NOPAAOK OTNPABACHHA NOESA2 B AHHOR NOSSAHOT CUTYaUMH.

Moesp Nsd202 Ha 2 nyTU roTOB K OTAPBNGHMIO. B CBASH € 3aKPBITHOM ASHIKCHUA
003408 N ueTHOMY NYTW AN MPOWSSOACTBa MyTosbix padoT noesy Ned202
OTIPABNRETCH Mo HENETHOMY HeMPaBWILHOMY NYTW NeperoWa Yanosas-Tpor,
0GOPYAOBAHHOTO MOCTORHHBIMM _ YCTPOCTEAMM _ ABYXCTOpOHHER  AB. TMpi
NpasWnbHO MpuOTOBNeHHom Mapwpyre [ACM He' CMOT OTKPBITH BIXOAMOR
cBGTOGOp MUTGP Y2 U3-33 GrO HOUCTPaGHOCTH.
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OTNpaBAeHMe 108308 Ha NIEPerOH, 06OPYA0BAHHBIM A NIPH PaSAMIHLIX YCAOBUAX
‘Cranums Xonmex Crauuua Cras.
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11 ONMWMTe NOPAAOK OTNPABACHHA NOESAA B AHHOR NOSSAHOT CUTYaUUMH.

Moesa Ne2812 c noaTankwisalowm 1okoMoTMBoM Ned024 (Tonka cneayeT Ao 227
KM 9 K C BOSBPALLEHHEM Ha CTAHLMIO XoNMCK) Ha 3 YT TOTOB K OTNPABGHMIO Ha
OBHOMYTHbIA Nepero Xonmck-CKas, 0GOPYAOBaHHBIA AB. MpW NPHTOTOBNGHMM
‘MapuipyTa ACT] OGHaPYIA HEUCTIPABHOCTS KUTIONa-*E3a B aNNapaTe ynpasneHus.
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OTnpasnenie NoesA0s Ha NeperoH, 06OPYAOBaHHBIM AB NPH PasnHHHBIX yen
‘Cranums Xonmex Crauuua Cras.
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12. ONMWMTE NOPAAOK OTNPABACHHA NOESA2 B AHHOR NOSSAHOT CUTYaUMH.

Tloesp Ne8542 (kpaw KA13) Ha 2 nYTH FOTOB K OTNIPABNIGHMIO Ha OAHONYTHBI NEperoH
Xonmcx-Ckas, 06OpYAQBaHHbIF AB, A0 185 KM 4 NIk C BOSBPAEHHEM Ha CTaHUMIO
Xonmcx. [pw MPMIOTOBNEHMM MapIpYTa ACTT OGHAPYXWA HEUCTPABHOCTS KMIOHa-
esnas annapare ynpasnenms.
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‘OTnpasneHHe NoesA08 Ha neperoH, 0GOpYABaHHbIM AB NPH PasAHIHBIX YCnOBHAX
13. ONMWMTe NOPAAOK OTNPABACHHA NOESAA B AHHOR NOSSAHOT CUTYaUMH.
Toesp Ned57 Ha 2 NYTH FOTOB K OTIPABAGHHIO Ha OAHONYTHBIF NeperoH fpot-Pusa,

0BopyAosaHHbIA AB. Mpu oTNpasnHMM fonosa noesaa NedS7 Haxogurca sa

IXOAHBIM CBRTOGOPOM AHTOP H2 C PaSPELIaIONIEM NOKISAHHEM W MALIMHHETY He
BUAHO NIOKASAHMT BBIXOAHOTO CBETOGOPA.

Crauuus fpor
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14. ONMWIHTE NOPAAOK OTPAB/IEHHA I0S3AA B AGHHOT IOSIAHOR CHTYaLMM.

Toesp, N28602 (ATKy) Ha 2 NYTH roTos K OTNPABNGHMIO Ha ABYXTYTHBI Neperon
CronBbi-opa, 0BopYAOSaHHbIA AB. Mpi MPASUAEHO NPUTOTORNGHHOM MBPLIPYTE
/AT Ho cMOT OTKPHITS BbIXOAHOM E3RTOGOP AHTP 42 H3-32 OT0 HEHENPABHOCTH.
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15. ORMUIMTE NOPAAOK OTNPABAGHHA N0G3A3 B AHHOR NOGSAHO CHTYaLIH.

Moesp NeS75 Ha 3 T rOTOB K OTNPABAGHAIO Ha ASYXNYTHIA noparok KneH-Mape,
oGopyaosawbiA AB. Mpu ompasnewwu noespa Nes7S no paspewaiouiemy
TIOKasaHHIo BLIXORHOTO CBETOGOPa NMTEP 43 TIPOSOLLINO MSMEHEHHE MOK3aHMA Ha
sanpeujaloiiee. B BHAY BHESANMHOMD NOPOKPBITHA BHIXOAHOTO C3eTOdOPa Ha
3anpewjalou|ee NOKa3aAHME MALIMKWCT, BOCTPUHAB NIEPEKPLITHE, OCTaHOBMA N0S3A
NOCne NPOR3A3 BHIXOAHOTO CBTOGOPa AHTEP U3,
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16. ONMWIHTE NOPAAOK OTNIPABIEHWA NIOR3AA B AGHHOT IOSIAHOM CHTYaLMM.

Moesp N26409 Ha 1 nyTH 1OTOB K OTTPaBREHMIO Ha ABYXTYTHbI neperon Karyp-
Tpana, obopyaosaHHbiA AB Ges NPOXOAHbX CETOdOpOS. MpM MpaBMAbHO
PUTOTOBNGHHOM MapUIPYTe Ha CsoGoAHbIA Nepero AT Ho CMOF OTKPBITh
BLIXOAHOi ceTOGop nMTep H1.




image87.png
OTNPaBAEHHe M10E3A0B Ha NePerOH, OGOPYABAHHIM AB NPH PASAHSHIX YCOBUAX
Cramuma Ban Cranuna Yopexan

17. OnMWHTE NOPAAOK OTNPAB/IEHWA NI0S3AA B AGHHOT IOS3IAHOR CHTYaLMM.

Moes;, N2B604 ATKy) Ha & NYTH FOTOB K OTPABNGHHIO Ha OANOMYTHBIR NeperoH
Yopcas-Ban, o6opygosammbii AB Ao 647 K 8 Nk (ana suirpyaKM BCT) ¢
SosspalieHmam Ha Crakulo Mopckas. Mpu NpAToTosNGHMA Mapuwpyra ACT
‘GBHapY T HOHCIPABHOCTS K1IOa-HE37a B ANNAPATE YIPABACHHS.
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18. ORMLIMTE NOPAAOK OTNPABAGHHA N0G3A3 B AHHOR OGS AHOT CHTYaLAH.

Moesa Ne6452 Ha 4 NYTM fOTOB K OTAPABNGHMIO HA ASYXNYTHBIA MGporoH
Beperosas-TpauT, oGOpyAOBaHHsiii AB. MlpW mpwroTosnewu mapuwpyra ACT
‘OGHaPYKININO NYMLT-TaG/I0, 4TO NEPEbI G/IOK-YHaCTOK NOKa3IBAET SAHATOCTS.
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Y1eepxaena OAO «PX[» 8 2003 r.

PA3PELLEHME Ne.
CraHuus (wremnens)
« » 19, r

|
Paspewaio noesgy Ne_ ortnpaButecs C nyT4 1o, nyT4 npu
3anpelyalouemM NoKasaHUM BLIXOAHOTO (MApLIPYTHOIO) CBETO(OpPa U CO CKOPOCTLIO He
cBbiwe 20 KM B Hac, ¢ 0cobor 6ANTENLHOCTBIO U TOTOBHOCTLI0 HEMEANIEHHO OCTAHOBUTLCS,
ecnu BCTPETUTCS NpensiTcTeue ANs AanbHerwWwero ABWKEHMs), crieAosarts A0 Nepeoro
NPOXOAHOIO (BbIXOAHOrO) cBETOhOPa M Aanee No curHanam aBTo6NoKUPOBKN.

Hacrosiuiee paspeleHue Aaer npaso Npocnefosarth TONbKO 3anpeujanuiee nokasaxue

BbIXOAHOIO (MapLIPyTHOTO) cBETOhOpa CTaHLMK. /
]

Paapetuaio noeagy Ne OTNPaBUTLCA C. NyTY N0 OTKPLITOMY BbIXOAHOMY
(MapupyTHOMY) rpynnoBoMmy ceetodopy
¥ Cneaosark Aanee nNo CUrHanam asTo6I0KMPOBKY.

JeXypHbii N0 CTaHuum

(HeHyXHOe 3a4epKHyTb)

(BnaHk 3eneHoro userta)
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