 Тема: Классификация и нумерация поездов
Поезд – это сформированный и сцепленный состав вагонов определенной  массы и длины, имеющий один или несколько действующих локомотивов с включенными и опробованными автотормозами, снабженный всеми необходимыми поездными сигналами и документами.
Каждый поезд должен быть сформирован  в соответствии с ПФ и ПТЭ.
Ответственность за правильное формирование поездов несут маневровый диспетчер (ДСЦ) и составитель поездов. 
На сети железных дорог страны установлена классификация грузовых поездов 
по следующим признакам:
По скорости движения:
	ускоренные 
	уменьшена масса, увеличена скорость (рефрижераторные, молочные, овощные, контейнерные и др.)

	обычной скорости 
	обычные поезда



По числу групп:
	одногруппные 
	из вагонов, следующих на одну станцию расформирования или выгрузки 

	групповые 
	подобранные в поезде группы назначением на две или более 
станций 



По состоянию:
	груженые 
	из груженых вагонов 

	порожние 
	из порожних вагонов 

	комбинированные 
	из груженых и порожних вагонов 



По условиям формирования:
	отправительские 
	организованы с мест погрузки с обязательным проследованием 
без переработки до станции
 назначения 

	технические 
	формируются на технических и грузовых станциях без участия 
грузоотправителей 


По назначению:
	прямые
	из вагонов назначением на одну станцию в адрес одного  получателя 

	в расформирование
	из вагонов на станцию расформирования по плану формирования


По условиям обращения:
	маршруты кольцевые 
	курсирующие с постоянным составом вагонов между станциями 
погрузки и выгрузки 

	маршруты технические 
	обращающиеся между предприятиями-отправителями и получателями с технологическими процессами, требующими ритмичной доставки грузов 

	сквозные 
	проходят без переработки одну или более технических станций 

	участковые 
	проходят без изменения состава в пределах одного участка 

	сборные 
	развозят и собирают вагоны по промежуточным станциям участка 

	сборные удлиненные 
	работают на опорных промежуточных станциях нескольких участков 

	вывозные 
	отправляются с технических станций на часть участка с 
возвращением обратно 

	передаточные 
	курсируют между станциями одного узла 

	хозяйственные 
	отправляются на перегон для выполнения хозяйственных и 
ремонтно-восстановительных работ 



Каждому  грузовому поезду присваивается определенный номер и индекс для указания направления его следования (нечетное, четное), рода, категории.
Поездам, следующим с севера на юг и 
с востока на запад, присваиваются нечетные номера, а обратно — четные.
В графике движения принята следующая нумерация грузовых поездов:
	сквозные 
	2001 - 2998 

	участковые 
	3001 - 3398 

	сборные 
	3401 - 3468 

	вывозные 
	3501 - 3598 

	передаточные 
	3601 - 3798 

	диспетчерские локомотивы 
	3801 - 3898 

	восстановительные поезда
	8001 - 8048 

	пожарные поезда 
	8051 - 8098 

	снегоочистители и снегоуборочная техника 
	8101 - 8198 




КЛАССИФИКАЦИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ
В зависимости от дальности следования пассажирские поезда подразделяются на:


В зависимости от скорости движения, условий и комфортности поездки дальние и местные поезда подразделяются на:



Скорые и скоростные поезда имеют наиболее высокую маршрутную скорость благодаря меньшему числу остановок и меньшей их продолжительности. 
Эти поезда назначаются на основных магистралях между крупными городами.
Максимальная ходовая скорость скорых поездов  140 км/ч.  
Поезда, следующие со скоростью свыше 140 км/ч   относятся к скоростным. 
Пассажирские поезда обращаются между крупными населенными пунктами и имеют меньшую маршрутную скорость из-за большого числа остановок и меньшей технической скорости.
На направлениях, где значительны перевозки багажа и почты назначают почтово-багажные поезда.
На линиях с небольшим объемом перевозок курсируют грузопассажирские поезда, состоящие из грузовых и пассажирских вагонов. 

В графике движения принята следующая нумерация пассажирских поездов:


	Скорые круглогодичные
	1 - 150

	Скорые сезонного и разового обращения 
	151 - 298

	Пассажирские круглогодичные
	301 – 450
601 - 698

	Пассажирские сезонные, разового назначения и детские
	451 - 598

	Скоростные
	701 - 750

	Высокоскоростные 
	751 - 788

	Грузопассажирские
	961 - 970

	Почтово - багажные
	971 - 998

	Пригородные 
	6001 - 6998


[bookmark: _GoBack]Движение поездов производится по московскому поясному времени в 24-часовом исчислении. 
дальние -  следующие на расстояние свыше 700 км


местные – следующие на расстояние от 150 до 700 км  


пригородные – следующие на расстояние  до 150 км
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пассажирские






