Требования к обеспечению сохранности вагонов при погрузке и выгрузке грузов
В целях обеспечения сохранности вагонного парка отправители и получатели должны соблюдать следующие требования:
— при погрузке и выгрузке автомобилей, тракторов и других колесных и тяжеловесных грузов применять переходные мостики и другие приспособления, предохраняющие от повреждения борта платформ. Разворот на полу платформ гусеничной техники без предварительной защиты пола от повреждения не допускается;
— перед погрузкой или выгрузкой с погрузочной платформы (рампы) с боковым заездом борта платформы должны быть предварительно до подачи вагонов к рампе опущены, а после окончания погрузки или выгрузки — подняты и закреплены клиновыми запорами;
— при погрузке или выгрузке груза накатом с применением слег они должны опираться на пол платформы или верхний обвязочный брус полувагона.
	При погрузочно-выгрузочных операциях не допускается:
— открывать и закрывать разгрузочные люки полувагонов с применением тракторов, погрузчиков, лебедок, кранов и другой не предназначенной для этих целей техники;
— опускать грейферы с ударом о пол вагонов;	
— задевать грейфером борта платформ, стены и двери полувагонов;
— при выгрузке с помощью лебедки опирать трос на борта платформ и верхний обвязочный брус полувагона;
— выгружать грузы из платформ и полувагонов грейферами, имеющими зубья;
— выгружать смерзшиеся грузы проталкиванием их в проемы люков грейферами, другими грузозахватными устройствами, применять для рыхления груза металлические болванки, взрыв, а также применять для оттаивания груза открытое пламя с касанием пламенем деталей вагонов;
— грузить грузы с температурой выше 100°С;
— грузить и выгружать сыпучие грузы гидравлическим способом;
— грузить железобетонные плиты, конструкции и другие грузы в наклонном положении с опорой на боковые стены кузова полувагона.
— грузить грузы кранами, оборудованными электромагнитами, с выключением магнита и сбрасыванием груза с высоты более 0,5 м от пола вагона или поверхности груза;
— крепить грузы к металлическим частям вагона с помощью сварки и сверления;
— демонтировать детали вагонов, в том числе борта платформ и двери полувагонов;
— выгружать с платформ навалочные и насыпные грузы с заездом на настил пола бульдозерами, тракторами на гусеничном ходу, сгребать ковшом экскаватора, а также волочить груз по полу платформ.
При погрузке навалочных грузов массой отдельных кусков не более 100 кг общая масса груза, падающая на пол полувагона, должна быть не более 5 т, высота падения от пола вагона — не более 3 м. При погрузке навалочных грузов массой отдельных кусков 100—500 кг на дно кузова должен быть насыпан слой из мелких кусков толщиной не менее 300 мм; общая масса груза, падающая на насыпанный слой, должна быть не более 7 т, высота падения — не более 3 м. Навалочные грузы в виде отдельных кусков массой более 500 кг, а также штучные грузы и контейнеры следует грузить без сбрасывания.
После выгрузки грузов вагоны должны быть очищены внутри и снаружи, с них должны быть сняты средства крепления грузов. Также должна быть снята проволока с рукояток рычагов автосцепки, с запоров крышек разгрузочных люков, торцевых дверей полувагонов и бортовых запоров платформ; борта платформ, двери и люки полувагонов должны быть закрыты.



