Тема: Экологические проблемы на железнодорожном транспорте
Задание:

1.Написать конспект в тетрадь (см.текст ниже), знать к следующей паре, повторить предыдущие темы.
2. Сделать и принести к следующей паре свою презентацию (не скаченную) на любую тему: «Влияния высокоскоростных магистралей на окружающую среду», «Влияние дизельных двигателей на окружающую среду и организм человека», "Влияние вибраций на ж/д транспорте". 
Железнодорожный транспорт - вид транспорта, перевозка грузов и пассажиров на котором осуществляется по рельсовым путям.

Влияние железнодорожного транспорта на экологическую обстановку весьма ощутимо. Оно проявляется прежде загрязнением воздушной среды, водной и земель при строительстве и эксплуатации железных дорог. Успешное функционирование и развитие железнодорожного транспорта зависит от состояния природных комплексов и наличия природных ресурсов, развития инфраструктуры искусственной среды, социально-экономической среды общества. 

Степень воздействия железнодорожного транспорта на окружающую среду оценивают по уровню расходования природных ресурсов и уровню загрязняющих веществ, поступающих в природную среду регионов, где расположены предприятия ж.-д. транспорта. Все источники загрязнений окружающей среды по характеру функционирования делятся на стационарные и передвижные. 
Стационарными источниками являются локомотивные и вагонные депо, заводы по ремонту подвижного состава, пункты подготовки подвижного состава, котельные, пропарочно-пропиточные заводы. 
К передвижным источникам относятся магистральные и маневровые тепловозы, путевые и ремонтные машины, автотранспорт, промышленный транспорт, рефрижераторный состав, пассажирские вагоны и т.п. 
Факторы воздействия объектов железнодорожного транспорта на окружающую среду можно классифицировать по следующим признакам: - механическое воздействие (твердые отходы, воздействие дорожной техники на почву); - физическое (тепловое излучение, электромагнитные поля, ультра и инфразвук, вибрация, радиация); - химическое (кислоты, щелочи, сои металлов, углеводороды, краски и растворители, пестициды); - биологическое (макро и микроорганизмы, бактерии, вирусы); - эстетическое (нарушение ландшафтов, осушение, заболачивание). Эти факторы могут действовать на природу долговременно, сравнительно недолго, кратковременно и мгновенно.

Источники загрязнения атмосферы, воды, почвы на железнодорожном транспорте и их характеристика.

Таблица 1 - Поступление токсичных веществ от некоторых производственных процессов на железнодорожном транспорте

	

	Название зоны и участка работ
	Производственный процесс
	Выделяющиеся вредные вещества
	

	Участок мойки подвижного состава
	Мойка наружных поверхностей
	Пыль, щелочи, СПАВ, нефтепродукты, кислоты, фенолы
	

	Техническое обслуживание и диагностика
	Замена комплектующих, смазка
	Оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, сажа, пыль, масляный туман
	

	Отделение топливной аппаратуры
	Регулировка и ремонт топливной аппаратуры
	Бензин, керосин, дизельное топливо, ацетон, бензол
	

	Стоянка и место отстоя подвижного состава
	Перемещение подвижного состава
	Оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, сажа, сернистый ангидрид
	

	Склад горюче-смазоч-ных материалов (ГСМ)
	Получение, хранение, выдача ГСМ
	Пары и жидкие разливы топлива и масел
	

	Гальваническое отделение
	Нанесение металлопокрытий
	Соляная и серная кислоты, никель, медь, гидрооксид натрия, хромовый ангидрид
	

	Котельная
	Теплоснабжение
	Зола, сажа, пыль, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды
	


      Для защиты окружающей природной среды необходимо наряду с ограничением выброса дыма бороться с искрами, источниками которых являются газоотводные устройства тепловозов, а также чугунные тормозные колодки локомотивов и вагонов. Искры могут быть причиной пожаров на территориях, примыкающим к железным дорогам. Ограничить искровыделение из газоотводных устройств, свидетельствующее о не полном сгорании топлива, можно осуществлением мероприятий, направленных на улучшение теплотехнического состояния тепловозов, а также установкой искрогасителей. 

Нефтеловушки.
Основная масса нефтепродуктов в грубодиспергированном и некоторая часть в эмульгированном состоянии из сточных вод удаляются в отстойных сооружениях – нефтеловушках. Они применяются при содержании нефтепродуктов в сточных водах не более 100 мг/л. По конструктивному исполнению нефтеловушки являются горизонтальными, вертикальными и радиальными остойниками, дополнительно оборудованными для сбора и удаления всплывающих нефтепродуктов. На нефтебазах наибольшее распространение получили горизонтальные нефтеловушки.

Горизонтальная нефтеловушка представляет собой прямоугольный резервуар, в котором из медленно движущегося потока сточных вод выделяются всплывающие нефтепродукты и оседающие механические примеси. Для удаления всплывающего слоя предусматриваются нефтесборные щелевые поворотные трубы, а для сбора осадка – приямок в начале сооружения и уклон днища по всей длине. В целях облегчения удаления всплывающего слоя нефтепродуктов в зимнее время по периметру нефтеловушки предусматривается обогрев при помощи паровых или водяных змеевиков, расположенных на глубине 0,2 м от поверхности воды.
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Рис 1. Схема нефтеловушки.

1 – подводящий трубопровод; 2 – входная камера; 3 – распределительная стенка; 4 – приямок для осадка; 5 – скребковый механизм; 6 – нефтесборная щелевая поворотная труба; 7 – нефтеудерживающая стенка; 8 - отводящий трубопровод; 9 – подогреватель.
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Рис 2. Устройство нефтеловушки из сборных железобетонных элементов производительностью 20-40м3/ч.

1 – лебедка; 2- колонки управления нефтесборной трубой; 3 – нефтесборные трубы; 4 – скребок для всплывающего слоя; 5 – трубопровод рабочей воды к гидроэлеватору; 6 – пульпопровод; 7 – гидроэлеватор; 8 – скребок для осадка.

Задачу снижения загрязнений атмосферы можно рассматривать применительно к стационарным транспортным предприятиям и к подвижным транспортным средствам. Одним из наиболее доступных средств снижения уровня загрязненности воздуха в городах и промышленных центрах считается сооружение в системе топливо сжигающих установок предприятий транспорта и промышленности высоких дымовых труб. Поднимая продукты сгорания на большую высоту, такие трубы способствуют рассеиванию их на более значительных территориях, что существенно снижает концентрацию вредных примесей в атмосфере городов. Однако они не обеспечивают кардинального решения проблемы.

Очистка газов, т.е. улавливание вредных компонентов входящих в состав дымовых газов, – задача сложная и капиталоемкая. Очистка отработавших газов от пыли (твердых аэрозолей) осуществляется с помощью электрофильтров и тканевых фильтров из термостойких материалов (включая металлические).

В настоящее время внедряются новые технологии в области железнодорожного транспорта, а конкретнее на тепловозную тягу, с целью уменьшения потерь энергии и как следствие снижения некачественного сгорания топлива. От качественного сгорания топлива в первую очередь снижается пагубное воздействие отработавших газов на атмосферу, также происходит экономия топливно-энергетических ресурсов. Из этого следует, что необходимо снижать уровень потребления топлива тепловозами. 
