[bookmark: _GoBack]Практическая работа №2
Коммерческий осмотр вагонов и поездов на железнодорожных станциях
	Цель работы: ознакомиться с Распоряжением ОАО РЖД от 31.12.2019 №3116/р Об утверждении Единого типового технологического процесса коммерческого осмотра вагонов и поездов на железнодорожных станциях
	Задание: 
	1. Выписать основные требования к проведению коммерческого осмотра вагонов и поездов на железнодорожных станциях
	2. Ознакомиться с классификатором коммерческих неисправностей
	3. Расшифровать коды коммерческих неисправностей грузовых вагонов, согласно исходным данным.
	Исходные данные:
3.1.1 – 31111; 2.3 – 23241; 1.1.1 – 42111
	Порядок выполнения работы:
	1. Коммерческий осмотр – это комплекс мероприятий, направленных на выявление несоответствий условий размещения и крепления грузов требованиям Технических условий, Правил перевозки и сохранности груза, в том числе с использованием программно-технических средств проведения коммерческого осмотра (ТСКО).
	Требования к проведению коммерческого осмотра вагонов и грузовых поездов на железнодорожных станциях устанавливают типовые требования к проведению коммерческого осмотра вагонов и поездов на железнодорожных станциях, в том числе:
	- к последовательности и составу операций в ходе проведения коммерческого осмотра;
	- к оформлению результатов коммерческого осмотра;
	- к устранению коммерческих неисправностей;
	- к оформлению документов, удостоверяющих факт устранения коммерческих неисправностей;
	- к проведению служебного расследования случаев нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;
	- к организации работы станций для проведения коммерческого осмотра;
	- к перечню неснижаемого запаса материалов и приспособлений для устранения коммерческих неисправностей вагонов и контейнеров на ПКО и ПКБ;
	- к перечню необходимого оснащения ПКО (ПКБ) оборудованием, материалами, приспособлениями для устранения коммерческих неисправностей, наглядными пособиями и служебными инструкциями;
	- к классификации коммерческих неисправностей грузовых вагонов.
	Коммерческий осмотр проводится в целях обеспечения сохранности и безопасности грузовых перевозок.
	В ходе проведения коммерческого осмотра проверяется:
	- состояние и правильность размещения и крепления грузов на открытом подвижном составе и соблюдение габарита погрузки;
	- наличие необходимых знаков, надписей и маркировок на вагоне, контейнере;
	- соответствие фактической массы груза данным, указанным в перевозочном документе;
	- видимые следы порчи, повреждения, недостачи груза;
	- исправность разгрузочных и загрузочных люков вагонов;
	- исправность дверей и кузовов вагонов (наличие повреждений, прорубов);
	- наличие остатков ранее перевозимых грузов, не снятых реквизитов крепления и мусора;
	- наличие и состояние запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ), пломб и закруток.
	2. Код коммерческой неисправности представляет собой последовательность из шести позиций. Каждая позиция имеет цифровое значение. Таким образом, общий вид кода коммерческой неисправности (Кн) представляет собой следующее значение:
[bookmark: 102007]Кн = А - БВГДЕ, 
[bookmark: 102008]где 	А - позиция вида неисправности (таблица 2), состоит из цифр от двух до шести;
[bookmark: 102009]	Б - позиция способа обнаружения коммерческой неисправности (таблица 3), состоит из одной цифры;
[bookmark: 102010]	В - позиция места проведения коммерческого осмотра (таблица 4), состоит из одной цифры;
[bookmark: 102011]	Г - позиция порядка устранения неисправности (таблица 5), состоит из одной цифры;
[bookmark: 102012]	Д - позиция порядка учета неисправности (таблица 6), состоит из одной цифры;
[bookmark: 102013][bookmark: 102014]	Е - позиция подразделения, ответственного за проведение служебного расследования (таблица 7), состоит из одной цифры.
	3. Расшифровать коды коммерческих неисправностей.
Вывод по работе.



