


Классификация и свойства грузов
Грузы каждого наименования обладают присущими только им физико-химическими свойствами, объемно-массовыми характеристиками, степенью опасности, определяющими технические условия перевозок. В комплексе с параметрами тары и упаковки
специфические свойства груза составляют понятие транспортная характеристика груза.
Транспортная характеристика груза определяет режимы перевозки, перегрузки и хранения, а
также требования к техническим средствам выполнения этих операций. Транспортные
характеристики используют при решении задач по рационализации перевозочного процесса:
выборе типа подвижного состава, обустройстве складов, средств пакетирования грузов и
механизации погрузочно-разгрузочных работ, разработке условий перевозки грузов и т.д.
Для количественного учета перевозимых грузов, а также решения некоторых задач,
связанных с размещением отдельных грузов в вагонах и контейнерах, в складах, важное
значение имеют количественные транспортные характеристики: размеры, объемная масса,
плотность, скважистость, плотность жидкого груза, удельный объем, удельный погрузочный
объем, угол естественного откоса, гранулометрический состав.
Размеры тарных и штучных грузовых мест, характеризующиеся длиной, шириной,
высотой, диаметром, массой и объемом, необходимы для выбора типа подвижного состава,
контейнера, размещения грузов в них, оценки использования вместимости и
грузоподъемности вагонов, обо-снования рациональной технологии перегрузочных работ.
Объемная масса (плотность частиц груза), т/м3, характеризует массу груза в единице объема
с учетом скважистости и пористости вещества. Для стандартной объемной массы зерновых
грузов на железных дорогах употребляется термин натурная масса.
Скважистостью называется отношение объема свободных пространств к объему
груза.
Плотность груза — это масса однородного вещества в единице объема. Единицей
плотности является килограмм на кубический метр, однако в производственной практике
чаще используется тонна на кубический метр (т/м3).
Удельным объемом называется объем единицы массы груза (м3/т). Удельный
погрузочный объем показывает, какой объем подвижного состава занимает в среднем 1 т
груза. Это объем, занимаемый одной тонной груза в вагоне, контейнере.
Угол естественного откоса — это угол между плоскостью основания штабеля и
образующей. Он зависит от рода и кондиционного состояния груза. С увеличением
влажности угол естественного откоса возрастает.
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Гранулометрический состав характеризует распределение различных фракций груза
по размерам частиц (кусков) и определяет технологию перевозки и погрузки насыпных и
навалочных грузов.
Классификация грузов
На железнодорожном транспорте различают транспортную классификацию,
применяемую для нормирования и учета погрузочно-разгрузочных работ.
Транспортная классификация строится в зависимости от вида и состояния грузов,
предъявляемых к перевозке, типа их упаковки и способов погрузки и перевозки,
обеспечивающих сохранность продукции. В транспортной классификации все грузы
объединены в три группы: сухогрузы, наливные и живность. Каждая группа делится на
подгруппы, объединяющие грузы, сходные по их транспортным характеристикам и условиям
перевозки.
Насыпные грузы перевозят по железным дорогам насыпью. Они представляют собой
однородную массу частиц, кусков, обладающих взаимной подвижностью (сыпучестью). К
ним относятся зерновые грузы (пшеница, рожь, семена), продукты их перемола (мука,
отруби, комбикорма, крупа и др.), каменный уголь, минеральные удобрения, цемент, руда,
песок, известь, щебень и т.п. (свыше 400 наименований).
К навалочным грузам относятся грузы, которые при погрузке в вагоны не требуют
счета мест (штук) и по своему физическому состоянию не могут быть отнесены к насыпным:
лесоматериалы, древесина, камень, металлический лом, металлы, различные брикеты, слитки
стальные и т.п. (свыше 200 наименований).Различают насыпные и навалочные грузы,
которые не требуют защиты от атмосферных осадков (лес, камень, уголь и др.) и грузы,
подверженные распылению, порче и загрязнению от атмосферных осадков (це-мент, известь,
соль, минеральные удобрения, арбузы, тыква, капуста, кора и т.п.).
Перевозка первой группы насыпных и навалочных грузов допускается в открытом
подвижном составе, а грузов второй группы — в крытых вагонах, хопперах и в
специализированных контейнерах. Тарно-штучные грузы отличаются значительным
разнообразием видов тары, упаковки, формы и объемно-массовых характеристик отдельных
грузовых мест. В зависимости от объемно-массовых характеристик тарно-штучные грузы
подразделяются на четыре группы. Первую группу составляют грузы, имеющие массу
отдельных мест менее 500 кг. Их, как правило, перевозят в крытых вагонах и универсальных
контейнерах. Тарно-штучные грузы второй группы (тяжеловесные с массой одного места
более 500 кг), третьей группы (длинномерные и громоздкие длиной 3 м, шириной 2,6 м,
высотой 2,1 м) и четвертой группы (негабаритные) перевозят в открытом подвижном
составе.
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К наливным относятся жидкие грузы, перевозимые наливом в цистернах и бункерных
полувагонах. Они подразделяются на нефть и нефтепродукты (светлые, темные), сжиженные
газы, химические продукты и пищевые продукты.
К живности относятся животные (крупный и мелкий рогатый скот, лошади,
верблюды, дикие звери), птица всякая, живая рыба, рыбопосадочный материал и раки,
пчелы.
В зависимости от специфических свойств и условий транспортирования все грузы
подразделяются на 11 групп (скоропортящиеся, гигроскопичные, легко аккумулирующие
различные запахи, обладающие специфическими запахами, смерзающиеся, опасные и др.).
По условиям и способам хранения различают три группы грузов. Первую группу
составляют ценные грузы и грузы, которые могут испортиться под воздействием влаги или
изменения температуры. К ним относятся скоропортящиеся грузы, промышленные и
продовольственные товары широкого потребления и т.д. Хранение этой группы грузов
осуществляется в закрытых складах.
Вторую группу составляют грузы, не подверженные воздействиям температурных
колебаний, но попадание влаги может привести к их порче, это бумага, металл, хлопок, сено
и т.д. Грузы этой группы хранят в крытых складах или на крытых площадках (под навесами).
В третью группу входят грузы, не подверженные или слабо подверженные
воздействию внешней среды: каменный уголь, лес, минерально-строительные материалы,
лесоматериалы и др. Грузы этой группы хранят на открытых площадках.
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