Инструкция для выполнения задания:
1. При выполнении задания, в тетрадь переписать условие задачи и нарисовать рисунок;
2. Выполнить решение задачи, определив длину и время каждого полурейса и рейса. 
3. Текст в решении задачи писать не нужно.
4. Делаем только один рисунок (который в исходных данных), остальные рисовать не нужно.
5. Не забывайте указывать единицы измерения (это очень важно): длина измеряется в метрах, время – в минутах.


[bookmark: _GoBack]Задача №2

Определить: 

1)  время на подачу группы вагонов из СП на ГР ();

2) время на возвращение маневрового локомотива с ГР в СП  ().







Дано:		 

ваг


При маневрах требуется включение автотормозов.

Решение:


Первое действие: определяем время на подачу группы вагонов из СП на ГР . Для этого необходимо определить время рейса, состоящего из 2-х рабочих полурейсов. 

          
[bookmark: _Hlk55842910]Время на 1-ый полурейс определяем по формуле


1-ый полурейс – движение маневрового состава из СП на вытяжной путь

Время на полурейс (коэффициенты a и b) зависит от его длины!
При расчете длины рабочего (с вагонами) полурейса определяем расстояние, которое прошел последний вагон маневрового состава. 
Длина 1-го полурейса показана на рисунке зеленой стрелкой, направление движения - красной.




[bookmark: _Hlk55844046]Для определения коэффициентов a и b пользуемся таблицей А. 
В первых двух столбиках выбираем пределы, в которых находится длина полурейса, и определяем коэффициенты. 

	Расстояние между фиксированными точками пути, м
	
а
	в

	
	
	Тормоза в составе

	от 
	до
	
	Включены
	Выключены

	1501
	1600
	3,06
	0,05
	0,094



Расстояние 1510 м находится в пределах от 1501 м до 1600 м, следовательно
 a = 3,06; b=0,05 (т.к. по условию задачи тормоза включены)
Подставляем полученные значения в формулу и определяем время 1-го полурейса


Время на 2-ой полурейс определяем по формуле


2-ой полурейс – движение маневрового состава с вытяжного пути в ПОП изображен на рисунке



Длина 2-го полурейса указана на рисунке зеленой стрелкой, направление движения - красной.


Для определения коэффициентов a и b пользуемся таблицей А. 
Подставляем полученные значения в формулу и определяем время 1-го полурейса


Рассчитав время на 1 и 2 полурейсы, определяем время на перестановку сформированного состава из СП в ПОП. 


          

Второе действие: время на возвращение маневрового локомотива с ГР в СП  . Для этого необходимо определить время рейса, состоящего из 2-х холостых полурейсов. 

          
Время на 1-ый полурейс определяем по формуле, т.к. оставив вагоны на ГР, локомотив возвращается в СП холостым.




1-ый полурейс – движение маневрового локомотива из ПОП на вытяжной путь изображен на рисунке
Длина 1-го полурейса указана на рисунке зеленой стрелкой, направление движения - красной.


Для определения коэффициента a пользуемся таблицей А. 
Подставляем полученное значение в формулу и определяем время 1-го полурейса



Время на 2-ой полурейс определяем по формуле




2-ой полурейс – движение маневрового локомотива с вытяжного пути в СП изображен на рисунке
Длина 2-го полурейса указана на рисунке зеленой стрелкой, направление движения - красной.


Для определения коэффициента a пользуемся таблицей А. 
Подставляем полученное значение в формулу и определяем время 1-го полурейса


Рассчитав время на 1 и 2 полурейсы, определяем время возвращение маневрового локомотива из ПОП в СП. 


          
Ответ:
1.	Время на подачу вагонов из СП на ГР _________мин;
2.	Время на возвращение маневрового локомотива из ГР в СП _______ мин.
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