Практическая работа 11

Тема: Оформление перевозочных документов при перевозке опасных грузов.
Цель: иметь навыки оформления накладной при перевозке опасных
грузов.
Задание:
1. Сделать выписку из приложения 2 ППОГ для опасного груза, согласно исходных данных.
2. Заполнить накладную на опасный груз, согласно исходных данных.
3. Заполнить свидетельство о техническом состоянии цистерны.
4. Описать порядок возврата порожних цистерн.
Исходные данные
Таблица №1
	Варианты
	1
	2
	3
	4
	5

	Станция 
отправления
	Нефтяная Прив
	Татьянка Прив
	Кокурино Прив
	Князевка Прив
	Аксарайская-2 Прив

	Станция 
назначения 
	Инза Кбш
	Сенная Прив
	Курск Мск
	Торжок Окт
	Сургут Свердл

	Наименование
груза
	бензин моторный
	пропан
	аммиак безводный
	бензин моторный
	метанол

	Масса груза 
( кг )
	57000
	53000
	90000
	55000
	56000

	Род вагона
	ЦС
	ЦС
	ЦС
	ЦС
	ЦС

	Грузоподъем- ность ( т )
	61
	60
	93
	62
	61

	Объем кузова ( м3 )
	73
	39
	162
	73000
	39

	Количество осей
	4
	4
	8
	4
	4

	Принадлежность
вагона
	СВС
	СВ ОП
	СВС
	СВ ОП
	СВС

	Варианты
	6
	7
	8
	9
	10

	Станция 
отправления
	Шувалово Окт
	Канаевка Кбш
	Волжский Прив
	Кротовка Кбш
	Кашпир Кбш

	Станция 
назначения 
	Нурлат Кбш
	Кинешма Сев
	Соликамск Свердл
	Вельск Сев
	Орел Мск

	Наименование
груза
	Йод
	Бария гидрид
	Фенол
	Йода хлорид
	Кальцинированная сода

	Масса груза 
( кг )
	60000
	67000
	55000
	66000
	47000

	Род вагона
	КР
	КР
	ЦС
	КР
	ЦС

	Грузоподъем- ность ( т )
	68
	68
	62
	68
	50

	Объем кузова 
( м3 )
	88
	88
	63
	88
	27

	Количество осей
	4
	4
	4
	4
	4

	Принадлежность
вагона
	ОПС
	ОП
	СВС
	ОПС
	СВ ОП


Ход выполнения работы:

1. Заполняется выписка из приложения 2 ППОГ по примеру ранее     выполненных  практических работ:

	Наименование
груза
	Номер
ООН
	Классифи-
кационный
шифр
	Род
вагона
	Вид
отправки
	№
 АК
	Классифи-
кационный
код

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	



	Код опасности
	№ знака опасности
	Штемпели на перевозочных документах
	Специальные условия

	8
	9
	10
	11

	
	
	
	



2. Заполняется свидетельство о техническом состоянии вагонов
 ( контейнеров ):


СВИДЕТЕЛЬСТВО №
О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВАГОНОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)
И ИХ ЗАПОРНО-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

Настоящее свидетельство подтверждает, что вагон (контейнер)  № 
по техническому состоянию кузова вагона (корпуса контейнера) и его
запорно-предохранительных устройств гарантирует безопасную перевозку
______________________________________________________________________
(наименование перевозимого груза)
Срок действия свидетельства до __________________________________


М.П.

Начальник службы, цеха,
ответственный за
техническое состояние
вагона (контейнера)





3. Заполняется лицевая сторона накладной  на опасный груз в соответствии с исходными данными:


[image: C:\Users\1\Desktop\Скан_20180222.png]
4. Заполняется оборотная сторона накладной  на опасный груз в соответствии с исходными данными:
[image: C:\Users\1\Desktop\Скан_20180222 (3).png]


Вывод:  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Вопросы для контроля знаний:
1. Порядок заполнения накладной при перевозке опасных грузов: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Нанесение штемпелей в накладной при перевозке опасных грузов: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Заполнение графы 1,2 (4) на обороте накладной при перевозке опасных грузов:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Заполнение графы наименование груза в накладной при оформлении перевозки опасных грузов: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Описывается порядок возврата порожних цистерн, в соответствии с методическими рекомендациями и п.3.5 Правил перевозок жидких грузов: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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