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Определение сроков погрузки и выгрузки грузов средствами грузоотправителей, грузополучателей. Правила пломбирования вагонов и контейнеров.
	Цель работы: научиться определять сроки погрузки и выгрузки грузов средствами грузоотправителей и грузополучателей. Ознакомиться с правилами пломбирования вагонов и контейнеров
	Задание:
1.  Произвести расчет сроков погрузки и выгрузки, согласно исходным данным
1. Описать правила пломбирования вагонов и контейнеров
1.  Зарисовать установку ЗПУ на крытый вагон
Исходные данные:
	№
	Число вагонов
в группе
	Число одновременно разгр. и погр. вагонов
	Время на заключительные операции
	Средняя масса груза в вагоне,т
	Время на подготовительные операции
	Затраты времени на выполнение вспомогательных операций
	средняя масса груза, погружаемого за один цикл, т
	продолжительность одного цикла работы, с

	1
	10
	4
	40
	55
	20
	10
	3,2
	55

	2
	20
	3
	40
	48
	10
	20
	4
	60

	3
	5
	1
	20
	60
	10
	10
	5
	65

	4
	7
	3
	15
	38
	15
	15
	3
	50

	5
	13
	6
	20
	70
	20
	10
	2,8
	50

	6
	14
	2
	10
	50
	10
	25
	3,5
	53

	7
	11
	10
	30
	45
	15
	10
	3,4
	54

	8
	9
	6
	15
	62
	10
	10
	2,8
	50

	9
	3
	2
	10
	55
	20
	20
	4
	60

	10
	16
	10
	30
	57
	15
	10
	3
	55



	Порядок выполнения работы:
	1.  Технологическое время на выполнение погрузочно-разгрузочных операций с вагонами  определяется по формуле
 , (мин)
где	  – время на подготовительные операции (снятие ЗПУ, открывание дверей, люков, установка стоек, отбор пробы и т.д.);
	 – число вагонов в группе;
 - число одновременно погружаемых или разгружаемых вагонов при использовании нескольких механизмов;
 - затраты времени на выполнение операций по погрузке в вагон или выгрузке груза из вагона;
 - время на заключительные операции (закрывание дверей, пломбирование вагонов, увязка груза, очистка вагонов после выгрузки, закрывание люков, разравнивание груза и т.д.).
Время на выполнение грузовых операций  определяется по формуле 
 , (мин)
где     - средняя масса груза в вагоне, т;
	 - производительность погрузочно-разгрузочного механизма, т/ч;
 - затраты времени на выполнение вспомогательных операций в процессе погрузки-выгрузки (перемещение вагона или механизма, не входящие в рабочий цикл, перерывы в работе для наложения промежуточной увязки длинномерных грузов и т.п.), мин;
Производительность механизма П устанавливается расчетным путем как количество груза, которое может быть переработано за 1 час непрерывной работы
 , (т/ч)
где 	- средняя масса груза, погружаемого за один цикл, т;
	    - продолжительность одного цикла работы, с.
	2. В соответствии со статьей 28 Устава загруженные вагоны, контейнеры должны быть опломбированы запорно-пломбировочными устройствами грузоотправителя и за их счет. В целях предотвращения проникновения посторонних лиц в грузовые вагоны, контейнеры и обеспечения сохранности перевозимых грузов применяются запорно-пломбировочные устройства. 	Запорно-пломбировочные устройства (ЗПУ) представляют собой контрольные элементы, совмещенные в единой конструкции с блокирующими устройствами. Они не должны допускать возможности снятия их с вагона, контейнера без нарушения их целостности либо несанкционированного проникновения внутрь вагона, контейнера. 
Для пломбирования применяются следующие типы ЗПУ:
	– ЗПУ «Спрут–Универсал» (для крытых, рефрижераторных вагонов, цистерн, вагонов-хопперов, крытых вагонов для перевозки легковых автомобилей, контейнеров);
	– ЗПУ «ЛаВР» (для крытых вагонов и контейнеров);
	– ЗПУ «ЛаВР–Гарант М» (для крытых, рефрижераторных, цистерн, вагонов-хопперов, крытых для перевозки легковых автомобилей, контейнеров);
	– ЗПУ «Клещ – 60СЦ» (для контейнеров);
	– ЗПУ «СКАТ» (для специализированных цистерн).  
Снятие ЗПУ производится клещами-кусачками. Пломбирование вагонов и контейнеров должно осуществляться таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к информации, нанесенной на ЗПУ.  
ЗПУ должны иметь следующие знаки: буквенное сокращенное наименование перевозчика; индивидуальный контрольный знак из семи цифр, товарный знак предприятия изготовителя, последнюю цифру года выпуска ЗПУ, название ЗПУ.
3. Установка запорно-пломбировочного устройства на крытом вагоне
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Вывод по работе.
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