Коммерческий осмотр поездов и вагонов

	Коммерческий осмотр поездов и вагонов производится на пунктах коммерческого осмотра (ПКО), которые должны быть размещены таким образом, чтобы был обеспечен осмотр всех поступающих на железную дорогу и отправляемых с нее поездов и вагонов. Перечень станций, на которых организуют ПКО, утверждает начальник железной дороги.
	Технологический процесс работы ПКО должен предусматривать качественный осмотр всех груженых вагонов в коммерческом отношении и порожних вагонов на предмет наличия остатков грузов, своевременное устранение выявленных неисправностей в установленное технологическим процессом работы станции время.
	Производственно-технические помещения ПКО должны быть оборудованы необходимыми средствами связи, техническими средствами контроля, снабжены материалами, инвентарем, инструментами и приспособлениями, для устранения коммерческих неисправностей. 
	Рабочее место приемосдатчика груза и багажа и приемщика поездов должно быть обеспечено нормативными документами (Правила перевозок грузов, Технические условия размещения и крепления грузов, ПТЭ, Технологический процесс работы ПКО (ОПКО), Инструкция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов, Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами и др.).
	Для осмотра состояния крепления грузов на открытом подвижном составе, проверки исправности крыш вагонов и контейнеров, состояния люков вагонов и цистерн, наличия остатков ранее перевезенных грузов, неснятых реквизитов крепления и мусора должны использоваться смотровые вышки, оборудованные телефонной и радиосвязью, а также установками промышленного телевидения. Технические средства должны обеспечивать приемосдатчику и приемщику поездов доступ к информации, содержащейся в перевозочных документах, во время осмотра состава.
	Для обеспечения безопасных условий работы при непосредственной проверке состояния люков цистерн и автотехники на втором ярусе платформ на электрифицированных участках в технологическом процессе работы ПКО должно быть предусмотрено выполнение этих операций только после предварительного снятия напряжения с контактной сети в зоне осмотра в соответствии с ТРА станции и заземления контактной сети на месте работ в установленном порядке.
	Для проверки соблюдения габарита погрузки грузов на открытом подвижном составе должны применяться габаритные ворота с дистанционным контролем. Места установки смотровых вышек, габаритных ворот и других стационарных технических средств определяет начальник станции исходя из местных условий работы.
	Руководство всей деятельностью ПКО осуществляет бригадир, находящийся в непосредственном подчинении начальника станции и его заместителя по коммерческой работе, в сфере грузовых перевозок.

Общие требования к коммерческому осмотру поездов и вагонов

	Все прибывающие на станцию и отправляемые с нее груженые вагоны должны быть осмотрены в коммерческом отношении для выявления и устранения коммерческих неисправностей, угрожающих безопасности движения и сохранности перевозимых грузов.
	Транзитные поезда, следующие через станцию без переработки, осматриваются в коммерческом отношении одновременно с техническим осмотром за время, установленное технологическим процессом работы станции. Поезда, следующие через станцию с переработкой, осматриваются в парках прибытия и отправления.
	Коммерческий осмотр производится одновременно с двух сторон после того, как состав огражден. Количество работников, производящих осмотр не должно быть мене 2-х человек. 
	При обнаружении вагонов с коммерческими неисправностями, угрожающими безопасности движения и сохранности перевозимых грузов, составляется в двух экземплярах акт общей формы ГУ-23, который подписывают работники станции, проводившие коммерческий осмотр, но не менее двух лиц. Первый экземпляр акта прикладывается к перевозочным документам, а второй остается в делах станции.
	Устранение коммерческих неисправностей должно производиться, как правило, без отцепки вагонов от поезда, для чего исходя из местных условий работы начальником ДЦС может быть установлен порядок, при котором для устранения коммерческих неисправностей привлекаются работники ПТО, механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и другие.
	Отцепка вагонов от поезда допускается только в тех случаях, когда устранение неисправности за время стоянки поезда, предусмотренное технологическим процессом работы станции, невозможно, а также при необходимости проверки состояния груза в вагоне.
	О необходимости отцепки вагона от поезда и подачи его на специальные пути для устранения коммерческих неисправностей или проверки груза приемосдатчик или приемщик поездов в установленном порядке незамедлительно сообщает дежурному по станции (маневровому диспетчеру).
[bookmark: _GoBack]	Результаты осмотра каждого поезда в коммерческом отношении оформляются записью в "Книге регистрации коммерческих неисправностей " (форма ГУ-98), которая заверяется подписями работников, производивших осмотр. 
Контрольные вопросы:
1. Какую форму имеет Книга регистрации коммерческих неисправностей?
2. Какими нормативными документами должно быть обеспечено рабочее место приемосдатчика груза и багажа и приемщика поездов?
3. Сколько человек должно принимать участие в проведении коммерческого осмотра?
