1. [bookmark: l53]Правила составления акта о техническом состоянии вагона, контейнера
В случаях обнаружения течи, порчи или подмочки груза, происшедших по причине технической неисправности вагона, контейнера, кроме коммерческого акта, составляется акт о техническом состоянии вагона, контейнера.
Акт о техническом состоянии вагона, контейнера составляется перевозчиком не менее чем в двух экземплярах.
[bookmark: l201]Первый экземпляр акта о техническом состоянии вагона, контейнера прилагается к первому экземпляру коммерческого акта;
[bookmark: l54]второй экземпляр - остается в делах перевозчика.
Акт о техническом состоянии вагона, контейнера должен составляться в день обнаружения неисправности вагона, контейнера, либо не позднее дня составления коммерческого акта.
[bookmark: h279]При указании в акте о техническом состоянии вагона, контейнера причин неисправности вагона, контейнера обязательно указывается характер неисправности и ее происхождение.
[bookmark: h280]
[bookmark: l60]3.  Правила составления акта о повреждении вагона
Акт о повреждении вагона составляется во всех случаях повреждения вагона, подлежащего капитальному, деповскому, текущему (отцепочному, безотцепочному) ремонту или исключению вагона из инвентаря, в том числе при повреждении запорных устройств вагона или устройств для постановки ЗПУ, а также при столкновении и сходе с рельсов колесной пары вагона.
[bookmark: l206][bookmark: l61] При сходе с рельсов колесной пары вагона акт о повреждении вагона составляется во всех случаях, в том числе и при отсутствии повреждений вагона.
Акт о повреждении вагона составляется перевозчиком при участии представителя грузоотправителя, грузополучателя, владельца железнодорожного пути необщего пользования, других юридических или физических лиц, виновных в повреждении вагона.
При повреждении вагонов рефрижераторной секции, АРВ-Э или их специального оборудования, акт о повреждении вагона составляется при участии руководителя обслуживающей бригады рефрижераторной секции, АРВ-Э.
[bookmark: l62]Акт о повреждении вагона подписывается не менее чем двумя уполномоченными представителями перевозчика, участвующими в его составлении и грузоотправителем, грузополучателем, владельцем железнодорожного пути необщего пользования, другими юридическими или физическими лицами виновным в повреждении вагона.
[bookmark: l63]Акт о повреждении вагона составляется отдельно на каждый вагон при его повреждении в объеме текущего ремонта - в трех экземплярах, при столкновениях и сходах - в четырех, при повреждениях в объеме деповского или капитального видов ремонта, а также в случае исключения вагона из инвентаря, - в пяти экземплярах. При повреждении рефрижераторной секции, АРВ-Э акт о повреждении вагона составляется в шести экземплярах.
При составлении перевозчиком акта о повреждении вагона:
[bookmark: l208][bookmark: l64]- первый экземпляр - передается грузополучателю, грузоотправителю владельцу железнодорожного пути необщего пользования, юридическому или физическому лицу, повредившему вагон;
- второй экземпляр - прилагается к счету, предъявляемому за повреждение вагона;
- третий экземпляр - остается на хранение в делах перевозчика;
- четвертый экземпляр - передается собственнику или арендатору вагона;
- пятый экземпляр - пересылается заводу или вагоноремонтному депо вместе с сопроводительными документами.
При повреждении рефрижераторной секции, АРВ-Э шестой экземпляр акта вручается руководителю обслуживающей бригады рефрижераторной секции, АРВ-Э.
[bookmark: l209][bookmark: l66]В акте о повреждении вагона указываются причины и перечень повреждений вагона, объем работ и вид необходимого ремонта, а также стоимость поврежденных деталей и восстановления вагона.
Если вагон поврежден при столкновении, сходе или крушении, то в акте о повреждении вагона в строке "Дополнительные данные" указывается: величина максимального изгиба в вертикальной и горизонтальной плоскости хребтовых балок, продольных боковых швеллеров и буферных брусьев, а также наименование элементов рамы вагона, требующих ремонта.

[bookmark: h283]Заполнить Акт о повреждении вагона формы ВУ-25:
	22.02.2025 года, в 10:26, вагон №65214286 (20),  при погрузке лома черных металлов на станции Саратов – 2 Товарный ПРВ был поврежден грузоотправителем ОАО «Вторчермет» на путях необщего пользования ПАО «Груз». Год постройки вагона: 05.2022г.; последний ремонт: деповской 05.2024г. вагоноремонтное депо Саратов. Повреждение вагона: 1. Выгнута шкворневая стойка с левой стороны; 2. Оборвана верхняя обвязка. Повреждение произошло вследствие некачественного выполнения погрузочно-разгрузочных работ специалистом по обслуживанию крана. Вагон подлежит капитальному ремонту. Стоимость восстановления шкворневой стойки – 15350 руб, верхняя обвязка – 69000 руб.
