Выгрузка, регистрация и маркировка выгруженных грузов
В соответствии со статьей 21 Устава выгрузка грузов, грузобагажа в местах общего
пользования обеспечивается грузополучателями. Перевозчики, владельцы инфраструктур
могут принимать на себя по договору с грузополучателями выполнение разгрузочных работ. Выгрузка грузополучателем из рефрижераторных вагонов, рефрижераторных
контейнеров скоропортящихся грузов, подлежащих выдаче в местах общего пользования,
допускается только непосредственно из вагона (контейнера) на автотранспорт.
Выгрузка в местах общего пользования без документных скоропортящихся грузов
допускается только при передаче грузов в процессе их реализации непосредственно из
вагона (контейнера) на автотранспорт.
Время подачи вагонов, контейнеров под выгрузку в места общего пользования, а
также время окончания выгрузки груза средствами железной дороги указывается
приемосдатчиком станции в вагонном листе и в памятке приемосдатчика.
Дата выгрузки груза средствами перевозчика либо подачи вагонов, контейнеров под
выгрузку средствами грузополучателя указывается на оборотной стороне накладной путем проставления календарного штемпеля станции.
Получив из СТЦ или ЛАФТО (в зависимости от установленного технологией
порядка) вагонные листы, приемосдатчик готовит место для выгрузки грузов, устанавливает очередность разгрузки вагонов и знакомит комплексную механизированную бригаду с порядком выполнения работы.
В условиях функционирования АСУГС приемосдатчик вводит в ЭВМ список вагонов
и указывает время подачи. На печатающее устройство выдается план выгрузки, которым
приемосдатчик руководствуется в процессе выгрузки груза и с которым знакомит
комплексную механизированную бригаду.
По окончании расстановки вагонов приемосдатчик проверяет исправность ЗПУ и
производит наружный коммерческий осмотр вагона (или груза в открытом подвижном
составе). При обнаружении коммерческих неисправностей приемосдатчик докладывает об
этом начальнику грузового района или начальнику станции.
После коммерческого осмотра вагонов приемосдатчик снимает ЗПУ и дает указание
бригадиру комплексной механизированной бригады приступить к выгрузке. Открывать
двери вагона следует осторожно за поручень на себя, следя за тем, чтобы из вагона не выпал груз.
В процессе выгрузки приемосдатчик должен сличать данные вагонного листа или
накладной с фактическим наличием груза, проверять при этом число мест груза, маркировку и исправность грузовых мест. Приемосдатчик следит за тем, чтобы груз был выгружен и уложен аккуратно, без повреждения, и чтобы при этом обеспечивалась сохранность вагонов. Все обнаруженные повреждения или неисправности упаковки, угрожающие сохранности груза при его дальнейшей перевозке или хранении до выдачи получателю, должны быть устранены, россыпь груза должна быть собрана, взвешена и сохранена. Если невозможно устранить повреждение или неисправность упаковки, то поврежденные места укладывают в запираемые и пломбируемые помещения.
Поврежденные места приемосдатчик обязан взвесить и установить, какова недостача
массы против стандартной массы или массы по трафарету. Если груз был подмочен, вагон
предъявляется к техническому осмотру для проверки кузова, особенно крыши. После
окончания выгрузки приемосдатчик в вагонном листе проставляет дату и время начала и
окончания выгрузки и заверяет это своей подписью и передает его в ЛАФТО. На основании вагонных листов в ЛАФТО делают отметки в накладных и дорожных ведомостях о месте нахождения груза на складе и накладывают календарный штемпель времени выгрузки.
Вся выгрузка на местах общего пользования должна быть зарегистрирована в Книге
выгрузки формы ГУ-44.
Ежедневно перед началом работы в первой строке Книги проставляется дата, а в
следующих строках на основании данных вагонных листов или накладных указываются
сведения о грузах, предусмотренных формой Книги.
Грузы каждого наименования записываются отдельной строкой. Обнаруженные при
выгрузке неисправности отмечают в графе «Примечание». Порядок ведения Книги выгрузки изложен в Инструкции по ведению станционной коммерческой отчетности №333р. По окончании выгрузки и укладки грузы маркируют, чтобы при выдаче было легче найти их в складе. Если груз выгружен на открытой площадке, то маркировку следует наносить краской на грузе или на деревянных бирках, прибиваемых к колышкам.
Одновременно по указанию приемосдатчика грузчики очищают вагоны, закрывают двери и люки крытых вагонов и полувагонов, поднимают и закрепляют борта платформ,
освобождают от стоек и увязки их гнезда и скобы. В условиях функционирования АСУГС
по окончании выгрузки приемосдатчик регистрирует выполнение операций путем передачи номеров выгруженных вагонов по макету М-5. Автоматически на экран выдаются данные об отправках и на основе отметок, проставленных в процессе выгрузки, приемосдатчик проставляет на экране место складирования груза.
Инструкция по вводу макета М-5 и его содержание приведены в приложении к
Типовому технологическому процессу работы грузовой станции в условиях
функционирования АСУ.
При выгрузке грузов в местах общего пользования средствами грузополучателя
приемосдатчик станции ведет в автоматизированном режиме памятку приемосдатчика
формы ГУ-45-ВЦ, Книгу уведомлений о завершении грузовой операции формы ГУ-2а-ВЦ.
Очистка и промывка вагонов и контейнеров после выгрузки
В соответствии со статьей 44 Устава после выгрузки вагоны и контейнеры должны
быть очищены внутри и снаружи, с них должны быть сняты приспособления для крепления груза (за исключением несъемных), а также должны быть приведены в исправное техническое состояние несъемные инвентарные приспособления для крепления, в том числе турникеты.
Основные требования и критерии к очистке вагонов и контейнеров после выгрузки
определяются Правилами очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки
грузов. Очищенными признаются вагоны, контейнеры (кроме цистерн и бункерных
полувагонов), из которых после выгрузки удалены все остатки или скопления грузов внутри и снаружи на кузове вагонов и в (на) контейнерах, а также на ходовых частях вагонов (балках, тележках, крышках люков) и межвагонных соединений, кроме несъемного и съемного оборудования, которое не выдается вместе с грузом. Очищенными признаются цистерны и бункерные полувагоны при условии, если во внутренней и на внешней поверхности котлов или бункеров не имеется наличия остатков грузов. При сливе цистерн с верхним сливом остаток невыгруженного груза может допускаться не более 1 см (по замеру под колпаком).
Наличие снега в очищенном вагоне не является признаком его загрязнения. Знаки и
трафареты на вагоне, контейнере и раме вагона должны быть ясночитаемые.
Наружная и внутренняя поверхности вагона, контейнера должны быть очищены от
загрязняющих вагон остатков защитной пленки, эмульсий, а также наклеек, ярлыков, бирок, за исключением случаев, когда наличие таких ярлыков на данном порожнем вагоне
предусматривается правилами перевозок этих грузов. Все способы очистки вагонов,
контейнеров должны обеспечивать их сохранность и не допускать загрязнения окружающей среды.
При выгрузке грузов средствами грузополучателя в местах общего пользования
оставшиеся после выгрузки и очистки вагонов, контейнеров мусор, остатки груза, крепления, упаковки и других материалов подлежат вывозу грузополучателем со станции одновременно с грузом. При обнаружении в вагоне (контейнере) после выгрузки прибывшего груза остатков, ранее перевозившегося в нем груза грузополучатель или перевозчик в зависимости от того, чьими средствами осуществляется выгрузка, обязан полностью очистить вагон, контейнер от остатков всех грузов.
После выгрузки грузополучателями, имеющих отвратительный запах и загрязняющих
вагоны грузов (например, асбеста, гипса, извести, комбикорма, соли, цемента и др.),
перевозимых в том числе в упакованном виде, крытые вагоны, независимо от их
принадлежности, должны быть промыты грузополучателем. Промывке также подлежат
вагоны-зерновозы после выгрузки незерновых грузов. Перечень грузов, после выгрузки
которых должна производиться промывка крытых вагонов, приведен в Приложении к
Правилам очистки и промывки вагонов. При отсутствии у грузополучателей возможностей для промывки вагонов их промывку проводит перевозчик в соответствии с договором. Факт промывки вагона перевозчиком подтверждается актом общей формы, составляемым перевозчиком с указанием в нем номеров промытых вагонов.
Очистка, промывка и в необходимых случаях дезинфекция вагонов после перевозок
животных, птицы, сырых продуктов животного происхождения и скоропортящихся грузов
проводятся перевозчиками за счет грузополучателей.
При нарушении требований, предусмотренных в статье 44 Устава, перевозчики имеют
право не принимать от грузополучателей после выгрузки или слива вагоны, контейнеры
впредь до выполнения указанных требований. С грузополучателей в таких случаях взимается плата за пользование вагонами, контейнерами за все время их задержки и установленный статьей 103 Устава штраф.
Направление порожних вагонов на санитарную обработку по второй и третьей
категории производится по полным перевозочным документам. Направление на промывку и ветеринарно-санитарную обработку по первой категории порожних крытых вагонов
производится по пересылочной накладной, а изотермических — по полным перевозочным
документам
