Практическая работа №11
Классификация коммерческих неисправностей 
Цель работы: научиться работать с классификатором коммерческих неисправностей
Задание:
1. Ознакомиться с классификатором коммерческих неисправностей
2. С помощью классификатора расшифровать коммерческие неисправности.  
Исходные данные: 

	вариант
	Условия

	1
	1013201, 2237523, 5020033

	2
	2122001, 5060022, 5089111

	3
	6379023, 1132701, 7126222

	4
	5269612, 6410001, 4242502

	5
	5588212, 9010001, 6029023

	6
	7017533, 2237523, 5269612

	7
	9010001, 4072702, 4242502

	8
	1121402, 6379023, 7126222

	9
	8110033, 6410001, 2122001

	10
	6028123, 1013201, 5588212



 
Порядок выполнения работы:
1. Код коммерческой неисправности грузового вагона используется для составления актов общей формы ГУ-23, оформления книги регистрации коммерческих неисправностей вагонов в поездах в пунктах коммерческого осмотра ГУ-98 (ГУ-98ВЦ), при формировании отчёта о вагонах с коммерческими неисправностями формы КНО-5 (КНО-5ВЦ).
Код коммерческой неисправности представляет собой  последовательность 4-х позиций и содержит семь знаков. Каждая позиция имеет цифровое значение, состоящее соответственно из: трёх, двух, одного и одного знаков. Таким образом, общий вид кода коммерческой неисправности представляет собой следующее значение:
                                               Кн=АБВГ,  
где:
А – позиция вида неисправности ( таблица 2 ), состоит из трех знаков;
Б–позиция местоположения неисправности (таблица 3), состоит из двух знаков;
В – позиция способа устранения неисправности ( таблица 4), состоит из одного знака;
Г - позиция порядка учета неисправности в отчете формы КНО-5 или КНО – 5ВЦ (таблица 5), состоит из одного знака.  
В таблице 1 представлен перечень позиций, их наименование, число знаков в каждой позиции, диапазон кодов и номера таблиц соответствующих позиций.
В таблице 2 приведены наименования видов коммерческих неисправностей, объединенных в группы и соответствующие им коды,  а также указана графа отчета формы КНО-5(КНО-5ВЦ), в которой будет учитываться данная неисправность. Выбор вида неисправности по этой таблице осуществляется в порядке перечисления, по возрастанию номеров кодов. Если нужное наименование неисправности отсутствует, то выбирается вид «Прочие» из соответствующей группы. В случае если коммерческая неисправность может быть закодирована разными кодами, то выбирается код расположенный первым по порядку (т.е. ранее). Прочерк в графе « Номер графы в КНО-5» данной таблице означает, что данная неисправность в отчете формы            КНО-5(КНО-5ВЦ) не учитывается.
В таблице 3 указаны наименования мест возможного расположения коммерческих неисправностей и соответствующие им коды.
В таблице 4 указаны возможные способы устранения коммерческих неисправностей и соответствующие им коды.
В таблице 5 указан порядок учета коммерческих неисправностей, в том числе и в отчете формы КНО-5(КНО-5ВЦ), а также соответствующие ему коды. Это необходимо для информирования работников других ПКО или КПБ о том, как была учтена коммерческая неисправность на ПКО или КПБ по месту ее обнаружения. 
Пример. 
Коммерческая неисправность закодирована следующим образом - «1051212», это означает, что обнаружен вагон, имеющий пролом (код-105 из таблицы 2) торцевой стенки в нижней части ( код–12 из таблицы 3) и который отцеплен для проверки (код-1 из таблицы 4); учтена в отчете формы КНО-5(КНО-5ВЦ) как неисправность, не угрожающая безопасности движения ( код-2 из таблицы 5).
2. Расшифровать коммерческие неисправности. 
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