[bookmark: _GoBack]Практическая работа №21
Оформление перевозки грузов мелкими отправками.
Составление календарного расписания приёма грузов мелкими отправками.
Цель работы: научиться оформлять перевозки мелкими отправками и составлять расписание приёма грузов
Задание:
1. Описать организацию работы грузосортировочных платформ 
2. Составить календарное расписание приема грузов мелкими отправками (согласно расчетов и исходных данных)
Порядок выполнения работы: 
1. Для сортировки грузов, перевозимых мелкими отправками в сборных вагонах, в крупных узлах и на сортировочных станциях создают грузосортировочные платформы. Грузосортировочные платформы могут занимать боковое или островное положение относительно железнодорожных путей. Погрузочно-разгрузочные пути могут быть тупиковыми или сквозными. Тупиковые пути укладывают обычно в тех случаях, когда грузосортировочные платформы сооружают в грузовых районах станции, а сквозные, когда их размещают в парках сортировочных станций. Помимо сортировки на многих грузосортировочных платформах принимают и выдают мелкие отправки. Грузосортировочные платформы ангарного типа с вводом путей внутрь здания строят по типовым проектам на среднесуточную переработку от 12 до 114 вагонов. В торцовой части предусматриваются складские площади для приема-выдачи местных грузов, а также зарядная станция и помещение конторы. К торцовой части должен быть подъезд автомобильного транспорта.
В качестве средств механизации для сортировки мелких отправок применяют электропогрузчики. Для ускорения процесса формирования сборных вагонов и обеспечения четкой работы по сортировке мелких отправок площадь платформы разделяют на участки (секции), число которых должно соответствовать числу назначений плана формирования. 
Переработка грузов на грузосортировочной платформе осуществляется на основе планов, разработанных на ЭВМ, или плана, составленного заведующим грузосортировочной платформой. В плане указывают назначения формирования вагонов с выделением станций, на которые должны быть сформированы прямые вагоны. 
	2. Для составления расписания приёма грузов мелкими отправками необходимо определить количество сборных вагонов каждого назначения и интервал приема:
	, (ваг)
где     – месячный грузопоток мелких отправок по назначениям, т;
	 – средняя статическая нагрузка на ось сборного вагона, т;
	4 – количество осей.
Интервал приема мелких отправок на вагон определяется по формуле:
Т=  ,  (сут)
	30 – количество дней в месяце
Вывод.












Исходные данные:
	Вариант
	
	Назначение плана формирования

	
	
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е
	Ж
	З

	
	
	Категория сборного вагона

	
	
	Прямой
	Перегр
	Прямой
	Перегр
	Прямой
	Перегр
	Прямой
	Перегр

	1
	Месячный грузопоток, 
	190
	230
	240
	170
	160
	150
	250
	240

	
	Нагрузка на ось вагона, 
	4
	5
	3
	3
	3
	4
	3
	3

	2
	Месячный грузопоток, 
	160
	200
	210
	150
	130
	160
	210
	220

	
	Нагрузка на ось вагона, 
	5
	3
	4
	5
	4
	4
	5
	3

	3
	Месячный грузопоток, 
	150
	190
	220
	180
	150
	180
	200
	230

	
	Нагрузка на ось вагона, 
	3
	4
	5
	3
	4
	5
	3
	5

	4
	Месячный грузопоток, 
	200
	210
	220
	160
	140
	140
	240
	250

	
	Нагрузка на ось вагона, 
	5
	3
	3
	4
	4
	5
	5
	4

	5
	Месячный грузопоток, 
	230
	200
	180
	150
	180
	220
	190
	150

	
	Нагрузка на ось вагона, 
	4
	5
	5
	4
	3
	4
	3
	3

	6
	Месячный грузопоток, 
	250
	240
	140
	140
	160
	220
	210
	200

	
	Нагрузка на ось вагона, 
	3
	3
	4
	4
	5
	5
	3
	4

	7
	Месячный грузопоток, 
	210
	200
	160
	140
	240
	250
	220
	150

	
	Нагрузка на ось вагона, 
	5
	4
	3
	3
	5
	4
	3
	5

	8
	Месячный грузопоток, 
	190
	230
	250
	150
	160
	170
	240
	240

	
	Нагрузка на ось вагона, 
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	5
	4

	9
	Месячный грузопоток, 
	220
	210
	160
	150
	130
	210
	200
	160

	
	Нагрузка на ось вагона, 
	4
	5
	5
	4
	3
	4
	3
	3

	10
	Месячный грузопоток, 
	230
	190
	180
	180
	150
	220
	200
	150

	
	Нагрузка на ось вагона, 
	3
	4
	5
	3
	4
	5
	3
	5




