Перевозка грузов в контейнерах

	Грузовым контейнером называется единица транспортного оборудования многократного использования, имеющая конструкцию, которая обеспечивает сохранную перевозку грузов одним или несколькими видами транспорта (без промежуточной выгрузки), оборудованная приспособлением для ускорения погрузки, выгрузки и перегрузки. Грузовой контейнер обладает достаточной прочностью. По своему назначению контейнеры подразделяются на универсальные и специализированные.
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            Универсальные контейнеры предназначены в основном для перевозки тарно-штучных грузов широкой номенклатуры, укрупненных грузовых единиц и мелкоштучных грузов.
            Специализированные контейнеры предназначены для транспортирования ограниченной номенклатуры или грузов отдельных видов (рудных концентратов, минеральных удобрений, химических наливных грузов, опасных, скоропортящихся продуктов и др.).
	Универсальные контейнеры подразделяются на среднетоннажные — контейнер с максимальной массой брутто более 3 тонн, но менее 10 тонн и крупнотоннажные — контейнер с максимальной массой брутто равной 10 тонн и более.
          Специализированные контейнеры подразделяются на:
	– специализированные малотоннажные с максимальной массой брутто менее 2,5 т;
	– специализированные среднетоннажные контейнеры с максимальной массой брутто более 2,5 т, но менее 10 т;
	– специализированные крупнотоннажные контейнеры с максимальной массой брутто, равной 10 т и более.
             Универсальные и специализированные контейнеры могут принадлежать перевозчику, а также юридическим и физическим лицам на правах собственности или аренды либо находиться в ведении юридических лиц.
              Контейнерные перевозки — способ транспортирования грузов с использованием грузовых контейнеров, обеспечивающий бесперегрузочную доставку грузов от склада грузоотправителя до склада грузополучателя или непосредственно из сферы производства в сферу потребления.  
	Контейнерные перевозки позволяют:
	– освободить грузоотправителя от необходимости упаковки груза в транспортную тару;
	– автоматизировать грузовые, складские и коммерческие операции и сократить их количество;
	– повысить производительность труда в 5-6 раз по сравнению с безконтейнерными способами перевозки;
	– ускорить и удешевить грузовые операции;
	– в несколько раз сократить простои транспортных средств под грузовыми операциями;
	– уменьшить потребность в крытых складах на станциях и железнодорожных путях необщего пользования;
	– повысить степень сохранности перевозимых грузов, ликвидировать потери и порчу грузов при транспортировании;
	– повысить пропускную способность мест погрузки и выгрузки;
	– увеличить степень использования складских помещений;
	– упростить транспортно-экспедиционные, передаточные и другие коммерческие операции;
	– осуществлять с минимальными затратами времени и труда смешанные перевозки различными видами транспорта;
	– обеспечить реализацию услуг перевозчика на фирменном уровне по принципу «от двери до двери».
              Система доставки грузов от грузоотправителя до грузополучателя в контейнерах различными видами транспорта получила название контейнерной транспортной системы.
               Контейнерная транспортная система — это комплекс технических средств, технологических процессов и организационных мер, экономических и правовых нормативов, обеспечивающих эффективную перевозку грузов.
              Грузы в контейнерах должны размещаться таким образом, чтобы исключалась возможность перемещения их внутри контейнера при воздействии естественных в процессе перевозки усилий. Давление груза на двери контейнера исключается. Поэтому при укладке груза необходимо оставлять свободное пространство от 3 до 5 см между грузом и дверью контейнера. Прибивать грузы или приспособления для их крепления (стойки, клинья, прокладки и др.) гвоздями или скобами к полу контейнера запрещается. 
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             Для перевозки груженые среднетоннажные контейнеры размещаются в вагоне дверями вовнутрь, чтобы исключить свободный доступ к ним в пути следования. Допускается устанавливать контейнеры дверями вплотную к боковым стенкам полувагонов и щитам контейнеровозов. Перевозка среднетоннажных контейнеров в полувагонах и в универсальных (бортовых) платформах осуществляется полными комплектами (группой контейнеров), занимающими всю площадь полувагона, платформы с расстановкой их согласно схемам размещения и крепления контейнеров, установленным Техническими условиями.
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             Перед погрузкой пол платформы, а также опорные поверхности контейнеров должны быть очищены от снега, льда и мусора. В зимнее время пол платформы должен быть посыпан тонким слоем (1-2 мм) чистого сухого песка. 
              Размещение и крепление крупнотоннажных контейнеров на контейнерных специализированных (фитинговых) или переоборудованных железнодорожных платформах осуществляется в соответствии со схемами размещения, установленными Техническими условиями. 
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               Переработка контейнеров на станциях железных дорог организуется на контейнерных пунктах, где осуществляется погрузка, выгрузка, сортировка, хранение, завоз, вывоз, комплектование, технический и коммерческие осмотры, а также текущий ремонт контейнеров, оформление перевозочных и транспортно-экспедиционных документов, информирование грузополучателей и другие операции, обеспечивающие сохранность грузов и контейнеров (охрана, осмотры ЗПУ).  
[bookmark: _GoBack]                Комплекс устройств, входящих в контейнерный пункт: площадка для краткосрочного хранения контейнеров, автопроезды, железнодорожные погрузочно-выгрузочные пути, грузоподъемные механизмы, стоянки для полуприцепов, служебные и бытовые помещения. Контейнерные пункты размещаются либо непосредственно на железнодорожных станциях, либо на путях необщего пользования предприятий. В зависимости от характера выполняемых операций они бывают:
             – грузовые, предназначенные для погрузки и выгрузки контейнеров, принятых к отправлению или подлежащих выдаче на данной станции;
             – грузосортировочные, где, кроме операций, выполняемых на грузовых пунктах, сортируют транзитный поток контейнеров;
             – сортировочные, выполняющие только сортировку транзитных контейнеров.
              Контейнеры, независимо от их принадлежности, должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов, правил и норм, а также требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог. Кроме стандартного конструктивного исполнения, обязательным является наличие на контейнере соответствующих кодов, надписей табличек и других элементов, удостоверяющих его целевое назначение и подтверждающих безопасное использование.
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