Погрузка, прием и отправление негабаритных и тяжеловесных грузов.
Размещает и крепит негабаритные грузы грузоотправитель в точном соответствии с
согласованными чертежами и расчетами. Для наблюдения за положением груза в пути
следования на полу вагона и на самом грузе наносят яркой несмываемой краской
контрольные полосы. На самих негабаритных грузах такой же краской наносят с обеих
сторон надписи о негабаритности груза (индекс негабаритности с учетом расчетной) и
условия пропуска груза по станциям, имеющим сортировочные горки, если это указано на
согласованном чертеже. Для безопасного пропуска грузов с боковой и нижней
негабаритностью 6-й степени и сверхнегабаритных в состав поезда включают вагон с
контрольной рамой, которая имеет два контура — основной и дополнительный (для кривых участков пути). Контрольную раму устанавливают на полувагоне или крытом вагоне в поперечной вертикальной плоскости, в которой находится ось шкворня с конца,
обращенного к локомотиву. Основной контур образуют с помощью деревянных планок,
дополнительный — с помощью гибких пластин из полосового железа, прикрепляемых к
деревянным планкам.
Правильность размещения и крепления негабаритного груза проверяет специальная
комиссия в составе:
– на станциях внеклассных, I и II классов — начальника станции или его заместителя
(председатель), представителей дистанции пути и пункта технического обслуживания
вагонов;
– на всех остальных станциях — старшего коммерческого ревизора (коммерческого ревизора или другого компетентного лица, назначаемого приказом начальника отделения дороги), начальника станции, представителей дистанции пути и ПТО.
Комиссия проверяет техническое состояние подвижного состава, фактическую
высоту погрузочной площадки транспортера (пола вагона) в груженом состоянии,
соответствие фактических размеров негабаритного груза и его крепления согласованным
чертежам, фактические координаты критических точек, определяющих негабаритность в
каждой зоне, наличие контрольных полос и надписей на грузе о его негабаритности и о
запрещении роспуска с горок или пропуска через горку, правильность изготовления и
установки на вагоне контрольной рамы. Данные комиссионной проверки заносятся в акт
проверки размещения и крепления негабаритного (тяжеловесного) груза. Один экземпляр
акта следует вместе с перевозочными документами до станции назначения, а второй
хранится в делах станции.
Результаты комиссионной проверки грузов, имеющих негабаритность нижнюю 4—
6-й, боковую 5—6-й степени и сверхнегабаритных, а также грузов меньших степеней
негабаритности и габаритных на транспортерах, имеющих 16 и более осей, за подписью
председателя комиссии сообщаются телеграммой или по факсу по установленной форме в
адрес Департамента управления перевозками ОАО «РЖД», железнодорожной
администрации и железной дороги (в службу управления перевозками). А для негабаритных грузов на платформах, в полувагонах, на 4—8-й транспортерах, включая транспортеры сцепного типа (гр. п. 120 т) с одной промежуточной платформой, негабаритности нижней 3-й, боковой 4-й, верхней 3-й, а также грузов меньших степеней и габаритных на транспортерах, имеющих 12 осей, результаты комиссионной проверки сообщаются в адрес железнодорожной администрации и службы управления перевозками дороги отправления. В других случаях телеграмма направляется только в службу управления перевозками дороги погрузки. Когда размеры, масса, размещение и крепление груза соответствуют согласованному чертежу, Департамент управления перевозками (Управление дороги) дает телеграфное разрешение на отправление и пропуск грузов в международном сообщении, адресуя телеграмму начальнику станции отправления, железнодорожным администрациям и железным дорогам (службам перевозок и отделам спецперевозок, а по необходимости и службам пути) по маршруту следования грузов.
Окончательное оформление перевозочных документов на отправление негабаритных
(тяжеловесных грузов) производится только после получения телеграмм-разрешений
Департамента управления перевозками ОАО «РЖД» (отдела специальных перевозок) и
железнодорожной администрации (железной дороги), копии которых прикладываются к
перевозочным документам.
Отправление негабаритных грузов на платформах, в полувагонах, на 4—8-осных
транспортерах негабаритности нижней 1—2-й, боковой 1—3-й, верхней 1—2-й и габаритных на 4—8-осных транспортерах производит начальник станции после комиссионной проверки и составления актов, копии которых прикладываются к перевозочным документам. В накладной в графе «Вид негабаритности» указывается пятизначный индекс негабаритности.
Порядок пропуска негабаритных и тяжеловесных грузов по перегонам и станциям и
производства маневровой работы с транспортерами и вагонами, загруженными
негабаритными грузами и порядок постановки их в поезда установлен Инструкцией (главы 3 и 4).
В пути следования на пунктах коммерческого осмотра и на межгосударственных
пунктах передачи производится комиссионная проверка размещения и крепления
негабаритных грузов, а также габаритных на транспортерах комиссией с участием
работников ПКО и ПТО. При исправности крепления и отсутствии сдвига груза делается
отметка в акте, после чего груз отправляется по маршруту следования. При обнаружении
сдвига груза или расстройства крепления, создающих угрозу безопасности движения, вагон от поезда отцепляется для дальнейшей проверки комиссией в установленном порядке.
