


Зоны и степени негабаритности
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Практическая работа № 29
Определение вида и степени негабаритности 
Цель работы: научиться определять виды и степени негабаритности согласно Инструкции ДЧ-1835.
Задание: 
1. Дать определение габариту погрузки и негабаритному грузу
2. Описать из чего состоит индекс негабаритности
3. Решить задачи по составлению индекса негабаритности
Порядок выполнения работы:
Согласно Инструкции ДЧ-1835 груз является негабаритным и ему должны быть присвоены соответствующие степени негабаритности, если:
а) груз выходит за габарит погрузки в прямых участках пути при совмещении продольных осей подвижного состава и пути;
б) груз в прямых участках пути имеет размеры габарита погрузки, но в кривых его геометрические выносы больше, чем у расчетного   вагона. (Расчетный вагон - вагон с длиной рамы 24 м и длиной базы 17м);
в) груз при неполном заполнении габарита погрузки в прямой имеет   разность   между его геометрическим выносом и выносом расчетного вагона больше разности между полушириной габарита погрузки и полушириной этого груза.
	Решить задачи: 
1. Груз имеет следующие наибольшие размеры: на высоте от 1300 до 1399 мм полуширина 1900 мм; на высоте 4000 мм - полуширина 1625 мм; на высоте 4500 мм -  полуширина 1400 мм.  В кривых геометрические выносы груза меньше выносов расчетного вагона. Определить степени негабаритности груза.
2. Груз имеет следующие наибольшие размеры: на высоте от 1150 до 1200 мм полуширина 1750 мм; на высоте 1750-3580 мм - полуширина 2000 мм; на высоте 4810 мм -  полуширина 1200 мм.  В кривых геометрические выносы груза меньше выносов расчетного вагона. Определить степени негабаритности груза.
3. Груз имеет следующие наибольшие размеры: на высоте 1250 мм полуширина 1800 мм; на высоте 1800-3000 мм - полуширина 1810 мм; на высоте 5220 мм -  полуширина 1080 мм.  В кривых геометрические выносы груза меньше выносов расчетного вагона. Определить степени негабаритности груза.
4. Груз имеет следующие наибольшие размеры: на высоте от 1300 до 1399 мм полуширина 2005 мм; на высоте от 2005 до 2930 мм - полуширина 1650 мм; на высоте 5000 мм - полуширина 1300 мм.  В кривых геометрические выносы груза меньше выносов расчетного вагона. Определить степени негабаритности груза.
5. Груз имеет следующие наибольшие размеры: на высоте от 1120 до 1200 мм полуширина 1625 мм; на высоте 1200-3400 мм - полуширина 1920 мм; на высоте 5300 мм -  полуширина 850 мм.  В кривых геометрические выносы груза меньше выносов расчетного вагона. Определить степени негабаритности груза.
6. Груз имеет следующие наибольшие размеры: на высоте от 1250 до 1300 мм полуширина 1650 мм; на высоте 1300-3900 мм - полуширина 1780 мм; на высоте 5150 мм -  полуширина 1100 мм.  В кривых геометрические выносы груза меньше выносов расчетного вагона. Определить степени негабаритности груза.
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