
ПТЭ Раздел III Организация эксплуатации технологических систем, сооружений, устройств и объектов технического назначения
Цитата ПТЭ:
«38. Устройства водоснабжения и водообработки владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования) должны обеспечивать бесперебойное снабжение водой локомотивов, поездов, железнодорожных   станций    и    другие    хозяйственные, противопожарные и питьевые потребности для обеспечения технологической работы железнодорожного транспорта.
Владелец инфраструктуры и владелец железнодорожных путей необщего пользования должны содержать очистные сооружения в технически исправном состоянии.
39. Владелец инфраструктуры размещает средства, позволяющие принять незамедлительные меры по ликвидации последствий транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте:
* восстановительные   поезда    для    восстановления    движения    поездов в соответствии с графиком движения поездов вследствие транспортных происшествий, ликвидации их последствий и иных, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;
*пожарные поезда и подразделений пожарной охраны для предупреждения и тушения пожаров, проведения   аварийно-спасательных   работ, связанных с тушением пожаров в зоне чрезвычайной ситуации.
Владельцы железнодорожных путей необщего пользования обеспечивают наличие необходимого и достаточного количества восстановительных сил   и средств, средств пожаротушения и других средств для проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий аварийных ситуаций в соответствии с требованиями статьи 24 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».
40. Железнодорожные пути, определенные владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных путей необщего пользования), для стоянки восстановительных и пожарных поездов, автомотрис и дрезин, предназначенных для ведения восстановительных работ, запрещается занимать другим железнодорожным подвижным составом.»
Комментарии к пп. 38 – 40 ПТЭ:
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» владелец инфраструктуры    и    перевозчик    принимают     незамедлительные     меры   по ликвидации последствий транспортных происшествий, стихийных бедствий (заносов, наводнений, пожаров и других), вызывающих нарушение работы железнодорожного транспорта.
Для принятия указанных мер  владелец  инфраструктуры  и  перевозчик  за счет собственных средств должны содержать специализированные подразделения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, иметь запас материальных и технических средств, перечень которых определяется федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной    власти,    или    заключить     соответствующие     договоры  со сторонними специализированными организациями.
Порядок действий участников перевозочного процесса на железнодорожном транспорте при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера утвержден приказом Минтранса России от 26 июня 2008 г. № 94.
В ОАО «РЖД» размещение средств, позволяющих принять незамедлительные меры по ликвидации последствий транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций выполняется в соответствии Правилами эксплуатации    и    содержания    восстановительных    поездов    ОАО «РЖД»,
утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 28 августа 2018 г. № 1897/р
ПТЭ Раздел 1. Термины и определения, используемые в Правилах технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации
[bookmark: _GoBack]212.	Поезд      восстановительный       –       поезд, сформированный из специального железнодорожного подвижного состава, предназначенный для ликвидации последствий сходов и столкновений железнодорожного подвижного состава, восстановления железнодорожного пути и контактной сети железных дорог, а также для оказания помощи в пределах своих тактико- технических возможностей при ликвидации последствий происшествий природного и техногенного характера [пункт 2.12.22 ГОСТ 34530-2019. Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения];
227.	Поезд пожарный – поезд, сформированный из специального железнодорожного подвижного состава, предназначенный и оборудованный для    тушения     пожаров     и     проведения     аварийно-спасательных     работ в железнодорожном подвижном составе, на объектах железнодорожной инфраструктуры и в полосе отвода железных дорог [пункт 2.12.23 ГОСТ 34530- 2019.     Транспорт      железнодорожный.      Основные      понятия.      Термины и определения];
305.	Специальный железнодорожный подвижной состав – железнодорожный подвижной состав, предназначенный для обеспечения строительства, восстановления, ремонта и функционирования инфраструктуры железнодорожного транспорта и включающий в себя несъемные самоходные подвижные единицы на железнодорожном ходу, такие как мотовозы, дрезины, специальные       автомотрисы,        железнодорожно-строительные        машины с автономным двигателем и тяговым приводом, а также несамоходные подвижные единицы на железнодорожном ходу, такие как железнодорожно- строительные машины без тягового привода, прицепы и специальный железнодорожный подвижной  состав,  включаемый  в  хозяйственные  поезда  и предназначенный для  производства  работ  по  содержанию,  обслуживанию  и ремонту сооружений и устройств железнодорожного транспорта [пункт 3.1.2 ГОСТ 34056-2017. Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения].
