Вариант 1
Задание 1:
Рассчитать расстояния между центрами двух смежных стрелочных переводов:             
 а) на главном пути , вставка d= 25м                            


 б) на приёмо-отправочном пути вставка d= 12,5м   




  в) на прочем пути      вставка d= 6,25м        


Задание 2
1. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=5,3м; 1/N – 1/11; Р65
2.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е = 5,3м;  Р65;  1/N – 1/11;  R = 300м.
3. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 3; е1 = е2 = 5,5м; 1/N – 1/11 – 1/11; Р65; R = 450м.
Вариант 2
Задание 1
Рассчитать расстояния между центрами двух смежных стрелочных переводов:       
	а) на главном пути      вставка d= 25м                          



	б) на приёмо-отправочном пути            вставка d= 12,5м   



               
	в) на прочем пути    вставка d= 25м, ширина междупутья =6,0 м   



Задание 2
1. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=5,3м; 1/N – 1/9; Р65
2.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е = 5,3м;  Р65;  1/N – 1/11; ; R = 450м.
3. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 3; е1 = е2 = 5,3м; 1/N – 1/11 – 1/9; Р65; R = 300м.
Вариант 3
Задание 1
Определить расстояния между центрами смежных стрелочных  переводов:       
а) на прочем пути    вставка d= 12,5м   , ширина междупутья 7,5 м
   

                                       
б) на главном пути вставка d= 25м   

	


                
в) на приёмо-отправочном пути вставка d= 12,5м   


        
Задание 2
1.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=5,5м; 1/N – 1/9; Р65
2.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е = 9,8м;  Р65;  1/N – 1/11;  R = 750м.
3. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 4; е1 = е2 = е3 = 5,5м; 1/N – 1/11 – 1/11– 1/9; Р65; R = 450м.

Вариант 4
Задание 1
Определить расстояния между центрами смежных  стрелочных  переводов:       
а) на прочем пути    вставка d= 12,5м  , ширина междупутья 5,3 м 

                                       
б) на главном путивставка d= 25м   



                
в) на приёмо-отправочном пути вставка d= 12,5м   


        
Задание 2
1. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=4,8м; 1/N – 1/9; Р65
2.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е = 4,8м;  Р65;  1/N – 1/9;  R = 300м.
3. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 4; е1 = 7,5 м; е2 = 7,5 м; е3 = 5,5м; 1/N – 1/11 – 1/11– 1/9; Р65; R = 450м.
Вариант 5
Задание 1
Рассчитать расстояния между центрами двух смежных стрелочных переводов:       
	а) на главном пути          вставка d= 25м   
                   



	б) на приёмо-отправочном пути вставка d= 12,5м   



               
	в) на прочем пути  вставка d= 6,25, ширина междупутья 5,5 м   



Задание 2
1. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=5,3м; 1/N – 1/11; Р65
2.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е =6,5 м;  Р65;  1/N – 1/9;  R = 250м.
3. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 5; е1 = е2 =  5,5м;е3 = е4 =7,5 1/N – 1/9 – 1/9– 1/11– 1/11;  Р65; R = 450м.
Вариант 6
Задание 1
Рассчитать расстояния между центрами двух смежных стрелочных переводов:             
 а) на главном пути     вставка d= 25м   
                        


 б) на приёмо-отправочном пути  вставка d= 12,5м   



	

  в) на прочем пути        вставка d= 12,5м , ширина междупутья 7,5 м  

   
Задание 2
1.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=5,3м; 1/N – 1/9; Р65
2.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е =8,5м;  Р65;  1/N – 1/22;  R = 950м.
3. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 5; е1 = е2 =  5,3м;е3 = е4 =7,5 1/N – 1/9 – 1/9– 1/11– 1/11;  Р65; R = 300м.
Вариант 7
Задание 1
Рассчитать расстояния между центрами двух смежных стрелочных переводов:             
 а) на главном пути          вставка d= 25м   
                   


 б) на приёмо-отправочном пути вставка d= 12,5м   



	
  в) на прочем пути     вставка d= 12,5м   ширина междупутья 7,5 м

      
Задание 2
1.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=9,8м; 1/N – 1/11; Р65
2.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е =6,5м;  Р50;  1/N – 1/18;  R = 950м.
3. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей –3; е1 = е2 =  5,5м; 1/N – 1/9 – 1/9–;  Р65; R = 450м.

Вариант 8
Задание 1
Определить расстояния между центрами смежных  стрелочных  переводов:       
а) на прочем пути    вставка d= 12,5м   , ширина междупутья 6,5 м

                                       
б) на главном пути вставка d= 25м   



в) на приёмо-отправочном пути вставка d= 12,5м   



        
Задание 2
1. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=5,3м; 1/N – 1/18; Р65
2.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е =6,8м;  Р50;  1/N – 1/6;  R = 250м.
3. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 5; е1 = е2 =  5,5м;е3 = е4 =9,8 1/N – 1/9 – 1/9– 1/11– 1/11;  Р65; R = 750м.
Вариант 9
Задание 1
Определить расстояния между центрами смежных  стрелочных  переводов:       
а) на прочем пути  вставка d= 12,5м   ширина междупутья 6,5 м
  
   

                                       
б) на главном пути вставка d= 25м   




в) на приёмо-отправочном пути вставка d= 12,5м   


        
Задание 2
1. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=9,8м; 1/N – 1/22; Р65
2.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е =5,5м;  Р50;  1/N – 1/9;  R = 950м.
3. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 4; е1 = 5,3м; е2 =  5,5м;е3 = 7,5 1/N – 1/9 – 1/9– 1/11;  Р65; R = 450м.


Вариант 10
Задание 1:
Рассчитать расстояния между центрами двух смежных стрелочных переводов:             
 а) на главном пути , вставка d= 25м                            


 б) на приёмо-отправочном пути вставка d= 12,5м   




  в) на прочем пути      вставка d= 6,25м        


Задание 2
1. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=11,6м; 1/N – 1/6; Р65
2.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е =5,5м;  Р65;  1/N – 1/11;  R = 450м.
3. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 4; е1 = 9,8м; е2 =  5,5м;е3 = 5,3 1/N – 1/11 – 1/9– 1/9;  Р65; R = 450м.
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Задание 40
2. Определить ширину междупутья при расположении в нём  низкой пассажирской платформы  ширина платформы 5 м. 
3. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=5,3м; 1/N – 1/11; Р65

Задание 41
1. Определить ширину междупутья при расположении в нём высокой пассажирской платформы  ширина платформы 6 м. 
2. Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=5,3м; 1/N – 1/11; Р65

Задание 42
1. Определить ширину междупутья при расположении в нём  низкой пассажирской платформы с выходом из тоннеля. Ширина выхода 3 м. Расстояние от края выхода до края платформы 2 м.
2. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=7,5м; 1/N – 1/11; Р65

Задание 43
1. Рассчитать ширину междупутья, если в нём располагается сход (лестница) с пешеходного моста на низкую пассажирскую платформу. Ширина лестницы 3000 мм. Расстояние от края лестницы до края  платформы 2000 мм.
2. Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=7,5м; 1/N – 1/11; Р65
Задание 44
1. Рассчитать ширину междупутья, если в нём располагается  низкая пассажирская
платформа. Ширина платформы 6м
2. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=5,3м; 1/N – 1/9; Р50

Задание 45
1. Рассчитать ширину междупутья, если в нём располагается ящик для хранения путевого инвентаря. Шириной 30 см. 
2. Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=5,3м; 1/N – 1/9; Р50

	Задание 46
1. Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е = 5,3м;  Р65;  1/N – 1/11; α = 5011/40//; R = 300м.
2. Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 3; е1 = е2 = 5,3м; 1/N – 1/11 – 1/11; Р65; R = 300м.

Задание 47
1. Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е = 6,5м;  Р65;  1/N – 1/11; α = 5011/40//; R = 400м.
2. Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 3; е1 = е2 = 5,3м; 1/N – 1/9 – 1/9; Р65; R = 400м.

Задание 48
1. Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е = 7,5м;  Р65;  1/N – 1/9; α = 6020/25//; R = 300м.
2. Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 3; е1 = е2 = 6,5м; 1/N – 1/11 – 1/11; Р65; R = 300м.

Задание 49
1. Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е = 6,5м;  Р65;  1/N – 1/9; α = 6020/25//; R = 200м.
2. Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 3; е1 = е2 = 5,3м; 1/N – 1/9 – 1/11; Р65; R = 300м.

Задание 50
1. Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е = 5,3м;  Р65;  1/N – 1/9; α = 6020/25//; R = 200м.
2. Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 4; е1 = е2 = е3=  5,3м; 1/N – 1/9 – 1/11 - 1/11; Р65; R = 300м.

Задание 51
1. Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е = 4,8м;  Р65;  1/N – 1/9; α = 6020/25//; R = 300м.
2. Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 стрелочную улицу на основном пути, согласно исходным данным: количество путей – 4; е1 = е2 = е3=  5,3м; 1/N – 1/11 – 1/11 - 1/11; Р65; R = 300м.
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