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Тема: Порядок действия при пожаре и пользовании средствами пожаротушения 

Цель: Закрепление знаний о мерах пожарной безопасности и правилах безопасного поведения при пожарах. Приобретение умений использования первичных средства пожаротушения.

Задачи:

1.Изучить закон «О пожарной безопасности»

2.Изучить памятки по правилам безопасного поведения при пожарах.

3 Научиться пользоваться огнетушителем

Время выполнения 2ч

Оборудование: Памятки, плакаты, макеты огнетушителей, учебный фильм, ФЗ «О пожарной безопасности», учебно методическое пособие, тетрадь для практических работ.

Задание:

1. Изучить ФЗ «О пожарной безопасности»

2. Законспектировать статьи, раскрывающие права, обязанности, ответственность граждан в области пожарной безопасности.

3. Изучить памятки.

4. Ответить на вопросы письменно.

5. Изучить средства пожаротушения которые применяются на ЖДТ.

6. Практическое использование огнетушителя.

7. Категорирование помещений в противопожарном отношении.

Контрольные вопросы:

1. Какие объекты относятся к пожароопасным?

2. Что такое пожар? Дайте характеристику классов и видов пожаров.

3. Что такое возгорание?

4. Какими параметрами характеризуются пожары?

5. Какие предприятия относятся к наиболее пожароопасным?

6. Что значит огнестойкость здания? На какие группы делятся строительные материалы по огнестойкости?

7. Перечислите основные и вторичные поражающие факторы пожара.

8. Что относится к числу мероприятий по предотвращению пожаров на производственных объектах?
9. Какие в настоящее время используются средства пожарной сигнализации? Дайте их краткую характеристику.
10. Охарактеризуйте спринклерные и дренчерные установки противопожарной автоматики.
11. Какие противопожарные средства используются для тушения пожара? Кратко охарактеризуйте их.
12. Какие существуют рекомендации по тушению пожара и поведению на пожаре?
13. Какие меры следует предпринять для того, чтобы покинуть горящее здание?
14. Что следует делать при невозможности покинуть горящее здание?
15. Как обследовать задымленное помещение?
16. Какие объекты относятся к взрывоопасным?
17.Что такое взрыв?
18.Охарактеризуйте основные поражающие факторы взрыва.

19.Какие мероприятия проводятся при ликвидации последствий взрывов?
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4. Учебно-методическое пособие

ЗАЩИТА ПРИ АВАРИЯХ (КАТАСТРОФАХ) НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Производственные аварии (катастрофы) возникают в результате внезапного выхода из строя деталей, механизмов, машин и агрегатов и могут сопровождаться серьезными нарушениями производственного процесса, взрывами, катастрофическими затоплениями, образованием очагов пожаров, радиоактивным, химическим заражением местности, увечьем и гибелью людей.
Производственные аварии (катастрофы) могут быть следствием стихийных бедствий, однако наиболее распространенные причины их возникновения — нарушения технологических процессов, правил эксплуатации и техники безопасности. Особую опасность несут аварии (катастрофы) на потенциально опасных производственных объектах: пожароопасных, взрывоопасных, гидродинамически опасных, химически опасных, радиационно опасных. Именно там чаще всего происходят аварии (катастрофы), сопровождающиеся значительными материальными потерями, нарушением условий жизнедеятельности, увечьем и гибелью людей.
Пожароопасные объекты

Пожароопасные объекты (ПОО) — это объекты, на которых производятся (хранятся, транспортируются) продукты, приобрета​ющие при некоторых условиях (авариях, инициировании) способность к возгоранию.
Пожаровзрывоопасные объекты разделяются на пять категорий:

А – нефтеперерабатывающие заводы, склады нефтепродуктов, трубопроводы, химические комбинаты.

Б – цеха по приготовлению и транспортировке древесной муки, угольной пыли, сахарной пудры, а также мукомольные мельницы.

В – деревообрабатывающие, лесопильные, мебельные, столярные производства.

Г – предприятия и склады, на которых осуществляется переработка несгораемых соединений в горячем состоянии. На этих объектах также производится сжигание газообразного, твердого, жидкого видов топлива.

Д – организации и склады хранения несгораемых материалов и соединений в холодном состоянии. В частности, это рыбные, мясные и прочие заводы.

Возгорание — возникновение горения под действием источника зажигания. В случае неконтролируемого процесса горения, сопровождающегося уничтожением материальных ценностей и создающего опасность для жизни людей, говорят о пожаре.
Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Горение под контролем человека не является пожаром, если оно не наносит ущерба.

Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на следующие классы:
1) пожары твердых горючих веществ и материалов (А);
2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (В);
3) пожары газов (С);
4) пожары металлов (D);
5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (Е);
6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ (F).
К основным параметрам развития пожара относят: продолжительность пожара, площадь пожара, температуру пожара, скорость распространения пожара, скорость выгорания горючих веществ и материалов, интенсивность газообмена, интенсивность или плотность задымления.
Чаще всего причины пожаров — нарушения правил и мер по​жарной безопасности при производстве электрогазосварочных работ, неправильная эксплуатация электроустановок и электроприборов, не​исправная электропроводка, замыкание или перегрузка электросети, неосторожное обращение с легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами, а также неосторожное обращение с огнем и курение в не​положенных местах.
Огнестойкость – способность конструкции под воздействием пламени сохранять несущие способности. От этой характеристики зависит временной промежуток нахождения пожарной команды внутри здания с целью:
- ликвидации источника пожара;
- спасения, эвакуации людей;
- выноса имущества, оборудования.
Огнезащитная эффективность – характеризует поведение материала под воздействием огня.
Технический регламент разделяет строительные материалы:
1. Горючие к ним относят композитные древесные (ДСП, ДВП), органические материалы, неорганические полимеры. В зависимости от сырья, из которого они изготовлены, разделяются на 4 группы:
- I – слабо,
- II – умеренно,
- III – нормально,
- IV – сильно горючие.
2. Негорючие, к ним относят стройматериалы:
- кирпич, натуральный камень,
- бетон, металл,
- керамика, стекло.
Комплексный показатель пожарной безопасности учитывает характеристики, связанные с изменением структуры материала в момент горения:
- токсичная опасность (Т1-Т4),
- горючесть (Г1-Г4),
- дымообразующая способность (Д1-Д3),
- воспламеняемость (В1-В3),
- скорость распространения пламени по поверхности материала (РП1-РП4).
Негорючие материалы определены в класс КМО, горючие с учетом вышеперечисленных показателей в группы КМ1-КМ5.
Индекс распространения пламени применяется для определения строительных, кожевенных, текстильных материалов в группы:
- не распространяющие пламя (i РП – 0);
- медленно распространяющие (i РП до 20);
- быстро распространяющие (i РП более 20).
Характеристики огнестойкости
Согласно требованиям Федерального Закона о пожарной безопасности конструктивные строительные материалы изготавливаются по ГОСТ с учетом показателя предела огнестойкости.
По определению – это время (в минутах) от начала пожара до обрушения конструкции, потери одной или нескольких из характеристик с обозначением:
- R – несущей способности,
- E – целостности (деформация),
- I – теплоизолирующих свойств.
Показатели предела огнестойкости, распространения огня используются при проектировании зданий.
Степень огнестойкости сооружения устанавливается с учетом его конструктивных особенностей:
- этажности, высоты здания;
- пожаробезопасности несущих, ограждающих конструкций;
- наличие штукатурки на деревянных стенах, перегородках.
По степени возгораемости строительные материалы определены в 3 группы:
- сгораемые – древесина, полимеры, битум;
- несгораемые – металл, гранит, мрамор, глиняный кирпич;
- трудно сгораемые – фибролит, стеклопластик, материалы обработанные антипиренами.
Методы повышения предела огнестойкости строительных конструкций:
- пропитка горючих материалов антипиренами;
- нанесение огнезащитного покрытия (краски);
- обмазка поверхности огнезащитной мастикой, пастой;
- нанесение на стены огнестойкой штукатурки, стекло обоев;
- установка металлических экранов, панелей, плит.
Понятие функциональная пожарная опасность классифицирует здания и помещения по степени риска и опасности для жизни людей в случае возникновения пожара.
Для градации на 5 классов (Ф1-Ф5) учитывают несколько факторов:
- физическое состояние, возраст постройки;
- продолжительность нахождения в здании;
- контингент: дети, пожилые, больные люди;
- количество людей, наличие спальных мест, прочее.

Последствия пожаров обусловлены воздействием их поражающих факторов. Основные поражающие факторы пожара — непосредственное действие огня на горящий предмет (горение) и дистанционное воздействие на предметы и объекты высоких температур за счет излучения.
В результате воздействия поражающих факторов пожара происходит сгорание предметов и объектов, их обугливание, разрушение, выход из строя. Уничтожаются элементы зданий и конструкций, выполненных из сгораемых материалов. Действие высоких температур вызывает пережог, деформацию и обрушение металлических ферм, балок перекрытий, других конструктивных деталей сооружений. При пожарах полностью или частично уничтожаются технологическое оборудование и транспортные средства. Гибнут или получают ожоги различной тяжести люди.
Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы и утечка ядовитых или загрязняющих веществ в окружающую среду. Большой ущерб не затронутым пожаром помещениям может принести вода, примененная для его тушения. Тяжелые социальные и экономические последствия пожара — прекращение объектом выполнения своих хозяйственных и иных функций.
Анализ пожаров на производственных объектах показал, что во время пожара на этих объектах создается сложная обстановка для пожаротушения, поэтому прежде всего необходим комплекс мер по предотвращению пожаров.
Меры предотвращения пожаров могут быть:
- организационными (правильная эксплуатация машин и внутризаводского транспорта, правильное содержание зданий и территорий, противопожарный инструктаж работников, организация добровольной пожарной охраны, издание приказов и директив по вопросам пожарной безопасности);
- техническими (соблюдение противопожарных правил, норм при проектировании, при устройстве электропроводов и обо​рудования, отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение оборудования);
- режимные (запрещение курения в неустановленных местах, производства сварочных и других огневых работ в пожароопасных помещениях и т.д.);
- эксплуатационными (своевременные профилактические осмотры, ремонт и испытания технологического оборудования).
Успешная борьба с возникшим пожаром зависит от быстрой и точной передачи сообщения о пожаре и месте его возникновения местной пожарной команде. Для этого могут быть использованы электрические, автоматические, звуковые системы пожарной сигнализации, к которым относят гудок, сирену и др. Как средства пожарной сигнализации используются телефон и радиосвязь.
Основные элементы электрической и автоматической пожарной сигнализации — извещатели, устанавливаемые на объектах, приемные станции, регистрирующие начавшийся пожар, и линейные сооружения, соединяющие извещатели с приемными станциями. В приемных станциях, расположенных в специальных помещениях пожарной охраны, должно вестись круглосуточное дежурство.
Для своевременного обнаружения возгорания применяются тепловые, дымовые, световые, ультразвуковые и комбинированные датчики (извещатели). В настоящее время на предприятиях используют лучевую и кольцевую электрическую пожарную сигнализацию. В помещениях с некруглосуточным пребыванием людей устанавливают автоматические пожарные извещатели.
Надежная пожарная связь и сигнализация играет важную роль в своевременном обнаружении пожаров и вызове пожарных подраз​делений к месту пожара.
Одно из перспективных направлений борьбы с пожарами - установка противопожарной автоматики: спринклерных и дренчерных установок (термины взяты от английских слов: to sprinkle - «брызгать» и to drench - «мочить»).
Спринклерные установки предназначены для быстрого автоматического тушения и локализации очага пожара, когда в качестве огнегасящего вещества можно использовать воду или воздушно-механическую пену. Вся система состоит из трубопроводов, прокладываемых под потолком помещения, и спринклерных распылителей, размещаемых на трубопроводах с заданным расстоянием друг от друга. Одновременно с подачей распыленной воды на очаг система автоматически подает сигнал о пожаре.
Дренчерные установки предназначены для автоматического и дистанционного тушения пожара водой. В отличие от спринклерных в дренчерных установках распылители воды (дренчеры) постоянно находятся в открытом состоянии. Кроме того, спринклерная установка срабатывает над очагом пожара, а дренчерная - орошает водой весь защищаемый объем.
Для тушения пожара также используются различные противопожарные средства - гидранты, огнетушители, средства покрытия огня, песок и другие подручные материалы.
Традиционное средство для тушения пожаров - гидрант, который устанавливается внутри всех общественных зданий, за исключением складов, где находятся материалы, реагирующие с водой (бензин, солярка др.). Он должен находиться в легкодоступных местах и всегда быть готовым к использованию.
Принцип действия гидранта заключается в подаче больших объемов воды, предназначенной для тушения пожаров, когда горят обычные материалы (дерево, солома, бумага, ткани). Его нельзя ис​пользовать в случае горения электрической аппаратуры, находящейся под напряжением, горючих жидкостей (бензин, ацетон, спирты) и для тушения веществ, которые при реакции с водой выделяют токсичные или горючие газы (сода, калий, карбид кальция).
В начальной стадии пожара можно использовать первичные средства пожаротушения: огнетушители, ведра, емкости с водой, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты, плотную ткань и др.
Для тушения пожаров на начальной стадии чаще всего исполь​зуются огнетушители. В настоящее время используются следующие типы огнетушителей:
- жидкостный, который содержит воду с добавками поверхностно-активных веществ или водный раствор сульфанола, сульфоната - пенообразователей, которые под давлением газа выбрасываются струей. Один раз открытый, он должен быть использован до конца. В промышленности применяют жидкостный огнетушитель марки ОЖ-7;
- порошковый, который содержит бикарбонат соды. Это вещество гасит пламя, затрудняя доступ кислорода, находящегося в воздухе. Емкость баллона - 2,5 л и 8 л, продолжительность выхода струи – 10 - 25 с, площадь тушения 0,41 - 1,1 м2. Он может быть использован в любом случае, но осевший порошок требует аккуратной уборки. Этот тип огнетушителя - наиболее подходящий по стоимости и эффективности, однако необходимо учитывать, что в закрытых помещениях им нужно пользоваться осторожно из-за вредного его воздействия на органы дыхания. В промышленности применяют порошковые огнетушители марок ОПС-6, ОПС-10, ОППС-100. Они предназначены для тушения небольших очагов загорания щелочных, щелочноземельных металлов, кремнийорганических соединении:
- пенный огнетушитель. Емкость баллона - 5л и 10л, длина струи – 3 - 4,5 м, продолжительность действия – 20 - 45 с, площадь тушения - 0,4 - 0,5 м2. В момент использования его химическое содержимое соединяется с воздухом, производя углекислый ангидрид, который покрывает горящий материал. Кроме того, жидкая часть пены, испаряясь, поглощает тепло, охлаждая топливо. Преимущество этой системы по сравнению с жидкостным огнетушителем заключается в том, что пена, плавая на горящей жидкости, как бы душит пожар, в то время как вода, погружаясь на дно, не оказывает влияния на горящую поверхность, может переполнить резервуар и вытеснить горящую жидкость. Пенный огнетушитель не предназначен для использования в местах, где находятся машины и оборудование. В производственных условиях применяют химические пенные огнетушители марок ОХП-10 и ОХВП-10 и воздушно-пенные огнетушители марок ОВП-5, ОВП-10, ОВП-100, ОВПУ-250;
- углекислотный огнетушитель - содержит углекислый ангидрид. Емкость баллона - 2, 5 л и 8 л, продолжительность выхода струи – 15 - 25 с. Он идеален для любого пожара, так как не портит оборудование и материалы. Поскольку углекислый ангидрид не проводит электрический ток, его можно использовать для тушения электрооборудования, даже если оно под напряжением. Сжиженный газ, находящийся в баллоне, во время использования огнетушителя переходит в газообразное состояние, создавая сильное охлаждение, превращаясь частично в сухой лед и забирая большую часть тепла. Газ, исходящий из огнетушителя, не токсичен, но удушлив и поэтому помещения, где он был использован, необходимо проветривать. В промышленности применяют углекислотные огнетушители марок ОУ-2А, ОУ-5, ОУ-8. Модернизированный вариант углекислотного огнетушителя - углекислотно-бромэтиловый огнетушитель марок ОУБ-3, ОУБ-7. Огнетушители этого типа используют для тушения горящих твердых и жидких материалов, электрооборудования и радиоэлектронной аппаратуры.
Правила поведения и действия при пожаре.
Приступать к тушению пожара можно лишь в случае полной уверенности, что вашей жизни пожар не угрожает. Иначе необходимо как можно быстрее покинуть место пожара и вызвать пожарную команду.
Огнегасящие средства направляйте в места наиболее интенсивного горения и не на пламя, а на горящую поверхность. Если горит вертикальная поверхность, воду подавайте в верхнюю ее часть. В задымленном помещении применяйте распыленную струю, что способствует осаждению дыма и снижению температуры. Горючие жидкости тушите пенообразующими составами, засыпайте песком или землей, а также накрывайте небольшие очаги покрывалом, одеждой, брезентом и т.п.
При тушении пожара, чтобы избежать удара током, отключите электричество, тем более если приходится тушить электропроводку водой.
Не открывайте окна, так как с поступлением кислорода огонь вспыхивает сильнее.
При тушении огня всеми способами защищайтесь от дыма, так как на пожаре люди гибнут в основном от дыма, а не от огня. Поэтому если есть возможность, то защититесь изолирующим или фильтрующим противогазом с гепколитовым патроном. Однако учтите, что при пожаре количество кислорода в помещении быстро снижается, поэтому даже в противогазе можно потерять сознание.
Если пожар собственными силами погасить не удалось, то по​старайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение, пред​варительно убедившись, что в помещении не осталось людей, которым необходимо оказать помощь в эвакуации. По задымленным коридорам пробирайтесь на четвереньках или ползком — внизу меньше дыма. Закрывайте за собой двери. При невозможности эвакуации из здания через лестничные марши используйте пожарную лестницу, запасной выход или окна нижних этажей. Ни в коем случае не пытайтесь спуститься в лифте, так как при пожаре лифт в любую минуту могут отключить. При невозможности покинуть горящее здание ждите помощи в помещении, закрыв в нем дверь и забив щели мокрыми тряпками.
Спасательные работы при пожарах начинаются после проведения разведки и оценки сложившейся обстановки. При этом устанавливается степень опасности пожарной обстановки, пути эвакуации, размеры очага пожара, направление и скорость распространения пожара, наличие источников воды, а также местных материалов и средств, которые могут быть использованы для проведения спасательных работ.
При обследовании задымленных помещений спасатели разбиваются на пары. Один человек из каждой пары находится снаружи, а другой, держась за веревку, предназначенную для связи с ним, обследует задымленное помещение. Двигаться в задымленном помещении следует вдоль стен, двери открывать осторожно, чтобы не произошло вспышки газов. По этой же причине в задымленном помещении нельзя пользоваться для освещения открытым огнем или факелом. Чтобы найти пострадавшего, необходимо громко спрашивать: «Здесь есть кто-нибудь?» и внимательно прислушиваться, нет ли стонов или просьб о помощи. Следует помнить, что дети, испугавшись пожара, могут прятаться в самых укромных местах, например под кроватью, и почти никогда не отзываются на незнакомые голоса.
Наибольшую сложность представляют спасательные мероприятия в том случае, если отрезаны пути эвакуации. Это может быть вызвано образованием завалов, разрушением коридоров (лестниц) или высокой температурой на путях эвакуации. В этом случае для выноса (вывода) пострадавших устраиваются проходы в завалах, используются окна, балконы, проемы в стенах зданий. Для эвакуации людей, находящихся на втором этаже и выше, используются наружные приставные или автомеханические лестницы, эвакуационные рукава, спасательные веревки. Очередность эвакуации определяется степенью опасности: вначале помощь оказывают тем, чья жизнь находится под угрозой.
Если человек горит - не давайте ему бегать. В этом случае пламя разгорится быстрее и сильнее. Помогите ему сбросить загоревшуюся одежду или погасите огонь подручными средствами (водой, снегом, набросив на горящего человека одеяло, пальто и т.п.).
При пожарах часто происходят отравления угарным газом. Первые признаки такого отравления — головная боль, шум в ушах, «стук в висках», общая слабость, тошнота, рвота. При сильном отравлении возникают сонливость, апатия, нарушение или потеря дыхания, расширение зрачков. Пострадавшего следует немедленно вывести или вынести из зараженной зоны на свежий воздух и обеспечить ему покой. На голову нужно положить холодный компресс, спрыснуть лицо холодной водой, дать понюхать нашатырный спирт, напоить крепким чаем или кофе. В тяжелых случаях следует сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Взрывоопасные объекты
Взрывоопасные объекты - объекты, на которых хранятся, про​изводятся и транспортируются вещества (продукты), имеющие или приобретающие при определенных условиях способность к взрыву.
Взрыв - это высвобождение большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. Он приводит к образованию сильно нагретого газа (плазмы) с очень высоким давлением, который при моментальном расширении оказывает ударное механическое воздействие (давление, разрушение) на окружающие тела. Взрыв в твердой среде вызывает ее разрушение и дробление, в воздушной или водной - образует воздушную или гидравлическую ударную волну, которая и оказывает разрушающее воздействие на объекты.
К взрывоопасным объектам относятся: предприятия оборонной, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, газовой, хлебопродуктовой, текстильной и фармацевтической промышленности, склады боеприпасов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных газов. Особую опасность представляют объекты, непосредственно связанные с производством, транспортировкой и хранением взрывчатых веществ.
Основные поражающие факторы взрыва:
- воздушная ударная волна, возникающая при разного рода взрывах газовоздушных смесей, резервуаров с перегретой жидкостью и резервуаров под давлением;
- тепловое излучение и разлетающиеся осколки;
- токсичные вещества, которые применялись в технологическом процессе или образовались в ходе пожара или в других аварийных ситуациях.
Степень воздействия воздушной ударной волны зависит от мощности взрыва, расстояния, метеоусловий, местонахождения (в здании, на открытой местности) и положения человека (лежа, сидя, стоя) и характеризуется легкими, средними, тяжелыми и крайне тяжелыми травмами.
Избыточное давление во фронте ударной волны 10 кПа и менее для людей, расположенных вне укрытий, считается безопасным. Легкие поражения наступают при избыточном давлении 20 - 40 кПа. Они выражаются кратковременными нарушениями функций организма (звоном в ушах, головокружением, головной болью). Возможны вывихи, ушибы. Поражения средней тяжести возникают при избыточном давлении 40 - 60 кПа. При этом могут быть вывихи конечностей, контузии головного мозга, повреждение органов слуха, кровотечения из носа и ушей.
Тяжелые контузии и травмы возникают при избыточном давлении 60 - 100 кПа. Они характеризуются выраженной контузией всего организма, переломами костей, кровотечениями из носа, ушей; возможно повреждение внутренних органов и внутреннее кровотечение. Крайне тяжелые контузии и травмы у людей возникают при избыточном давлении более 100 кПа. Отмечаются разрывы внутренних органов, переломы костей, внутренние кровотечения, сотрясение мозга с длительной потерей сознания. Разрывы наблюдаются в органах, содержащих большое количество крови (печени, селезенке, почках), и наполненных жидкостью (головном мозге, мочевом и желчном пузырях). Эти травмы могут привести к летальному исходу.
Таким образом, взрывы представляют серьезную опасность для людей и объектов. Поэтому на взрывоопасных объектах особое внимание обращают на предотвращение взрывов и защиту персонала и оборудования от поражения и разрушения при взрывах.
Известны три принципа предотвращения взрывов на производ​ственных объектах. К ним относятся:
- исключение образования горючих систем;
- предотвращение инициирования горения;
- локализация очага горения в пределах определенного устрой​ства, способного выдержать последствия горения.
Исключение образования горючих систем осуществляется следующими методами:
- поддержанием концентрации горючего вещества в смеси менее нижнего концентрационного предела воспламенения;
- добавлением присадок к взрывчатым смесям, уменьшающих чувствительность взрывчатых смесей к внешним импульсам (ударным или электрическим) и увеличивающих их химическую стабильность;
- обезжириванием устройств и установок жидкого кислорода. Смазочные масла при перегреве подвергаются термическому разложению с выделением легкокипящих углеводородных фракций. При смешении таких фракций с кислородом они взрываются под влиянием различных импульсов (искры ударной волны и т.д.).
Предотвращение инициирования горения осуществляется за счет:
- ограничения скорости движения диэлектрических жидкостей по трубопроводам;
- предотвращения образования дисперсных частиц в газах;
-  нейтрализации электрозарядов путем заземления аппаратуры и оборудования;
- применения вместо искрообразующих материалов (железо, сталь) алюминия, меди и их сплавов.
Локализация очага горения предусматривает такое выполнение технологического процесса, при котором возможный очаг горения был бы локализован в пределах определенного аппарата или газопровода, способного выдерживать последствия горения. Локализация очага горения предусматривает наличие специальных устройств (обратных клапанов, гидрозатворов, автоматических задвижек и т.д.), предотвращающих дальнейшее распространение пламени. В этой связи широкое распространение нашли огневзрывопреградители, принцип работы которых основан на том, что струя горящей смеси разбивается на множество струек с малым диаметром, при котором из-за тепловых потерь пламя взрыва (пожара) не может распространяться. Пламегасящие каналы огневзрывопреградителей могут быть образованы пучками трубок, отверстиями в диафрагмах, плоскими щелями, металлическими сетками и т.п.
Способы защиты персонала и оборудования от поражения и разрушения при взрывах следующие:
- проектирование прочных ограждений конструкций, способных выдержать нагрузку, равную максимальному давлению при взрыве;
- создание во взрывоопасных зонах инертной среды, в которой содержание кислорода было бы меньше необходимого для под​держания горения;
- изоляция взрывоопасной зоны прочными стенами;
- расположение взрывоопасного производства в местах, где при взрыве не будет причинен вред окружающей среде;
- установка специальных предохранительных клапанов для сброса давления взрыва;
- подавление взрыва (предотвращение распространения пламени);
- строительство защитных сооружений (убежищ) для персoнала.
При ликвидации последствий взрывов проводят:
- спасательные работы, включая поиск пострадавших, извлечение из-под завалов, из поврежденных сооружений;
- тушение пожаров;
- обеззараживание территории, сооружений и техники;
- санитарную обработку людей;
- аварийно-восстановительные работы;
- обрушение конструкций зданий и сооружений, не подлежащих восстановлению и представляющих угрозу для окружающих.
В первую очередь при ликвидации последствий взрывов занимаются поиском пострадавших. У нас в стране и за рубежом серьезное внимание уделяется разработке средств для обнаружения пострадавших под завалами разрушенных зданий. Созданы специальные электронные приборы — геофоны, способные улавливать звуки, издаваемые людьми. Некоторые из этих приборов настолько чувствительны, что способны обнаруживать человека по биению сердца. Поэтому при проведение спасательных работ всегда устраивают «час тишины». В это время не должна работать техника. Тишина способствует поиску людей, попавших в беду.
Хорошо зарекомендовали себя специально натренированные собаки. Эти животные способны различать около 2 млн запахов, поэтому эффективнее любого, самого современного электронного прибора, предназначенного для поиска человека, погребенного под обломками зданий.
Командиры спасательных формирований определяют способы извлечения пораженных из завалов (деблокирование), порядок проведения спасательных работ, транспортировки пострадавших на медицинские пункты. Пораженных, находящихся вблизи поверхности завала или под мелкими обломками, извлекают, разбирая завал сверху вручную, а находящихся в глубине завала (под завалом) — через пустоты, щели, образовавшиеся от крупных элементов разрушенных зданий, или постепенно разбирая завал. Работы ведут расчетами, которые действуют непрерывно, сменяя друг друга.
Извлекая пострадавших из-под завалов (отдельных обломков)| стараются избегать сдвигов плит, блоков, кирпичей и других массивных предметов, чтобы не нанести человеку дополнительных травм. В первую очередь освобождают голову и верхнюю часть туловища. После извлечения человеку немедленно оказывают необходимую медицинскую помощь. Иногда медикам приходится помогать пострадавшему, когда он еще находится в завале и процесс его высвобождения продолжается.
ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ
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Расстояние от  пламени не менее 1 м.

В помещении человек должен стоять спиной к 
При  тушении на улице, человек должен стоять так, чтобы ветер дул ему в спину.
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