Габарит
Габарит – это внешнее геометрическое очертание.
На сети железных дорог существуют следующие виды габаритов:
1 Габаритом приближения строений (СП) - называется предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутрь которого, помимо подвижного состава, не должны заходить никакие части сооружений и устройств. Исключение составляют лишь те устройства, которые предназначены для непосредственного взаимодействия их с подвижным составом (вагонные замедлители в рабочем состоянии, контактные провода с деталями крепления, поворачивающаяся часть колонки при наборе воды и др.).
2 Габаритом подвижного состава  (Т) - называется предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться как груженый, так и порожний подвижной состав, установленный на прямом горизонтальном пути.
3 Габарит погрузки (П) - называется предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз (с учетом упаковки и крепления) на открытом подвижном составе, находящемся на прямом горизонтальном пути.
Грузы, которые выходят за очертания габарита погрузки, считаются негабаритными. В зависимости от высоты, н которой груз выходит за габарит погрузки, установлены зоны негабаритности: нижней, боковой и верхней. В зависимости от величины выхода груза за габарит погрузки в указанных зонах негабаритности выделяют степени негабаритности: 6 степеней нижней негабаритности; 6 степеней боковой негабаритности и 3 степени верхней негабаритности. Грузы, привышающие установленные пределы негабаритности, считаются сверхнегабаритными. 
[bookmark: _GoBack]4 Габарит воздушных линий - предельные расстояния от проводов и опор воздушных линий до поверхности головки рельса, а также от земли до различных сооружений и устройств.
5 Габарит проезда в тоннелях - предельное поперечное очертание свободного пространства в тоннеле, внутрь которого кроме подвижного состава или транспортных средств не должны заходить никакие части тоннельных конструкций и устройств, за исключением элементов, вступающих во взаимодействие с подвижным составом.
6 Габарит подмостовой - это предельное перпендикулярное продольной оси проезжей части очертание подмостового пространства, предназначенного для пропуска поездов, автомобилей, судов, внутрь которого не должны заходить элементы конструкций моста и расположенные на нем устройства, включая навигационные знаки.
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