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Практическая работа 1

Тема: Определение характера опасности опасного груза. Код опасности.

Цель: Ознакомиться с приложением 6 Правил перевозок опасных
грузов. Получить навыки прочтения кодов опасности.
 Задание:
1. Изучить Правила перевозок опасных грузов (далее ППОГ):
- приложение 2 «Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке по железным дорогам в крытых вагонах и контейнерах»; 
- приложение 6 «Знаки опасности».
2. В соответствии с исходными данными описать характер опасности опасных грузов.
3. Начертить знаки опасности.
Исходные данные: 
Таблица 1
	№
Вари-анта
	Наименование опасного груза
	№
Вари-анта
	Наименование опасного груза

	1
	Бензин моторный
	Винилацетат стабилизированный
	16
	Каучука раствор
(невязкий)
	Бромоформ

	2
	Аммиакат
	Калия дихромат
	17
	Динитробензолы,
твердые
	Кальций

	3
	Бутилен
	Денитрофенола раствор
	18
	Анизол
	Жидкость ядовитая при вдыхании, легковоспламеняющаяся, Н.У.К с ЛК не более 200 мл/м3

	4
	Гептаны
	Кальция карбид
	19
	Изопропиламин
	Бромацетон

	5
	Диран-А
	Азот  сжатый
	20
	Дифенилдихлорсилан
	Бруцин

	6
	Кальция перхлорат
	Галлий
	21
	Бензол
	Жидкость окисляющая, Н.У.К

	7
	Ацетилйодид
	Дифениламин
	22
	Калия перманганат
	Газойль

	8
	Анилин
	Изобутанол (спирт изобутиловый)
	23
	Керосин
	Каучука раствор (давление паров при 50С, более 110 ткПа)

	9
	Гексахлорацетон
	Калия цианид
	24
	Диметилсулфат
	Амиламин

	10
	Калия супероксид
	Бутиланилин
	25
	Дифонат
	Камфен, технический

	11
	Анидрит уксусный 
	Бром
	26
	Анилин
	Железа (II) Арсенат

	12
	Йода монохлорид жидкий
	Диборан
	27
	Барий
	Альдегиды
октиловые 

	13
	Бария сульфит
	Акридин
	28
	Калий
	Гептил

	14
	Ванадия
 трихлорид
	Газ охлажденный жидкий воспламеняющийся, Н.У.К
	29
	Бутан
	Гидразин-сулфат

	15
	Аргон сжатый
	Диметоат
	30
	Дибензоила пероксид с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 
	Изооктен




Ход выполнения работы:

1.Согласно Приложения №2 Правил перевозок опасных грузов (ППОГ) заполнить таблицу №2 в соответствии с заданным вариантом 
	№
п.п.
	Наименование
груза
	Номер
ООН
	Номер
АК
	Клас-сифика-
цион-ный
шифр
	Код
опас-нос-
ти
	Род
ваго-
на
	Вид
отп-рав-
ки
	Номер
знака
опас-
нос-
ти
	Штемпели в накладной

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2 Определить код опасности по приложению 2 «Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке по железным дорогам в крытых вагонах и контейнерах» для груза №1:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3 Определить код опасности по приложению 2 «Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке по железным дорогам в крытых вагонах и контейнерах» для груза №2:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 Каждому коду опасности дать пояснения в соответствии с методическими рекомендациями и Приложениями ППОГ для груза №1:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 Каждому коду опасности дать пояснения в соответствии с методическими рекомендациями и Приложениями ППОГ для груза №2:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 В соответствии с приложением 6 ППОГ и данными из приложения 2 ППОГ необходимо изобразить знаки опасностидля груза №1:









7 В соответствии с приложением 6 ППОГ и данными из приложения 2 ППОГ необходимо изобразить знаки опасности для груза №2:









Вывод:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




Ответить на контрольные вопросы. 

1. Какие значения могут принимать коды опасности классов 2-9.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Где указываются коды опасности, при перевозке опасных грузов.    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Класс 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. класс 4.1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Класс 7
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

