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Маркировка грузового места
Цель работы: научиться наносить транспортную маркировку.
Задание: 
1. Описать из чего состоит транспортная маркировка.
2. Согласно исходным данным зарисоватьтранспортную маркировку для заданного груза.
Исходные данные:
	Наименование груза
	Ст. отправления
	Ст. назначения
	Наименование
грузополучателя
	Масса нетто, кг
	Масса брутто
	Число мест в отправке

	Кофе в пакетах
	Саратов-1 Пассажирский
	Адлер
	ООО «Усталость»
	50
	60
	110

	Апельсины
	Саратов-2 Товарный
	Уютная
	ООО «Вкусняши»
	100
	110
	200

	Рыба
	Трофимовский-1
	Мальчики
	ОАО «Кошкин дом»
	150
	160
	60

	Аквариум
	Багаевка
	Юра
	ИП Рыболов

	70
	80
	1

	Одежда
	Саратов-3
	Татьянка
	ОАО «Адидас»

	120
	130
	220

	Сотовые телефоны
	Карамыш
	Обливская
	ЗАО «Нокия»
	105
	115
	350

	Газированная вода
	Примыкание
	Волгоград-1
	ОАО «Запивочка»
	130
	140
	130

	Лекарства
	Ивановский
	Им.Максима Горького
	ЧП «Бабуля»
	80
	90
	150

	Крем для обуви
	Ртищево-1
	Анисовка
	ООО «Чистильщик»
	90
	100
	230



Порядок выполнения работы:
1. Транспортная маркировка состоит из основных, дополнительных, информационных надписей и манипуляционных знаков.  
Основные надписи должны содержать:
– полное или сокращенное наименование грузополучателя;
– полное наименование станции назначения;
– число грузовых мест в отправке и порядковый номер места внутри отправки (указывается дробью: в числителе — порядковый номер места в отправке, в знаменателе — число мест в отправке).  Число грузовых мест и порядковый номер места должны указываться в тех случаях, когда перевозятся разнородные или разносортные грузы в однотипной таре.
Дополнительные надписи должны содержать:
– наименование пункта отправления с указанием станции отправления и перевозчика;
– железнодорожную маркировку, наносимую на каждое грузовое место при перевозке грузов мелкими отправками.
Железнодорожная маркировка представляет собой дробь: числитель —марка перевозчика и через тире — число мест в отправке; знаменатель —код станции отправления согласно Тарифному руководству № 4 (книга 2):
Информационные надписи содержат массу брутто и нетто грузового места в килограммах. 
Манипуляционные знаки — это изображения, указывающие на способы обращения с грузом. 
Маркировку на ярлыки наносят типографским, литографским, электролитическимспособами, печатанием, окраскойпо трафарету, штемпелеванием потрафарету, продавливанием, штампованием, выжиганием, маркировочными машинами. 
2. Зарисовать транспортную маркировку груза
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1 – осторожно хрупкое; 2 – боится нагрева; 3 – боится сырости; 4 – боится излучения; 5 – соблюдение интервала температур; 6  - скоропортящийся груз; 7 – герметическая упаковка; 8 – крюками непосредственно не брать; 9 – место строповки; 10 – место подъема тележкой; 11 – верх, не кантовать; 12 – центр массы; 13 – тропическая упаковка; 14 – штабелировать запрещается; 15 – поднимать непосредственно за груз; 16 – открывать здесь
Вывод по работе
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