ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1
Тема: Составление схемы расположения железнодорожных станций, производящих посадку и высадку пассажиров на Саратовском полигоне дорог
Цель работы:
1. Изучить структуру Саратовского железнодорожного полигона
2. Освоить методику составления схем расположения пассажирских станций
3. Научиться анализировать пассажиропотоки и распределение станций по категориям
4. Сформировать навыки работы с железнодорожной статистикой и картографическим материалом
Исходные данные:
Таблица 1. Варианты заданий
	Вариант
	Участок
	Протяженность (км)
	Количество станций
	Основные станции
	Суточный пассажиропоток (чел.)

	1
	Саратов - Ртищево
	240
	12
	Саратов, Аткарск, Турки, Ртищево
	8500

	2
	Саратов - Петров Вал
	220
	10
	Саратов, Котовск, Камышин, Петров Вал
	7200

	3
	Саратов - Пугачевск
	180
	8
	Саратов, Татищево, Пугачевск
	4800

	4
	Саратов - Урбах
	120
	6
	Саратов, Приволжский, Урбах
	3500

	5
	Саратов - Балашов
	210
	9
	Саратов, Калининск, Самойловка, Балашов
	6100

	6
	Ртищево - Балашов
	150
	7
	Ртищево, Аркадак, Балашов
	2900

	7
	Аткарск - Вольск
	130
	5
	Аткарск, Базарный Карабулак, Вольск
	1800

	8
	Саратов - Красный Кут
	160
	7
	Саратов, Ершов, Красный Кут
	4200

	9
	Пугачевск - Озинки
	140
	6
	Пугачевск, Новоузенск, Озинки
	2300

	10
	Балашов - Поворино
	110
	5
	Балашов, Терновка, Поворино
	1900


Аналитическая часть 
Таблица 2. Анализ распределения станций по вариантам
	Вариант
	Общее кол-во станций
	Станций I кл.
	Станций II кл.
	Станций III кл.
	Останов. пунктов
	Среднее расстояние между станциями (км)

	1
	7
	1
	2
	1
	3
	29,2

	2
	5
	1
	1
	2
	1
	33,0

	3
	4
	1
	1
	1
	1
	38,3

	4
	4
	1
	0
	2
	1
	23,8

	5
	4
	1
	1
	1
	1
	36,3

	6
	3
	0
	2
	0
	1
	47,5

	7
	3
	0
	1
	1
	1
	42,5

	8
	3
	1
	0
	1
	1
	57,5

	9
	3
	0
	1
	0
	2
	47,5

	10
	3
	0
	1
	1
	1
	37,5


Справочный материал
	Пассажирские станции — это комплекс сооружений и устройств, предназначенных для обслуживания пассажиров, продажи билетов, посадки и высадки, приема, отправления и обгона поездов, а также для маневровой работы с пассажирскими составами.
Классификацию можно провести по нескольким ключевым признакам.
1. По характеру и объему выполняемой работы
Это основная классификация, определяющая значение станции в сети.
а) Вокзалы (Станции столичные, узловые и внеузловые крупных городов)
Назначение: Обслуживание всех видов пассажирских операций в крупных городах и транспортных узлах.
Характеристики:
Огромный пассажиропоток (местный, транзитный, пригородный).
Развитая инфраструктура: множество платформ, путей, вокзал с залами ожидания, кассами, сервисами.
Обслуживание поездов всех категорий: дальнего следования, скоростные, пригородные. Часто являются узловыми, то есть связывают несколько направлений.
Примеры: Казанский вокзал (Москва), Центральный вокзал (Санкт-Петербург), Вокзал Хабаровск-1.
· Станции массового пассажирского движения (Межрайонные и районные)
· Назначение: Обслуживание пассажиров в крупных областных центрах и на важных транзитных линиях.
· Характеристики:
· Значительный, но меньший, чем у вокзалов, пассажиропоток.
· Обслуживают в основном поезда дальнего следования и пригородные поезда.
· Имеют полноценный вокзал и несколько платформ.
· Примеры: Станции в крупных городах, не являющихся столицами (например, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-Главный).
· Станции местного значения
· Назначение: Обслуживание пассажиров в небольших городах и районных центрах.
· Характеристики:
· Небольшой пассажиропоток.
· Обслуживают ограниченное число поездов дальнего следования и пригородные поезда.
· Вокзал может быть небольшим, часто упрощенной архитектуры.
· Примеры: Станции в малых городах, например, "Звенигород", "Александров".
· Остановочные пункты и платформы
· Назначение: Посадка и высадка пассажиров, в основном пригородных поездов.
· Характеристики:
· Не имеют путевого развития (стрелок) и полноценного здания вокзала.
· Минимальная инфраструктура: платформы, навесы, билетные кассы или автоматы.
· Не производят операций с поездами (отправление, обгон).
· Примеры: Платформа "Красный Балтиец" (под Москвой), "Отрадное" (под Санкт-Петербургом).
2. По типам обслуживаемых поездов
· Станции для поездов дальнего следования: Имеют развитую инфраструктуру для длительного ожидания (залы, гостиницы, камеры хранения).
· Станции для пригородных поездов (электричек): Сконцентрированы на быстром пассажирообороте, много платформ, турникетные комплексы.
· Станции для высокоскоростных поездов (ВСМ): Специализированные станции или специально реконструированные секции крупных вокзалов. Имеют удлиненные платформы, усиленные пути и современные системы безопасности. (Пример: станции "Сапсана" — Москва-Октябрьская, Санкт-Петербург-Главный).
3. По расположению в плане
· Тупиковые: Пути заканчиваются на станции. Поезда прибывают и отправляются в одном направлении. Характерны для конечных пунктов маршрутов.
· Примеры: Курский вокзал в Москве (частично), Ладожский вокзал в Санкт-Петербурге.
· Сквозные: Пути проходят через станцию, позволяя поездам следовать без изменения направления движения. Наиболее распространенный тип.
· Примеры: Почти все станции на главном ходу, например, "Тверь", "Бологое-Московское".
· Полутупиковые: Имеют как сквозные, так и тупиковые пути.
· Пример: Ярославский вокзал в Москве (имеет сквозные пути для транзитных поездов с северного направления на Казанское и тупики для части поездов).
4. По компоновке путевого развития
Продольного типа: Парки путей и пассажирское здание расположены параллельно, вдоль путей. Удобно для пассажиров, но требует большой длины территории.
Поперечного типа: Пассажирское здание расположено перпендикулярно путям, к которому пути подходят с разных сторон. Позволяет компактно разместить несколько парков путей.
Пример: Комсомольская площадь в Москве (три вокзала — Ленинградский, Ярославский, Казанский — имеют в основном поперечную схему).
5. По уровню предоставляемых услуг и комфорта
Станции высшей категории (премиум-класса): Крупные вокзалы, прошедшие масштабную реконструкцию. Предлагают широкий спектр услуг: бизнес-залы, разнообразное питание, магазины, детские комнаты, современные системы навигации и информации.
Станции стандартного класса: Обеспечивают базовый набор услуг: залы ожидания, кассы, буфеты, туалеты.
Станции упрощенного типа (или без класса): Остановочные пункты и платформы с минимальным набором услуг (навес, скамейка, билетный автомат).
6. По специализации
Сортировочные станции для пассажирских поездов: Формируют и расформировывают составы пассажирских поездов (например, оборотные депо).
Таможенные станции: Оборудованы для проведения таможенного и пограничного контроля (например, станции на границе: "Светогорск", "Забайкальск").
Курортные станции: Имеют сезонный пик нагрузки и часто архитектурно адаптированы под курортную зону (например, станции в Сочи, Анапе, Кисловодске).

3.2. По объему пассажиропотока:
	Категория
	Пассажиропоток (чел./сутки)
	Характеристики

	I класс
	> 5000
	Полный комплекс услуг, несколько платформ

	II класс
	2000-5000
	Основные услуги, 2-3 платформы

	III класс
	1000-2000
	Ограниченные услуги, 1-2 платформы

	Остановочный пункт
	< 1000
	Минимальный комфорт, 1 платформа



Ход выполнения работы:
1. Изучить структуру Саратовского железнодорожного полигона
2. Освоить методику составления схем расположения пассажирских станций
3. Научиться анализировать пассажиропотоки и распределение станций по категориям
4. Сформировать навыки работы с железнодорожной статистикой и картографическим материалом
5. 
Контрольные вопросы:
1. Какие факторы влияют на распределение пассажирских станций на железнодорожном полигоне?
2. Как классифицируются станции по объему пассажиропотока?
3. Каковы оптимальные расстояния между пассажирскими станциями на пригородных направлениях?
4. Какие дополнительные услуги должны предоставляться на станциях различных категорий?
5. Как влияет расположение станций на эффективность работы железнодорожного транспорта?
6. Какие современные тенденции наблюдаются в развитии пассажирских станций?
Вывод:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Время выполнения: 90 минут
