Тема: Руководство маневрами

Руководителем маневров на станции является только один из перечисленных работников:
- маневровый диспетчер-ДСЦ;
- дежурный по станции-ДСП;
- дежурный по сортировочной горке-ДСПГ;
- дежурный по парку-ДСПП.
 На участках, оборудованных диспетчерской централизацией, руководителем маневров является поездной диспетчер-ДНЦ.
Маневровыми передвижениями локомотива руководит составитель поездов (он считается непосредственным руководителем маневров).
Участковые, сортировочные, грузовые и другие крупные станции разделяются на маневровые районы, границы которых определяются Техническо-распорядительным актом станции (ТРА).
В каждом маневровом районе, как правило, работает один маневровый локомотив. Порядок работы нескольких локомотивов в одном районе устанавливается ТРА.
На крупных станциях для выполнения операций по приему, отправлению, обработке поездов и маневровой работе организуются комплексные бригады, в состав которых входят маневровый диспетчер, дежурный по горке, дежурные по станции, дежурные по паркам, составители поездов, помощники составителя, регулировщики скорости движения вагонов, операторы постов централизации, сортировочных горок, станционных технологических центров, дежурные стрелочных постов, машинисты маневровых локомотивов и их помощники, осмотрщики вагонов, сменные мастера и операторы ПТО, слесари по ремонту подвижного состава и рабочие по устранению коммерческих неисправностей. Общее руководство работой бригады осуществляет маневровый диспетчер, который обеспечивает согласованную работу парков, горок, вытяжек. 
Распоряжения маневрового диспетчера по организации своевременного и безопасного приема, отправления и пропуска поездов, производства маневровых передвижений, а также обеспечению бесперебойного функционирования технических средств станции являются обязательными для работников всех служб. 

Охрана труда при производстве маневров
	Маневровая работа на станции должна производиться по утвержденному графику Технологического процесса согласно Техническо-распорядительного акта станции с обеспечением полной безопасности движения поездов и безопасности людей, занятых на маневрах.
	Основным средством передачи маневровых указаний при маневровой работе должны быть радиосвязь или двухсторонняя парковая громкоговорящая связь. Переговорные устройства должны быть исправны и установлены на прием.
	Движение локомотива должно осуществляться по разрешающему показанию маневрового светофора при электрической централизации стрелок (ЭЦ), а при ручных стрелках – по сигналу составителя.
В условиях плохой видимости или протяженных кривых к маневровой работе должны привлекаться другие работники для подачи сигналов.
Работники, участвующие в маневрах, должны хорошо знать расположение путей, парков, вытяжек и строго выполнять подаваемые сигналы.
Необходимым условием обеспечения безопасности движения являются дисциплина, внимательность, бдительность, четкость в переговорах, слаженность и чувство большой ответственности за вверенную работу.

Контрольные вопросы:

1. Укажите должность работника, который считается непосредственным руководителем маневров?
2. Укажите название документа, определяет границы маневровых районов на крупных станциях?
3. Укажите должность работника, который общее руководство работой комплексной бригады?
4. Укажите основные средства передачи маневровых указаний при маневровой работе?
5. Дополните: Движение локомотива должно осуществляться
-  при электрической централизации стрелок (ЭЦ) по _______________;
- при ручных стрелках – по _________________.
6. Дополните: Работники, участвующие в маневрах, должны хорошо знать __________________ и строго выполнять __________________________.



