Тема: Маневровая работа

Понятие о маневровой работе и требования к ее организации

Маневрами называются перемещения подвижного состава в пределах станции для формирования и расформирования поездов, обеспечения погрузки, выгрузки и выполнения других станционных операций с вагонами.
[bookmark: _Hlk97283812]	Порядок выполнения маневров на станции регламентируется действующими нормативными документами, отражается в технологическом процессе работы станции, техническо-распорядительном акте (ТРА) станции и местных инструкциях. 

Технические средства, используемые при маневрах

Для выполнения маневровой работы служат технические средства, которые подразделяются на путевые и маневровые.
К путевым маневровым устройствам относятся сортировочные горки большой, средней и малой мощности, оборудованные современными автоматизированными системами управления, всеми видами средств связи и эффективными средствами торможения на тормозных позициях. 
[bookmark: _GoBack]К ним относятся также вытяжные пути обычного или специального профиля со стрелочными горловинами. Стрелочные переводы в районе маневровой работы обычно включены в систему электрической централизации. 
К маневровым техническим средствам относятся маневровые и поездные локомотивы, тягачи, толкатели, а также стационарные устройства для передвижения вагонов (электрошпили, электролебедки). В качестве маневровых локомотивов чаще используются тепловозы, реже — электровозы.
Стационарные устройства применяются для перестановки вагонов на ремонтных и погрузо-разгрузочных путях. 
У маневровых тепловозов должны быть повышенная сила тяги при трогании с места, для сокращения времени торможения — быстродействующие тормоза.
Для обеспечения безопасности локомотивы, выдаваемые на маневры, должны быть исправными, иметь исправно действующие радиостанции, установленные сигналы, инвентарь, устройства АЛСН.

Виды маневров

Маневры подразделяются:
1) по степени сложности — на простые и сложные: при простых величина маневрового состава остается неизменной, при сложных она изменяется в процессе маневров;
2) по характеру различают маневры сортировочные, перестановочные, группировочные и специальные:
- сортировочные маневры заключаются в расстановке вагонов по сортировочным путям в соответствии с назначениями плана формирования поездов;
- перестановочные — в перестановке составов или отдельных групп вагонов с одного пути станции на другой;
- группировочные — в подборке вагонов в группы по разным признакам (станциям, районам назначения, пунктам погрузки, выгрузки и т. д.);
- специальные маневры состоят в перемещении вагонов при взвешивании на вагонных весах, промывке или пропарке, осаживании вагонов в сортировочном парке и т. д.;
3) по назначению — маневры расформирования, формирования, прицепки, отцепки, подачи, уборки и др.

Скорости при маневрах

Скорости при маневрах должны быть не более:
[bookmark: _Hlk97284232]- 60 км/ч — при следовании по свободным путям одиночных локомотивов и локомотивов с вагонами, прицепленными сзади, с включенными и опробованными автотормозами;
- 40 км/ч — при движении локомотива с вагонами, прицепленными сзади, а также при следовании одиночного специального самоходного подвижного состава по свободным путям;
-25 км/ч — при движении вагонами вперед по свободным путям, а также восстановительных и пожарных поездов;
- 15 км/ч — при движении с вагонами, занятыми людьми, а также с негабаритными грузами боковой и нижней негабаритности 4-й, 5-й, 6-й степеней;
- 5 км/ч — при маневрах толчками, при подходе отцепа вагонов к другому отцепу в подгорочном парке;
- 3 км/ч — при подходе локомотива (с вагонами или без них) к вагонам, у фронтов погрузки-выгрузки, на железнодорожных путях необщего пользования при проследовании вагонами вперед негабаритных мест и опасных зон и при постановке вагонов на опрокидыватель.
Скорость передвижения подвижного состава по вагонным весам, в зависимости от конструкции весов, устанавливается в ТРА станции или инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего пользования.

Контрольные вопросы:

1. Дополните: Порядок выполнения маневров на станции регламентируется __________________________________________, отражается в ____________________________. 
2. Как подразделяются технические средства, которые служат выполнения маневровой работы?
3. Укажите (кратко), что относится к путевым маневровым устройствам?
4. Укажите (кратко), что относится к маневровым техническим средствам?
5. Укажите, чем простые маневры отличаются от сложных?
6. Укажите, как маневры подразделяются по характеру?
7. Укажите скорость при маневрах:
а) при движении с вагонами, занятыми людьми, а также с негабаритными грузами боковой и нижней негабаритности 4-й, 5-й, 6-й степеней - ______ км/ч;
б)  при движении локомотива с вагонами, прицепленными сзади, а также при следовании одиночного специального самоходного подвижного состава по свободным путям______ км/ч;
в) при подходе локомотива (с вагонами или без них) к вагонам, у фронтов погрузки-выгрузки, на железнодорожных путях необщего пользования при проследовании вагонами вперед негабаритных мест и опасных зон и при постановке вагонов на опрокидыватель______ км/ч;
г) при движении вагонами вперед по свободным путям, а также восстановительных и пожарных поездов______ км/ч;
д) при маневрах толчками, при подходе отцепа вагонов к другому отцепу в подгорочном парке______ км/ч;
е) при следовании по свободным путям одиночных локомотивов и локомотивов с вагонами, прицепленными сзади, с включенными и опробованными автотормозами______ км/ч;



