Практическая работа  №8

Определение вместимости и основных параметров 

контейнерной площадки и специализированного

контейнерного пункта 


Цель: формирование практических навыков по расчету емкости контейнерной площадки и специализированного контейнерного пункта.


Задание:


- определить емкость, площадь и линейные размеры контейнерной площадки для среднетоннажных контейнеров;


- определить емкость специализированного контейнерного пункта.

Исходные данные
Контейнерная площадка по переработке среднетоннажных контейнеров
	Показатели 
	Обозначение
	Вариант

	Суточная погрузка, т
	Qп
	

	Суточная выгрузка, т
	Qв
	

	Количество контейнеров, размещаемое в вагоне 
	nкв
	



Примечание: Тип крана, обслуживающего контейнерную площадку – двухконсольный козловой. Пролет крана 16 м.


Тип подвижного состава – специализированный для перевозки контейнеров. Четырехосные вагоны.

Специализированный контейнерный пункт
	Показатели
	Обозначение
	Вариант

	Суточное прибытие контейнеров, конт.
	nк
	


Примечание: исходные данные по вариантам приведены в приложении  3 ( табл. П3.8 и П3.9).
Порядок выполнения 

1.Определяем среднесуточную погрузку и выгрузку контейнеров (конт.):
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Где:

Qп - суточная погрузка ( по заданию );

Qв – суточная выгрузка ( по заданию);
qк -средняя загрузка одного контейнера (принимаем  qк=1,8т) 
nп=

nв=

2. Определяем среднесуточную потребность в подвижном составе ( ваг):


Nn= nп/nкв;                                       Nв= nв/nкв
где:

nкв – количество контейнеров, размещаемое в вагоне (по заданию).


Nn=



Nв=

3. Определяем емкость контейнерной площадки для среднетоннажных контейнеров ( конт.- мест):

Eк=а [ 
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nв tв + 0,03 ( nп+ nв ) tр],
где :

 
а – коэффициент сгущения подачи вагонов под погрузку ( сортировку) с учетом неравномерности работы при заданном грузообороте. При среднесуточной погрузке до 10 вагонов а=2, свыше 10 вагонов а=1,3;
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- коэффициент, учитывающий уменьшение вместимости площадки при непосредственной перегрузке контейнеров с автомобилей в вагоны ( в расчетах принимаем равным 0,9); 
nп, nв –соответственно среднесуточная погрузка и выгрузка контейнеров ( в 3-тонном исчислении);
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- коэффициент, учитывающий уменьшение вместимости площадки при непосредственной перегрузке контейнеров из вагона на автомобили ( в расчетах принимаем равным 0,85);

tп, tв – расчетные сроки хранения контейнеров соответственно до  погрузки (1 сутки) и после выгрузки (1,5суток);

0,03 – коэффициент, учитывающий дополнительную вместимость площадки для установки неисправных контейнеров, требующих ремонта;

 tр – расчетный срок нахождения неисправных контейнеров в ремонте (1 сутки).
Eк  = 

Рис.8.1. Схема размещения контейнеров на площадке, обслуживаемой краном с пролетом 16м.

4. Определяем ширину контейнерной площадки.

 Ширину контейнерной площадки определяем в зависимости от средств механизации. Принимаем схему размещения и переработки контейнеров ( массой 3 тонны) двухконсольным козловым краном с 

пролетом 16м( рис.8.1).

Ширину контейнерной площадки (м) определяем по формуле: 

Вк = lкр - 2 bг,

где:



lкр – длина пролета крана;



bг – габарит приближения контейнера к оси подкранового пути ( в расчетах bг=1,39м)




Вк=



5. Определяем длину контейнерной площадки (м):

Lк=Eк/еэл.пл
[image: image7.wmf]l

D


[image: image8.wmf]
где: 



еэл.пл – емкость элементарной контейнерной площадки, конт.-мест;
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- длина элементарной контейнерной площадки ( в соответствии со схемой размещения равна 10,05 м )

Lк=

Через каждые 100метров длины контейнерной площадки устанавливаются пожарные разрывы шириной 4 м. 

С учетом пожарных разрывов длина контейнерной площадки будет равна.

Lк=


6. Определяем емкость специализированного контейнерного пункта ( конт.-мест):
E= kн kс nк ( tпр + tот),

где: 


kн – коэффициент, учитывающий неравномерность завоза и вывоза контейнеров автомобильным транспортом и прибытия и отправления по железной дороге ( принимаем  kн=1,3);


kс – коэффициент, учитывающий резерв контейнеро-мест, необходимый для специализации перегрузочной площадки по назначениям плана формирования и района города (kс=1,25);


nк – среднесуточное количество контейнеров, прибывающих на контейнерный пункт( по заданию);
          tпр,tот – установленные сроки хранения крупнотоннажных контейнеров по прибытии (1,5 суток) и отправлении ( 1 сутки ). 


E=
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