Практическая работа№7

Определение площадки и основных параметров склада для тарно-упаковочных и штучных грузов 

Цель: формирование практических  навыков по расчету площади склада для тарно-штучных грузов и его параметров.

Задание:


определить площадь склада;


определить вместимость склада


определить длину и ширину склада погрузочно-разгрузочному фронту;


вычертить поперечный разрез механизированного склада 
[image: image1.wmf]для тарно-штучных грузов.

Исходные данные

	Показатели
	Обозначение
	Вариант


	Годовой объем грузопереработки склада (тыс.т)
	Qт
	

	Коэффициент неравномерности поступления грузов 
	KH
	

	Коэффициент складочности 
	Kскл
	

	Средняя загрузка крытого вагона (т)
	qв
	

	Число перестановок на грузовом фронте 
	Zc
	


При выполнении погрузочно-выгрузочных работ с тарно-штучными грузами используется электропогрузчик ЭП-103.
Примечание: исходные данные по вариантам приведены в приложении 3(табл. П3.7). Данные для расчета параметров склада приведены в приложении 1 (табл. П1.3, П1.4, П1.5).

Порядок выполнения

1. Общую площадку склада (
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м

) определяем по формуле:

Fскл=Kпр*Kскл*Qc*Tхр̸ q
где :


Kпр – коэффициент, учитывающий дополнительную площадь для проходов, проездов погрузочно-выгрузочных машин и автомобилей, мест для установки весов, помещений приемосдатчиков; эта величина устанавливается проектом и принимается по табл. П 1.5;

Kскл – коэффициент складочности, учитывающий перегрузку с одного вида транспорта на другой;
Qc – среднесуточный грузооборот, т;

Tхр – продолжительность хранения грузов на складе (см.табл. П1.4), сут;

q- средняя нагрузка на пол склада, т/м(см. табл. П1.3).

Среднесуточный грузооборот (т) определяется по формуле:
Qc=Qг*KH/365
где:


Qг – годовой объем грузопереработки склада, т;


KH -  коэффициент неравномерности прибытия или отправления грузов, характеризующий отношение максимального суточного объема грузопереработки к среднесуточному(см. табл. П3.7).


Qc=

Fскл=

2.Вместимость склада ( т) определяем по формуле:
Eскл= Qc* Tхр* Kскл.

Eскл=

3. Определяем длину и ширину склада (м):

Lcкл= Fскл/Bскл;

где:


Bскл- ширина склада ( для типовых механизированных складов принимается 18,24,30 или 48м)


Bскл=


Lcкл= 


4.Проверяем соответствие длины склада погрузочно-выгрузочному фронту(м).

Lгр=nв*lв/zп*zc+aм,
где:


nв –среднесуточное число вагонов, поступающих на грузовой  фронт;


 lв –  длина вагона данного типа по осям автосцепок( в расчетах принимаем lв=15м);

zп – число подач вагонов (в расчетах принимаем zп=2);

zc – число смен на грузовом фронте ( по заданию );

aм – удлинение грузового фронта, необходимое для выполнения маневровой работы локомотивами и другими средствами ( принимаем aм=20-25м );

nв= Qc/ qв,
где:


qв – средняя загрузка одного вагона ( по заданию ), т.

nв=

Lгр= 

При проверке соответствия длины склада погрузочно-разгрузочному фронту должно соблюдаться условия:

Lcкл  > Lгр.

Если это условие не выполняется, тогда необходимо увеличить число подач вагонов при определении Lгр.

5. В схеме поперечного разреза механизированного склада для тарно-штучных грузов проставить размеры.
Вывод:
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