Практическая работа №9
Расчет норм времени на выполнение операций с местными вагонами

Цели:  практически изучить методику нормирования операций с местными вагонами; научиться строить графики обработки местных вагонов.

Задания: 

1.  Определить минимальное число подач вагонов за сутки на грузовой район станции.

2.  Установить очередность подачи двух групп вагонов к пунктам грузовой работы одним маневровым локомотивом, при котором обеспечивается минимальный простой в ожидании подачи.

3. Определить очередность и составить график подачи и уборки порожних вагонов для погрузки маршрута на путях необщего пользования.

Исходные данные:

1. Данные для расчета минимального числа подач вагонов (табл. 9.1).

2. Данные для установления очередности подач вагонов (табл. 9.2).

3. Нормы времени на обработку групп вагонов при погрузке маршрута на четырех путях необщего пользования (табл. 9.3).

4. Схема примыкания путей необщего пользовании к станции А (рис. 9.1).

5. Сетка для построения графика подачи и уборки порожних вагонов для погрузки маршрута на путях необщего пользования (рис. 9.2).

Таблица 9.1

Данные для расчета минимального числа подач вагонов  (задание 1)

	Вариант
	Количество вагонов, прибывающих для выгрузки за сутки
	Суммарная длина погрузочно- выгрузочных фронтов, м
	Длина вагона, м

	1
	85
	350
	15

	2
	92
	370
	14,7

	3
	90
	320
	15

	4
	88
	400
	14,7

	5
	94
	380
	15


Таблица 9.2

Данные для установления очередности подач вагонов (задание 2)
	Вариант
	Количество подаваемых вагонов 
	Время на подачу и уборку вагонов 
(или возвращение локомотива)

	
	на первый пункт, 
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	на второй пункт, 
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	на второй пункт,
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	1
	14
	7
	25
	15

	2
	12
	6
	32
	18

	3
	7
	10
	20
	30

	4
	13
	10
	24
	12

	5
	11
	8
	36
	21


Таблица 9.3

Нормы времени на обработку групп вагонов при погрузке маршрута на четырех путях необщего пользования  (задание  3)
1 вариант

	Пункт погрузки (путь необщего пользования)
	Число вагонов, подлежащих погрузке
	Длительность 
грузовых операций, ч
	Время на подачу-уборку, ч

	1
	10
	1,5
	1,0

	2
	20
	2,5
	0,8

	3
	15
	2,0
	0,5

	4
	15
	2,0
	0,4


2 вариант

	Пункт погрузки (путь необщего пользования)
	Число вагонов, подлежащих погрузке
	Длительность 
грузовых операций, ч
	Время на подачу-уборку, ч

	1
	15
	2,0
	0,6

	2
	10
	1,5
	0,8

	3
	15
	2,0
	0,8

	4
	10
	1,5
	1,0


3 вариант

	Пункт погрузки (путь необщего пользования)
	Число вагонов, подлежащих погрузке
	Длительность грузовых операций, ч
	Время на подачу-уборку, ч

	1
	15
	2,0
	0,8

	2
	20
	2,5
	1,0

	3
	10
	1,5
	0,8

	4
	15
	2,0
	0,6


4 вариант

	Пункт погрузки (путь необщего пользования)
	Число вагонов, подлежащих погрузке
	Длительность
 грузовых операций, ч
	Время на подачу-уборку, ч

	1
	20
	2,5
	0,5

	2
	10
	1,5
	0,6

	3
	20
	2,5
	1,0

	4
	10
	1,5
	0,8


5 вариант

	Пункт погрузки (путь необщего пользования)
	Число вагонов, подлежащих погрузке
	Длительность грузовых операций, ч
	Время на подачу-уборку, ч

	1
	15
	2,0
	0,7

	2
	15
	2,5
	0,6

	3
	20
	2,5
	1,2

	4
	15
	1,0
	0,7


Примечания:

1) вагоны подает и убирает один маневровый локомотив;

2) время на подачу принимается условно равным времени на уборку (в том числе при резервном пробеге локомотива);

3) маршрут из порожних вагонов прибывает на станцию «А» в 11ч.00мин;

4) длительность операций с составом на станции (обработка состава по прибытии, приемо-сдаточные операции) до подачи вагонов к пунктам погрузки – 1 час;

5) длительность операций с груженым составом по отправлению (соединение групп, приемо-сдаточные операции по отправлению) принять 0,75 ч;

6) время хода поезда по прилегающему перегону -  20 мин.
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Рис. 9.1. Схема примыкания путей необщего пользования к станции «А»
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Рис. 9.2. Сетка для построения графика подачи и уборки порожних вагонов для погрузки маршрута на путях необщего пользования
Порядок выполнения

1. Определить минимальное число подач вагонов за сутки на грузовой район станции и максимальное число вагонов в группе, накапливаемых на станции для подачи на грузовой район, пользуясь исходными данными (табл. 9.1).

2. Определить очередность подачи двух групп вагонов к пунктам грузовой работы одним маневровым локомотивом, при котором обеспечивается минимальный простой вагонов в ожидании подачи, пользуясь исходными данными (табл. 9.2).

3. Определить очередность  и составить график подачи и уборки порожних вагонов для погрузки маршрута и на путях необщего пользования, пользуясь исходными данными (табл. 9.3; рис. 9.1 и рис. 9.2).

4.. Ответить на контрольные вопросы и оформить отчет по работе.

Содержание отчета


1. Расчет минимального числа подач вагонов за сутки на грузовой район станции и максимального числа вагонов в группе, накапливаемых на станции для подачи на грузовой район.

2. Расчет очередности подачи двух групп вагонов к пунктам грузовой работы одним маневровым локомотивом, при котором обеспечивается минимальный простой вагонов в ожидании подачи.

3. График подачи и уборки порожних вагонов для погрузки маршрута и на путях необщего пользования.

4. Ответы на контрольные вопросы.  

Выполнение работы

1. Для определения минимального числа подач вагонов на грузовой район kn-y, подач (задание 1) следует исходить из полезной длины фронта грузовой работы.
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где 
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 -  количество вагонов, прибывающих для выгрузки за сутки, ваг;

      lв – длина вагона, м;    

      lфр – суммарная длина погрузочно-выгрузочных фронтов, м.
Необходимо также определить максимальное число вагонов в группе 
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, ваг накапливаемых на станции для подачи на грузовой район, по формуле
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2. При выполнении задания 2 следует учитывать, что после выполнения грузовых операций вагоны отправляются со станции с различными поездами. Очередность их подачи и уборки устанавливается исходя из обеспечения минимального простоя в ожидании подачи и уборки. 

Таким образом, в первую очередь следует подавать ту группу вагонов, для которой время на подачу–уборку, приходящееся на один вагон в группе, является минимальным.

Следовательно, первоочередная подача на первый пункт будет выгодной, если:   

m2t1 < m1t2.
Если условие не выполняется, то будет выгодной первоочередная подача на второй пункт.
3. Для выполнения задания 3 необходимо знать, что если суммарное время на подачу и уборку всех групп вагонов превышает максимальное время на грузовые операции с группой вагонов на любом из путей необщего пользования, то вагоны могут подаваться в любой последовательности. 

Для сокращения простоя местных вагонов разрабатываются внутристанционные графики подачи–уборки вагонов, которые обеспечивают взаимную согласованность и ритмичность в выполнении технических, маневровых, грузовых и коммерческих операций, а также увязку с графиком движения поездов и работой примыкающих к станции путей необщего пользования. 
Исходя из этого, строим график подачи и уборки порожних вагонов для погрузки маршрута на путях необщего пользования.
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График подачи и уборки порожних вагонов для погрузки маршрута на путях необщего пользования

Контрольные вопросы 

1.  Какие вагоны называются местными?

2. Перечислите виды местных вагонов, в зависимости от характера грузовых операций.


3. Где могут выполняться грузовые операции?

4. Что необходимо предусмотреть при разработке способов обслуживания грузовых пунктов?

5. Каким образом устанавливается очередность подач местных вагонов к грузовым пунктам?

6.  С какой целью разрабатываются графики подачи–уборки вагонов?

7. В каких поездах прибывают на станцию местные вагоны?

8. Куда местные вагоны поступают в процессе расформирования?

9.  Перечислите элементы простоя на станции местного вагона (см. конспект «Технологические линии следования по участковой железнодорожной станции вагонов различных категорий» за 2 курс).
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