 Тема: Организация местной работы на  железнодорожных станциях
Технология работы с местными вагонами
Местными называются вагоны, с которыми на данной железнодорожной станции производят грузовые операции. По характеру грузовых операций различают четыре вида местных вагонов: 
1) прибывшие в груженом состоянии и отправляемые после выгрузки порожними;
2)  поступившие в порожнем состоянии под погрузку;
3) прибывшие в груженом состоянии, выгруженные, затем  вновь погруженные и отправленные с железнодорожной станции гружеными;
4) сборные вагоны с контейнерами, прибывшие на железнодорожную станцию для сортировки.
Местные вагоны поступают на технические железнодорожной станции в поездах, прибывающих в расформирование. Такой поезд принимают в приемоотправочный парк (парк приема), обрабатывают по прибытии и расформировывают. В процессе расформирования местные вагоны поступают на железнодорожные пути, специально выделенные для них, в сортировочном парке, где они стоят под накоплением на подачу к пунктам грузовой работы.
Накопившиеся на подачу местные вагоны подаются на грузовой район (железнодорожные пути необщего пользования), где с ними производят грузовые операции. 
По окончании грузовых операций местные вагоны убирают в сортировочный парк на железнодорожные пути, соответствующие назначению груза в вагонах.
В сортировочном парке местные вагоны вместе с транзитными вагонами с переработкой стоят под накоплением на железнодорожный подвижной состав. Накопившийся железнодорожный подвижной состав окончательно формируют, переставляют в приемоотправочный парк (парк отправления), обрабатывают по отправлению и отправляют.
Организация работы с местными вагонами зависит от расположения и специализации грузовых пунктов и рода груза. Грузовые операции  с местными вагонами могут производиться как на грузовом районе железнодорожной станции, так и на примыкающих к ней железнодорожных путях необщего пользования.
Технология обработки местных вагонов на грузовых пунктах должна предусматривать прежде всего максимальную параллельность операций с вагонами, минимум затрат на каждую операцию и ограничение межоперационных простоев вагонов.
При разработке способов обслуживания грузовых пунктов для каждого из них определяется на выгоднейшее число подач-уборок вагонов и их очередность.

Организация руководства местной работой
Общее руководство местной работой осуществляет заместитель начальника станции по грузовой и коммерческой работе, который несет ответственность за организация и выполнение работ, предусмотренных технологическим процессом, и за сохранность перевозимых грузов.
Оперативное руководство возложено на маневрового диспетчера, который совместно с грузовым оператором ведет график исполненной работы, где фиксируется занятие путей по грузовым пунктам, ход погрузки и выгрузки, время подачи и уборки вагонов, число вагонов, ожидающих погрузку или выгрузку. 
Фиксацию хода погрузки-выгрузки в режиме реального времени ведет приемосдатчик груза и багажа, используя носимый терминал для связи с маневровым диспетчером, грузоотправителями, грузополучателями и линейным агентом фирменного транспортного обслуживания (ЛАФТО).
Для сокращения простоя местных вагонов разрабатываются внутристанционные графики подачи–уборки вагонов, которые обеспечивают взаимную согласованность и ритмичность в выполнении технических, маневровых, грузовых и коммерческих операций, а также увязку с графиком движения поездов и работой примыкающих к железнодорожной станции железнодорожных путей необщего пользования.
Оперативное руководство всей местной работой осуществляется диспетчерскими аппаратами (ДСЦ) в тесной увязке с диспетчерами по управлению вагонопотоками, поездопотоками, по погрузке и выгрузке, а также диспетчерами по перевозке определенных родов груза ДЦУП.

Организация подачи и уборки местных вагонов
Местные вагоны под выгрузку или порожние под погрузку, как правило, поступают на станцию небольшими группами со всеми разборочными поездами и поэтому простаивают в ожидании подач на грузовые точки.
Известно, что уменьшение числа подач сокращает затраты локомотиво-часов на обслуживание грузовых фронтов, но увеличивает затраты вагоно-часов на ожидание подачи. Поэтому перед составлением графика подачи-уборки вагонов необходимо выполнить технико-экономические расчеты по определению наивыгоднейшего числа подач.
В сокращении простоя местных вагонов на станции важную роль играет правильный расчет очередности подач и уборки вагонов.
Очередность подачи и уборки должна обеспечить минимальный суммарный простой вагонов и минимальные затраты локомотиво-минут.
Нормирование маневровой работы с местными вагонами
Маневровая работа с местными вагонами включает в себя следующие операции:
- подготовительно-заключительные операции (получение распоряжения на маневры,перевод стрелок, включение и отпуск автотормозов и т.д.).
- подборка вагонов по пунктам грузовых и технических операций в соответствии с установленной очередностью;
- подача вагонов к погрузо-разгрузочным фронтам. В эту операцию включается также перестановка и расстановка вагонов по грузовым точкам (заезд маневрового состава на путь, расцепка, закрепление вагонов, выезд локомотива без вагонов или группой вагонов с этого пути);
- уборка вагонов с погрузо-разгрузочных фронтов, включая сборку (заезд локомотива на путь, осмотр вагонов, снятие закрепления, прицепка вагонов и выезд на путь).
Если на станции несколько грузовых точек, то маневры по подаче, уборке и перестановке могут совмещаться.
Ввиду сложности маневровых передвижений процесс производства маневров расчленяется на отдельные операции. В соответствии со схемой путевого развития и с технологическим процессом составляется перечень всех маневровых операций с указанием длин полурейсов, их продолжительности, числа вагонов, продолжительности операций с учетом процента враждебности. На основании технологической карты с перечислением последовательности и продолжительности выполняемых операций по подаче и уборке устанавливаются нормы времени на маневры.
Проверочный тест по теме: 
«Организация местной работы на  железнодорожных станциях»
Выберите один вариант ответа
1. Местными называются вагоны:
а) которые обращаются в пределах одного участка;
   б) которые принадлежат данной станции;
         в) с которыми на станции производят грузовые операции;
г) которые приходят на станцию в сквозных поездах.
Выберите один вариант ответа

2. Местные вагоны поступают на технические железнодорожные станции:
         а) в сквозных поездах;
б) в поездах, сформированных на станции;
    в) в поездах, поступающих в расформирование.
Выберите несколько вариантов ответа

3. Грузовые операции с местными вагонами могут производится:
       а) на грузовом районе станции;
       б) на вытяжных путях станции;
  в) на сортировочных путях станции;
        г) на приемо-отправочных путях станции;
        д) на путях необщего пользования. 
Выберите один вариант ответа

4. Общее руководство местной работой осуществляет: 
    а) маневровый диспетчер;
б) начальник станции;
в) дежурный по станции;
          г) заместитель начальника станции по грузовой и коммерческой работе.
Выберите один вариант ответа

5. Оперативное руководство местной работой осуществляет:
а) заместитель начальника станции по грузовой и коммерческой работе;
    б) приемосдатчик груза и багажа;
в) начальник станции;
          г) маневровый диспетчер.
Выберите один вариант ответа

6. Фиксацию хода погрузки-выгрузки в режиме реального времени ведет:
а) заместитель начальника станции по грузовой и коммерческой работе;
         б) приемосдатчик груза и багажа;
в) начальник станции;
          г) маневровый диспетчер.
Выберите несколько вариантов ответа
7. Очередность подачи и уборки местных вагонов должна обеспечить:
а) минимальную продолжительность грузовых операций;
    б) минимальный суммарный простой вагонов;
          в) минимальные затраты локомотиво-минут;
г) минимальное время на осмотр вагонов.
Выберите один вариант ответа

8. Перестановка и расстановка вагонов по грузовым точкам относится к:
а) подготовительно-заключительным операциям;
    б) подаче вагонов к погрузо-разгрузочным фронтам;
в) подборке вагонов по пунктам грузовых и технических операций;
г) уборке вагонов с погрузо-разгрузочных фронтов.
Дополните

9. По характеру грузовых операций различают__________ вида местных вагонов.

Выберите один вариант ответа

10. В процессе расформирования местные вагоны поступают на _________________ пути, где стоят под накоплением на подачу к пунктам грузовой работы.


а) приемоотправочные;


б) погрузочного-выгрузочные;


в) сортировочные;


г) выставочные.

Выберите один вариант ответа
11. По окончании грузовых операций местные вагоны убирают    _________________.
а) в сортировочный парк;


б) на главные пути;


в) в приемоотправочный парк;


г) в тупик.

Дополните
12. Для сокращения простоя местных вагонов разрабатываются ___________________.
