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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2
Построение поперечного профиля земляного полотна для станционной площадки
Цель: практическое закрепление теоретических знаний по построению поперечного профиля земляного полотна. 
Порядок работы
Определение отметок земли, проектных отметок и рабочих отметок для станционной площадки;
Построение поперечного профиля для заданной станционной площадки.
Порядок выполнения
Для выполнения поперечного профиля станционной площадки необходимо   использовать план местности в горизонталях, выбрать участок трассы, на котором  расположен  раздельный пункт, выбрать пикет, для которого будет строиться поперечный профиль. Для выбранного пикета уже рассчитана отметка земли, проектная отметка, рабочая отметка.
Для построения выемки выбран пикет  1, на 25км   с отметками:
Отметка земли (З)  -50,32м
Проектная отметка (П)  - 47,1м
Рабочая отметка (Р)  - 3,22
Количество путей  -  3 ( I, II, 3 )
Для построения поперечного профиля необходимо оформить «Сетку», для характерных точек, рассчитать проектные отметки и проектные расстояния.
Построение поперечного профиля ведем в системе координат. Точку отсчета по оси ординат принимаем условно от стоящей от оси крайнего пути на 15м влево. Столько же откладываем от оси крайнего пути с противоположной стороны. Отсчет по оси абсцисс опускаем на 2-3 метра ниже наименьшей точки (в данном случае до отметки 45 м.). по оси абсцисс откладываем отметку земли 50,32м. и штриховой линии вспомогательную линию на уровне проектной отметки 47,1м. так как участок однопутный, основная площадка имеет форму трапеции, размеры указаны на рисунки. Основания трапеции лежит на вспомогательной линии 47,1м. ось I главного пути является осью симметрии при построении поперечного профиля. По оси  I пути откладывает ( М 1:2000) высоту трапеции h = 0,15 м, а затем обе стороны от оси пути горизонтальную часть по 1,15 м. Аналогично от оси главного пути на уровни 47,1м откладываем по 3,5м до бровки основной площадки. Так как основная площадка ниже уровня земли, то поперечное сечение – выемка. В соответствии с типовым профилем выемки (см. рисунок) строим кюветы, обратные склоны которых совпадают с откосом выемки. В сущности построение сводится к откладыванию в масштабе размеров типового профиля. 
Ниже поперечного профиля располагаем сетку, на которой отмечаем отметки земли, проектные отметки и проектные расстояния. Отметки земли условно принимаются в соответствии с черной отметкой по 25км,  пикет 1 при наличии плана местности  в горизонталях с нанесенными на нем планом станции в местах сечения (как было отмечено) выше и ниже путевого развития на фиксированном расстоянии в масштабе плана ставим точки  a  и b. Соединив координаты этих точек прямой линией, получим черный поперечник.
Проектные отметки находятся из построения, причем проектная отметка бровки выемки совпадает с отметкой земли.
Проектные расстояния находим также построением. Проектные расстояния откосов находятся следующим образом. Проектная отметка бровки основной площадки 47,1м, глубина кювета h1 = 0,6; крутизна откоса 1:1,5, т.е. заложения a 1,5 раза больше Н, отсюда:
а = h * 1,5 = 0,6 * 1,5 = 0,9м
Заложение обратного откоса рассчитывается аналогично, только его высота определяется по шкале абсцисс. 
Вывод:
Контрольные вопросы:
Дать определение поперечного профиля ж.д. пути.
Назовите  основные типы поперечного профиля ж.д. пути.
Перечислите элементы поперечного профиля ж.д. пути, обеспечивающие отвод поверхностных вод (для насыпи и выемки).
Что такое «основная площадка» земляного полотна поперечного профиля ж.д. пути.
Что такое насыпь.
Что такое выемка.
Назовите ширину земляного полотна на однопутном участке ж.д. линии 1-ой категории.
Назовите ширину земляного полотна на 2-хпутном участке ж.д. линии 1-ой категории.
В каких случаях строится индивидуальный поперечный профиль ж.д. пути.
Как определяется  высота насыпи.
Как определяется  глубина выемки.
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