Лекция №2
МДК. 01. 01. – 5-й семестр

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОВОЗОВ СЕРИЙ ВЛ-80С и ЭП-1
Принципиальная электрическая схема электровоза ВЛ-80С показана в нормальном положении всех аппаратов, а именно:
1.	Все кнопочные выключатели находятся в положении «выключено»;
2.	ЭКГ находится на позиции «0»;
3.	Отсутствует воздух в магистралях цепей управления;
4.	Разъединители и переключатели с ручным приводом находятся в нормальном положении;
5.	Реверсоры находятся в положении «вперед»;
6.	Переключатели режимов (ПР) в положении «включено»;
7.	Блокировочные переключатели (БП), устройства переключения воздуха (УПВ) и тормозные переключатели в положении «тяга»;
8.	Шины силовых цепей обозначены буквой «В»;
1.	Шины вспомогательных цепей  обозначены буквой «С»;
2.	Провода цепей управления, которые имеют межсекционное соединение и являются общими для всех секций локомотива, обозначены буквой «Э»;
3.	Провода цепей управления, которые соединяют аппараты только внутри одной секции, обозначены буквой «Н»;
4.	Провода, соединенные с кузовом электровоза обозначены буквой «Ж»;
5.	Провода цепей автоматики реостатного тормоза обозначены буквой «А».
Принципиальная электрическая схема электровоза ЭП-1 показана в нормальном положении всех аппаратов, а именно:
1.	Все аппараты в схеме электровоза имеют буквенно-числовые обозначения с использованием букв латинского алфавита, например: QT1, KV51, SA3 и др.
2.	Соединительные провода имеют буквенно-числовые обозначения с использованием букв русского алфавита:
- провода, обозначенные буквой «В» и числом (В8, В11, В84), относятся к силовым (высоковольтным) цепям первичной обмотки тягового трансформатора, цепям питания тяговых двигателей (ТЭД) и цепям отопительной системы поезда, причем в силовых цепях питания ТЭД первая цифра после буквы «В» указывает на номер двигателя, например: В105, В310, В611;
- провода, обозначенные буквой «С» и числом (С4, С19, С100), относятся к цепям собственных нужд (к вспомогательным цепям), причем первая цифра 1,2 или 3 после буквы «С» обозначает соединение данного провода с соответствующей фазой С1, С2, С3, например: С104, С204, С304;
- провода, обозначенные буквой «Н» и числом (Н364, Н373, Н374), относятся к цепям управления;
- провода, обозначенные буквой «А» и числом (А8, А260), относятся к цепям автоматики микропроцессорной системы управления и диагностики (МСУД);
- провода, обозначенные буквой «Ж» служат для заземления, т.е. для соединения с кузовом (корпусом) электровоза.
3.	Провода не меняют своего номера на клеммных рейках, поэтому несколько проводов, имеющих общую точку подключения, как правило обозначаются под одним номером.
4.	Схема электровоза изображена при обесточенных электрических цепях, без воздуха во всех пневматических магистралях, а также при следующем положении аппаратов:
- контакторы, реле, главный выключатель показаны на схеме в отключенном положении;
- переключатель Q1 в положении питания отопительной системы поезда через штепсельный разъем второго конца электровоза;
- переключатель Q6 в положении питания вспомогательных машин и устройств от обмотки собственных нужд;
- реверсивные переключатели QP1 в блоках силовых аппаратов А11 и А12 в положении для движения «вперед» кабиной № 1;
- тормозные переключатели QТ1 в блоках силовых аппаратов А11 и  А12 в положении «Тяга»;
- разъединители QS1-QS7 и QS35 в положении «Включено»;
- разъединители QS15 в блоках силовых аппаратов А11 и А12 в положении «Включено»;
- разъединители QS21 в блоках силовых аппаратов А11 и А12 в положении «Отключено»;
5. Обозначения аппаратов и номера проводов, указанные в скобках, относятся к второму концу электровоза (управлению из кабины № 2).

Контрольные вопросы:
1.	При каких положениях на электрической схеме представлены аппараты электровозов серии ВЛ-80с.
2. Схемное обозначение главного контроллера ЭКГ-8Ж, реверсоров, тормозных переключателей, блокировочных переключателей, устройств переключения воздуха, переключателей режимов, ножевых разъединителей и переключателей на электровозах серии ВЛ-80с.
3. При каких положениях на электрической схеме представлены аппараты электровозов серии ЭП-1.
4. Схемное обозначение реверсоров, тормозных переключателей, ножевых разъединителей и переключателей на электровозах серии ЭП-1.
5. Обозначение проводов на электровозах ВЛ-80С и ЭП-1, их отличия.
