ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
«Геометрические тела»
Вариант 1
Порядок выполнения:
Построить в 3–х проекциях геометрические тела. Найти проекции точек, расположенных на их поверхностях. По выполненным чертежам построить аксонометрические проекции. Работа выполняется на чертежной бумаге формата А3.
1. Расположение формата горизонтально, вычертите рамку и основную надпись (по форме 1).
2. Необходимо произвести компоновку чертежа на формате, используя габариты изображения геометрических тел.
3. Построить все проекции поверхностей геометрических тел, на которых расположена заданная проекция точки, после чего тем или иным способом найти остальные проекции точки.
4. Проверить и обвести чертеж линиями согласно ГОСТ 2.303-68.
5. Заполнить основную надпись.
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ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
«Геометрические тела»
Вариант 2
Порядок выполнения:
Построить в 3–х проекциях геометрические тела. Найти проекции точек, расположенных на их поверхностях. По выполненным чертежам построить аксонометрические проекции. Работа выполняется на чертежной бумаге формата А3.
1. Расположение формата горизонтально, вычертите рамку и основную надпись (по форме 1).
2. Необходимо произвести компоновку чертежа на формате, используя габариты изображения геометрических тел.
3. Построить все проекции поверхностей геометрических тел, на которых расположена заданная проекция точки, после чего тем или иным способом найти остальные проекции точки.
4. Проверить и обвести чертеж линиями согласно ГОСТ 2.303-68.
5. Заполнить основную надпись.
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ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
«Геометрические тела»
Вариант 3
Порядок выполнения:
Построить в 3–х проекциях геометрические тела. Найти проекции точек, расположенных на их поверхностях. По выполненным чертежам построить аксонометрические проекции. Работа выполняется на чертежной бумаге формата А3.
1. Расположение формата горизонтально, вычертите рамку и основную надпись (по форме 1).
2. Необходимо произвести компоновку чертежа на формате, используя габариты изображения геометрических тел.
3. Построить все проекции поверхностей геометрических тел, на которых расположена заданная проекция точки, после чего тем или иным способом найти остальные проекции точки.
4. Проверить и обвести чертеж линиями согласно ГОСТ 2.303-68.
5. Заполнить основную надпись.
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ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
«Геометрические тела»
Вариант 4
Порядок выполнения:
Построить в 3–х проекциях геометрические тела. Найти проекции точек, расположенных на их поверхностях. По выполненным чертежам построить аксонометрические проекции. Работа выполняется на чертежной бумаге формата А3.
1. Расположение формата горизонтально, вычертите рамку и основную надпись (по форме 1).
2. Необходимо произвести компоновку чертежа на формате, используя габариты изображения геометрических тел.
3. Построить все проекции поверхностей геометрических тел, на которых расположена заданная проекция точки, после чего тем или иным способом найти остальные проекции точки.
4. Проверить и обвести чертеж линиями согласно ГОСТ 2.303-68.
5. Заполнить основную надпись.
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ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
«Геометрические тела»
Вариант 5
Порядок выполнения:
Построить в 3–х проекциях геометрические тела. Найти проекции точек, расположенных на их поверхностях. По выполненным чертежам построить аксонометрические проекции. Работа выполняется на чертежной бумаге формата А3.
1. Расположение формата горизонтально, вычертите рамку и основную надпись (по форме 1).
2. Необходимо произвести компоновку чертежа на формате, используя габариты изображения геометрических тел.
3. Построить все проекции поверхностей геометрических тел, на которых расположена заданная проекция точки, после чего тем или иным способом найти остальные проекции точки.
4. Проверить и обвести чертеж линиями согласно ГОСТ 2.303-68.
5. Заполнить основную надпись.
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ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
«Геометрические тела»
Вариант 6
Порядок выполнения:
Построить в 3–х проекциях геометрические тела. Найти проекции точек, расположенных на их поверхностях. По выполненным чертежам построить аксонометрические проекции. Работа выполняется на чертежной бумаге формата А3.
1. Расположение формата горизонтально, вычертите рамку и основную надпись (по форме 1).
2. Необходимо произвести компоновку чертежа на формате, используя габариты изображения геометрических тел.
3. Построить все проекции поверхностей геометрических тел, на которых расположена заданная проекция точки, после чего тем или иным способом найти остальные проекции точки.
4. Проверить и обвести чертеж линиями согласно ГОСТ 2.303-68.
5. Заполнить основную надпись.
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ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
«Геометрические тела»
Вариант 7
Порядок выполнения:
Построить в 3–х проекциях геометрические тела. Найти проекции точек, расположенных на их поверхностях. По выполненным чертежам построить аксонометрические проекции. Работа выполняется на чертежной бумаге формата А3.
1. Расположение формата горизонтально, вычертите рамку и основную надпись (по форме 1).
2. Необходимо произвести компоновку чертежа на формате, используя габариты изображения геометрических тел.
3. Построить все проекции поверхностей геометрических тел, на которых расположена заданная проекция точки, после чего тем или иным способом найти остальные проекции точки.
4. Проверить и обвести чертеж линиями согласно ГОСТ 2.303-68.
5. [image: ]Заполнить основную надпись.
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ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
«Геометрические тела»
Вариант 8
Порядок выполнения:
Построить в 3–х проекциях геометрические тела. Найти проекции точек, расположенных на их поверхностях. По выполненным чертежам построить аксонометрические проекции. Работа выполняется на чертежной бумаге формата А3.
1. Расположение формата горизонтально, вычертите рамку и основную надпись (по форме 1).
2. Необходимо произвести компоновку чертежа на формате, используя габариты изображения геометрических тел.
3. Построить все проекции поверхностей геометрических тел, на которых расположена заданная проекция точки, после чего тем или иным способом найти остальные проекции точки.
4. Проверить и обвести чертеж линиями согласно ГОСТ 2.303-68.
5. [image: ]Заполнить основную надпись.
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ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
«Геометрические тела»
Вариант 9
Порядок выполнения:
Построить в 3–х проекциях геометрические тела. Найти проекции точек, расположенных на их поверхностях. По выполненным чертежам построить аксонометрические проекции. Работа выполняется на чертежной бумаге формата А3.
1. Расположение формата горизонтально, вычертите рамку и основную надпись (по форме 1).
2. Необходимо произвести компоновку чертежа на формате, используя габариты изображения геометрических тел.
3. Построить все проекции поверхностей геометрических тел, на которых расположена заданная проекция точки, после чего тем или иным способом найти остальные проекции точки.
4. Проверить и обвести чертеж линиями согласно ГОСТ 2.303-68.
5. [image: ]Заполнить основную надпись.
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ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
«Геометрические тела»
Вариант 10
Порядок выполнения:
Построить в 3–х проекциях геометрические тела. Найти проекции точек, расположенных на их поверхностях. По выполненным чертежам построить аксонометрические проекции. Работа выполняется на чертежной бумаге формата А3.
1. Расположение формата горизонтально, вычертите рамку и основную надпись (по форме 1).
2. Необходимо произвести компоновку чертежа на формате, используя габариты изображения геометрических тел.
3. Построить все проекции поверхностей геометрических тел, на которых расположена заданная проекция точки, после чего тем или иным способом найти остальные проекции точки.
4. Проверить и обвести чертеж линиями согласно ГОСТ 2.303-68.
5. Заполнить основную надпись.
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ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
«Геометрические тела»
Вариант 11
Порядок выполнения:
Построить в 3–х проекциях геометрические тела. Найти проекции точек, расположенных на их поверхностях. По выполненным чертежам построить аксонометрические проекции. Работа выполняется на чертежной бумаге формата А3.
1. Расположение формата горизонтально, вычертите рамку и основную надпись (по форме 1).
2. Необходимо произвести компоновку чертежа на формате, используя габариты изображения геометрических тел.
3. Построить все проекции поверхностей геометрических тел, на которых расположена заданная проекция точки, после чего тем или иным способом найти остальные проекции точки.
4. Проверить и обвести чертеж линиями согласно ГОСТ 2.303-68.
5. Заполнить основную надпись.




	d
	d1
	d2
	d3
	d4
	h
	h1
	h2
	h3

	40
	40
	52
	38
	14
	55
	60
	50
	60





ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
«Геометрические тела»
Вариант 12
Порядок выполнения:
Построить в 3–х проекциях геометрические тела. Найти проекции точек, расположенных на их поверхностях. По выполненным чертежам построить аксонометрические проекции. Работа выполняется на чертежной бумаге формата А3.
1. Расположение формата горизонтально, вычертите рамку и основную надпись (по форме 1).
2. Необходимо произвести компоновку чертежа на формате, используя габариты изображения геометрических тел.
3. Построить все проекции поверхностей геометрических тел, на которых расположена заданная проекция точки, после чего тем или иным способом найти остальные проекции точки.
4. Проверить и обвести чертеж линиями согласно ГОСТ 2.303-68.
5. Заполнить основную надпись.
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ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
«Геометрические тела»
Вариант 13
Порядок выполнения:
Построить в 3–х проекциях геометрические тела. Найти проекции точек, расположенных на их поверхностях. По выполненным чертежам построить аксонометрические проекции. Работа выполняется на чертежной бумаге формата А3.
1. Расположение формата горизонтально, вычертите рамку и основную надпись (по форме 1).
2. Необходимо произвести компоновку чертежа на формате, используя габариты изображения геометрических тел.
3. Построить все проекции поверхностей геометрических тел, на которых расположена заданная проекция точки, после чего тем или иным способом найти остальные проекции точки.
4. Проверить и обвести чертеж линиями согласно ГОСТ 2.303-68.
5. Заполнить основную надпись.

[image: ]
	d
	d1
	d2
	m
	h
	h1
	h2
	h3

	46
	46
	46
	46
	50
	60
	60
	70






ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
«Геометрические тела»
Вариант 14
Порядок выполнения:
Построить в 3–х проекциях геометрические тела. Найти проекции точек, расположенных на их поверхностях. По выполненным чертежам построить аксонометрические проекции. Работа выполняется на чертежной бумаге формата А3.
1. Расположение формата горизонтально, вычертите рамку и основную надпись (по форме 1).
2. Необходимо произвести компоновку чертежа на формате, используя габариты изображения геометрических тел.
3. Построить все проекции поверхностей геометрических тел, на которых расположена заданная проекция точки, после чего тем или иным способом найти остальные проекции точки.
4. Проверить и обвести чертеж линиями согласно ГОСТ 2.303-68.
5. Заполнить основную надпись.
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ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
«Геометрические тела»
Вариант 15
Порядок выполнения:
Построить в 3–х проекциях геометрические тела. Найти проекции точек, расположенных на их поверхностях. По выполненным чертежам построить аксонометрические проекции. Работа выполняется на чертежной бумаге формата А3.
1. Расположение формата горизонтально, вычертите рамку и основную надпись (по форме 1).
2. Необходимо произвести компоновку чертежа на формате, используя габариты изображения геометрических тел.
3. Построить все проекции поверхностей геометрических тел, на которых расположена заданная проекция точки, после чего тем или иным способом найти остальные проекции точки.
4. Проверить и обвести чертеж линиями согласно ГОСТ 2.303-68.
5. Заполнить основную надпись.
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