Лабораторное занятие №5.
 Изучение принципиальной электрической схемы 
электровозов ВЛ-80с

Цель работы: Изучение принципиальной электрической схемы 
электровозов ВЛ-80с с указанием нормального положения всех аппаратов.

Оборудование и инструмент:
Схема электрических цепей электровозов ВЛ80С.
Курс лекций Игумнов В.А.

Порядок выполнения работы:
1. Начертить электрические цепи электровозов ВЛ80С.
2. Описать нормальное положение всех аппаратов на принципиальной электрической схеме электровозов ВЛ80С
3. Составить отчет по лабораторному занятию с ответами на контрольные вопросы.
4. После ответов на контрольные вопросы сделать общий вывод по лабораторному занятию и отчитаться преподавателю.




Выполнение работы:
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Рис. 1 Схема силовых цепей электровоза ВЛ80С
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Рис.2 Схема вспомогательных цепей электровоза ВЛ80С
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Рис. 3 Схема цепей управления ТП, ГВ, ФР, МК, МВ, МН электровоза ВЛ80С




Принципиальная электрическая схема электровоза ВЛ-80С показана в нормальном положении всех аппаратов, а именно:
1. Все кнопочные выключатели находятся в положении «выключено»;
2. ЭКГ находится на позиции «0»;
3. Отсутствует воздух в магистралях цепей управления;
4. Разъединители и переключатели с ручным приводом находятся в нормальном положении;
5. Реверсоры находятся в положении «вперед»;
6. Переключатели режимов (ПР) в положении «включено»;
7. Блокировочные переключатели (БП), устройства переключения воздуха (УПВ) и тормозные переключатели в положении «тяга»;
8. Шины силовых цепей обозначены буквой «В»;
9. Шины вспомогательных цепей  обозначены буквой «С»;
10. Провода цепей управления, которые имеют межсекционное соединение и являются общими для всех секций локомотива, обозначены буквой «Э»;
11. Провода цепей управления, которые соединяют аппараты только внутри одной секции, обозначены буквой «Н»;
12. Провода, соединенные с кузовом электровоза обозначены буквой «Ж»;
13. Провода цепей автоматики реостатного тормоза обозначены буквой «А».



Контрольные вопросы:
В каком положении находятся реверсоры на принципиальной электрической схеме.
Где проходят провода цепей управления, обозначенные буквой «Э».
На какой позиции находится групповой переключатель ЭКГ-8Ж.
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